____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Gimnaziul  nr 68 din satul Dobrogea   DETS Botanica  Lucrari de  repararie a acoperisurilor
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Acoperis bloc de studii
	
1	RpCI42F k=2
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	966,000
	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	966,000
	
3	RCsE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii
	m2	966,000
	
4	IzF18C k=1,5
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm
	m2	966,000
	
5	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	2 898,000
	
6	RpCE01B
	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate
	m2	966,000
	
7	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭПП pe baza de poliester)
	m2	966,000
	
8	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex  II strat ЭКП  pe baza de poliester)
	m2	966,000
	
9	CE43B
	Executarea invelitoarei de mastic (chituirea cu mastic)
	m	45,000
	
10	RpCE26B
	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat din plastic
	buc	10,000
	
11	RpSB27A
	Montarea gurii de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm
	buc	2,000
	
12	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	79,600
	
13	CE23D2
	Parapet din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m	159,200
	
14	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis
	t	73,000
	
15	TrB05A1-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	73,000
	
16	TsI50B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km
	t	73,000
	
		2. Retele canalizarea pluviala blocul de studii
	
17	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	18,000
	
18	RpCB18B
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc
	m3	0,650
	
19	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	10,000
	
20	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	10,000
	
21	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	2,000
	
22	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc
	m3	1,000
	
23	TsA03G
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren foarte  tare
	m3	12,000
	
24	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	12,000
	
25	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	36,000
	
26	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Tava PVC D 110mm
	m	36,000
	
27	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   (Trecere PVC D - 100 х 45  mm)
	buc	8,000
	
28	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   Revizie D -100 mm)
	buc	2,000
	
29	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  Mufa PVC D - 110 mm
	buc	6,000
	
30	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	16,000
	
31	СF60H
	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi  rezistenta Hidro 12.5 mm)
	m2	18,000
	
32	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	18,000
	
33	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	18,000
	
34	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	18,000
	
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	18,000
	
36	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	18,000
	
37	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	18,000
	
38	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	18,000
	
39	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	36,000
	
40	CA02C1
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice
	m3	0,650
	
41	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis
	t	5,000
	
42	TrB05A1-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	5,000
	
43	TsI50B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km
	t	5,000
	
		3. Acoperis cantina
	
44	RpCI42F k=2
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	412,160
	
45	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	412,160
	
46	RCsE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	412,160
	
47	IzF18C k=1,5
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	412,160
	
48	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 236,500
	
49	RpCE01B
	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	412,160
	
50	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭПП pe baza de poliester)	m2	412,160
	
51	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex  II strat ЭКП  pe baza de poliester)	m2	412,160
	
52	CE43B
	Executarea invelitoarei de mastic (chituirea cu mastic)	m	20,000
	
53	RpCE26B
	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat din plastic	buc	4,000
	
54	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis	t	31,000
	
55	TrB05A1-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	31,000
	
56	TsI50B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	31,000
	
		4. Acoperis sala de sport
	
57	RpCI42F k=2
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	347,060
	
58	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	347,060
	
59	RCsE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	347,060
	
60	IzF18C k=1,5
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	347,060
	
61	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 042,000
	
62	RpCE01B
	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate
	m2	347,060
	
63	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭПП pe baza de poliester)	m2	347,060
	
64	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex  II strat ЭКП  pe baza de poliester)
	m2	347,060
	
65	CE43B
	Executarea invelitoarei de mastic (chituirea cu mastic)	m	32,000
	
66	RpCE26B
	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat din plastic	buc	3,000
	
67	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis	t	26,000
	
68	TrB05A1-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	26,000
	
69	TsI50B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km
	t	26,000