CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Благоустройство прилегающей территории Дома престарелых с. Копчак АТО Гагаузии
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de amenajare
	
1	RpCS20C
	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor - Демонтаж деревянного забора 
	m	101,500	
2	CP03A k=0.5
	Demontarea stilpilor  prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv - Демонтаж шпалер ж/б, h=1.50m
	buc	46,000	
3	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - Демонтаж металлических труб h=1.50, d=40mm 
	kg	100,800	
4	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc
	m3	25,000	
5	TsA03D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren foarte tare - Разработка грунта вручную 
	m3	12,150	
6	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Устройство профильных балок 50x50x3 (х82шт, h=2,70m), вес=4,31кг/м*221,4=954,25
	kg	954,250	
7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Устройство круглых балок для ворот d=133*3,5mm, вес=11,17кг/м*5,40=60,30
	kg	60,300	
8	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)
	t	1,014	
9	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	1,014	
10	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	12,150	
11	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	12,150	
12	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	2,500	
13	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - Бетон B-12,5 (ленточный фундамент 20,18м3+лунки 2,06м3)
	m3	22,250	
14	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	318,850	
15	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	81,500	
16	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -  Лаги 40х20х1,5, вес=1,31кг/м*199,60м=261,5
	kg	261,500	
17	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)
	t	0,261	
18	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,261	
19	CE06C f
	Captusirea gardului cu tabla profilata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Профнастил h=1,50m и l=99.80m
	m2	149,700	
20	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat - Колитка из профнастила с замком+ на проф. каркасе
	m2	1,700	
21	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat - Ворота из профнастила + на каркасе (укомплектованный стопор, задвижка)
	m2	6,120	
22	CO07B
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ - Металлический декорат. ограждения h=1.30m и l=102,0
	kg	1 320,600	
23	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat - Колитка из метал. декоративного ограждения с замком 
	m2	1,500	
24	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	4,736	
25	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	23,700	
26	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	23,700	
27	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	23,700	
28	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	23,700	
29	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
	m2	538,600	
30	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	378,000	
31	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare
	buc	8,000	
32	TsH91B
	Instalarea urne
	buc	8,000	
33	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  - Облицовка пандусов плиткой
	m2	48,000	
34	CK18C
	Montarea bandei cu cauciuc - Порожки резиновые (против скольжения)
	m	5,000	
35	CH06A
	Mina curenta  din INOX
	m	7,000	
36	pret
	Foisor din lemn - Gabriela
	buc	3,000	
		2. Lucrari de electricitate
	
		2.1. Lucrari de constructie
	
37	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare 
	m3	19,750	
38	TsD19C
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare  
	m3	15,800	
39	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv 
	m3	15,800	
40	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
	m3	0,072	
41	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	1,450	
42	
	Пластины 
	buc	6,000	
43	
	Анкерные болты (*4шт на одну)
	buc	24,000	
44	33-04-003-1
	Montarea stilpilor Фонарный столб, одноламповый, окрашенный h=2.2m
	buc	6,000	
45	
	Фонарный столб, одноламповый, окрашенный h=2.2m
	buc	6,000	
		2.2. Lucrari de montare
	
46	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat 
	buc	1,000	
47	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	2,000	
48	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	1,062	
49	08-02-141-4
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg
	100 m	1,062	
50	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	1,062	
51	404-23
	Caramida
	buc	659,000	
52	408-93
	Nisip
	m3	2,000	
53	Pretul firmei
	 Cablu АВВГ 3*25
	m	106,200	
54	08-02-409-6
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,062	
55	Pretul firmei
	Tub gofrat d25
	m	106,200	
56	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat 
	buc	6,000	
57	
	Corp de iluminat  LED  
	buc	6,000	
58	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,030	
59	
	Вкл/выкл водонепроницаемые и пылезащищённые (в беседках)
	buc	2,000	
60	
	выключатели на вводе 
	buc	2,000	
61	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,020	
62	
	Плафоны в беседках
	buc	2,000	
		2.3. Utilaj
	
63	
	Щитовая для уличного освещения 
	buc	1,000	
64	Pretul
	Automat BA47-29М 
	buc	1,000	
65	
	Диф. автомат, выключатель  
	buc	1,000