CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: IP Bender al IGP 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Bender
3. Obiectul achiziţiilor: lucrari de reparatie a edificiului al IP Bender pe adresa or.Bender, str. Dzerjinschi 46

DEVIZ  LOCAL № 03
 Lucrari de reparatie la sistema de incalzire la cladirea Comisariatului
 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Comisariatul
			
		1.1. Aripa stinga
			
		1.1.1. Lucrari de demontaj
			
1	RpIB11B	Demontari elemente de radiator
	buc	96,000	
2	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/4"
	m	51,000	
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"
	m	35,000	
4	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"
	m	48,000	
		1.1.2. Lucrari de montare 
			
5	IC36B	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	48,000	
6	IC36C	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.
	m	35,000	
7	IC36D	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.
	m	52,000	
8	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PP d=25 mm)
	buc	16,000	
9	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Mufa PP d=32 mm)
	buc	6,000	
10	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Mufa PP d=40 mm)
	buc	12,000	
11	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90 PP d=25 mm)
	buc	20,000	
12	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 PP d=32 mm)
	buc	10,000	
13	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Cot 90 PP d=40 mm)
	buc	4,000	
14	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 45 PP d=25 mm)
	buc	22,000	
15	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 45 PP d=32 mm)
	buc	6,000	
16	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Cot 45 PP d=40 mm)
	buc	6,000	
17	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PP d=25 mm)
	buc	7,000	
18	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  (Teu PP d=32 mm)
	buc	2,000	
19	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm  (Teu PP d=40 mm)
	buc	2,000	
20	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu PP d=50 mm)
	buc	1,000	
21	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu redus PP d=32 x 25 x 32 mm)
	buc	11,000	
22	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu redus PP d=40 x 25 x 40 mm)
	buc	14,000	
23	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Trecere PP d=32/25 mm)
	buc	4,000	
24	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Trecere PP d=40/25 mm)
	buc	4,000	
25	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Trecere PP d=40/32 mm)
	buc	2,000	
26	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere PP d=50/20 mm)
	buc	1,000	
27	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere PP d=50/32 mm)
	buc	2,000	
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, (Mufa redusa PP d=20 / 1/2'')
	buc	1,000	
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa redusa PP d=25 / 3/4'')
	buc	22,000	
30	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Mufa redusa PP d=40 / 1 1/4')
	buc	2,000	
31	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	113,000	
32	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	11,000	
33	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	11,000	
34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	44,000	
35	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" (Bratara fixare 3/4'')
	buc	30,000	
36	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" (Bratara fixare d=1'')
	buc	22,000	
37	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" (Bratara fixare d=1 1/4'')
	buc	32,000	
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"  (Ventil d=1/2'')
	buc	1,000	
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Ventil d=3/4'')
	buc	22,000	
40	IC53B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" (Americanca d=3/4'')
	buc	22,000	
41	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"
	buc	2,000	
		1.2. Aripa dreapta
			
		1.2.1. Lucrari de demontaj
			
42	RpIB11B	Demontari elemente de radiator
	buc	67,000	
43	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"
	m	70,000	
44	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"
	m	24,000	
		1.2.2. Lucrari de montare 
			
45	IC36B	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	36,000	
46	IC36C	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.
	m	70,000	
47	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PP d=25 mm)
	buc	8,000	
48	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Mufa PP d=32 mm)
	buc	16,000	
49	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90 PP d=25 mm)
	buc	16,000	
50	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 PP d=32 mm)
	buc	20,000	
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 45 PP d=25 mm)
	buc	18,000	
52	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 45 PP d=32 mm)
	buc	6,000	
53	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PP d=25 mm)
	buc	2,000	
54	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu PP d=50 mm)
	buc	1,000	
55	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu redus PP d=32 x 25 x 32 mm)
	buc	12,000	
56	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere PP d=50/20 mm)
	buc	1,000	
57	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere PP d=50/32 mm)
	buc	1,000	
58	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, (Mufa redusa PP d=20 / 1/2'')
	buc	1,000	
59	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa redusa PP d=25 / 3/4'')
	buc	18,000	
60	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	85,000	
61	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	9,000	
62	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	9,000	
63	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	36,000	
64	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" (Bratara fixare 3/4'')
	buc	14,000	
65	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" (Bratara fixare d=1'')
	buc	35,000	
66	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"  (Ventil d=1/2'')
	buc	1,000	
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Ventil d=3/4'')
	buc	18,000	
68	IC53B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" (Americanca d=3/4'')
	buc	18,000	
		1.3. Sistema cu o singura teava
			
		1.3.1. Lucrari de demontaj
			
69	RpIB11B	Demontari elemente de radiator
	buc	112,000	
70	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"
	m	72,000	
71	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"
	m	13,000	
		1.3.2. Lucrari de montare 
			
72	IC36B	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	16,000	
73	IC36E	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.
	m	72,000	
74	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PP d=25 mm)
	buc	14,000	
75	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa  PP d=50 mm)
	buc	14,000	
76	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90 PP d=25 mm)
	buc	30,000	
77	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90  PP d=50 mm)
	buc	10,000	
78	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 45 PP d=25 mm)
	buc	10,000	
79	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 45  PP d=50 mm)
	buc	6,000	
80	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu PP d=50 x 25 x 50 mm)
	buc	26,000	
81	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa redusa PP d=25 / 3/4'')
	buc	26,000	
82	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa redusa PP d=50 / 1 1/2'')
	buc	2,000	
83	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	125,000	
84	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	10,000	
85	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	10,000	
86	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	40,000	
87	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2"
	buc	50,000	
88	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Ventil d=3/4'')
	buc	26,000	
89	IC53B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" (Americanca d=3/4'')
	buc	26,000