Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. Ial-G-10/2025

”Achiziționarea lucrărilor de reparație a clădirii sectorului de exploatare Hîrbovăț”

CAIET DE SARCINI
Obiectele care urmează a fi construite:

Reparație cosmetică a clădirii sectorului de exploatare Hîrbovăț
1.	№
2.	crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Reparatia curenta PS Hirbovat
			
		1.1.  Lucrari  exteriaore.
			
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- трещина у входа
 	m2	6,200	
	7122050013400	Zidar	ч-час	0,744	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	0,930	
2	RpCJ24B	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare stropite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm 
 	m	7,400	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,554	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,554	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,320	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,444	
	29522700038171	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,011	
3	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari
 	buc	8,000	
	7122050013400	Zidar	h-om	2,640	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	
4	CF01F	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment  M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier
 	m3	3,670	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,670	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,698	
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	1 743,250	
	2952270004000	Malaxor	h-ut.	1,284	
5	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint-трещ.+задняя стена
 	m2	38,200	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,526	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,526	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 719,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,550	
	287312005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	m2	40,110	
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1  1,8 x 35 	kg	10,505	
6	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
 	m2	38,200	
	7122050013400	Zidar	h-om	53,480	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,640	
	2652102100737	Var hidratat	kg	118,420	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,375	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,229	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,096	
7	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm-нар. штук.набрызгом
 	m2	6,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300	
	7122050013400	Zidar	h-om	16,900	
	2652102100737	Var hidratat	kg	82,550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,175	
	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	117,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,023	
8	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm - ремонт тротуара и отмостки
 	m3	3,700	
	7123010010200	Betonist	h-om	15,910	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,835	
9	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase,  de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile (опалубка)
 	m2	28,800	
	7124010010700	Dulgher	h-om	38,592	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,704	
	2324	Scindura 	m3	1,400	
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	2,880	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,304	
10	RpCB01A	Prepararea betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice
 	m3	4,800	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,760	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 304,000	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,672	
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	3,384	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut.	1,560	
11	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	5,400	
	7123010010200	Betonist	h-om	25,650	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,160	
12	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn-обшивка под крышей
 	m	16,000	
	7422010060100	Timplar	h-om	4,800	
	2670112202900	Baghete din lemn 150Х15	m	16,800	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,048	
	2430226101234	Grund  tip M	kg	0,032	
	245142730866	Гвозди М80	kg	1,920	
	2451427308669	Vopsea tip N	kg	0,032	
13	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica-вх. дверь
 	m2	4,600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,682	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,104	
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,460	
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	0,506	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,092	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,576	
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
 	m2	2,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	0,168	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,100	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,400	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,050	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,367	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,260	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,042	
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
 	m	5,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	0,936	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,260	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,540	
		1.2.  Lucreri  interiaore.
			
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- 1 пом. вход.
 	m2	6,200	
	7122050013400	Zidar	ч-час	0,744	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	0,930	
17	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli interioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm-заделка трещины
 	m	3,200	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,448	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,448	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,440	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,016	
	29522700038171	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,005	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,003	
18	RpCJ10A2	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, pentru mortar de ipsos-var-заделка трещины
 	m2	6,200	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,880	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,232	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,076	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,050	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,285	
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,225	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,192	
	29522700038171	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,025	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,019	
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton-зад.трещины
 	m2	6,800	
	7122050013400	Zidar	ч-час	6,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	1,360	
	264	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,760	
	265	Сухая смесь	kg	57,120	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,014	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,034	
20	CF08A	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos/ 1 mc var pasta-финиш-затирка стен
 	m2	6,800	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,156	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,340	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	142,800	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,007	
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
 	m2	51,400	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	16,448	
22	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite-окраска стен 
 	m2	110,200	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,366	
	243011610350	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil	kg	154,280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,510	
23	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual-покраска потолка
 	m2	50,400	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,176	
	2682167358287	Vopsea tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	146,160	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	50,400	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,200	
24	CG33A	Pardoseli din linoleum in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite
 	m2	50,400	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	37,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,040	
	266210611000	Linoleum	m2	52,920	
	25232427	Perie 80*20	buc	0,504	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,260	
		1.3. Instalatie sistemei de incalzire
			
25	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 50 mm
 	m	32,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	27,840	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,200	
	2413547308164	Acitilen	kg	8,640	
26	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
 	m	32,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,200	
	252121671000	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm	m	32,960	
27	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
 	m	28,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,200	
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	28,840	
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
 	buc	32,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	32,000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,640	
	3220137315778	Decapant	kg	0,192	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	4,800	
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
 	buc	28,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,040	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	28,000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,560	
	3220137315778	Decapant	kg	0,196	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,504	
30	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
 	buc	12,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,760	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	12,000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,360	
	3220137315778	Decapant	kg	0,072	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,276	
31	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
 	buc	18,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,680	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	18,000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,540	
	3220137315778	Decapant	kg	0,126	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,468	
32	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica
 	m2	3,600	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,440	
	2822115700001	Radiator otel 500x1800	m2	3,600	
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,001	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,083	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,166	
33	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" 
 	buc	3,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	
	2875274205100	Robinet cu mufa MF3/4	buc	3,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,045	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,096	
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
 	buc	3,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	
	287527420510	Robinet cu mufa MF1/2	buc	3,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,045	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,096	
35	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
 	buc	2,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "	buc	2,000	
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200	
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (кран Маевского)
 	buc	4,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	
	291313450000	Robinet de aerisire cu cheie 	buc	4,000	
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400	
37	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete
 	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,500	
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	16,000	
	141	Cazan ARISTON XC24	buc	1,000	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,000	
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
 	kg	4,200	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,966	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	4,200	
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
 	m	44,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,960	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut.	3,520	

3.