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[bookmark: _Hlk77770922]ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

Nr.12 din 29.07.2026

privind achiziționarea: Echipamente și a serviciilor de instalare pentru sistemul integrat de testare (rețea de date, sistem de prezentare)___________________________________ 
                                                                              (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție ___________Licitație Deschisă__________________________
                                                                              (tipul procedurii de achiziție)
1. Denumirea autorității contractante: _____CANCELARIA DE STAT______________
2. IDNO:_____________________________ 1006601001067_________________________
3. [bookmark: _Hlk36033630]Adresa_______________ mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1_____________
4. Numărul de telefon/fax: ______0(22) 250-271, 0(22) 250-476_______________________
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ________________
_____________ e-mail: cancelaria@gov.md__pagina web: www.cancelaria.gov.md_________ 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună).
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/ serviciilor
	Cantitate/ Unitate de măsură
	Descrierea achiziției
	Valoarea estimată, fără TVA


	1. Tehnică de calcul (calculatoare și laptopuri)
	560 000,00

	30213300-8
	1.1. Calculator Micro PC (format ultracompact), cu tastatură și mouse incluse;
	1 buc.
	Calculator Micro PC (format ultracompact), cu
tastatură și mouse incluse
- CPU: Arhitectură pe 64 biți; Performanță minimă
evaluată la minium16.000 puncte în teste de referință
(benchmark), min. 30 MB cache; generație de
procesoare lansată în min. Q1 2025 sau o versiune
ulterioară;
- RAM: Minim 32 GB DDR4/DDR5, expandabil până
la minim 64 GB;
- stocare: Minim 1 TB SSD, interfață PCIe NVMe;
- interfețe min.: 1 × USB-C (10 Gbps); 3 × USB-A (5
Gbps); 1 × HDMI 2.1; 1 × DisplayPort 1.4; 1 × 3,5
mm headset/microfon combo jack; 1 × Ethernet 1
Gbps;
- rețea fără fir: Wi-Fi (802.11ax) + Bluetooth;
- sistem de operare: Windows 11 Pro (licențiat);
- pachet office: min. Microsoft Office Home &
Business 2024 (licențiat);
- garanție: min. 3 ani.
	

	30213100-6
	1.2. Laptop
	22 buc.
	Laptop – min. 14"-16"; Rezoluție min. Full HD,
luminozitate min. 400 nits;
- CPU: Arhitectură pe 64 biți. Performanță minimă
evaluată la minimum 10.000 puncte în teste de
referință (benchmark) recunoscute internațional1 (ex:
PassMark CPU Mark sau echivalent), min. 12 MB
cache; generație de procesoare lansată în min. Q1
2024 sau o versiune ulterioară;
- RAM: Capacitate minimă de 16GB, cu posibilitate
de extindere până la minim 32GB;
- stocare: Minim 512 GB SSD, interfață PCIe NVMe;
- interfețe min.: 1 × USB-C (10 Gbps); 2 × USB-A (5
Gbps); 1 × HDMI 2.1; 1 × 3,5 mm headset/microfon
combo jack; 1 × Ethernet 1 Gbps;
- rețea fără fir: Wi-Fi (802.11ax) + Bluetooth;
- cameră: FHD cu IR (recunoaștere facială);
- tastatură: iluminată, EN/RU;
- sistem de operare: Windows 11 Pro (licențiat);
- pachet office: min. Microsoft Office Home &
Business 2024 (licențiat);
- garanție: min. 3 ani.
	

	30232110-8
	2.  Imprimantă multifuncțională
	1 buc.
	Imprimantă multifuncțională (MFD)
- format hârtie: A4;
- tehnologie imprimare: laser monocrom;
- viteză imprimare: min. 32 pagini/minut;
- rezoluție imprimare: min. 600 × 600 dpi;
- imprimare duplex automată;
- viteză copiere: min. 22 copii/minut;
- rezoluție copiere: min. 600 × 600 dpi;
- scaner: color, Flatbed + ADF;
- rezoluție scanare: min. 1200 × 1200 dpi;
- conectivitate: rețea (Ethernet), WiFi, USB;
- funcție fax.
	12000,00

	
	
	
	
	

	30231310-3
	3.  Display profesional (televizor)
	1 buc.
	Display profesional
- diagonală: min. 84";
- tehnologie afișaj: VA, Edge LED;
- rezoluție nativă: min. 3840 × 2160 (4K UHD);
- luminozitate: min. 350 cd/m²;
- contrast: min. 4000:1;
- unghi de vizualizare: min. 178° (H) / 178° (V);
- timp de răspuns: max. 10 ms;
- funcționare: min. 16 ore/zi, 7 zile/săptămână (16/7);
- conectivitate video: min. 3 × HDMI;
- porturi USB: min. 2 × USB 2.0;
- rețea: RJ-45 Gigabit Ethernet;
- conectivitate wireless: Wi-Fi 802.11ac și Bluetooth 5.0.
	68000,00

	
	
	
	
	

	4.  Surse de alimentare neîntreruptă (UPS)
	157000,00

	30237280-5
	4.1. UPS On-Line (Double Conversion) 2700 W
	2 buc.
	UPS On-Line (Double Conversion), montabil în rack, cu kit de șine inclus
- putere nominală: min. 3000 VA / 2700 W;
- format: Rackmount, 2U;
- tensiune intrare: 230 V AC, monofazat;
- tensiune ieșire: 230 V AC (220/240 V configurabil);
- tip undă la ieșire: sinusoidală pură;
- topologie: On-Line (Double Conversion);
- frecvență intrare: 40–70 Hz, detectare automată;
- frecvență ieșire: 50/60 Hz;
- conector intrare: IEC 60320 C20;
- prize ieșire: min. 6 × IEC C13 și min. 1 × IEC C19;
- bypass: automat și manual intern;
- eficiență: min. 88% în regim normal;
- slot pentru card de management (rețea) și afișaj LCD.
	

	30237280-5
	4.2.  UPS On-Line (Double Conversion) putere 900 W
	1 buc.
	UPS On-Line (Double Conversion), montabil în rack, cu kit de șine inclus
- putere nominală: min. 1000 VA / 900 W;
- format: Rackmount 19", înălțime 2U;
- tensiune de intrare: 230 V AC, monofazat;
- tensiune de ieșire: 230 V AC (220/230/240 V configurabil);
- topologie: On-Line (Double Conversion);
- formă undă la ieșire: sinusoidală pură;
- frecvență intrare: 40–70 Hz, detectare automată;
- frecvență ieșire: 50/60 Hz;
- conector intrare: IEC 60320 C14;
- prize ieșire: min. 3 × IEC 60320 C13;
- eficiență: min. 88% în regim normal;
- bypass: automat și manual intern;
- display: LCD multifuncțional pentru monitorizarea parametrilor UPS;
- interfețe: USB, RS232, slot de comunicație.
	

	5.  Componente și echipamente adiționale
	870 000,00

	32400000-7
	5.1. Firewall convergent (UTP) cu conectivitate 3G/4G
	 1 buc.
	Firewall convergent (UTP) cu conectivitate 3G/4G, inclusiv licență de protecție unificată împotriva amenințărilor (UTP) și suport al producătorului pentru min. 3 ani
- min. 1 port WAN/DMZ GE RJ45 cu accelerare hardware;
- min. 3 porturi interne GE RJ45 cu accelerare hardware;
- modem celular 3G/4G LTE cu min. 2 sloturi SIM;
- min. 1 port USB;
- rata de transfer IPS: min. 1 Gbps;
- rata de transfer a protecției împotriva amenințărilor: min. 600 Mbps;
- debitul firewall-ului (pachete pe secundă): min. 7,5 Mpps;
- sesiuni paralele (TCP): min. 650 000;
- politici firewall: min. 2 000;
- debit VPN IPsec (512 octeți): min. 4,4 Gbps;
- debit SSL-VPN: min. 490 Mbps;
- debit de control al aplicațiilor (HTTP 64K): min. 990 Mbps.
	

	32420000-3
	5.2.  Comutator de acces PoE, Layer 2,
	1 buc.
	Comutator de acces PoE, Layer 2, administrabil, compatibil cu gestionarea centralizată din firewall-ul ofertat
- min. 24 porturi Gigabit RJ45;
- min. 12 porturi PoE/PoE+ (802.3af/at);
- min. 4 porturi uplink SFP+/SFP 10G/1G;
- min. 1 port RJ-45 Serial Console;
- capacitate de comutare (duplex): min. 128 Gbps;
- pachete pe secundă (duplex): min. 190 Mpps;
- VLAN-uri acceptate: min. 4 000;
- memorie RAM: min. 512 MB DDR3;
- memorie Flash: min. 64 MB;
- buget de putere PoE: min. 180 W;
- form factor: 1U rack.
	

	72267000-4
	5.3.  Suport tehnic al producătorului pentru comutatorul de acces PoE
	1 serv.
	Suport tehnic al producătorului pentru comutatorul de acces PoE (poz. 2)
- durata: min. 3 ani, nivel premium.
	

	32420000-3
	5.4.  Comutator de acces, Layer 2
	1  buc.
	Comutator de acces, Layer 2, administrabil, compatibil cu gestionarea centralizată din firewall-ul ofertat
- min. 24 porturi Gigabit RJ45;
- min. 4 porturi uplink SFP+/SFP 10G/1G;
- min. 1 port RJ-45 Serial Console;
- capacitate de comutare (duplex): min. 128 Gbps;
- pachete pe secundă (duplex): min. 190 Mpps;
- VLAN-uri acceptate: min. 4 000;
- memorie RAM: min. 512 MB DDR3;
- memorie Flash: min. 64 MB;
- form factor: 1U rack.
	

	72267000-4
	5.5.  Suport tehnic al producătorului pentru comutatorul de acces 

	1 serv.
	Suport tehnic al producătorului pentru comutatorul de acces (poz. 4)
- durata: min. 3 ani, nivel premium.
	

	32420000-3
	5.6. Punct de acces WiFi de interior 
	2 buc.
	Punct de acces WiFi de interior (indoor), gestionabil centralizat din firewall-ul ofertat, cu kit de montare pe tavan/perete inclus
- alimentare PoE: min. 802.3at;
- interfață Ethernet: min. 1 Gbps;
- benzi de frecvență (GHz): 2,4 (20/40 MHz), 5 (20/40/80/160 MHz), 6 (20/40/80/160/320 MHz);
- rata de transfer a datelor: min. 680 Mbps în banda 2,4 GHz; min. 2,875 Gbps în banda 5 GHz; min. 5,755 Gbps în banda 6 GHz;
- tipuri de EAP suportate: EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-TTLS/PAP;
- autentificarea utilizatorilor/dispozitivelor: WPA™, WPA2™ și WPA3™ cu 802.1x sau Pre-shared key, WEP, Web Captive Portal, MAC blacklist și whitelist.
	

	72267000-4
	5.7. Suport tehnic al producătorului pentru punctul de acces WiFi 
	2 serv.
	Suport tehnic al producătorului pentru punctul de acces WiFi (poz. 6)
- durata: min. 3 ani, nivel premium.
	

	30237410-6
	5.8. Mouse cu fir
	22 buc.
	Mouse cu fir
- conectare: USB;
- tip: optic, min. 2 butoane + scroll;
- culoare: negru.
	

	30237210-4
	5.9. Filtru de confidențialitate magnetic pentru laptop
	22 buc.
	Filtru de confidențialitate magnetic pentru laptop
- diagonala: 14";
- format: 16:10;
- fixare: magnetică.
	

	32551300-3
	5.10. Cască profesională stereo cu microfon, cu fir

	20 buc.
	Cască profesională stereo cu microfon, cu fir, pentru comunicații unificate (UC)
- tip purtare: On-ear, bandă reglabilă;
- conectivitate: USB Type-C, adaptor USB-C la USB-A și conector audio 3,5 mm;
- tip căști: stereo;
- microfon: braț flexibil cu rotație de min. 270°, microfon cu anularea zgomotului (Noise Cancelling);
- protecție auditivă: tehnologie de protecție acustică;
- răspuns în frecvență difuzoare: min. 20 Hz – 20 kHz (mod multimedia);
- răspuns în frecvență microfon: min. 100 Hz – 10 kHz;
- impedanță: 32 Ω.
	


	31224810-3
	5.11. Prelungitor cu protecție la supratensiune 

	10 buc.
	Prelungitor cu protecție la supratensiune (Surge Protector)
- min. 5 prize;
- lungime cablu: min. 5,0 m;
- material ignifug (flame-retardant);
- culoare: negru.
	

	32342412-3
	5.12. Boxe active 

	1 buc.
	Boxe active (sistem 2.0)
- putere de ieșire (RMS): min. 2 × 25 W;
- interval de frecvență: min. 45 – 27 000 Hz;
- interfețe: Bluetooth, USB, microSD, jack 3,5 mm;
- telecomandă și afișaj inclus.
	

	30237200-1
	5.13. Stație de andocare 

	1 buc.
	Stație de andocare (Docking Station) USB-C profesională
- interfață gazdă: USB Type-C cu suport pentru DisplayPort Alt Mode și Power Delivery;
- ieșiri video: min. 2 × HDMI și 1 × DisplayPort;
- rezoluție video: min. 8K @ 30 Hz pe un singur monitor sau min. 3 × 4K pe monitoare multiple (în funcție de capabilitățile sistemului gazdă);
- port rețea: min. 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps);
- porturi USB: min. 1 × USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2 × USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1 × USB-A 2.0, 1 × USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps);
- cititor carduri: slot SD și microSD integrate;
- audio: conector audio combinat 3,5 mm pentru căști/microfon;
- slot SSD: compartiment integrat pentru M.2 NVMe PCIe (10 Gbps) și M.2 SATA (5 Gbps);
- Power Delivery: USB-C PD Pass-Through, intrare min. 100 W, alimentare laptop min. 80 W;
- viteză transfer date: min. 10 Gbps.
	

	32232000-8
	5.14. Video bar profesional pentru săli de conferințe mari, cu funcționalitate USB BYOD și codec integrat

	1 buc.
	Video bar profesional pentru săli de conferințe mari, cu funcționalitate USB BYOD și codec integrat
- cameră: sistem dual de camere 4K UHD;
- rezoluție video: min. 4K UHD (3840 × 2160);
- senzori imagine: min. 2 × 20 MP;
- câmp vizual (orizontal): min. 120°;
- zoom: min. 7× zoom digital;
- tehnologii AI: Auto Framing, Speaker Tracking, Group Framing;
- microfoane: matrice de microfoane integrate;
- tehnologii audio: anulare ecou (AEC), reducerea zgomotului, blocarea inteligentă a zgomotului și delimitare acustică (acoustic fence) sau echivalent;
- difuzoare: difuzoare stereo integrate, două căi;
- conectivitate USB: min. 1 × USB Type-C și min. 2 × USB Type-A;
- interfețe video: min. 1 × HDMI In și min. 2 × HDMI Out;
- rețea: min. 2 × RJ-45 Gigabit Ethernet;
- conectivitate wireless: Wi-Fi 802.11ac și Bluetooth 5.0 sau superior;
- compatibilitate: certificat pentru Microsoft Teams, Zoom și Google Meet;
- mod USB: funcționare ca dispozitiv USB pentru utilizare cu PC (BYOD).
	

	30237260-9
	5.15.Suport de perete universal, cu înclinare (Tilt), pentru display profesional
	1 buc.
	Suport de perete universal, cu înclinare (Tilt), pentru display profesional
- compatibil VESA: max. 1200 × 900;
- sarcină suportată corespunzătoare display-ului ofertat (poz. 20).
	

	32421000-0
	5.16. Cablu F/FTP 
	305 m
	Cablu F/FTP 4×2×AWG23 cat. 6a
- ecranat, pentru rețele de date, min. cat. 6a.
	

	31321210-7
	5.17. Fir electric 
	160 m.
	Fir electric H05VV-F 3 × 1,5 mm², alb, cupru
	

	31321210-7
	5.18. Cablu alimentare 
	100 m.
	Cablu alimentare NYM 3 × 2,5 mm², alb, cupru
	

	32421000-0
	5.19. Cablu UTP 
	610 m.
	Cablu UTP 4×2×AWG24 cat. 5e
	

	32420000-3
	5.20. Dulapuri rack, cabluri pentru infrastructura sistemului audio și accesorii

	1 set.
	Dulapuri rack, cabluri pentru infrastructura sistemului audio și accesorii
- dulap Rack-Mount 27U, 600 × 800 mm – 1 buc.;
- dulap Rack-Mount 9U, 600 × 600 mm – 1 buc.;
- raft (shelf) 600 mm, 19", sarcină min. 50 kg;
- cabluri HDMI–HDMI serie premium, 4K UHD la 60 Hz, lungimi 10,0 m / 2,0 m / 1,5 m / 1,0 m;
- canal cablu 15 mm / 25 mm / 80 mm;
- tub gofrat 20 mm, negru;
- automate electrice;
- cutii de distribuție;
- cablu Type-C la Type-C, 1,5 m, min. 100 W Power Delivery (PD), încărcare și date, negru;
- cablu USB 3.0 la Type-C, 1,8 m, alb;
- cablu prelungitor USB 3.0 A-plug la A-socket, 1,8 m, contacte aurite;
- accesorii montare;
- patch-cord S/FTP (SSTP) 1 m, cat. 6a, LSZH, gri – 48 buc.;
- PDU 19", 9 × 220 V, fișă UPS C14, 1,8 m;
- module RJ45 STP cat. 6a, toolless;
- organizator cabluri (cable management) 1U (45 mm), 25 sloturi, negru;
- prize RJ45/RJ11/230 V–16 A – 25 buc.
	

	32323500-8
	5.21. Înregistrator video de rețea (NVR)
	1 buc.
	Înregistrator video de rețea (NVR)
- număr canale IP: min. 8 canale;
- lățime de bandă intrare: min. 80 Mbps;
- lățime de bandă ieșire: min. 80 Mbps;
- formate compresie video: H.265+, H.265, H.264+, H.264;
- decodare video: min. 3 × 12 MP / 5 × 8 MP / 10 × 4 MP / 20 × 1080p;
- redare simultană: min. 8 canale;
- ieșiri video: min. 1 × HDMI (4K UHD) și 1 × VGA, independente;
- rezoluție HDMI: min. 3840 × 2160 @ 30 Hz;
- interfață HDD: min. 1 × SATA, cu HDD de min. 10 TB inclus;
- port rețea: min. 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps);
- porturi USB: min. 2 × USB (1 × USB 2.0 frontal și 1 × USB 3.0 posterior);
- protocoale rețea: TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, HTTPS, NTP, ONVIF, RTSP și altele.
	

	32333200-8
	5.22. Cameră IP tip Mini Dome
	4 buc.
	Cameră IP tip Mini Dome, cu suport de perete inclus
- senzor imagine: CMOS Progressive Scan de min. 1/2.4";
- rezoluție: min. 6 MP (3200 × 1800);
- lentilă: fixă, 2,8 mm;
- unghi de vizualizare: min. 105°;
- iluminare minimă: color ≤ 0,005 Lux; 0 Lux cu IR activ;
- iluminare IR: min. 30 m;
- filtru IR: ICR (Day/Night) automat;
- WDR: True WDR min. 120 dB;
- compresie video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG;
- audio: microfon integrat;
- interfață rețea: RJ-45 10/100 Mbps Ethernet;
- protocoale: TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, ONVIF;
- alimentare: PoE (IEEE 802.3af) și 12 V DC.
	

	32342410-9
	5.23.Mixer audio analog profesional

	1 buc.
	Mixer audio analog profesional
- număr total canale: min. 10 canale;
- intrări microfon: min. 4 × XLR/TRS Combo cu preamplificatoare de microfon;
- intrări stereo: min. 3 perechi stereo Line;
- ieșiri audio: Stereo Out (XLR), Monitor Out, Phones, FX Send;
- alimentare Phantom: +48 V pentru min. 4 canale;
- compresor: compresor cu un singur potențiometru pe min. 2 canale mono;
- egalizator: EQ pe min. 3 benzi (High, Mid, Low) pentru canalele mono;
- filtru: HPF 80 Hz pentru canalele de microfon;
- răspuns în frecvență: min. 20 Hz – 48 kHz (+0,5 dB / −1,0 dB);
- distorsiune armonică totală (THD): max. 0,02%.
	

	51300000-5
	6. Servicii de instalare, configurare, cablare și dare în exploatare

	1 serv.
	Servicii de instalare, configurare, cablare și dare în exploatare a sistemului
- frezare și pregătire trasee pentru cabluri;
- trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal);
- sudare, sertizare și realizarea conexiunilor BNC, RJ45, SMA, RS485, electrice;
- organizare, testare și etichetare cablaje și echipament;
- montaj și fixare doze, prize și accesorii aferente;
- configurarea echipamentelor în rețea cu delimitarea rețelei pe wlan;
- configurarea echipamentelor pentru integrarea în sistemul de prezentare/conferință;
- configurarea și instalarea laptopurilor pe mese, cu instalarea softului în limba română.
- configurarea toturor echipamentelor de rețea cu oferirea conturilor de administrator.
- configurarea sistemului de supravegherevideo cu transmiterea datelor in sala special amenajată pentru monitorizare.
- configurarea echipamentelor pentru sistemul de supraveghere video;
- dare în exploatare, testarea, simularea și instruire de bază a utilizatorilor privind utilizarea sistemului integrat.
- sala de testare trebuie să fie complet autonomă și să își mențină funcționarea neîntreruptă atât în cazul deconectării conexiunii de internet prin cablu, cât și în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică
	533 000,00

	
	
	
	
	

	TOTAL
	2 200 000,00


9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.______nu se aplică________________________
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__–______
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___________ nu se admite_________
                                                                                                               (indicați se admite sau nu se admite)
12. [bookmark: _Hlk172626955]Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: ___45 de zile lucrătoare din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională____________________________________
13. Termenul de valabilitate al contractului:________31 decembrie 2026_______________
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu_______________
(indicați da sau nu)
15. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  _________nu se aplică ______________________
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

	[bookmark: _Hlk172626746]Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1.
	Specificații tehnice
	Documentul în original, în limba română, confirmat prin semnătura electronică a participantului, în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2.
	Specificații de preț
	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului, în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	3.
	DUAE
	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului, conform formularului pus la dispoziție de Cumpărător.
	DA

	4.
	Cerere de participare
	Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului.
	DA

	5.
	Ultimul raport financiar
	Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului
	DA

	6.
	Declarație privind valabilitatea ofertei
	Original confirmat prin semnătura electronică a participantului, conform Anexei nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021.
	DA

	7.
	Garanție pentru ofertă
	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului. Cuantum – 2%. Oferta va fi însoțită de o scrisoare de garanție bancară (emisă și semnată de o bancă licențiată), conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115/2021. Termenul de valabilitate al garanției pentru ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate al ofertei.
	DA

	8.
	Dovada înregistrării persoanei juridice
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras din registrul de stat, care confirmă statutul de persoană juridică a ofertantului, emis de organul împuternicit – copie confirmată prin semnătura electronică a participantului.
	DA

	9.
	Certificat de atribuire a contului bancar
	Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului, eliberat de banca deţinătoare de cont.
	DA

	10.
	Dovada lipsei restanțelor față de bugetul public național
	Accesul la resursa informațională a Serviciului Fiscal de Stat, link-ul la platforma de interoperabilitate MConnect.
	DA

	11.
	Deținerea unui service autorizat sau existența unui acord de colaborare cu un astfel de service.
	Demonstrarea prin copie a certificatului valabil sau a acordului, confirmată prin semnătura electronică a participantului
	DA

	12.
	Autorizație emisă de producător sau de distribuitorul local
	Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului.
	DA

	13.
	[bookmark: _Hlk181366808]Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
	Declarație confirmată prin semnătura electronică, conform Anexei nr.14 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021.
(CV-urile personalului de specialitate și certificarea de către producător)
	DA

	14.
	Experiență relevantă în livrarea bunurilor solicitate pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul ofertanților constituiți ca asociere, fiecare membru al asocierii trebuie să îndeplinească această cerință (minimum 3 ani de experiență).
	Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, însoțită de copii a cel puțin 3 contracte similare, confirmate prin semnătura electronică a participantului.
	DA

	15.
	Numărul de înregistrare în Lista producătorilor de EEE
	Copie a certificatului emis de Agenția Națională de Mediu, confirmată prin semnătura electronică a participantului, conform pct. 45 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin H.G. nr. 212/2018 din 07.03.2018.
	DA

	16.
	Echipamentele TIC trebuie să fie noi (non-refurbished) și să nu aibă o vechime mai mare de 1 an la data livrării.
	Declarație semnată electronic de participant.
	DA

	17.
	Declarație prin care se confirmă identitatea beneficiarilor efectivi și faptul că aceștia nu se încadrează în situațiile de condamnare pentru implicare în activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.
	Original confirmat prin semnătura electronică a participantului 
	La semnarea contractului

	17.
	Garanția pentru buna execuție a contractului
	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului. Cuantum – 10%. Oferta va fi însoțită de o scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă licențiată), conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	La semnarea contractului


17. Garanția pentru ofertă, după caz_____da_________, cuantumul________2%_________.
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz_____da____, cuantumul_10%____. 
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz_______nu se aplică______________________________
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică 
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ______________________________ nu se aplică ____________________________________
22. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă în valuta ________MDL____________________________________
23. [bookmark: _Hlk172628461]Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: _ preţul cel mai scăzut__
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	
	

	
	
	


25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]___________SIA RSAP _______________
· pe: [data]______________________________ SIA RSAP _______________________
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: ______________60 zile_____________________
28. Locul deschiderii ofertelor: ______________________SIA RSAP__________________
                                                                                              (SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _______________________Limba română_____________________________________
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _______________________nu se aplică_________________________
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):________________nu se aplică__________________________________
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică_______________________________
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:____________________ nu se aplică_______________________________
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _conform SIA RSAP____
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	da

	Sistemul de comenzi electronice
	nu

	Facturarea electronică
	da

	Plățile electronice
	da


38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______________ nu se aplică___________
(se specifică da sau nu)

Alte informații relevante: Achiziția are ca obiect furnizarea, livrarea, instalarea, configurarea, integrarea și punerea în funcțiune a unui sistem integrat de testare destinat organizării și desfășurării procesului de recrutare centralizată a funcționarilor publici. Sistemul include echipamente de securitate și comunicații de rețea, echipamente informatice, infrastructură wireless, echipamente audio-video și de videoconferință, sistem de supraveghere video, echipamente de alimentare neîntreruptibilă (UPS), infrastructură pasivă de cablare și rack, precum și serviciile de instalare, testare și instruire a personalului.
Toate echipamentele livrate trebuie să fie noi, neutilizate anterior, să respecte cerințele tehnice prevăzute în caietul de sarcini și să fie compatibile între ele, astfel încât să asigure funcționarea unitară a sistemului integrat. Furnizorul va asigura configurarea, integrarea, testarea funcțională și punerea în exploatare a întregului sistem, precum și garanția și suportul tehnic al producătorului pentru echipamentele pentru care acesta este solicitat în caietul de sarcini.




[bookmark: _Hlk204605972]Vicepreședintele 
Grupului de lucru pentru achiziții      ______________          Ludmila CUJBA

L.Ș.















































Coordonat: 

	Nr.
	Nume, Prenume
	Funcția în cadrul grupului de lucru
	Semnătura

	1.
	Larisa DRAGANCEA
	Membru supleant al Grupului de lucru
	

	2.
	Zoia TULBURE
	Membru al Grupului de lucru
	

	3.
	Ana MISTREANU
	Membru al Grupului de lucru
	

	4.
	Ion URSU
	Membru al Grupului de lucru
	

	5.
	Alina LÎSÎI
	Secretar al Grupului de lucru
	





