Aprobat:
Director SRL ”Chișinău-gaz”
Ruslan SACA _____________

Anexă la Documentația de atribuire, pentru procedura de achiziție: nr. CG-01L/2023
” Achiziția lucrărilor de construcție și reparații capitale a stațiilor de protecție catodică”

CAIET DE SARCINI 
” Achiziția lucrărilor de construcție și reparații capitale a stațiilor de protecție catodică”

Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:

1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Bălți-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

1.1.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 45 din s. Sadovoe, SOT ”Izvoraș” fil. ”Bălți-gaz”.
1.2.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 78 din s. Pelinia, r-ul Rîșcani.
1.3.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 10 din str. Eminescu, nr. 6, or. Bălți.
1.4.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 60 din s. Beleuți, r-ul Fălești.
1.5.	Staţie de Protecţie Catodică din str. M. Viteazul, nr. 67, or. Bălți.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	
U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Balti-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,60	
	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	150,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	8,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	8,00	

2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Ialoveni-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

2.1.	Staţie de Protecţie Catodică s. Hârbovăț, str. Molodeojnaia.
2.2.	Staţie de Protecţie Catodică s. Cobusca Nouă, SRG.
2.3.	Staţie de Protecţie Catodică s. Chetrosu (Neamț).
2.4.	Staţie de Protecţie Catodică s. Mereni (Depozit).
2.5.	Staţie de Protecţie Catodică s. Șerpeni.
2.6.	Staţie de Protecţie Catodică s. Chirca.
2.7.	Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str. Soltîs.
2.8.	Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str. Mira.
2.9.	Staţie de Protecţie Catodică s. Horești.
2.10.	Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni (Tirex).
2.11.	 Staţie de Protecţie Catodică s. Roșcani.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Ialoveni-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	30,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10 + 1х6	m	20,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	

			
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Cimișlia-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

3.1.	Staţie de Protecţie Catodică s. Lipoveni r-ul Cimișlia (SRG) – Cablu – 0m.
3.2.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 3 s. Borogani, r-ul Leova (SRG) - Cablu АВВГ 4х4 – 32m.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Cimislia-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,80	
	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu Cantitatea pentru fiecare obiect este indicată mai sus	m	Conform p. 3.1, 
p. 3.2.	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	

			
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	4,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	4,00	

4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Gagauz-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

4.1.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 or. Ceadâr-Lunga, str. Dzerjinschi – Cablu АВВГ 3х10 – 30m, Priza de impamintare – 16 buc.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Gagauz-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,20	
	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10	m	30,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	16,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	16,00	

4.2.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 3 or. Ceadâr-Lunga, str. Jubiliară – Cablu АВВГ 3х16 – 135m, Priza de impamintare – 10 buc.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Gagauz-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х16	m	135,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	
4.3.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 14 s. Tomai (SPRG) – Cablu ВПП 1х10 – 200m, Priza de impamintare – 10 buc.
Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
5.	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Gagauz-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817402	Cablu ВПП 1х10 	m	200,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	
6.	

4.4.	Staţie de Protecţie Catodică s. Congazcic (SPRG) – Cablu АВВГ 3х10 – 230m, Priza de impamintare – 14 buc.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
5.	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Gagauz-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	52,80	
	8113020070100	Sondor	h-om	52,80	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817402	Cablu  АВВГ 3х10 	m	230,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	52,80	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	14,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	14,00	
6.	

4.5.	Staţie de Protecţie Catodică s. Sadâc str. Trandafirilor (SPRG) – Cablu АВВГ 3х10 – 120m,  Priza de impamintare – 20 buc.
Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Gagauz-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	72,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10	m	120,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	20,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	20,00	

4.6.	Staţie de Protecţie Catodică s. Cotovschi str. S. Lazo nr. 2 – Cablu АВВГ 3х10 – 240m, Priza de impamintare – 16 buc.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Gagauz-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,20	
	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10	m	240,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	16,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	16,00	

4.7.	Staţie de Protecţie Catodică s. Cișmichioi str. Naberejnaia – Cablu ВПП 1х10 – 30m, Priza de impamintare – 10 buc.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Gagauz-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817402	Cablu ВПП 1х10 	m	30,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Orhei-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

5.1.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 8 str. Negruzzi nr. 117, mun. Orhei. 
5.2.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 15 str. Iachir nr. 15, mun. Orhei. 

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Orhei-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,40	
	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	120,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 4x16	m	30,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	

			
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	12,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	12,00	

6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Cahul-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

6.1.	Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul, str. Șoseaua Șcheia, fil. Cahul-gaz.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Cahul-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	100,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Taraclia-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

7.1.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Albota de Sus (PRG).
7.2.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Valea-Perjei, str. Comsomoliscaia.
Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Taraclia-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	72,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	150,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	20,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	20,00	

8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Florești-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

8.1.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 27 (SRM sat. Fântânița r-nul Drochia).
8.2.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 (str. Ghică Vodă or. Drochia).
8.3.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 (Cazangeria centrală or. Drochia).
Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Floresti-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,20	
	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-16	m	65,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	6,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	6,00	

9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Edineț-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

9.1.	Staţie de Protecţie Catodică PRG or. Ocnița.
9.2.	Staţie de Protecţie Catodică s. Lipnic. 
Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Edinet-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,20	
	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	40,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	6,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	6,00	

10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

10.1.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Muzicescu nr. 4, nr. inv. 1125.
10.2.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Negruzzi nr. 26 s. Hulboaca, nr. inv. 6413. 
10.3.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Mateevici s. Ghidighici (SRG), nr. inv. 13132.
10.4.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Traian nr. 1 s. Budești, nr. inv. 9060.
10.5.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Bănulescu Bodoni nr. 1 s. Cruzești, nr. inv. 6423.
10.6.	Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Cantemir nr. 1, nr. inv. 6433.
10.7.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Colina Pușkin nr. 17, nr. inv. 13009.
10.8.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Albișoara nr. 78/2, nr. inv. 5240.
10.9.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Miron Costin nr. 2, nr. inv. 13131.
10.10.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Iazului nr. 2/3, nr. inv. 5260.
10.11.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Ginta Latina nr. 17/1, nr. inv. 5247. 
10.12.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Sf. Dumitru nr. 22 s. Bîc, nr. inv. 13094.
10.13.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Drumul Viilor nr. 30/2, nr. inv. 6436.
10.14.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Docuceav nr. 3, nr. inv. 6447.
10.15.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Trandafirilor nr. 1, nr. inv. 1160.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Chisinau-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	30,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10 + 1х6	m	60,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

11.1	 Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC din str. M. Sadoveanu 40/2
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	49,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	4,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х16 + 1х10 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	175,00	
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
	123123124	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	
3	
	Труба металлическая, некондиционная, Ду 57мм 
	m	130,00	
	Труба	Труба металлическая, некондиционная, Ду 57мм	m	130,00	
4	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	3,08	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,41	
	Короб металлический 80х40	Короб металлический 80х40	m	10,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,62	
5	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
6	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 
	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
7	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
8	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
9	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  
	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
10	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	
11	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

11.2	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC din str. Branistii nr. 13
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	27,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	11,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	2,00	
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
	123123124	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 
	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
6	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
7	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  
	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
8	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	
9	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

11.3	 Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC din str. Constructorilor 84
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	23,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	4,00	
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
	123123124	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 
	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
6	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
7	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  
	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
8	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	
9	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

11.4	 Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC din str. Mesajer 27
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	57,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	4,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	11,00	
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
	123123124	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	
3	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	3,08	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,41	
	Короб металлический 80х40	Короб металлический 80х40	m	10,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,62	
4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
5	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 
	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
6	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
7	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
8	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  
	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
9	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	
10	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	

11.5	 Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or. Chișinău:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC din sos. Hincesti nr. 167
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	22,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	8,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	44,00	
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
	123123124	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 
	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
6	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
7	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  
	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
8	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	
9	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

11.6	 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
 		1.1.2. Cablu 
			
3	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	0,19	
4	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	12,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00	
5	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	3,65	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	1,22	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,11	
6	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
7	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	5,48	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	12,00	
8	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	3,70	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,49	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	12,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,74	
9	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	0,27	
	5440089	Лента липкая	kg	0,02	
10	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
11	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
12	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
13	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
14	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
15	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
16	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
17	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
18	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
19	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,12	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,12	
20	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
21	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
22	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
23	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
24	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
25	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
26	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
27	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
28	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
29	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
30	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
31	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
32	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
33	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
34	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
35	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
36	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
37	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

11.7	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
 		1.1.2. Cablu 
			
3	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,14	
	1	Muncitor	h-om	0,22	
4	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	14,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,50	
5	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,14	
	1	Muncitor	h-om	4,26	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	1,43	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,30	
6	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
7	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,14	
	1	Muncitor	h-om	6,40	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	14,00	
8	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,14	
	1	Muncitor	h-om	4,31	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,57	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	14,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,87	
9	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,14	
	1	Muncitor	h-om	0,32	
	5440089	Лента липкая	kg	0,02	
10	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
11	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
12	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
13	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
14	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
15	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
16	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
17	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
18	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
19	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,14	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,64	
20	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
21	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
22	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
23	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
24	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
25	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
26	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
27	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
28	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
29	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
30	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
31	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
32	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
33	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
34	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
35	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
36	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
37	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	
 
11.8	 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
 		1.1.2. Cablu 
			
3	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	0,13	
4	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	8,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,00	
5	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	2,43	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	0,82	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,74	
6	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
7	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,02	
	1	Muncitor	h-om	0,91	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	2,00	
8	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  AVCPR 16х16 
	100 m	0,26	
	1	Muncitor	h-om	11,88	
	32151551512	AVCPR 16х16	m	26,00	
9	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	2,46	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,33	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	8,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,49	
10	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	0,18	
	5440089	Лента липкая	kg	0,01	
11	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
12	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
13	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
14	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
15	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
16	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
17	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
18	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
19	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
20	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,08	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,08	
21	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
22	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
23	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
24	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
25	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
26	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
27	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
28	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.  (L=3200mm, 1 buc) - Pilon - 1 
	kg	32,40	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,80	
	2722103107000stilp	Pilon - 1 H=3.2 m	m	3,20	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
29	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
30	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
31	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
32	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
33	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
34	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
35	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
36	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
37	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
38	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
39	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

11.9	 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din  str. Mesager nr. 27, or. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
 		1.1.2. Cablu 
			
3	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	0,13	
4	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	8,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,00	
5	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	2,43	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	0,82	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,74	
6	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
7	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	3,66	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	8,00	
8	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	2,46	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,33	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	8,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,49	
9	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	0,18	
	5440089	Лента липкая	kg	0,01	
10	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
11	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
12	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
13	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
14	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
15	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
16	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
17	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
18	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
19	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,08	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,08	
20	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
21	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
22	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
23	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
24	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
25	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
26	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
27	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
28	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
29	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
30	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
31	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
32	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
33	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
34	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
35	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
36	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
37	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

11.10	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
 		1.1.2. Cablu 
			
3	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	0,08	
4	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	5,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,25	
5	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	1,52	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	0,51	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,46	
6	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
7	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	2,29	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	5,00	
8	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	1,54	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,20	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	5,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,31	
9	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	0,11	
	5440089	Лента липкая	kg	0,01	
10	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
11	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
12	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
13	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
14	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
15	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
16	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
17	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
18	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
19	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,05	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,30	
20	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
21	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
22	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
23	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
24	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
25	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
26	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
27	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
28	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
29	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
30	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
31	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
32	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
33	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
34	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
35	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
36	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
37	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

Specificații:
1.	Devizele-oferte se prezintă pentru fiecare obiect de reparație capitală în parte.
2.	La întocmirea de către ofertant a valorii contractuale şi devizelor-oferte a obiectivelor de reparație capitale se va respecta metodologia în vigoare, prin includerea în calcule a salariului  muncitorilor-constructori, cheltuielilor de regie, cheltuielilor de transportarea materialelor, beneficiului de deviz, în concordanță cu prevederile actelor legislative şi documentelor normative în domeniu.
3.	Termenul de executare a lucrărilor și dare în exploatare a obiectelor – nu mai târziu de 30 octombrie 2023;
4.	Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
5.	Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor operatorului de rețea de distribuție a gazelor în raza executării lucrărilor;
6.	Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării prezentului Contract, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);
7.	Garanția lucrărilor executate trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data transmiterii acestora prin semnarea actelor de predare-primire și a facturilor fiscale;
8.	Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite in procesul de executare a lucrărilor, trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005.
9.	Grafic detailat cu privire la executarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                        lucrărilor– de la semnarea contractului până la darea în exploatare (în lucru) a obiectelor.
10.	Devizele se prezintă pentru fiecare obiect conform metodei de resurse în baza programului WinSmeta (forma nr. 3, 5 și 7).

Președintele Grupului de lucru	  		                         Roșca M.
              Secretarul Grupului                                                               Mutruc R.
              Membrii Grupului                                                                  Cherpec S.
                                                                                                                Borta M.
                                                                                                                Răsoi V.
									              Calașnic N.	       
									              Lisa I.