WinСмета2000
Formular Nr.5
Investitor
Obiect	 
Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-4-1
 Lucrari de constructii Statia de tratare
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Rezistenta					
		1.1. Lucrari de demolare					
1	RpCP45B
	Demontarea scarii existente
	kg			3,855
	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	15,50	0,012	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,50	0,022	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020	18,00	0,036	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,325	
2	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice .beton armat
	m3			383,973
	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,636	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,491	
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	19,50	1,064	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	41,455	
	2952270003370	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,3500	60,00	20,727	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	18,00	3,600	
		1.2. Lucrari de terasament					
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3			656,000
	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	320,00	656,000	
4	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3			118,752
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,752	
5	TsC14B2
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii   8 - 12  m-подсыпка под полы
	100 m3			1 314,909
	
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	320,00	1 314,909	
6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3			314,857
	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	290,00	314,857	
7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			1 755,356
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,689	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,667	
8	TsC03F1
	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II
	100 m3			720,000
	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	720,000	
9	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 
	t			11,520
	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	180,00	11,520	
10	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3			137,150
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,150	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040	208,00	0,000	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	116,000	
		1.3. Fundatii					
11	CA02C
	Beton simplu M50 turnat  in egalizari, turnare cu mijloace clasice
	m3			1 317,850
	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,993	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479	
	26631021000005	Beton М50	m3	1,0250	950,00	983,929	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	19,50	1,950	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	250,00	62,500	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000	
12	CA03G
	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice,  in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Фм-1)
	m3			1 394,880
	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,641	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	26631021000002	Beton М200	m3	1,0250	1 080,00	1 124,182	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	19,50	1,993	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000	
13	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg			18,242
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,324	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,813	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	5,00	0,750	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,123	
14	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg			17,091
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,172	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,232	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,813	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	5,00	0,750	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,125	
15	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (А-1)
	kg			31,328
	
	7136080025001	Montator 	h-om	0,2100	57,66	12,109	
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,0400	12,50	13,131	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,302	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,406	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,200	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	18,00	0,180	
16	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2			90,010
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,750	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,747	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,625	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,397	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	35,00	3,500	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 750,00	9,715	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 800,00	0,978	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,802	
17	CA02C
	Beton simplu M50 turnat  in egalizari, turnare cu mijloace clasice
	m3			1 317,876
	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479	
	26631021000005	Beton М50	m3	1,0250	950,00	983,929	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	19,50	1,977	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	250,00	62,500	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000	
18	CA03G
	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice,  in fundatii сontinue. beton marfa 
	m3			1 394,364
	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	26631021000002	Beton М200	m3	1,0250	1 080,00	1 123,680	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	19,50	1,980	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000	
19	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue 
	kg			17,551
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,689	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,175	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,813	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	5,00	0,750	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,125	
20	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg			16,743
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,813	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	5,00	0,750	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,125	
21	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (А-1)
	kg			31,325
	
	7136080025001	Montator 	h-om	0,2100	57,66	12,109	
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,0400	12,50	13,130	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,303	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,404	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,200	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	18,00	0,180	
22	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2			89,839
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,750	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,625	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	35,00	3,500	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 750,00	9,603	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 800,00	0,914	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,800	
		1.4. Сonstructii metalice					
23	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Колонны К-1,,,К-4,Б1...Б5,Бр-1,Бр-2, Тр-1,Пр-1)
	t			17 240,572
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	35,0000	57,66	2 018,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300	
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	14,50	14 790,000	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	40,00	18,004	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,500	
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	6,5000	6,50	42,250	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	6,5000	1,50	9,750	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,50	1,006	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,50	2,153	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	13,50	27,000	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,509	
24	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg			25,357
	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,125	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,500	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200	
25	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  ГФ-021pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t			725,740
	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,334	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,50	214,500	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	24,00	93,600	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,60	10,230	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	16,00	31,200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,876	
26	CL10D
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (Лм-1,Лм-2,Лп-1,Лп-2)
	t			18 771,875
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	22,5000	57,66	1 297,350	
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	57,66	908,145	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	57,66	259,470	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,735	
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	14,50	14 500,000	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	40,00	200,000	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	1,00	4,000	
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	4,0000	6,50	26,000	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,0000	1,50	6,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	15,50	5,425	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	21,50	10,750	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	5,0000	65,00	325,000	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	250,00	1 100,000	
27	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  ГФ-021pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t			725,737
	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,330	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,50	214,500	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	24,00	93,600	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,60	10,230	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	16,00	31,200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,877	
		2. Arhitectura					
		2.1. Peretii					
28	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"60mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.   
	m2			621,129
	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,076	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200	57,66	6,920	
	28112363049031	Panouri  "Sandwich" *	m2	1,0200	425,00	446,502	
	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	3,2000	13,50	44,496	
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	2,50	7,725	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	1,00	3,090	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	85,00	15,321	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,000	
		2.2. Acoperisul					
29	CE44A
	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich"-120mm  montate pe rigle metalice.
	m2			691,189
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,2000	57,66	69,192	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	2811236304903	Panouri  "Sandwich" *	m2	1,0200	520,00	541,017	
	2523156720006	Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama) 	kg	2,5800	13,50	35,527	
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	2,50	7,650	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	1,00	3,060	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	85,00	15,694	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,751	
30	CE19A
	Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m			85,912
	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	57,66	40,362	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	1,2500	13,75	17,703	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	13,00	3,079	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	6,50	10,043	
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	13,50	3,407	
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	15,00	0,773	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	25,00	1,546	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350	
31	CE21B
	 Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m			140,444
	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	57,66	49,011	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	1,7000	13,75	23,842	
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	88,00	53,854	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	25,00	1,785	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,419	
		2.3. Ferestre					
32	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Ok-1.O.Ok-2)
	m2			1 324,432
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,479	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000	
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	18,50	0,185	
	2430226102111	Chit ROMALCHIT 	kg	0,1200	24,00	2,879	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,750	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050	250,00	1,256	
		2.4. Usi					
33	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			1 365,686
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	80,00	13,981	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700	
		2.5. Pardoseala					
34	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3			382,188
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,091	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	208,00	239,200	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	19,50	1,950	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,184	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,763	
35	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)
	m2			153,491
	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	26631021000011	Beton M100	m3	0,1025	950,00	97,375	
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	290,00	0,572	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150	
36	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat. se scade
	m2			20,653
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153	
	26631021009101	Beton M100	m3	0,0205	950,00	19,500	
37	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200- de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 20mm
	m2			66,870
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	26641021020102	Mortar ciment 200	m3	0,0330	680,00	22,458	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,000	
38	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se scade
	m2			21,595
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,306	
	26641021020102	Mortar ciment 200	m3	0,0110	680,00	7,471	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,00	0,210	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0030	25,00	0,076	
39	IzF01B к=2
	Amorsarea pardoselilor cu праймер битумно-эмульсионный "Технониколь"
	m2			16,662
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	24133173460001	праймер битумно-эмульсион. Технониколь	kg	0,6000	20,00	12,000	
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	19,50	0,038	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	18,00	0,011	
40	IzF04A к=2
	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastica bituminoasa "Технониколь" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2			119,518
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	23203226000361	 mastica bituminoasa Технониколь 	kg	3,4000	31,00	105,400	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6800	3,00	2,040	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2600	3,00	6,780	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	18,00	0,036	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0260	25,00	0,650	
41	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200- de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 20mm
	m2			66,870
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	26641021020102	Mortar ciment 200	m3	0,0330	680,00	22,458	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,000	
42	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se scade
	m2			21,595
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,306	
	26641021020102	Mortar ciment 200	m3	0,0110	680,00	7,471	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,00	0,210	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0030	25,00	0,076	
43	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2			301,699
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,600	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,550	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,50	10,350	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299	
44	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m			91,610
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,841	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,286	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	0,10	0,630	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,50	1,523	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,500	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000	
		2.6. Lucrari de finisare interioare					
		2.6.1. Peretii					
45	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			83,035
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	26641021030011	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	650,00	13,648	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125	
46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2			42,592
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	22,50	9,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,090	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250	
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	19,50	0,039	
		2.7. Lucrari de finisare exterioara					
47	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate  la fatade executate pe tencuiala driscuita
	m2			58,744
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	35,50	26,625	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,57	0,079	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250	
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	19,50	0,078	
48	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2			56,824
	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 750,00	0,825	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 750,00	0,275	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 750,00	0,825	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 600,00	0,314	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,090	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,50	11,250	
		2.8. Scara					
49	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada(OГ-1,ОГ-2)
	kg			26,513
	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,50	14,500	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,250	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,57	0,031	
50	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  ГФ-021pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t			725,760
	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,330	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,50	214,500	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	24,00	93,600	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,60	10,230	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	16,00	31,200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,900	
		2.9. Lucrari diverse					
		2.9.1. Pereul (S=107.04 m2)					
51	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3			382,234
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,086	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	208,00	239,200	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	19,50	1,950	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,196	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,803	
52	DB16C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala
	m2			132,553
	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,0830	1 500,00	124,496	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	260,00	0,780	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	12,50	0,112	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	140,00	1,399	
		2.9.2. sectiuna "a-a"					
53	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2			1 718,633
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,100	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,1000	208,00	1 060,800	
	4100116202818	Apa	m3	0,5000	19,50	9,733	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	120,00	256,000	
54	CA03F
	Beton  M200  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
	m3			1 362,140
	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,063	
	26631021000002	Beton М200	m3	1,0250	1 080,00	1 123,200	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	19,50	1,950	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000	
55	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2			153,281
	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	26631021000011	Beton M100	m3	0,1025	950,00	97,199	
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	290,00	0,537	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150	
56	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2			301,709
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,611	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,550	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,50	10,350	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,572	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301	

								APROBAT:      
L.S.                                                                                                 L.S.        

Intocmit 	Investitor	
()	()	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)