Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul  Blocul de studii nr.1, Clasa 306
Autoritatea contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constructie
			
		1.1. Рereti
			
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	105,000
	
 2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	105,000
	
 3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	105,000
	
 4	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	105,000
	
 5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund 
	m2	105,000
	
 6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	105,000
	
 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund 
	m2	105,000
	
 8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	105,000
	
		Total Рereti				
		1.2. Tavan
			
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane
	m2	57,150
	
 10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	57,150
	
 11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	57,150
	
 12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	57,150
	
 13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	57,150
	
 14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	57,150
	
		Total Tavan			
		1.3. Tâmplărie
			
15	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (intrare)
	m2	4,320
	
 16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	28,000
	
 17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	11,200
	
 18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	11,200
	
 19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	11,200
	
 20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	11,200
	
 21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	11,200
	
 22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	11,200
	
 23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	11,200
	
 24	CK18C	Montarea cornier din aluminiu
	m	28,000
	
		Total Tâmplărie		
		1.7.4. Pardosea
			
25	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	58,000
	
26	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	58,000
	
		Total Pardosea		
		Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare retele electrice
			
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн
	buc	1,000
	
 28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA
	buc	8,000
	
 29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm
	100 m	2,500
	
 30	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2
	100 m	0,850
	
 31	pret de piata	Cablu UTP cat. 6e
	m	85,000
	
 32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutiipozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	1,200
	
 33		Cablu ВВГнг-LS-3*2,5
	m	120,000
	
 34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	25,000
	
 35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010
	
 36	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, IP20 LED PANEL  600*600
	100 buc	0,060
	
 37	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza 
	buc	23,000
	
 38	pret de piata	Priza RJ-45 
	buc	23,000
	
 39	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza
	buc	57,000
	
		Total Lucrari de montare retele electrice		
		Total deviz:		

						               ____________________________  
                                      (semnătura autorizată)
 
Executor:  Ion Butucea, prorector SAG