CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de asfaltare pe teritoriul IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Ямочный ремонт по территории больницы
	
1	DI158C
	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)
	m2	100,0000	
2	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка демонтированного асфальта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)
	t	8,5000	
		2. Участки дорожного покрытия по территории с устройством основания
	
3	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)
	m2	250,0000	
4	DB01D
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки каменной мостовой, небитумной, выолненная мехнической метлой установленной на трактор)
	m2	250,0000	
5	DI142A
	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate   cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=4cm (Выборочный  ремонт поврежденных участков щебнем  толщиной 4 см и  битумной эмульсией) 
	m2	250,0000	
6	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)
	m2	250,0000	
7	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,25л/м2
	t	0,0625	
8	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  
	m2	250,0000