CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia si reconstructia partiala a etajului intui pentru extinderea sectiei de reanimare si terapie intensiva in blocul chirurgical al IMSP SCM"Sf.Treime",str.A.Russo,11mun.Chisinau

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari tehnico sanitare			
		1.1. Вентиляция и кондиционирование			
1	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie Противодождевые жалюзи PZ 100-50	buc	1,000	
2	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка воздухозаборная  DT GE 1000x500 	buc	1,000	
3	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка  дверная MV-450  "ВЕНТС" 	buc	13,000	
4	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная ORG 100x150	buc	1,000	
5	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная ORG 100x250 	buc	8,000	
6	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная ORG 100x300	buc	4,000	
7	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка  вентиляционная RAG 200x150 	buc	3,000	
8	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная ORG 250x250	buc	1,000	
9	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Решетка вентиляционная ORG 350x200 	buc	1,000	
10	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Решетка вентиляционная ORG 500x200	buc	2,000	
11	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная ORG 500x250	buc	1,000	
12	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная ORG 500x300	buc	4,000	
13	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieРешетка вентиляционная ORG 700x700	buc	5,000	
14	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная ORG 800x250	buc	1,000	
15	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная ORG 800x300	buc	4,000	
16	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Фреоновые трубки с изоляцией "К-Flex" д=19,1мм) 	m	25,000	
17	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Фреоновые трубки с изоляцией "К-Flex" l12,7мм)	m	25,000	
18	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Фреоновые трубки с изоляцией "К-Flex" d=6,35мм	m	10,000	
19	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Фреоновые трубки с изоляцией "К-Flex" д=6,35мм)	m	10,000	
20	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(   Воздуховод       б=0,5мм)	m2	70,000	
21	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.( Воздуховод       б=0,6мм ГОСТ14918-80)	m2	172,000	
22	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.Воздуховод       б=0,7м ГОСТ14918-80)	m2	120,000	
23	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg	300,000	
24	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm  б=30мм ROCKWOOL	m2	13,500	
25	VC35A
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 57x3 mm - 70x3 mm Узел прохода ?100	buc	1,000	
26	VC35A
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 57x3 mm - 70x3 mm Узел прохода д=125	buc	1,000	
27	VC35A
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 57x3 mm - 70x3 mm Узел прохода д=160	buc	5,000	
28	VC35B
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 76x3 mm - 108x4 mm Узел прохода УП1-08, d=800	buc	1,000	
29	VC35B
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 76x3 mm - 108x4 mm Узел прохода УП1-05, d=500	buc	2,000	
30	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Зонт д100 	buc	1,000	
31	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Зонт д125	buc	1,000	
32	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Зонт д160 	buc	5,000	
33	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 600х500, L=120мм	buc	1,000	
34	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc  Гибкая вставка 300х250, L=120мм	buc	1,000	
35	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc  Гибкая вставка д160, L=120мм	buc	1,000	
36	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc  Гибкая вставка д160, L=120мм	buc	2,000	
		1.2. Отопление и теплоснабжение			
37	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Чугунный радиатор          Kalor 3, 500/160  10 секц.	buc	7,000	
38	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  Отопительный прибор стальной высота-500мм 	buc	14,000	
39	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	42,000	
40	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (mufa) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	110,000	
41	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (cot) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	220,000	
42	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	130,000	
		1.3. Демонтаж			
43	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие ратиаторов для устранения, -10 секций,28шт)	buc	28,000	
44	RpIC20A
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57mm	m	180,000	
		2. Lucrari de montare			
		2.1. Вентиляция			
45	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный N=3,205кВт, n=1380об/мин	buc	1,000	
46	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ,  - Калорифер VO 100-50	buc	1,000	
47	VC17A
	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit  de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h  Прямой охладитель CHF 100-50 в комплекте с автоматикой и сифоном для отвода конденсата	buc	2,000	
48	VB11B
	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная с эл.приводом Belimo,   )	buc	1,000	
49	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg  Фильтр грубой очистки    	buc	1,000	
50	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg Фильтр тонкой очистки   	buc	1,000	
51	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm  Шумоглушитель TKU 100-50, L=1,0м 	buc	1,000	
		2.2. Приточная установка в комплекте с фильтром и эл.калорифером TLP 160/2,1Systemair			
52	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw  Вентилятор крышный с вертикальным выбросом воздуха из разнородных материалов N=1,3кВт, п=1370об/мин пр-во Rozenberg	buc	2,000	
53	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный   N=0,13кВт, п=2750об/мин Soler&Palau VENT-160L	buc	1,000	
54	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw  Вентилятор канальный   N=0,024кВт, п=2200об/мин TD-250/100 Soler&Palau	buc	1,000	
55	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw  Вентилятор канальный   N=0,024кВт, п=2200об/мин TD-250/100 Soler&Palau 	buc	1,000	
56	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw  Вентилятор для оконной установки HCM-150N  N=0,025кВт, п=1900об/мин Soler&Palau	buc	4,000	
57	VC03A
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw   Вентилятор бытовой  N=0,02кВт,п=2500об/мин  Soler&Palau Decor-200 	buc	2,000	
58	VC03A
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw Вентилятор бытовой  N=0,017кВт,п=2000об/мин Soler&Palau  Silent-300PLUS	buc	2,000	
59	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic  Сплит-система MSE-07 HR, N=0,76кВт Midea 	buc	1,000	
60	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  Наружный блок MOUA-60HN1-R, N=6,08кВт  	buc	4,000	
61	VC03F
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, dubluaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 28.000-129.00 mc/h cu motor electric de 3 - 75 kw Вентилятор крышный для дымоудаления    c эл.двигателем   N=3,0 кВт,  A112MB8F,КРОВ6-8-ДУ--H-400-У1--1П-3,0-380	buc	1,000	
62	VB01B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm Клапан дымоудаления КПД-4-03-800х600-2*ф- MM220-сн-р-мрп, EI 60, с эл.приводом Belimo 	buc	1,000	
63	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm Стакан монтажный СМРВ-КРОВ6-8-оц-ко-0-0-вверху-0	buc	1,000	
64	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm - Заслонка    КВУ 50-40 	buc	2,000	
65	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg  Фильтр тонкой очистки HEPA FILTER PLUS 610x610x150	buc	1,000	
66	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg   Фильтр тонкой очистки HEPA FILTER PLUS 610x610x292 	buc	4,000	
		2.3. Отопление и теплоснабжение			
67	IA38B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2"  Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-60	buc	1,000	
68	ID06A.F
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 200   Kран шаровый регулирующий д=32 с э/приводом LR230 Belimo R329 	buc	1,000	
69	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm mm Клапан балансировочный MSV-I д=50	buc	1,000	
70	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm mm Клапан балансировочный MSV-M д=50 мм 	buc	1,000	
71	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр жидкостной  R74A  д=50	buc	1,000	
72	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан обратный  д=50 мм Ру10, t=80°C	buc	1,000	
73	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотводчик  	buc	4,000	
74	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Cпускной кран R248M 	buc	4,000	
75	ID06A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Кран шаровой стальной Ру10, t=80°C д=80	buc	2,000	
76	ID06A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой  Ру10, t=80°C д=50	buc	6,000	
77	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"  Труба стальная эл.сварная Дн 89х2,8 	m	20,000	
78	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"  Труба стальная эл.сварная Дн 57х2,5	m	100,000	
79	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"  Труба стальная эл.сварная Дн 45х2,5	m	20,000	
80	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"  Труба стальная эл.сварная Дн 32х2,2 	m	20,000	
81	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"  Труба стальная эл.сварная Дн 25х2,2	m	20,000	
82	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" Цилиндры из пенополиуретана  б=50мм 	m	180,000	
83	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Цилиндры из пенополиуретана д=50мм	m	20,000	
84	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Цилиндры из пенополиуретана д=50мм dн57	m	100,000	
85	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Цилиндры из пенополиуретана д=50мм dн 45	m	20,000	
86	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Цилиндры из пенополиуретана д=50мм dн 32 	m	20,000	
87	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Цилиндры из пенополиуретана д=50мм dн 25	m	20,000	
		3. Utilaj			
		3.1. Вентиляция			
88	
	Вентилятор канальный N=3,205кВт, n=1380об/мин	buc	1,000	
89	
	Прямой охладитель CHF 100-50 в комплекте с автоматикой и сифоном для отвода конденсата	buc	2,000	
90	
	Калорифер VO 100-50	buc	1,000	
91	
	Заслонка воздушная с эл.приводом Belimo, LKS100-50	buc	1,000	
92	
	 Фильтр грубой очистки    VFK 100-50(G3) 	buc	1,000	
93	
	Фильтр тонкой очистки   KFD 100-50(F7	buc	1,000	
94	
	Вентилятор канальный "Systemair" MUB 062 630D4 IE3 Multibox	buc	1,000	
		3.2. Приточная установка в составе:			
95	
	Вентилятор крышный с вертикальным выбросом воздуха из разнородных материалов N=1,3кВт, п=1370об/мин пр-во Rozenberg  "Systemair"	buc	2,000	
96	
	Вентилятор канальный   N=0,13кВт, п=2750об/мин Soler&Palau VENT-160L	buc	1,000	
97	
	Вентилятор канальный   N=0,024кВт, п=2200об/мин TD-250/100 Soler&Palau	buc	1,000	
98	
	Вентилятор канальный   N=0,024кВт, п=2200об/мин TD-350/125 Soler&Palau	buc	1,000	
99	
	Вентилятор для оконной установки HCM-150N  N=0,025кВт, п=1900об/мин Soler&Palau	buc	4,000	
100	
	Вентилятор бытовой  N=0,02кВт,п=2500об/мин  Soler&Palau Decor-200 	buc	2,000	
101	
	Вентилятор бытовой  N=0,017кВт,п=2000об/мин Soler&Palau  Silent-300PLUS	buc	2,000	
102	
	Сплит-система MSE-07 HR, N=0,76кВт Midea 	buc	1,000	
103	
	Наружный блок MOUA-60HN1-R, N=6,08кВт 	buc	2,000	
104	
	Вентилятор крышный для дымоудаления    c эл.двигателем   N=3,0 кВт,  A112MB8F,КРОВ6-8-ДУ--H-400-У1--1П-3,0-380 	buc	1,000	
105	
	Клапан дымоудаления КПД-4-03-800х600-2*ф- MM220-сн-р-мрп, EI 60, с эл.приводом Belimo 	buc	1,000	
106	
	Стакан монтажный СМРВ-КРОВ6-8-оц-ко-0-0-вверху-0	buc	1,000	
107	
	Заслонка воздушная 600х800        с эл.приводом Belimo 	buc	1,000	
108	
	Фильтр тонкой очистки HEPA FILTER PLUS 610x610x150	buc	1,000	
109	
	Фильтр тонкой отчистки HEPA 610х610х292	buc	4,000	
110	
	 Шумоглушитель TKU 100-50, L=1,0м	buc	1,000	
111	
	Приточная установка TLP 160/2,1	buc	1,000	
112	
	Автоматика приточной установки П1	buc	1,000	
		3.3. Отопление и теплоснабжение			
113	
	Hасос циркуляционный     UPS 32-60	buc	1,000