Institutia de educatie timpurie nr. 174, str. V. Korolenko, 59 A	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz  640 361,15 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari generale
					
		1.1. Demontari
					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	72,8000	24,217
——————————
24,217
	1 763,012
——————————
1 763,012
	
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	14,0000	231,087
——————————
227,757
	3 235,218
——————————
3 188,598
	
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	382,0000	20,106
——————————
18,451
	7 680,568
——————————
7 048,358
	
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan
	m2	215,0000	6,883
——————————
6,343
	1 479,759
——————————
1 363,659
	
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	597,0000	16,711
——————————
15,568
	9 976,288
——————————
9 294,215
	
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc K=1 - la salariu, materiale, utilaje
	m2	215,0000	28,022
——————————
26,524
	6 024,752
——————————
5 702,574

		Total	 Lei			 30 159,597
	
		Total Demontari
Inclusiv salariu				30 159,597
28 360,416	
		1.2. Timplarie
					
7	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	16,8000	1 548,337
——————————
54,777
	26 012,062
——————————
920,254
	
8	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	10,0000	224,750
——————————
144,150
	2 247,500
——————————
1 441,500
	
9	CK57D	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestre din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului - 1,5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"
	m2	56,0000	1 139,807
——————————
63,945
	63 829,210
——————————
3 580,917
	
10	pretul firmei	Plasa de moschit
	m2	16,0000	143,200
——————————
0,000
	2 291,200
——————————
0,000
	
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm
	m	28,0000	84,594
——————————
5,189
	2 368,643
——————————
145,303
	
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 mm
	m	28,0000	109,569
——————————
23,064
	3 067,932
——————————
645,792
	
13	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu
	m	133,0000	32,504
——————————
14,992
	4 322,999
——————————
1 993,883
	
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime k=2
	m	133,0000	83,706
——————————
76,111
	11 132,926
——————————
10 122,789
	
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Deschisuri exterioare
	m2	26,6000	121,261
——————————
98,022
	3 225,533
——————————
2 607,385
	
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	37,0000	114,125
——————————
85,683
	4 222,610
——————————
3 170,262
	
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	37,0000	20,048
——————————
11,532
	741,784
——————————
426,684
	
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	37,0000	7,445
——————————
1,730
	275,458
——————————
64,003
	
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2	37,0000	35,436
——————————
31,713
	1 311,147
——————————
1 173,381
	
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	37,0000	7,445
——————————
1,730
	275,458
——————————
64,003
	
21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	37,0000	48,517
——————————
39,785
	1 795,125
——————————
1 472,060

		Total	 Lei			 127 119,587
	
		Total Timplarie
Inclusiv salariu				127 119,587
27 828,216	
		1.3. Tavan
					
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare
	m2	204,5900	18,180
——————————
8,072
	3 719,547
——————————
1 651,532
	
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	204,5900	99,064
——————————
88,220
	20 267,464
——————————
18 048,889
	
24	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  k=5
	m2	204,5900	100,539
——————————
89,373
	20 569,326
——————————
18 284,822
	
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	204,5900	20,048
——————————
11,532
	4 101,667
——————————
2 359,332
	
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	204,5900	7,445
——————————
1,730
	1 523,132
——————————
353,900
	
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	204,5900	35,436
——————————
31,713
	7 249,933
——————————
6 488,163
	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	204,5900	7,445
——————————
1,730
	1 523,132
——————————
353,900
	
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	204,5900	48,517
——————————
39,785
	9 926,073
——————————
8 139,695

		Total	 Lei			 68 880,274
	
		Total Tavan
Inclusiv salariu				68 880,274
55 680,233	
		1.4. Pereti
					
30	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 12,5 cm grosime Material marunt (apa, cirpe, etc) =1,005
	m2	43,0000	295,116
——————————
154,713
	12 689,969
——————————
6 652,672
	
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	382,0000	18,180
——————————
8,072
	6 944,951
——————————
3 083,657
	
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	382,0000	81,137
——————————
70,345
	30 994,219
——————————
26 871,866
	
33	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5
	m2	382,0000	80,013
——————————
69,192
	30 565,062
——————————
26 431,344
	
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	382,0000	20,048
——————————
11,532
	7 658,422
——————————
4 405,224
	
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	382,0000	7,445
——————————
1,730
	2 843,914
——————————
660,784
	
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2	382,0000	35,436
——————————
31,713
	13 536,704
——————————
12 114,366
	
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	382,0000	7,445
——————————
1,730
	2 843,914
——————————
660,784
	
38	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	365,0000	48,517
——————————
39,785
	17 708,668
——————————
14 521,671
	
39	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	17,0000	266,621
——————————
141,267
	4 532,557
——————————
2 401,539
	
40	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm
	m	15,2300	18,194
——————————
5,189
	277,101
——————————
79,035
	
41	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie
	buc	8,0000	104,025
——————————
12,685
	832,202
——————————
101,482

		Total	 Lei			 131 427,683
	
		Total Pereti
Inclusiv salariu				131 427,683
97 984,424	
		1.5. Pardosele
					
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat
	m2	116,6800	19,699
——————————
8,072
	2 298,526
——————————
941,888
	
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	116,6800	70,343
——————————
40,362
	8 207,617
——————————
4 709,438
	
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	116,6800	86,611
——————————
13,492
	10 105,790
——————————
1 574,297
	
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact intr-un strat, la pardosele
	m2	116,6800	18,181
——————————
8,072
	2 121,301
——————————
941,888
	
46	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Grosime> 3 mm; Grosime strat de uzura: 0,6 mm; 2K. Material marunt (cuie, ticling, capace) =1,0150
	m2	112,9600	167,892
——————————
63,426
	18 965,120
——————————
7 164,601
	
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	4,2000	301,081
——————————
167,214
	1 264,542
——————————
702,299

		Total	 Lei			 42 962,896
	
		Total Pardosele
Inclusiv salariu				42 962,896
16 034,411	
		1.6. Lucrari diverse
					
48	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	6,0000	337,888
——————————
337,888
	2 027,326
——————————
2 027,326
	
49	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	6,0000	43,245
——————————
43,245
	259,470
——————————
259,470
	
50	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	6,0000	25,800
——————————
0,000
	154,800
——————————
0,000

		Total	 Lei			 2 441,596
	
		Total Lucrari diverse
Inclusiv salariu				2 441,596
2 286,796	
							
		Total	 Lei			 402 991,633
	
		Total Lucrari generale
Inclusiv salariu				402 991,633
228 174,496	
		2. Lucrari electrice
					
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	32,0000	12,685
——————————
12,685
	405,926
——————————
405,926
	
52	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	12,0000	3,460
——————————
3,460
	41,515
——————————
41,515
	
53	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m	125,0000	3,460
——————————
3,460
	432,450
——————————
432,450
	
54	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreurpator 2 clape)
	buc	6,0000	63,906
——————————
15,568
	383,434
——————————
93,409
	
55	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 
	buc	6,0000	73,457
——————————
25,370
	440,739
——————————
152,222
	
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	16,0000	59,582
——————————
17,875
	953,310
——————————
285,994
	
57	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast Materiale marunte (banda izol. dibluri etc)=1,020
	buc	32,0000	403,845
——————————
100,905
	12 923,040
——————————
3 228,960
	
58	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc	64,0000	23,349
——————————
8,649
	1 494,336
——————————
553,536
	
59	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m	220,0000	51,894
——————————
51,894
	11 416,680
——————————
11 416,680
	
60	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1
	m	220,0000	43,624
——————————
38,632
	9 597,280
——————————
8 499,084
	
61	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300
	m	235,0000	29,829
——————————
20,181
	7 009,817
——————————
4 742,535

		Total	 Lei			 45 098,527
	
		Total Lucrari electrice
Inclusiv salariu				45 098,527
29 852,311	

		Total	 Lei			448 090,14
	
		CASM	22,5 %			58 056,03
	
		Transportarea materialelor	0,84 %			1 576,51
	
		Cheltuieli de regie	2,5 %			12 693,06
	
		Beneficiu de deviz	2,54 %			13 218,55
	
		TVA	20 %			106 726,86

Total deviz:
Inclisiv salariu				640 361,15
——————
258 026,78

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)