____Reconstructia havuzului din str. N. Titulescu, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Executarea santurilor
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,5130	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	10,2600	
 3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,1140	
 4	TsI50B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 
	t	18,2400	
 5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,3990	
 6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,3990	
 7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	3,9900	
 8	TrB01B1-3
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m
	t	18,2400	
 9	
	Nisip spalat grosime 20 cm
	m3	11,4000	
 		Capitolul 1.2. Executarea traversarilor
			
10	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri
	1 km	0,1190	
 11	
	Teava PE dn63
	m	98,0000	
 12	
	Teava corugata dn 75 HDPE 450 N/m Elcor rosu
	m	10,0000	
 13	
	Teava corugata dn63 HDPE 450 N/m Elcor rosu
	m	11,0000	
 		Capitolul 1.3. Executarea fundatiilor pentru piloni
			
14	TsA17B1
	Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren tare
	m3	2,7200	
 15	AcD19E
	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului
	m2	27,2000	
 16	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 
	m3	2,7200	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Tablou de distributie TD
			
		Capitolul 2.1.1. Tablou de distributie TD
			
17	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Cofret neechipat IEK ШМП -1-0 395x310x220 mm IEK IP54)
	buc	1,0000	
 18	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator BH-32-3P 40A IEK)
	buc	1,0000	
 19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat diferential 3P C16 IEK)
	buc	1,0000	
 20	08-01-068-1
	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 
	100 m	0,0100	
 21	
	Sina de montare DIN 35 L=1m
	buc	1,0000	
 22	
	Profil 41x41x3000 mm perforat sur
	m	1,0000	
 23	
	Lenta inox Plamen P80-09-05
	m	3,0000	
 24	
	Clema IEK SG-20
	buc	2,0000	
 25	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc	0,0200	
 26	
	Clema de conexiune Ensto KE 61.2120-160A 2,5-50 mm
	buc	2,0000	
 27	08-02-405-1
	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2
	100 m	0,1300	
 28	
	Fir electric PV3 10
	m	8,0000	
 29	
	Papuc ghilza E6012 10 mm2 negru
	buc	6,0000	
 30	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2
	buc	2,0000	
 31	
	Mufe 5 KBHTп-1 25/50 KBT
	buc	1,0000	
 32	
	Manusa termocontractibila 4x(25-50mmI)
	buc	1,0000	
 33	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2
	100 fire	0,0500	
 34	
	Eticheta Y-134 55x55 mm alb
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.1.2. Productia de cablu
			
35	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg
	100 m	1,4100	
 36	
	Cablu AПвБбШв-1 5*16
	m	141,0000	
 37	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	1,1900	
 38	
	Cablu AПвБбШв-1 5*16
	m	119,0000	
 39	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	1,9000	
 40	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	1,9000	
 41	
	Caramida rosie plina (200x100x50)
	buc	950,0000	
 42	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2
	buc	36,0000	
 43	
	Mufe 5 KBHTп-1 10/25 KBT
	buc	36,0000	
 44	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,6000	
 45	
	Cablu VVGng-LS 3*1,5
	m	60,0000	
 46	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,1000	
 47	
	Cablu AVVGng 4x16 mm2
	m	10,0000	
 48	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc	0,0200	
 49	
	Clema de ramificare IOS-145
	buc	4,0000	
 		Capitolul 2.1.3. Jgheaburi metalice
			
50	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m
	100 m	0,0200	
 51	
	Jgheab metalic neperf 50*50 Ardic
	m	3,0000	
 52	
	Capac pentru jgheab metalic Ardic A 10 -K-05
	m	3,0000	
 53	
	Nituri din aluminiu 6,4x4,0 Vorel
	buc	50,0000	
 54	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	0,1000	
 55	
	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 32 mm negru
	m	10,0000	
 56	
	Lenta inox Plamen P80-09-05
	m	10,0000	
 57	
	Clema IEK SG-20
	buc	10,0000	
 		Capitolul 2.1.4. Piloni de iluminare
			
58	RpEJ07A
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura
	buc	17,0000	
 59	
	Stilp Elmos HD-0013 3 mx76 mm
	buc	17,0000	
 60	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED
	buc	17,0000	
 61	
	Corp de iluminat LED
	buc	17,0000	
 62	
	Clema CMK 222-412 IEK
	buc	52,0000	
 63	08-02-371-1
	Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat
	buc	17,0000	
 64	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc	0,5100	
 65	
	Clema Ensto KE 61 120-160A 2,5-50 mm
	buc	51,0000	
 66	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2
	100 fire	1,7000	
 		Capitolul 2.1.5. Priza repetata de legare la pamint
			
67	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
	10 buc	0,3000	
 68	
	Otel rotund d=20
	m	9,0000	
 69	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	0,1000	
 70	
	Platbanda zincata 30x4
	m	10,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
71	
	Dulap ШМП -1-0 395x310x220 mm IEK IP54
	buc	1,0000	
 72	
	Intrerupator BH-32-3P 40A IEK
	buc	1,0000	
 73	
	Intrerupator diferential 3P C16 A IEK
	buc	1,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.