	Bloc administrativ, garaje si alte necesitati Regiei Locativ Comunale din com. Tohatin, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7
 Retele de gaze interioare.

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Retele de gaze interioare



	1
	IC20C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4"(Tava de gaz metal D=32*3)

	m
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7500
	3,75

	
	2521216701000
	Teava din otel Gaz D=32*3mm
	m
	1,0150
	5,075

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0560
	0,28

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1280
	0,64

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0300
	0,15

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,015

	2
	IC20A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4"( Tava  p/u gaz metal D=20*2.8mm)

	m
	
	12,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5500
	6,60

	
	252121670100101
	Teava din otel Gaz D=20*2.8mm
	m
	1,0150
	12,18

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0380
	0,456

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0770
	0,924

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0200
	0,24

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,036

	3
	IC20A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4"( Tava  p/u gaz metal D=15*2.8mm)

	m
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5500
	0,55

	
	252121670100102
	Teava din otel Gaz D=15*2.8mm
	m
	1,0150
	1,015

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0380
	0,038

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0770
	0,077

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0200
	0,02

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,003

	4
	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"

	m
	
	13,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1100
	1,43

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0500
	0,65

	5
	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"

	m
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,75

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0700
	0,35

	6
	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv

	m
	
	13,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,0900
	1,17

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0400
	0,52

	7
	IE07B
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"

	m
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1300
	0,65

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0600
	0,30

	8
	IzA08A
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv

	m
	
	18,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	1,62

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,0080
	0,144

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0120
	0,216

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0080
	0,144

	9
	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Cran sarovii proh. D32mm)

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,7000
	1,70

	
	2875274205200
	Robinet de inchidere (cana) Sorovii 32mm
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,06

	10
	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" ( Kran sarovii proh. D=20mm)

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6600
	1,98

	
	28752742052001
	Robinet de inchidere (cana) Sorovii 20mm
	buc
	1,0000
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,048

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,096

	11
	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"( Kran sarovii proh. D=15mm)

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	0,45

	
	28752742052002
	Robinet de inchidere (cana) Sorovii 15mm
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,024

	12
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata

	kg
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	0,69

	
	2710700000000
	Suporti sau dispozitive
	kg
	1,0000
	3,00

	13
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata

	kg
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	0,92

	
	2710700000000
	Suporti sau dispozitive
	kg
	1,0000
	4,00

	14
	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Futlear D50mm p/u Dy32,Dy20, L=400mm)

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	0,80

	
	2722103310000
	Teava 50mm
	m
	
	0,80

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0170
	0,034

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0090
	0,018

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0060
	0,012

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,3210
	0,642

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0018
	0,004

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	15
	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Flanta 32mm)

	buc
	
	1,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	0,50

	
	2875274400200
	Flanse din otel 32mm
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,3400
	0,34

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0400
	0,04

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0400
	0,04

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	0,3300
	0,33

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	
	

	
	
	Total Retele de gaze interioare
	

	2. Lucrari montare



	16
	ID13D
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"(Gaz klapan electromagnit EVG 32/NA)

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4300
	0,43

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0380
	0,038

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0760
	0,076

	17
	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Montare signal Leleca)

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,5000
	3,50

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	2,0000
	2,00

	
	2874115821760
	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8
	buc
	8,0000
	8,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,0000
	8,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,0000
	8,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2300
	0,23

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8200
	0,82

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,2600
	0,26

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	
	

	
	
	Total Lucrari montare
	

	3. Utilaj



	18
	Pret de piata
	Supapa electomagnetica p/u gaz EVG 32/NA

	buc
	
	1,000



	
	11
	Supapa electromagnetica gaz EVG 32/NA
	buc
	1,0000
	1,00

	19
	Pret de piata
	Signalizator Leleca

	buc
	
	1,000



	
	22
	Signalizator Leleca
	buc
	1,0000
	1,00

	20
	Pret de piata
	Stingator  cu spuma OP-5

	buc
	
	1,000



	
	333
	 Stingator  cu spuma OP-5
	buc
	1,0000
	1,00

	21
	Pret de piata
	Stingator  cu praf OP1

	buc
	
	1,000



	
	33
	 Stingator OP-1
	buc
	1,0000
	1,00

	22
	Pret de piata
	Lopata

	buc
	
	1,000



	
	44
	Lopata
	buc
	1,0000
	1,00

	23
	Pret de piata
	Cos  cu nisip V=0.5m3

	buc
	
	1,000



	
	55
	Cos cu nisip V=0.5m3
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


