Lucrări de reparatie a curtii bloc locativ str. Nationala nr. 31 mun.Ungheni (Lotul nr. 2)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Portiunea deteriorata- intrarea de la str.Nationala					
1	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 	m3	24,2000			
2	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (sub portiunea decapata , strat gr.18 cm.)	m3	16,4000			
3	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1500			
4	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat binder)	m2	220,0000			
5	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1500			
6	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	220,0000			
7	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto (beton asfaltic decapat)	m3	24,2000			
8	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (asfalt  decapat)	t	38,0000			
	Cheltuieli directe	 Lei			
	Total Portiunea deteriorata- intrarea de la str.Nationala		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 2. Parcari					
9	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	58,0000			
10	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (strat gr.10 cm + stratul existent)	m3	35,7000			
11	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2500			
12	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat binder)	m2	357,0000			
13	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2500			
14	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	357,0000			
15	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire ( sub bordure)	m3	1,2000			
16	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordure de drum cu dimensiunea de 100cm x 15 cmx 25cm )	m	58,0000			
	Cheltuieli directe	 Lei			
	Total Parcari		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 3. Curtea blocului locativ cu iesire la str.Eminescu  					
17	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub plombari)	m3	8,2000			
18	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0560			
19	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	92,0000			
20	Dl133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice( strat gr.5cm)	t	115,7100			
	Cheltuieli directe	 Lei			
	Total Curtea blocului locativ cu iesire la str.Eminescu  		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 4. Trotuare					
21	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	120,0000			
22	DG05A
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	72,0000			
23	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub bordure)	m3	2,0400			
24	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	52,0000			
25	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordure de drum , dimensiune de 100x15x25cm))	m	68,0000			
26	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	72,0000			
27	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (mixtura asfaltica)	t	256,0000			
28	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km ( SOL SI DESEURI)	t	61,0000			
29	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,0000			
30	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (la trotuare gr.10 cm)	m3	7,2000