WinСмета2000     
Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din subsolul gimnaziului in bloc sanitar la I.P.gimnaziul "Mihai Eminescu" or.Nisporeni	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03/19 0161
 Bloc sanitar. Instalatie de iluminat si luminat electric

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect		

1	2	3	4	5			
		1. Lucrari de montare					
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРв-36з-1 36)
 	buc	1,00			
2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  
 	buc	14,00			
3	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (светильник с лампой LED 18 Вт IP44, Calrimo 230 В Titan)
 	100 buc	0,25			
4	
	Cветильник с лампой LED 18 Вт IP44, Calrimo 230 В Titan
 	buc	25,00			
5	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (ВВГнг (А) LSLTx сеч. 3х1.5 мм2)
 	100 m	1,80			
6	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (ВВГнг (А) LSLTx сеч. 3х2.5 мм2)
 	100 m	0,70			
7	
	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой ВВГнг (А) LSLTx сеч. 3х1,5 мм2
 	m	180,00			
8	
	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой ВВГнг (А) LSLTx сеч. 3х2,5 мм2
 	m	70,00			
9	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm  труба гофрированная Д=14,5 мм
 	100 m	1,63			
10	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm  труба гофрированная Д=18,2 мм
 	100 m	0,64			
11	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  ПВнгд-1 сеч.1x4 мм2
 	100 m	0,30			
12	
	Провод с медной жилой ПВХ оболочкой пониженной пожароопасности ГОСТ 22483, ПВнгд-1 сеч.1х4 мм2
 	m	30,00			
13	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa  (выключатель одноклавишный IP20, ВС10-1-0) 	100 buc	0,08			
14	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   (выключатель двухклавишный IP20 ВС10-2-0) 	100 buc	0,01			
15	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa  (выключатель одноклавишный IP44 Legrand 7 521 51) 	100 buc	0,04			
16	
	Рамка 1-постовая для выключателя 110х110 мм Legrand 7 540 07 	buc	4,00			
17	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная для открытой проводки 220В Iн=10A  IP44, РСб20-3-ББ) 	100 buc	0,09			
18	
	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 	buc	10,00			
19	
	Крышка для коробки КОН-1м-04
 	buc	10,00			
20	
	Коробка для установки выключателей и розеток 
 	buc	13,00			
			Total Lucrari de montare            				
			Incluziv salariu					
 		2. Utilaj					
21	
	Бокс для установки 18 модулей, IP31, ЩРв-18з-136	buc	1,00			
22	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40
 	buc	1,00			
23	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 	buc	6,00			
24	
	Атоматический выключатель АВДТ32/С16/30 мА 	buc	3,00			
25	
	Атоматический выключатель АВДТ32/С16/10 мА 	buc	4,00			
			Total Utilaj            				
			Incluziv salariu					

Proiectant		
                                      (funcţia, semnătura)