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CAIET DE SARCINI

Lucrări de întreținere periodică a îmbrăcămintei din beton asfaltic pe drumul public național: R13 Bălți – Florești – R14, km 32+570 – 39+765 (Selectiv)
 
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Structura rutiera
	
	
	

	
	
	1.1. Structura rutiera, km 33,310 - 33,750
	
	
	

	1
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) 
	m2
	
	4 320,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 2
	TsI51A5

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	
	175,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,038300
	

	 3
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
	t
	
	3,00

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 4
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70)
 
	t
	
	210,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,210000
	

	
	14221022055070
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	1,010000
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,039900
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,133000
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,032600
	

	 5
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	1,30

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 6
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	4 320,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.2. Structura rutiera, km 34,800 - 35,070
	
	
	

	7
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor)
 
	m2
	
	4 000,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 8
	TsI51A4

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km
 
	t
	
	162,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,034500
	

	 9
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	0,30

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 10
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70)
 
	t
	
	20,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,210000
	

	
	14221022055070
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	1,010000
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,039900
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,133000
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,032600
	

	 11
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	1,20

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 12
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	4 000,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.3. Structura rutiera, km 35,680 - 36,200
	
	
	

	13
	DA21C aplicativ

	Malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, a structurii rutiere degradate cu 1 parcurs pe o urma h=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: Ciment Tip 32,5R; Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare; Muncitor necalificat)  
 
	100 m3
	
	4,16

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	1,150000
	

	 14
	DA12C aplicativ

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) 
 
	m3
	
	416,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,300000
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,270000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042000
	

	 15
	DA21D aplicativ

	Tratarea stratului de cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t)
 
	100 m3
	
	8,32

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,150000
	

	
	2651122100002
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R
	t
	11,100000
	

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	1,150000
	

	
	3410540005608
	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare
	h-ut
	0,500000
	

	 16
	TsD14A01

	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Volum: 8 %)
 
	m3
	
	66,56

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,100000
	

	 17
	TsE05A

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment
 
	100m2
	
	41,60

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,150000
	

	 18
	TsD08B1

	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare
 
	100 m3
	
	8,32

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,020000
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,320000
	

	 19
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	6,72

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 20
	DB19F aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica   (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)
 
	m2
	
	4 160,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,060000
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 
	t
	0,118000
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,006600
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,006600
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,006600
	

	 21
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	2,88

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 22
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	4 160,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.4. Structura rutiera, km 36,200 - 38,000
	
	
	

	23
	DA21C aplicativ

	Malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, a structurii rutiere degradate cu 1 parcurs pe o urma h=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: Ciment Tip 32,5R; Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare; Muncitor necalificat)  
 
	100 m3
	
	9,60

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	1,150000
	

	 24
	DA12C aplicativ

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) 
 
	m3
	
	960,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,300000
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,270000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042000
	

	 25
	DA21D aplicativ

	Tratarea stratului de cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t)
 
	100 m3
	
	19,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,150000
	

	
	2651122100002
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R
	t
	11,100000
	

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	1,150000
	

	
	3410540005608
	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare
	h-ut
	0,500000
	

	 26
	TsD14A01

	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Volum: 8 %)
 
	m3
	
	153,60

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,100000
	

	 27
	TsE05A

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment
 
	100m2
	
	96,00

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,150000
	

	 28
	TsD08B1

	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare
 
	100 m3
	
	19,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,020000
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,320000
	

	 29
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	6,72

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 30
	DB19F aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica   (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)
 
	m2
	
	9 600,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,060000
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 
	t
	0,118000
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,006600
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,006600
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,006600
	

	 31
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	2,88

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 32
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	9 600,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.5. Structura rutiera, km 39,010 - 39,265
	
	
	

	33
	DA21C aplicativ

	Malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, a structurii rutiere degradate cu 1 parcurs pe o urma h=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: Ciment Tip 32,5R; Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare; Muncitor necalificat)  
 
	100 m3
	
	2,04

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	1,150000
	

	 34
	DA12C aplicativ

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) 
 
	m3
	
	204,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,300000
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,270000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042000
	

	 35
	DA21D aplicativ

	Tratarea stratului de cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t)
 
	100 m3
	
	4,08

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,150000
	

	
	2651122100002
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R
	t
	11,100000
	

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	1,150000
	

	
	3410540005608
	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare
	h-ut
	0,500000
	

	 36
	TsD14A01

	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Volum: 8 %)
 
	m3
	
	32,64

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,100000
	

	 37
	TsE05A

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment
 
	100m2
	
	20,40

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,150000
	

	 38
	TsD08B1

	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare
 
	100 m3
	
	4,08

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,020000
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,320000
	

	 39
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	1,43

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 40
	DB19F aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica   (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)
 
	m2
	
	2 040,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,060000
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 
	t
	0,118000
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,006600
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,006600
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,006600
	

	 41
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	0,62

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 42
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	2 040,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.6. Structura rutiera, km 39,265 - 39,765
	
	
	

	43
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor)
 
	m2
	
	4 000,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 44
	TsI51A1

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 
	t
	
	162,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,023200
	

	 45
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	2,80

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 46
	DB19F aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica   (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)
 
	m2
	
	4 000,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,060000
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 
	t
	0,118000
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,006600
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,006600
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,006600
	

	 47
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	1,20

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 48
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	4 000,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	2. Reparatia podului, km 37,130
	
	
	

	
	
	2.1. Calea podului
	
	
	

	49
	CL14A

	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile (Demontarea parapetului pietonal existent)
 
	t
	
	0,80

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	16,000000
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,000000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,000000
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,000000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,500000
	

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,300000
	

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	2,500000
	

	 50
	TrI1AF08A5

	Incarcarea elementelor metalice demontate, cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto 
 
	t
	
	0,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,100000
	

	 51
	TsI51A4

	Transportarea parapet de siguranta demontat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km
 
	t
	
	0,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,034500
	

	 52
	DI155D k=1.13

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: hmed=6 cm
 K=1,1300

	m2
	
	108,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,013400
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,007100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,007100
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,007100
	

	 53
	TsI51A4

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km
 
	t
	
	13,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,034500
	

	 54
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
 
	m3
	
	1,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,000000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,500000
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050000
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,350000
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,350000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,200000
	

	 55
	TrI1AA02C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
 
	t
	
	2,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450000
	

	 56
	TsI51A4

	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km
 
	t
	
	0,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,034500
	

	 57
	RCsB21A k=0.36

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,36)
 Materiale marunte=1,0500
K=0,3600

	buc
	
	64,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,120000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,500000
	

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,300000
	

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,060000
	

	 58
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (D=14 mm A500C, l=40 cm, pentru ancorare structurei de otel cu beton monolit)
 
	kg
	
	31,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,020000
	

	
	271060200100
	Otel beton
	kg
	1,000000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,010000
	

	 59
	

	Ancora chimica
 
	kg
	
	2,90

	
	1231231
	Ancora chimica
	kg
	1,000000
	

	 60
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (armatura D=14 mm A500C, armatura D=8 mm A240 etriere pas 200 mm)
 
	kg
	
	162,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,020000
	

	
	271060200100
	Otel beton
	kg
	1,000000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,010000
	

	 61
	DI119

	Executarea bordurei din beton monolit 30x40 cm pentru montarea parapetului din beton C30/37 XC4 XD1 XF4  
 Alte utilaje=1,0300

	m3
	
	1,92

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,190000
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4
	m3
	1,020000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428000
	

	 62
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	0,08

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 63
	DB16H k=1.5

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) (k=1.5)
 K=1,5000

	m2
	
	108,80

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 64
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
 
	m
	
	32,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,290000
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,003500
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,040000
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,294000
	

	 65
	RpAr6B

	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos: canal 40x40h mm 
 
	m
	
	32,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,260000
	

	
	10119951
	Mastic bituminos
	kg
	1,600000
	

	
	2952220000004
	Autogudronator 
	h-ut
	0,019000
	

	
	28752774100001
	Compresor
	h-ut
	0,017000
	

	
	2932110004424
	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 
	h-ut
	0,040000
	

	 66
	DF59B aplicativ

	Montarea parapetului metalic la acces la poduri tip H2 W4 (Se modifica norma de consum pentur resursa: Complect  de parapet metalic tip H2 W4, pe 1,0 m)
 
	m
	
	32,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,435000
	

	
	2875277301001h2
	Complect  de parapet metalic tip H2 W4
	m
	1,000000
	

	
	2462106110354
	Clei epoxidic
	kg
	0,500000
	

	
	29221400067401
	Macara pe senile 10 T
	h-ut
	0,040000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,024000
	

	
	2952270003723
	Centrala electrica mobila
	h-ut
	0,181000
	

	
	2811230007602
	Surubelnita  electrica
	h-ut
	0,181000
	

	 
	
	2.2. Racordare
	
	
	

	67
	DF59B aplicativ

	Montarea parapetului metalic la acces la poduri tip H2 W4 (Se modifica norma de consum pentur resursa: Complect  de parapet metalic tip H2 W4, pe 1,0 m)
 
	m
	
	16,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,435000
	

	
	2875277301001h2
	Complect  de parapet metalic tip H2 W4
	m
	1,000000
	

	
	2462106110354
	Clei epoxidic
	kg
	0,500000
	

	
	29221400067401
	Macara pe senile 10 T
	h-ut
	0,040000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,024000
	

	
	2952270003723
	Centrala electrica mobila
	h-ut
	0,181000
	

	
	2811230007602
	Surubelnita  electrica
	h-ut
	0,181000
	

	 
	
	3. Reparatia podului, km 38,990
	
	
	

	
	
	3.1. Infrastructura
	
	
	

	68
	PJ11A

	Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala (capetele banchetelor, piloti)
 
	m2
	
	37,90

	
	7122050014000
	Zidar-rosar tencuitor
	h-om
	0,560000
	

	 69
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
 
	m2
	
	37,90

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,110000
	

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,300000
	

	 70
	DI141A

	Desprafuirea suprafetelor din beton prin suflare cu compresor manual 
 
	m2
	
	37,90

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,050000
	

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,050000
	

	 71
	IzA12A aplicativ

	(prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhidric) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Se modifica norma de consum pentru solutie de 4% de acid clorhidric, la 0,5 kg) (Se exclude: Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m)
 
	m2
	
	37,90

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,080000
	

	
	2414126109781
	solutie de 4% de acid clorhidric
	kg
	0,500000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,100000
	

	 72
	CN53A aplicativ

	Grunduirea suprafetelor (Betoncontact=0,25kg/m2) 
 
	m2
	
	37,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030000
	

	
	24165861053031
	Betoncontact
	kg
	0,250000
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050000
	

	 73
	CF15A apl k=1.5

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Reabilitarea stratului de protectie din beton cu mortat polimeric (analog "SIKA", Hmed=3cm, manual (capetele banchetelor, piloti) (Norma de consum pentru resursa Mortar pentru reparatia betonului analog Sika se modifica, in 36 kg pentru grosimea de 2 cm) (k=1,5 pentru 3 cm) 
 K=1,5000

	m2
	
	37,90

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300000
	

	
	2651122100402S
	Mortar pentru reparatia betonului analog Sika
	kg
	36,000000
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004000
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008000
	

	 74
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
 
	m2
	
	90,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,750000
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,000300
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,000100
	

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,000300
	

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,000120
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,003000
	

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,500000
	

	 
	
	3.2. Suprastructura. Calea podului
	
	
	

	75
	DI155D k=1.13

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: hmed=6 cm
 K=1,1300

	m2
	
	281,10

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,013400
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,007100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,007100
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,007100
	

	 76
	TsI51A6

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km
 
	t
	
	34,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042000
	

	 77
	DI141A

	Desprafuirea suprafetelor din beton prin suflare cu compresor manual 
 
	m2
	
	281,10

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,050000
	

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,050000
	

	 78
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (suprafetele suprastructurii care necesita reparatii inclusiv grinzile marginale pe exterior cu console total).
 
	m2
	
	181,90

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,110000
	

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,300000
	

	 79
	DI141A

	Desprafuirea suprafetelor din beton prin suflare cu compresor manual (suprafetele suprastructurii care necesita reparatii inclusiv grinzile marginale pe exterior cu console total).
 
	m2
	
	181,90

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,050000
	

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,050000
	

	 80
	IzA12A aplicativ

	(prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhidric) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Se modifica norma de consum pentru solutie de 4% de acid clorhidric, la 0,5 kg) (Se exclude: Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m) 
	m2
	
	181,90

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,080000
	

	
	2414126109781
	solutie de 4% de acid clorhidric
	kg
	0,500000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,100000
	

	 81
	CN53A aplicativ

	Grunduirea suprafetelor (Betoncontact=0,25kg/m2) 
 
	m2
	
	181,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030000
	

	
	24165861053031
	Betoncontact
	kg
	0,250000
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050000
	

	 82
	CF15A apl

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Reabilitarea stratului de protectie din beton cu mortat polimeric (analog "SIKA", Hmed=2cm, manual (capetele banchetelor, piloti) (Norma de consum pentru resursa Mortar pentru reparatia betonului analog Sika se modifica, in 36 kg pentru grosimea de 2 cm)
 
	m2
	
	181,90

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300000
	

	
	2651122100402S
	Mortar pentru reparatia betonului analog Sika
	kg
	36,000000
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004000
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008000
	

	 83
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 
	m2
	
	140,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,750000
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,000300
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,000100
	

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,000300
	

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,000120
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,003000
	

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,500000
	

	 84
	RCsB21A k=0.36

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,36)
 Materiale marunte=1,0500
K=0,3600
	buc
	
	288,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,120000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,500000
	

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,300000
	

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,060000
	

	 85
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (D=14 mm A500C, l=40 cm, pentru ancorare structurei de otel cu beton monolit)
 
	kg
	
	139,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,020000
	

	
	271060200100
	Otel beton
	kg
	1,000000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,010000
	

	 86
	

	Ancora chimica
 
	kg
	
	12,50

	
	1231231
	Ancora chimica
	kg
	1,000000
	

	 87
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (armatura D=14 mm A500C, armatura D=8 mm A240 etriere pas 200 mm)
 
	kg
	
	654,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,020000
	

	
	271060200100
	Otel beton
	kg
	1,000000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,010000
	

	 88
	DI119

	Executarea bordurei din beton monolit 25x30 cm pentru montarea parapetului din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 
 Alte utilaje=1,0300
	m3
	
	5,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,190000
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4
	m3
	1,020000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428000
	

	 89
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)  
	t
	
	0,20

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 90
	DB16H k=1.5

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) (k=1.5)
 K=1,5000
	m2
	
	281,90

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 91
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
 
	m
	
	88,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,290000
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,003500
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,040000
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,294000
	

	 92
	RpAr6B

	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos: canal 40x40h mm  
	m
	
	88,60

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,260000
	

	
	10119951
	Mastic bituminos
	kg
	1,600000
	

	
	2952220000004
	Autogudronator 
	h-ut
	0,019000
	

	
	28752774100001
	Compresor
	h-ut
	0,017000
	

	
	2932110004424
	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 
	h-ut
	0,040000
	

	 93
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (suprafetele suprastructurii care necesita reparatii inclusiv grinzile marginale pe exterior cu console total). 
	m2
	
	30,60

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,110000
	

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,300000
	

	 94
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 
	m2
	
	30,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104000
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110000
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050000
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100000
	

	 95
	DF59B aplicativ

	Montarea parapetului metalic la acces la poduri tip H2 W4 (Se modifica norma de consum pentur resursa: Complect  de parapet metalic tip H2 W4, pe 1,0 m) 
	m
	
	36,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,435000
	

	
	2875277301001h2
	Complect  de parapet metalic tip H2 W4
	m
	1,000000
	

	
	2462106110354
	Clei epoxidic
	kg
	0,500000
	

	
	29221400067401
	Macara pe senile 10 T
	h-ut
	0,040000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,024000
	

	
	2952270003723
	Centrala electrica mobila
	h-ut
	0,181000
	

	
	2811230007602
	Surubelnita  electrica
	h-ut
	0,181000
	

	 
	
	3.3. Racordare
	
	
	

	96
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
 
	100 m3
	
	0,07

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,600000
	

	 97
	TsA02C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare 
	m3
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,110000
	

	 98
	TsI51A6

	Transportarea pamint cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km
 
	t
	
	12,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042000
	

	 99
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m
	
	8,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,290000
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,003500
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,040000
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,294000
	

	 100
	DI119

	Executarea pintenilor din beton monolit sec. 20x50 cm din beton C25/30 XF2
 Alte utilaje=1,0300
	m3
	
	1,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,190000
	

	
	2663102100000-30
	Beton C25/30 XF2
	m3
	1,020000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428000
	

	 101
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (armatura D=6 mm A240 pas 200x200 mm) 
	kg
	
	26,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,020000
	

	
	271060200100
	Otel beton
	kg
	1,000000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,010000
	

	 102
	DI130

	Consolidarea rigolei trapezoidala cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF2 W6 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
 Alte materiale=1,0300
Alte utilaje=1,0300
	100m2
	
	0,12

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,500000
	

	
	2663102100000-37W
	Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 W6
	m3
	15,300000
	

	
	23203226000401B
	Mastic bituminos
	t
	0,260000
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,000000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,150000
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta
	m3
	10,700000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,460000
	

	 103
	DI131 k=3

	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 (k=3)
 Alte materiale=1,0300
K=3,0000
	100m2
	
	-0,12

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,100000
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4
	m3
	1,020000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,010000
	

	
	23203226000401B
	Mastic bituminos
	t
	0,020000
	

	 104
	DF59B aplicativ

	Montarea parapetului metalic la acces la poduri tip H2 W4 (Se modifica norma de consum pentur resursa: Complect  de parapet metalic tip H2 W4, pe 1,0 m) 
	m
	
	32,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,435000
	

	
	2875277301001h2
	Complect  de parapet metalic tip H2 W4
	m
	1,000000
	

	
	2462106110354
	Clei epoxidic
	kg
	0,500000
	

	
	29221400067401
	Macara pe senile 10 T
	h-ut
	0,040000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,024000
	

	
	2952270003723
	Centrala electrica mobila
	h-ut
	0,181000
	

	
	2811230007602
	Surubelnita  electrica
	h-ut
	0,181000
	

	 
	
	4. Consolidarea acostamentelor
	
	
	

	105
	DI115 aplicativ

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, b=1,0 m (norma de consum pentru Asfalt frezat, se modifica 0,150 m3) 
	m2
	
	1 642,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,031700
	

	
	14111222016601AF
	Asfalt frezat
	m3
	0,150000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,007000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,003510
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,000970
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,011000
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,000450
	

	 
	
	5. Siguranta rutiera
	
	
	

	106
	DF18A aplicativ

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial  
	buc
	
	120,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,330000
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,760000
	

	
	266310210000012.15
	Beton C12/15
	m3
	0,055900
	

	
	2811106301794
	Stilp metalic confectionat industrial
	buc
	1,000000
	

	 107
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 
	buc
	
	80,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,220000
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,220000
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	1,000000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,000000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,000000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,000000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,000000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,020000
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,040000
	

	 108
	DF19B

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati
 
	buc
	
	20,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,330000
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,330000
	

	
	2615107326105.2
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial montat pe 2 stilpi gata plantati
	buc
	1,000000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,000000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	3,000000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	3,000000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,030000
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,060000
	

	 109
	DF17A aplicativ

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) 
 
	m2
	
	4 000,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,016000
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,016000
	

	
	2430126108720
	Email ii E. 109-5
	kg
	0,730000
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,056000
	

	
	1111000100020
	Microbile reflectorizante
	kg
	0,350000
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,010600
	


 
Valoarea estimativă calculată fără TVA constituie – 16 765,82 mii lei



