WinСмета
  Formular Nr.5
Investitor
Obiect	 
Retiaua de canalizare la Centrul Orasanescal Tinerilor Naturalisti, situate pe adresa bd. Traian nr. 3 mun. Chisinau	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
Retele exterioare de canalizare 
(formular desfăşurat)

Nr crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Montarea retelelor					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3			376,544
—————
0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	183,68	376,54	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3			108,294
—————
108,294	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29	
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3			228,900
—————
0,000	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	210,00	228,90	
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			2 427,171
—————
463,668	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	188,98	1 963,50	
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3			16,297
—————
16,297	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30	
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3			39,428
—————
39,428	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43	
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3			91,856
—————
32,068	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	52,57	32,07	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	58,33	59,79	
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3			477,567
—————
0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	183,68	477,57	
9	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t			86,250
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	230,00	86,25	
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3			102,925
—————
18,925	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,93	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	210,00	84,00	
11		Врезка в существующий колодец
				0,000
—————
0,000	
12	RCsU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime
	buc			21,554
—————
21,554	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	52,57	2,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,57	19,45	
13	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc			43,626
—————
42,056	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,60	0,61	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	132,00	0,13	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18	
14	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3			1 638,342
—————
729,147	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	52,57	510,46	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,1600	52,57	218,69	
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,4100	1 112,00	459,07	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	230,00	30,09	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	835,00	64,71	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	188,00	355,32	
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД 10
	buc			355,000
—————
0,000	
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	355,00	355,00	
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД -10-9
	buc			410,420
—————
0,000	
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	410,42	410,42	
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД 1-10-1
	buc			289,170
—————
0,000	
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	289,17	289,17	
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1
	buc			92,000
—————
0,000	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	92,00	92,00	
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк Л
	buc			725,000
—————
0,000	
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	725,00	725,00	
20		Scara cu vanguri din otel
	kg			49,500
—————
0,000	
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	49,50	49,50	
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t			178,571
—————
125,429	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	125,43	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	32,00	49,86	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	27,00	3,14	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	2,55	0,14	
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t			335,143
—————
200,571	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,57	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	24,00	124,86	
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	27,00	9,71	
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3			525,437
—————
52,042	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	288,00	331,20	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,14	62,82	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	188,98	79,37	
24	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2			78,414
—————
4,206	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 151,00	67,91	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 300,00	3,90	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,00	0,08	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	321,00	2,31	
25	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm SN4
	m			66,638
—————
19,451	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	52,57	19,45	
	2521216700000160	Teava din PVC diametrul de 160 mm SN4	m	1,0500	41,00	43,91	
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	18,00	3,14	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	137,00	0,14	
26	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(PE80 SDR 17.6PN6)
	m			43,823
—————
2,839	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	52,57	1,89	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	52,57	0,95	
	2521216710001163	Teava polietilena d 63mm (PE80 SDR 17.6PN6)	m	1,0030	32,50	32,60	
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,65	2,86	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	111,13	4,45	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	27,00	1,08	
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m			0,851
—————
0,216	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	52,57	0,22	
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	317,62	0,64	
28		Выгреб Ду 1000(сущ.)
				0,000
—————
0,000	
29	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3			1 638,433
—————
729,146	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	52,57	510,45	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,1600	52,57	218,69	
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,4100	1 112,00	459,16	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	230,00	30,09	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	835,00	64,71	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	188,00	355,32	
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД -10-9
	buc			410,420
—————
0,000	
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	410,42	410,42	
31	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110 mm  футляр
	m			58,460
—————
7,728	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	52,57	7,73	
	2521216701001110	Teava din polietilena d 110	m	1,0150	36,00	37,27	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,00	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	56,00	1,68	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	68,00	0,78	
		2. Lucrari de montare					
32	07-04-030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-130"
	buc			6 523,011
—————
4 641,931	
	1	Muncitor	h-om	88,3000	52,57	4 641,93	
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "КТ-1", "КТ-2"	t	0,0050	1 488,00	7,44	
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "МА-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	12 000,00	12,00	
	1010628	Ulei sicativat combinat "К-3"	t	0,0005	18 000,00	9,00	
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	11,00	33,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	18,00	90,00	
	3009133	Vane de otel, 125 mm	buc	1,0000	35,00	35,00	
	5	Masa utilajului	t	1,1200	140,00	156,80	
	021102	Macarale 	h-ut	8,1800	188,00	1 537,84	
		3. Utilaj					
33		Насос WILO-Drain MTC 32F 16.15/7 Ex. N=1.2 квт, q= 1.0m3/or, h=16m
	buc			2 800,000
—————
0,000	
	1	Насос WILO-Drain MTC 32F 16.15/7 Ex. N=1.2 квт, q= 1.0m3/or, h=16m	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00	

								APROBAT:      
      L.S.                                                                L.S.        

Ofertant: 	Investitor:	
()_________________________              	     ()________________________	
                                  (funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                        (funcţia, semnătura, numele, prenumele)