CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Капитальный ремонт Дома Культуры ком.Светлый

Танцевальный зал и дискотека
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Общестроительные работы
				
		Capitolul 1.1. Проемы (окна, двери, откосы и перегородка)
				
1	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из фортана, ранее заложенных оконных блоков в 1/2фортана)
	m3	9,2000	
 2	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери  из МДФ)
	m2	7,1000	
 3	RpCP45Dприм

	Demontarea pereti despartitori  metalice etc (Демонтаж металлических перегородок=15,68м2)
	kg	210,0000	
 4	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-с москитной  сеткой + 5ти камерные +двойное открывание
	m2	18,3000	
 5	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-с москитной  сеткой +5ти камерные +одинарное открывание
	m2	27,5000	
 6	CK03B2

	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние или наружные одностворчатые деревянные  двери с коробкой, с отделкой от производителя, включая гидро- и теплоизоляцию коробок,  на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)-из МДФ
	m2	7,1000	
 7	CK11C

	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)-перегородок остекленных 50%
	m2	19,0000	
 8	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	5,0000	
 9	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники  из пластмассы окон шириной 40см)
Materiale marunte (dopuri)=1,0200
	m	21,6000	
 10	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)
	m	21,6000	
 11	RpCR29A

	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от красок) 
	m2	36,4000	
 12	RpCJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Тоткосов  из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)-откосов 50% от общей площади
	m2	18,2000	
 13	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной 5см: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой бетоноконтакт
	m2	36,4000	
 14	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)
	m2	36,4000	
 15	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки малярные из алюминия)
	m	91,1000	
 16	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)
	m2	36,4000	
 17	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)перед покраской
	m2	36,4000	
 18	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	36,4000	
 19	RpCJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, откосов из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)-откосов наружных
	m2	6,5000	
 20	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной 5см: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой бетоноконтакт наружных откосов
	m2	6,5000	
 21	CN06A

	Vopsitorii iхterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -краска для наружных работ
	m2	6,5000	
 		Capitolul 1.2. Потолки
				
22	RpCR29A

	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков от красок) 
	m2	324,6000	
 23	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей  потолков Супратен)
	m2	324,6000	
 24	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Ремонт отделки потолков фигурами из гипса местами толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) *Ср.толщ. берем по норме т.к. отделка по существующим потолкам.
	m2	43,3000	
 25	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей  потолков Супратен)
	m2	324,6000	
 26	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм) к-т =3 на материалы
Коэффициент к материалам=3,0000
	m2	324,6000	
 27	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков
	m2	324,6000	
 28	CB16A

	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)
	m2	324,6000	
 		Capitolul 1.3. Ригеля
				
29	RpCR29A

	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка ригелей от красок) 
	m2	59,9000	
 30	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей ригелей и балок -бетоноконтактом)
	m2	59,9000	
 31	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка ригелей толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	59,9000	
 32	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan-ригелей, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка ригелей вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус на каждый 1,0 мм - отнимать от нормы CF52) к=2 до общей толщины 3мм
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2	-59,9000	
 33	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки малярные из алюминия)
	m	85,5000	
 34	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность ригелей толщиной 1,0 мм)
	m2	59,9000	
 35	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	59,9000	
 		Capitolul 1.4. Стены
				
36	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка облицовки стен- панелей из декоративной ДСП)
	m2	68,7000	
 37	RpCR29A

	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от красок) 
	m2	171,2000	
 38	RpCJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Разборка старой и устройство новой  штукатурки  цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)
	m2	171,2000	
 39	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен по штукатурке -бетоноконтактом)
	m2	171,2000	
 40	CN55A

	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная на гранитной кровшке) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")-на колере цвет согласовать
	m2	68,7000	
 41	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) *толщ. 5 мм по новой штукатурке
	m2	102,5000	
 42	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей  стен Супратен)
	m2	102,5000	
 43	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность  стен толщиной 1,0 мм)
	m2	102,5000	
 44	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	102,5000	
 45	CJ04A

	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили-Багеты с покраской)
	m	75,7000	
 		Capitolul 1.5. Полы
				
46	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка сцены деревянной)
	m2	29,1000	
 47	CG04Aмод

	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri  batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ((Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом толщиной 40см поверх существующего пола сцены с учетом лаг)
	m2	29,1000	
 48	CN16D

	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью, дощатых полов сцены)
	m2	29,1000	
 49	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	29,1000	
 50	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора  добавлять к=4)-общей толщиной 5см
Коэффициент к трудозатратам=4,0000
Коэффициент к материалам=4,0000
Коэффициент к машинам=4,0000
	m2	29,1000	
 51	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов -бетоноконтактом)
	m2	215,5000	
 52	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	215,5000	
 53	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов -бетоноконтактом по стяжке)
	m2	215,5000	
 54	CG50A

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см)
	m2	215,5000	
 55	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических  плиток на клею)
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500
	m	51,0000	
 		Capitolul 1.6. Отопление
				
56	RpIB11G

	Demontarea serpantinelor de  incalzire din teava de otel peste dn 1 1/2" diametru (Снятие отопительных змеевиков из стальной трубы диаметром более 11/2")-регистров
	m	30,0000	
 57	RpIC19C

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 11/2"-2")
	m	31,0000	
 		Capitolul 1.7. Строительные работы по электрике
				
58	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5х50 см2)
	m	180,0000	
 		Capitolul 1.8. Разные работы
				
59	TrB05A1-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m  (Переноска строительного мусора, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)
	t	21,0000	
 60	TRI1AA04C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строительного мусора)
	t	21,0000	
 61	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	21,0000	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
				
62	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)
	buc	10,0000	
 63	08-03-572-8

	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише на  24группы
	buc	1,0000	
 64	08-03-526-1

	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 -монтаж автоматов
	buc	14,0000	
 65	08-03-526-1

	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 -монтаж УЗО на 25А
	buc	3,0000	
 66	RpEB12A

	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах )
	m	620,0000	
 67	08-02-403-3

	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без  вышки)
	100 m	3,5000	
 68	цена рыночная

	Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести и дымоотделения ВВГнг LS 3*1,5мм2
	m	350,0000	
 69	08-02-403-3

	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без  вышки)
	100 m	2,4000	
 70	цена рыночная

	Кабель ВВГнг LS 3*2,5мм2
	m	240,0000	
 71	08-02-403-3

	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без  вышки)
	100 m	0,3000	
 72	цена рыночная

	Кабель ВВГнг LS  3*4мм2
	m	30,0000	
 73	08-03-594-14

	Монтаж светильника встроенного  в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 OWP ECO LED 500  IP54
	100 buc	0,2200	
 74	цена рыночная

	Светильник потолочный  светодиодный 35Вт OWP ECO LED 500  IP54
	buc	22,0000	
 75	08-03-593-6

	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый  (без  вышки)
	100 buc	0,0400	
 76	08-03-594-1

	Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике:  BAT118-(без  вышки)
	100 buc	0,0400	
 77	цена рыночная

	Светильник потолочный с люминисцентной лампой в комплекте 18Вт(1Р20) марки ВАТ118
	buc	4,0000	
 78	08-03-591-4

	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 buc	0,1000	
 79	цена  рыночная

	Выключатель двухклавишный ~250В 1Р20  6А для скрытой проводки
	buc	10,0000	
 80	08-03-591-9

	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 buc	0,1400	
 81	цена рыночная

	Розетка с заземляющим контактом двухместная IP20
	buc	14,0000	
 		Capitolul 3. Оборудование
				
82	цена  рыночная

	Щиток на 24групп
	buc	1,0000	
 83	цена  рыночная

	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1Р 16А
	buc	7,0000	
 84	цена  рыночная

	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1Р 25А
	buc	7,0000	
 85	цена  рыночная

	УЗО 25А
	buc	3,0000