Schimbarea sistemului de incalzire a L.T. "Sireti" din  s.Sireti r-nul Straseni
(19-2017-IVC)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare
			
		Capitolul 1.1. А)Трубопроводы
			
1	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv (d16,2х2,6 мм )
	m	210,00	
 2	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (d20х2,9 мм )
	m	270,00	
 3	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.( d25х3,7 мм )
	m	305,00	
 4	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (d32х4,7 мм )
	m	165,00	
 5	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0mm
	m	152,00	
 6	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de45x2,0mm
	m	91,00	
 7	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de57x3mm
	m	67,00	
 8	IC18C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  76 x 3,0 mm 
	m	96,00	
 9	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	785,00	
 10	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  
	m	475,00	
 11	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 
	m	96,00	
 12	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei 
	m	128,00	
 13	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2	50,00	
 14	IzH04A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляции матами  минватными  толщ.=30мм  )
	m2	36,55	
 15	IzH04A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляции матами  минватными  b=40мм  )
	m2	28,82	
 16	IzH04A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляции матами  минватными  b=50мм  )
	m2	53,05	
 17	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare  
	m2	118,42	
 18	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare 
	m2	118,42	
 19	IC37H
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  (Тройник 7,4  32х16х32)
	buc	26,00	
 20	IC37H
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm   (Надвижная гильза 7,4 d32)
	buc	104,00	
 21	IC37H
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  (Тройник 7,4  32х20х25)
	buc	32,00	
 22	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (Угольник 7,4  16 - 16  90 град)
	buc	212,00	
 23	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(Угольник 7,4  20 - 20  90 град)
	buc	115,00	
 24	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm( Угольник 7,4  25 - 25 90 град.)
	buc	13,00	
 25	IC37H
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник 7,4  32х20х32)
	buc	8,00	
 26	IC37H
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник 7,4  32х20х20)
	buc	4,00	
 27	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(Муфта соед. 7,4  20 - 16)
	buc	28,00	
 28	IC37E
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (Тройник 7,4  16 - 16 - 16)
	buc	4,00	
 29	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(Тройник 7,4  20 - 20 - 20)
	buc	4,00	
 30	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(Тройник 7,4  20 - 16 - 20)
	buc	12,00	
 31	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Тройник 7,4  25 - 16 - 25)
	buc	29,00	
 32	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Тройник 7,4  25 - 20 - 25)
	buc	11,00	
 33	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(Тройник 7,4  20 - 20 - 16)
	buc	4,00	
 34	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(Тройник 7,4  20 - 16 - 16)
	buc	22,00	
 35	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Тройник 7,4  25 - 16 - 20)
	buc	27,00	
 36	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Тройник 7,4  25 - 20 - 20)
	buc	15,00	
 37	IC37E
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (Надвижная гильза 7,4  d16 )
	buc	606,00	
 38	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(Надвижная гильза 7,4  d20 )
	buc	440,00	
 39	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Надвижная гильза 7,4  d 25)
	buc	180,00	
 40	IC37E
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv ( Комплект резьбовых соед. с разр. кольц. 16,2 x 2,6  )
	buc	176,00	
 41	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm( Комплект резьбовых соед. с разр. кольц. 20 x 2,9 )
	buc	76,00	
 42	IC53Aприм
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (Присоединительный ниппель 1/2х3/4 )                 
	buc	252,00	
 		Capitolul 1.2. Б). Регулирующая и запорная арматура
			
43	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик)
	buc	12,00	
 44	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран шаровый d15 )
	buc	16,00	
 45	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран шаровый d20 )
	buc	6,00	
 46	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран шаровый d25 )
	buc	32,00	
 47	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ((Кран шаровый d32 )
	buc	4,00	
 48	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ((Кран шаровый d40 )
	buc	3,00	
 		Capitolul 1.3. В). Радиаторы панельные                                               
			
49	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Тип 33  1400x600x155)
	buc	3,00	
 50	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Тип 22  1200x600x100)
	buc	37,00	
 51	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Tип 22  800x600x100)
	buc	5,00	
 52	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Tип 21  900x600x66)
	buc	3,00	
 53	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Tип 10  500x600x47)
	buc	1,00	
 54	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Tип 22  1000x600x100)
	buc	20,00	
 55	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Tип 10  700x600x47)
	buc	2,00	
 56	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Tип 22  900x600x100)
	buc	11,00	
 57	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Tип 22  700x600x100)
	buc	2,00	
 58	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Тип 10  1200x600x47)
	buc	2,00	
 59	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Tип 21  600x600x66)
	buc	1,00	
 60	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Tип 21  1000x600x66)
	buc	1,00	
 61	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Тип 21  1200x600x66)
	buc	3,00	
 62	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Tип 21  700x600x66)
	buc	8,00	
 63	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Tип 21  800x600x66)
	buc	4,00	
 64	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(в комплекте с креплениями и воздушными кранами Tип 21  1600x600x155)
	buc	6,00	
 65	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (в комплекте с креплениями и воздушными кранами Тип 22  1400x600x100)
	buc	17,00	
 		Capitolul 1.4. Г) Компенсаторы и неподвижные опоры
			
66	IC48D
	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Компенсатор П-образный гнутый из трубы   76x3,   ВхН = 1600х700   )
	buc	1,00	
 67	IC48D
	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Компенсатор П-образный гнутый из трубы   76x3,   ВхН = 1200х700   )
	buc	1,00	
 68	IC48A
	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Компенсатор П-образный гнутый из трубы   45x2,   ВхН = 900х500 )
	buc	1,00	
 69	IC48A
	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Компенсатор П-образный гнутый из трубы   45x2,   ВхН = 600х500 )
	buc	1,00	
 70	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Опоры неподвижные для труб   d76.0 x 3,0, d45.0x2.0)
	kg	24,00	
 		Capitolul 1.5. Д) Прочие материалы
			
71	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Гильзы из стальной трубы   57.0 x 3,0  длиной 400 мм)
	buc	102,00	
 72	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
	kg	50,00	
 73	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы для крепления пластиковых трубопроводов   d16,2х2,6)
	buc	70,00	
 74	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы для крепления пластиковых трубопроводов   d20,0х2,9)
	buc	90,00	
 75	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы для крепления пластиковых трубопроводов   d25,0х3,7)
	buc	100,00	
 76	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida(Клипсы для крепления пластиковых трубопроводов   d32,0х4,7)
	buc	50,00	
 77	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm
	buc	102,00	
 78	AcA25A
	Отвод 90 гр. стальной d32
	buc	22,00	
 79	AcA25A
	Отвод 90гр.стальной d40
	buc	18,00	
 80	AcA25A
	Отвод 90гр. стальной d50
	buc	4,00	
 81	AcA25A
	Отвод 90гр. стальной d76
	buc	8,00	
 82	AcA25A
	Тройник стальной d25/d32/d20
	buc	4,00	
 83	AcA25A
	Тройник стальной d25/d32/d25
	buc	8,00	
 84	AcA25A
	Тройник стальной d32/d32/d15
	buc	2,00	
 85	AcA25A
	Тройник стальной d32/d15/d20
	buc	2,00	
 86	AcA25A
	Тройник стальной d32/d40/d20
	buc	2,00	
 87	AcA25A
	Тройник стальной d32/d32/d25
	buc	12,00	
 88	AcA25A
	Тройник стальной d32/d40/d25
	buc	4,00	
 89	AcA25A
	Тройник стальной d40/d40/d12
	buc	2,00	
 90	AcA25A
	Тройник стальной d40/d40/d15
	buc	2,00	
 91	AcA25A
	Тройник стальной d40/d50/d32
	buc	2,00	
 92	AcA25A
	Тройник стальной d40/d20/d40
	buc	2,00	
 93	AcA25A
	Тройник стальной d50/d32/d40
	buc	2,00	
 94	AcA25A
	Тройник стальной d50/d32/d50
	buc	2,00	
 95	AcA25A
	Тройник стальной d70/d32/d50
	buc	2,00	
 96	AcA25A
	Тройник стальной d70/d40/d50
	buc	2,00	
 97	AcA25A
	Тройник стальной d70/d70/d70
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.6. Демонтаж системы отопления
			
98	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de d20mm
	m	370,00	
 99	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de d25mm
	m	126,00	
 100	RpIC19B1
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de d32mm
	m	20,00	
 101	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de d40mm
	m	45,00	
 102	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de d50mm
	m	155,00	
 103	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de d 65mm
	m	65,00	
 104	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  
	m2	286,50	
 105	RpIA47A
	Demontarea vasului de expansiune cu capacitatea de pina la 1000 l  (Снятие расширительного бака с емкостью 300 л)
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului
			
106	11-02-042-02
	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(угловой клапан терморегулятора, для     двухтруб. рад. сети, вн.-нар. резьба, латунный,    никелированный, Dу15  )
	buc	126,00	
 107	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Tермостатическиq элемент 3640)
	buc	126,00	
 108	11-02-042-02
	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20( угловой запорный клапан. Dу15   нар.-нар. резьба R1/2-R3/4 с возможностью подключения спускного крана со шланговой насадкой  )
	buc	126,00	
 109	11-02-042-04
	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Вентиль балансировочный,  dy 32)
	buc	4,00	
 110	11-02-042-03
	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Вентиль балансировочный,  dy 40)
	buc	3,00	
 111	IA29A
	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l  (Расширительный бак закрытого типа HxD=770x660, полезный объем V=60 л. N200 )
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Costul utilajului
			
112	Pretul firmei
	RA-N, угловой клапан терморегулятора, для     двухтруб. рад. сети, вн.-нар. резьба, латунный,    никелированный, Dу15  
	buc	126,00	
 113	Pretul firmei
	Tермостатическиq элемент RTD 3640  
	buc	126,00	
 114	Pretul firmei
	RLV, угловой запорный клапан. Dу15   нар.-нар. резьба R1/2-R3/4 с возможностью подключения спускного крана со шланговой насадкой  
	buc	126,00	
 115	Pretul firmei
	Вентиль балансировочный,  dy 32 
	buc	4,00	
 116	Pretul firmei
	Вентиль балансировочный,  dy 40 
	buc	3,00	
 117	Pretul firmei
	Расширительный бак закрытого типа HxD=770x660,  N200
	buc	1,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.