APROB:__________________
Director al Serviciului de Informații și Securitate al RM
general-maior al SIS 
Alexandr ESAULENCO

Caiet de sarcini № 2-1-3

Lucrari de reparatii curente a edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasat in or. Orhei

Notă*
La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini. 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
1	IzA03A
	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare existente)
	m2	30,0000
	
 2	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare existente)
	m2	30,0000
	
 3	IzA08C K=2
	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare existente, K=2)
	m2	30,0000
	
 4	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Radiatoare existente)
	m2	30,0000
	
 5	IzA03A
	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (tevi metalice existente)
	m2	31,2000
	
 6	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (tevi metalice existente)
	m2	31,2000
	
 7	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei (tevi metalice existente)
	m2	31,2000
	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
8	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Aparate de conditionare existente; ATENTIE: exclusiv resursele materiale)
	buc	6,0000
	
 9	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Настенный кондиционер "Daikin"; ATENTIE: exclusiv resursele materiale)
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
10	Pretul furnizorului
	Настенный кондиционер "Daikin" FTXC20B/RXC20B (расход воздуха L=580 м3/ч; в комплекте: пульт, магистраль 5 метров, кронштейны и все аксессуары)
	buc	2,0000