Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Gazificarea microraionului nr 1 din s. Mascauti ,r-nul Criuleni (SGRP-5)	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Gazoduct de presiune medie catre SGRP5
					
		1.1. Lucrari de terasament
					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900			
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700			
		1.2. Tevi si armatura
					
5	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,5000			
	287527440020050	Flanse din otel D-50 mm	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300			
6	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50;
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,1300			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	0,2600			
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,1300			
	272210310700050	Conducta de otel D-57 mm.	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
7	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2				
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2020			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520			
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
8	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 *3.6mm  PE 80SDR17.6
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	58974512365478	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
		1.3. UPG 2-1
					
9	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200			
	25212167236987451108	Teava din otel  D108	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400			
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
10	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm,patruboc s zagluscoi
	buc				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000			
	3423423423423	Dop otel sudabil D-57	buc	1,0000			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800			
11	
	Chilti
	kg				
	1236985478	Chilti	kg	1,0100			
12	
	Bitum
	kg				
	123698547	Bitum	kg	1,0100			
13	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	58974512365478	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
14	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm
	m				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000			
	2521236598741050	Teava din otel D57	m	1,0050			
	252121670110020	Teava din otel, fara sudura (eclise) D-20 mm	m	0,0110			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
15	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 63, mm,mufa 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381142563	Fiting polietilena (mufa), D63mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
16	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm ,tranzitie PE/Metal D63*57mm
	buc				
	25231567138115266357	Tranzitia PE/Metal) D63x50mm	buc	1,0100			
		1.4. UPG 29-14
					
17	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	258974512365478	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
18	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 63, mm,mufa 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381142563	Fiting polietilena (mufa), D63mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
19	GD55C
	Montarea pe conducta de polietilena a conexiunii de bransament (cu diametrul de 63 mm) cu cap neanodic, imbinat prin electrofuziune, cu diametrul de 110 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	3,5000			
	2721204115012s11063	Teu de bransament din PE 110x63	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0000			
	2875277400000	Compresor 	h/ut	0,3000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0000			
		1.5. Amenajarea SGRP-5
					
20	08-01-013-1
	Priza de pamint monopolara, tensiune 110 kV
	buc				
	1	Muncitor	h-om.	12,9000			
	021102	Otel rotund D-20 mm.	t				
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0050			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,1200			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,4000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,4000			
	1019852	Vopsea	kg	1,4000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,6100			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700			
21	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv
	t				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	14,4000			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000			
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000			
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500			
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000			
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	4,5000			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,5000			
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,9500			
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000			
22	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Teava otel D-108 mm	m				
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
23	CA07B
	Preparare si punere in opera  beton armat clasa C25/20 sau C 30/25 in subturnari de 70 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici 
	m2				
	7123010010200	Betonist	h-om.	2,2800			
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	35,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0800			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0500			
	4100116202818	Apa	m3	0,0300			
	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut	0,0240			
24	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane
	m2				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	1,5000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000			
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000			
25	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3				
	4100116202818	Apa	m3	0,5000			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400			
26	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om.	7,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250			
	4100116202818	Apa	m3	0,2700			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
		2. Gazoduct de presiune joasa  SGRP5 /7943-GSN 1-19/
					
		2.1. Lucrari de terasament
					
27	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. IV (Sapatura in pamint stincos).
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900			
28	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
29	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100			
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200			
30	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400			
31	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
32	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060			
33	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
34	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
35	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700			
36	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
		2.2. Demolarea si restabilirea drumului
					
37	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239			
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138			
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138			
38	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480			
39	Dl134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400			
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	21,4000			
	11202062010361	Savura	m3	1,0000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200			
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140			
	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut	0,1060			
40	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
41	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060			
		2.3. Tevi si armatura
					
42	GB05C
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9800			
	2875274400200100	Flanse din otel D-100 mm	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6000			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
43	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,5000			
	287527440020025	Flanse din otel D-25 mm	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300			
44	GB06A
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 25 mm
	2 buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	0,3600			
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,0000			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400			
45	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100*3.5mm
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800			
	27221031070001	Conducta de otel D100x3.5mm	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0200			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0300			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180			
46	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25;*2.8mm
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300			
	27221031070002	Conducta de otel D25x3.5mm	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
47	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2				
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2020			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520			
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
48	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de D110*6.3mm PE100 SDR 11
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830			
	25212167100522	Teava polietilena PE100 SDR11 D110 mm	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0270			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
49	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de D90 *5.1mm PE100 SDR 11
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210			
	252121614587	Teava polietilena PE100 SDR11 D90	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0260			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
50	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 *4.3mm PE100 SDR 11
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	252124589712365	Teava polietilena PE100 SDR11 D75	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0200			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
51	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 *3.6mm  PE100 SDR11
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	58974512365478	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
52	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de D50*3.6 mm PE100 SDR 11
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	58974589322	Teava polietilena PE100 SDR11 D50	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
53	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de D40*3.0mm PE100 SDR 11
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	56987123654	Teava polietilena PE100 SDR11 D40	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
54	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de D32*3.0mm PE100 SDR11
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	1259874563211	Teava polietilena PE100 SDR11D32	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
		2.4. UPG 3-1
					
55	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722101245	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
56	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
57	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 108 mm patruboc s zagluscoi
	buc				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000			
	3423423423424	Dop otel sudabil D-108 mm	buc	1,0000			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800			
58	IzJ07B
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi
	m2				
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900			
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
59	
	Chilti
	kg				
	12659874569	Chilti	kg	1,0100			
60	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830			
	25212167100522	Teava polietilena PE100 SDR11 D110 mm	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0270			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
61	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100;
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800			
	36985214789	Conducta de otel D100	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0200			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0300			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180			
62	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671458m110	Fiting polietilena (mufa) D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
63	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/Metal D110t) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm
	buc				
	252315671458m110	Fiting polietilena (mufa) D110mm	buc	1,0100			
64	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381124c110	Fiting polietilena (cot) D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
65	TfA01E1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219 mm
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2500			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4800			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800			
	12369854789321	Conducta de otel D219	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0780			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,1020			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0390			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0360			
		2.5. UPG 1-1
					
66	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 8 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200			
	2521216723698108	Teava din otel  D 108x4,0 mm	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500			
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000			
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
67	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 25 mm,patruboc s zagluscoi
	buc				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000			
	3423423423426	Filet otel sudabil D-15 mm	buc	1,0000			
	3423423423425	Dop din bronz D-15 mm	buc	1,0000			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800			
68	
	Chilti
	kg				
	1236985478	Chilti	kg	1,0100			
69	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	1259874563211	Teava polietilena PE100 SDR11D32	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
70	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm
	m				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000			
	25212365987410	Teava din otel D25	m	1,0050			
	252121670110020	Teava din otel, fara sudura (eclise) D-20 mm	m	0,0110			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
71	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 32, mm,mufa 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811425	Fiting polietilena (mufa, D32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
72	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 32,  mm ,tranzitie PE/Metal D32 * 25mm
	buc				
	2523156713811526	Tranzitia PE/Metal) D32x25mm	buc	1,0100			
		2.6. UPG 14-27
					
73	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , teu,  din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,tei D110x63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381t110x63	Fiting polietilena  teu) D110x63mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
74	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,  din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,mufa 110mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381128m110	Fiting polietilena (mufa,  D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
75	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm,mufa 63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381129m63	Fiting polietilena (mufa) D63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		2.7. UPG 14-21
					
76	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,teu D110*90mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381130	Fiting polietilena, teu) D110 90mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
77	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,tranzitie 90*50mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811231	Tranzitie PE 90x50mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
		2.8. UPG 14-14
					
78	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  teu,  din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,teu D110*63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381132	Fiting polietilena , teu) D110X63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
79	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm tranzitie D63*40mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381133	Tranzitie PE D 63x40mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
80	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,mufa D110mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381134	Fiting polietilena (mufa, D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
		2.9. UPG 14-6
					
81	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,teu D110*63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381135	Fiting polietilena  teu) D110x 63 mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
82	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,tranzitie 63*32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381136	Tranzitie PE ) D63x32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
83	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,mufa  D110mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381137	Fiting polietilena (mufa D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
		2.10. UPG 14-20
					
84	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (, teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,teu D110*90mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381138	Fiting polietilena teu) D110x90mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
85	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,mufa 90mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811392	Fiting polietilena (mufa,) D90mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
86	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de  90 mm D90*50mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811403	Tranzatie PED 90x50mm) 	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
		2.11. UPG 14-5
					
87	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	25231567138t9075	Fiting polietilena tranzitie D90X75mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
88	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	25231567138114275x32	Fiting polietilena tranzitie 75x32 0mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		2.12. UPG 14-19
					
89	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	25231567138114322t75	Fiting polietilena teu D75mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
90	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,din polietilena, tevile avind diametrul de 75,  mm,mufa D 75mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	25231567138114432m75	Fiting polietilena (mufa,D75mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
		2.13. UPG 14-4
					
91	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  teu,  din polietilena, tevile avind diametrul de 75,mm,tei D 75*32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	25231567138114515t	Fiting polietilena teu  D75X32 mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
92	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm,mufa D75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	25231567138114652	Fiting polietilena (mufa,) D75 mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
93	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32,mm,mufa D32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	25231567138114736	Fiting polietilena (mufa,) D32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		2.14. UPG 14-3
					
94	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu,  din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm,teu D63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	25231567138114833t	Fiting polietilena (, teu) D63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
95	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,tranzitie D63*32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811491r	Fiting polietilena reductie D63x32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		2.15. UPG 14-3 50/32
					
96	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie  din polietilena, tevile avind diametrul de , 50,  mm,teu D50mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	25231567138115055	Fiting polietilena , teu) D50mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
97	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie  din polietilena, tevile avind diametrul de  50,  mm,tranzitie D 50/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	25231567138115245	Tranzitie  PE reductie D 50x32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		2.16. UPG 14-1
					
98	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (, teu,  din polietilena, tevile avind diametrul de 40,mm,teu D40mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	25231567138115347	Fiting polietilena, teu) D40mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
99	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie  din polietilena, tevile avind diametrul de  40, mm,tranzitie D 40*32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381154	Tranzitie PE reductie D40x32 mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		2.17. Fitinguri
					
100	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381101m	Fiting polietilena (mufa) D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
101	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitingtranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,tranzitie 90*75mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	25231567138111	Fiting polietilena mufa 110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
102	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,tranzitie D90*63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	25231567132365	Tranzitie PE  D90x63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
103	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75,  mm,tranzitie D75*63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	25231512598745	Tranzitie PE D75x63 mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
104	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm,tranzitie D63*50mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156745896321	Tranzitie PE D63x50 mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
105	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,tranzitie D63*32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	25231567138115	Tranzitie PE ) D 63x32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
106	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie  din polietilena, tevile avind diametrul de  50mm,tranzitie D50*40mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523158975214	Tranzitie polietilena ) D50x40mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
107	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie  din polietilena, tevile avind diametrul de 50, mm,tranzitie D40*32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671456987	Tranzitie polietilena  D40x32 mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
108	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  teu,  din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,teu D110mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	2523156369854	Fiting polietilena, teu) D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
109	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu, din polietilena, tevile avind diametrul de , 90 mm,teu D90mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	252315673652147	Fiting polietilena teu) D90mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
110	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , teu,  din polietilena, tevile avind diametrul de 32,  mm,teu 32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315635987124	Fiting polietilena teu D32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
111	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,cot D110mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	2523156711598754	Fiting polietilena, cot, D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
112	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,tranzitie D110*63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381113	Tranzitie polietilena D110x 63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
113	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , teu,din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,teu D 90*63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	252315632658745	Fiting polietilena teu) D90x63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
114	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,  din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm, mufa 110mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	25231125986325	Fiting polietilena (mufa,  D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
115	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de  90 mm,mufa D90mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	252315671562335698	Fiting polietilena (mufa, ) D90mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
116	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, mm,mufa D75mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713812589	Fiting polietilena (mufa, D75mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
117	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de , 63 mm,mufa 
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	25231567112541254	Fiting polietilena (mufa D63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
118	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de , 50, mm,mufa D50mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156125487951	Fiting polietilena (mufa, D50mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
119	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm,mufa 40mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	25231567125412787	Fiting polietilena (mufa) D40mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
120	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50, mm,mufa 32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671478741	Fiting polietilena (mufa,) D32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		2.18. Montarea contoarelor pl.18
					
121	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Pilon 2,3 m - 0,5 m in sol + 1,8 m Suprateran)
	t				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	14,4000			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000			
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000			
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500			
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000			
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	4,5000			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,5000			
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,9500			
122	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
123	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu (0,3x0,3x0,5 la piloni)
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om.	1,3500			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900			
124	CA03C
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250			
125	IA52A
	Cutie din plastic pentru protectia  contorului de gaze
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,0000			
	2811236829552	Cutie plastic 800 x 600 x 350	buc	1,0000			
	2430116103311	Surub autofiletant 3,5x35 mm	buc	4,0000			
126	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,6600			
	2875274205200	Robinet de inchidere (bila) D-20 mm	buc	1,0000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320			
127	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	1,0700			
	7212030022700	Sudor	h-om.	1,0000			
	2875274040000c25	Cot de otel D-25 mm	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
128	TfA02A1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x20
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	1,0700			
	7212030022700	Sudor	h-om.	1,0000			
	2875274040000r2520	Reductie de otel 25x20	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
129	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20mm
	buc				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1600			
130	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, cu diametrul pina la 1" inclusiv,  
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2000			
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000			
	2874125881241	Electrozi	kg	0,0100			
		2.19. UPG 8-7
					
131	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
132	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	58974512365478	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
133	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
134	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087			
135	
	Capac de inchidere
	buc				
	125987456+98	Capac de inchidere	buc	1,0100			
136	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,5000			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250			
137	
	Semicilindru din PE 
	m				
	25212167100522	Teava polietilena PE100 SDR11 D110 mm	m	1,0100			
138	
	Gravii pt. constructii
	m3				
	123698547	Gravii pt. constructii	m3	1,0100			
139	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160mm   
	m				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2522569821365	Teava polietilena PE100 SDR11 D160	m	1,0200			
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700			
	1259874563211	Teava polietilena PE100 SDR11D32	m	0,3300			
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600			
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	1,0100			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980			
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160			
		2.20. UPG 8-3
					
140	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
141	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	58974512365478	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
142	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
143	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087			
144	
	Capac de inchidere din PE D50mm
	buc				
	123658479	Capac de inchidere din PE D50mm	buc	1,0000			
145	
	Gravii pt. constructii
	m3				
	125987456	Gravii pt constructii	m3	1,0100			
146	
	Semicilindru diN teava PE
	m				
	25212167100522	Teava polietilena PE100 SDR11 D110 mm	m	1,0100			
147	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,5000			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250			
148	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90mm   
	m				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	252121614587	Teava polietilena PE100 SDR11 D90	m	1,0200			
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700			
	1259874563211	Teava polietilena PE100 SDR11D32	m	0,3300			
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600			
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	1,0100			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980			
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160			
		2.21. UPG 8-2
					
149	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
150	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	58974512365478	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
151	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
152	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087			
153	
	Capac de inchidere din PE D560mm
	buc				
	123698547	Capac de inchidere din PE D50mm	buc	1,0100			
154	
	Gravii pt constructii
	m3				
	123654789	Gravii pt. constructii	m3	1,0100			
155	
	Semicilindru din teava de PE 
	m				
	25212167100522	Teava polietilena PE100 SDR11 D110 mm	m	1,0100			
156	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,5000			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250			
157	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   
	m				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	1259874563211200	Teava din polietilena PE100 SDR11 D200mm	m	1,0200			
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700			
	252121636521487	Teava polietilena PE80 SDR11 D32mm	m	0,3300			
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600			
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	1,0100			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980			
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160			
		2.22. UPG 8-1
					
158	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
159	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121636521487	Teava polietilena PE80 SDR11 D32mm	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
160	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
161	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087			
162	
	Capac de inchidere din PE D50mm
	buc				
	0123658479	Capac de inchidere din PE D50	buc	1,0100			
163	
	Gravii pt. constructii
	m3				
	123654789	Gravii pt. constructii	m3	1,0100			
164	
	Semicilindru din PE 
	m				
	25212167100522	Teava polietilena PE100 SDR11 D110 mm	m	1,0100			
165	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,5000			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250			
166	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de63 mm   
	m				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	58974512365478	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	1,0200			
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700			
	1259874563211	Teava polietilena PE100 SDR11D32	m	0,3300			
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600			
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	1,0100			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980			
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160			
		2.23. UPG 31-7
					
167	GD52F
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2570			
	2522569821365	Teava polietilena PE100 SDR11 D160	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0290			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030			
168	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		2.24. UPG 31-1
					
169	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
170	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	58974512365478	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
		2.25. UPG 31-5
					
171	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830			
	25212167100522	Teava polietilena PE100 SDR11 D110 mm	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0270			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
172	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		2.26. UPG 31-4
					
173	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830			
	25212167100522	Teava polietilena PE100 SDR11 D110 mm	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0270			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
174	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		2.27. UPG 31-4
					
175	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210			
	252121614587	Teava polietilena PE100 SDR11 D90	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0260			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
176	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		2.28. UPG 31-2
					
177	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210			
	252124589712365	Teava polietilena PE100 SDR11 D75	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0260			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
178	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		2.29. Probe si verificari
					
179	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,1600			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150			
180	GC03C
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,5200			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0400			
181	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 50 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,1600			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150			
182	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 80 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,2800			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230			
183	GC03C
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 100 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,5200			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0400			
184	GC03D
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 125 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,6400			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0520			
		3. Montarea utilajului
					
185	GB01C
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm
	buc				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,7100			
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200			
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1800			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300			
186	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm
	buc				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,5800			
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200			
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300			
187	GE03A
	Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -50 mm
	buc				
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om.	1,9200			
	272210330010050	Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8) OL D-57 mm	m	0,7000			
	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8	buc	8,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,6000			
		4. Costul utilajului 
					
188	GB01C
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm
	buc				
	2875274202100100	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere D-100	buc	1,0000			
189	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm
	buc				
	287527420210050	Robinet bila si flanse D-50 mm	buc	1,0000			
190	2RDNK-400
	Post de reglare gaze cu doua regulatoare РДНК-400
	buc				
	2РДНК400	Post de reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-400	buc				
		5. Gazoduct de presiune medie catre SGRP8
					
		5.1. Lucrari de terasament
					
191	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900			
192	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
193	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
194	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700			
		5.2. Tevi si armatura
					
195	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,5000			
	287527440020050	Flanse din otel D-50 mm	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300			
196	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50;
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,1300			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	0,2600			
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,1300			
	272210310700050	Conducta de otel D-57 mm.	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
197	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2				
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2020			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520			
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
198	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 *3.6mm  PE 80SDR17.6
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	58974512365478	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
		5.3. UPG 2-1
					
199	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200			
	25212167236987451150	Teava din otel  D150	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
200	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121636985214763	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
201	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm
	m				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000			
	2521236598741050	Teava din otel D57	m	1,0050			
	252121670110020	Teava din otel, fara sudura (eclise) D-20 mm	m	0,0110			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
202	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 63, mm,mufa 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381142563	Fiting polietilena (mufa), D63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
203	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm ,tranzitie PE/Metal D63*57mm
	buc				
	25231567138115266357	Tranzitia PE/Metal) D63x50mm	buc	1,0000			
		5.4. UPG 29-14
					
204	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121636985214763	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
205	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 63, mm,mufa 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381142563	Fiting polietilena (mufa), D63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
206	GD55C
	Montarea pe conducta de polietilena a conexiunii de bransament (cu diametrul de 63 mm) cu cap neanodic, imbinat prin electrofuziune, cu diametrul de 110 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	3,5000			
	2721204115012s11063	Teu de bransament din PE 110x63	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0000			
	2875277400000	Compresor 	h/ut	0,3000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0000			
		5.5. Montarea ingradire SGRP-8
					
207	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	19,0000			
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,6000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300			
208	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
	10 buc				
	1	Muncitor	h-om	8,2900			
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,7800			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400			
209	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	4567890=-09876	Balamali 18	buc				
	5678789034567	Teava otel 40x30	m				
	865456787656	Piloni d-50mm h-2,0m	m				
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
210	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice.
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000			
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	1,1500			
	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	5,0000			
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250			
211	CO06A
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m
	m				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200			
	087656789	Panou de gard din rame de otel si plasa de sirma.	buc				
212	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250			
		6. Gazoduct de presiune joasa SGRP 8   87943-GSN1-19 )
					
		6.1. Lucrari de terasament 
					
213	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900			
214	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
215	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100			
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200			
216	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
217	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
218	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700			
219	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
		6.2. Tevi si armatura 
					
220	GB05C
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9800			
	2875274400200	Flanse din otel D100mm	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6000			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
221	GD01C
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm
	m				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,8500			
	2521216701000	Teava din otel D100mm	m	1,0050			
	2521216701100	Teava din otel, D150mm	m	0,0130			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2000			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2500			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
222	GD02A
	Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 1"
	m				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,8100			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100			
	25212167010001	Teava din otel  D25 Mmm	m	1,0100			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0400			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0170			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	0,2360			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100			
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,4500			
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0100			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0350			
223	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2				
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2020			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520			
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
224	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110x 6.3 mm,PE80SDR17.6
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830			
	2521216710002	Teava polietilena   D110mm	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0270			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000			
225	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm  
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	252121671004	Teava polietilena   D75mm	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0200			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
226	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	2521216710004	Teava polietilena   D63mm	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
227	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la50 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	2521216710006	Teava polietilena   D50mm	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
228	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	2521216710007	Teava polietilena   D40mm	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
229	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2521216710008	Teava polietilena   D32mm	m	1,0030			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
		6.3. UPG
					
		6.3.1. UPG 3-1
					
230	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111009	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
231	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
232	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm     патрубок
	buc				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800			
233	IzJ07B
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi
	m2				
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900			
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
234	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm D110 x3.6mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830			
	25212167100011	Teava polietilena D110mm x3.3	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0270			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000			
235	GA01C1
	Teava de otel cu grosimea peretelui de pina la 6 mm, montata in sant, cu executie manuala a lucrarilor de lansare, teava avind Dn 100 mm in teren normal
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1180			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0027			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1095			
	2521216701000	Teava din otel D100mm	m	1,0100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0035			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0600			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0032			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	0,0180			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	0,0180			
	2010322956019	Traverse norm fag impr ct I tip A2 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330	buc	0,0047			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,0300			
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,0190			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0010			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,0600			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0020			
236	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,mufa 110 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	25231567138111	Fiting polietilena mufa 110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
237	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm, PE /Meta; D110mm
	buc				
	25231567138112	Fiting polietilena PE /Metal D110m	buc	1,0000			
238	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,cot D110mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	2523156713812	Fiting din PE pt.conexiune bransamente	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
239	GD03E1
	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 200 mm - confectionare
	m				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,9800			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000			
	252121670100011	Teava din otel  D200mm	m	1,0200			
		6.3.2. UPG 2-1
					
240	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	252121670100011	Teava din otel  D200mm	m	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
241	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
242	GD08E
	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm
	buc				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	2,3600			
	2710403607300200	Capac otel sudabil D-219 mm	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,8000			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0000			
243	IzJ07B
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi
	m2				
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900			
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
244	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	25212167100012	Teava polietilena   D63mm	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
245	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm
	m				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000			
	252121670100014	Teava din otel D 50mm	m	1,0050			
	2521216701100	Teava din otel, D150mm	m	0,0110			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
246	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, tdin polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm mufa D63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381111	Fiting polietilena mufa 63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
247	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm tranzitie PE /Metal D 63 X50 mm
	buc				
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) D110mm	buc	1,0000			
248	GD01D
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 150 mm
	m				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,0700			
	252121670100013	Teava din otel 150	m	1,0050			
	2521216701100	Teava din otel, D150mm	m	0,0130			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2500			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2800			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
		6.3.3. UPG 1-1
					
249	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200			
	25212167010001g	Teava din otel D100mm	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
250	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	2521216710001	Teava polietilena   D32mm	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
251	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm
	m				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000			
	252121670100019	Teava din otel  D25mm	m	1,0050			
	2521216701100	Teava din otel, D150mm	m	0,0110			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
252	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,  din polietilena, tevile avind diametrul de 32,  mm,mufa 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381156d32	Fiting polietilena mufa 32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
253	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranyitie din polietilena, tevile avind diametrul de 32, mm,trantitie PE/Metal D32X25 mm
	buc				
	252315671381188	Fiting polietilena PE /Metal D32x25m	buc	1,0000			
		6.3.4. UPG 14-33
					
254	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitingtranzitiedin polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,tranzitie teu D110x75
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381115	Fiting polietilena teu 110x75m	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
255	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa din polietilena,75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
		6.3.5. UPG 14-27
					
256	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , teu,) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm teu 110x63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381155	Fiting polietilena teu D110x63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
257	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de, 63 mm,mufa D 63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381169	Fiting polietilena mufa D63 mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		6.3.6. UPG 14-6
					
258	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,teu D110X63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381198	Fiting polietilena teu D110x63 mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
259	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm,tranzitie 63x32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		6.3.7. UPG 14-25
					
260	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, teu 75x 63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	5874125896321	Fiting polietilena mufa  D75x63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
261	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,mufa 63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381152	Fiting polietilena  mufa  D63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		6.3.8. UPG 14-4
					
262	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 75, mm,teu D75X32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	158975641897	Fiting polietilena mufa  D75x32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
263	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm,mufa D32mm 
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381177	Fiting polietilena mufa  D32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		6.3.9. UPG 14-3
					
264	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50, mm,teu  D63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381191	Fiting polietilena teuD63 mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
265	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de , 50,  mm,tranzitie D63X32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	589784562311	Fiting polietilena mufa  D63x32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		6.3.10. UPG 14-2  50/32
					
266	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de450mm,teu 50mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	859674562315	Fiting polietilena mufa  D50m	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
267	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitiet) din polietilena, tevile avind diametrul de 50,  mm,D50/32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		6.3.11. UPG 14-1
					
268	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si ftranzitie cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40, mm,teu 40mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381145	Fiting polietilena teu D40mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
269	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 40,  mm D40/32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381157	Fiting polietilena ttanzitie  D40x32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		6.3.12. UPG 8-5
					
270	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
271	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	2121216710001	Teava polietilena   D32mm	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
272	
	Capac de inchidere PE  D=50mm
	buc				
	1259874569	Capac de inchidere PE d50mm	buc	1,0100			
273	
	Semicilindru din teava  PE
	m				
	1259863147	Semicilindru din teava PE	m	1,0100			
274	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,5000			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250			
275	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716123	Teava din polietilena PE80 SDR11 D110mm	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
		6.3.13. UPG 8-1
					
276	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
277	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	2521216710001	Teava polietilena   D32mm	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
278	
	Capac de inchidere din PEd 50 mm
	buc				
	123658749	Capac de inchidere din PE	buc	1,0100			
279	
	Semicilindru din PE 
	m				
	123658749	Semicilindru din PE	m	1,0100			
280	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,5000			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250			
281	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm   
	m				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000	Teava din polietilena PE80 SDR11 D63mm	m	1,0200			
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600			
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	1,0100			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980			
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160			
		6.3.14. UPG 31-1
					
282	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	2521116710001	Teava polietilena   D63mm	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
283	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		6.3.15. UPG 30-6
					
284	GD52F
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2570			
	232121671001	Teava polietilena   D140mm	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0290			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1200			
285	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm,/ futlear
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830			
	444888777999223	Teava polietilena   D110mm	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0270			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000			
286	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		6.3.16. UPG 31-6
					
287	GD52F
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2570			
	2521316710001	Teava polietilena   D140mm	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0290			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1200			
288	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		6.3.17. UPG 31-7
					
289	GD52F
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2570			
	1236547891	Teava polietilena   D160mm	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0290			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1200			
290	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		6.3.18. UPG 31-4
					
291	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830			
	123654178911	Teava polietilena   D110mm	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0270			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000			
292	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		6.3.19. UPG 31-3
					
293	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210			
	2587415986321	Teava polietilena   D90mm	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0260			
294	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		6.3.20. UPG 8-1
					
295	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
296	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	25874136547	Teava polietilena   D63mm	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
297	
	Capac de inchidere din PE d -50mm
	buc				
	123658749	Capac de inchidere din PE	buc	1,0100			
298	
	Semicilindru din PE
	m				
	123658749	Semicilindru din PE	m	1,0100			
299	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,5000			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250			
300	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de63 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000	Teava din polietilena PE80 SDR11 D63mm	m	1,0200			
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600			
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	1,0100			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
		6.3.21. UPG 31-2
					
301	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210			
	369+88521456987	Teava polietilena   D90mm	m	1,0050			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0260			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
302	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		6.3.22. UPG 31-1
					
303	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	2569874123	Teava polietilena   D63mm	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
304	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip,  /UPG 31-1
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		6.4. OP1 ,OP2 pl 17
					
305	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv
	t				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	14,4000			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000			
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000			
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500			
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000			
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	4,5000			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,5000			
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,9500			
306	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
		6.5. Fitinguri
					
307	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,tranzitie D110x90mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	258965412789	Fiting polietilenatranzitie D110x90mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
308	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,tranzitie 90x75mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	252315671381125	Fiting polietilena ttanzitie  D90x75mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
309	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie  din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm,tranzitie D75x63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	5892365417897	Fiting polietilena tranzitie  D75x63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
310	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 75,mm tranzitie D75x40mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	852965741235	Fiting polietilena tranzitie  D75x40mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
311	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tzranzitie  din polietilena, tevile avind diametrul de 75,mm,tranzitie D75x32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2569874587	Fiting polietilena tranzitie D75x32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
312	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 50,mm,tranzitie D63x50mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	789584123652365	Fiting polietilena tranzitie D63X32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
313	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitingtranzitiedin polietilena, tevile avind diametrul de , 50mm tranzitie D63x32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	03698547854124	Fiting polietilenatranzitie D63X32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
314	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de , 50,  mm,tranzitie D50x40mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
315	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitingtranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 50,  mm,tranzitie D40x32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2365874123651	Fiting tranzitie   D40x32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
316	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , teu, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,tei D110mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	25986333221	Fiting teu 110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
317	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , teu,  din polietilena, tevile avind diametrul de 75, mm,teu 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	258555522221111	Fiting teu 75mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
318	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie  ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	22223333111144455666	Fiting tteu 63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
319	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , cot) din polietilena, tevile avind diametrul de , 50,mm,teu 32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	252315671381123	Fiting polietilena teu  D32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
320	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75,mmcot D75mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	25231567138110	Fiting polietilena cot 75mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
321	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,tranzitie D110x63mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	25231567130125	Fiting PE  tranzitie D110x63	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
322	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,mufa D110mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000			
	252315671381114	Fiting polietilena  mufa D110mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800			
323	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de  mufa D90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	25231567138198	Fiting polietilena mufa D90mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
324	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  de mufa 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	5556999887445	Fiting mufa D75mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
325	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie  din polietilena, tevile avind diametrul de  mufa, 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	66699988855223311	Fiting mufa D63mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
326	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie  din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm,mufa D50mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	1236598741	Fiting polietilena mufa D50m	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
327	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm,mufa D40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	123698547123	Fiting polietilena mufa  D40mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
328	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm,mufa D 32mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	12365478521	Fiting polietilena mufa  D32mm	buc	1,0000			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
		6.6. Montarea contoarelor
					
329	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv
	t				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	14,4000			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000			
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000			
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500			
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000			
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	4,5000			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,5000			
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,9500			
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000			
330	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
331	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
332	TsA05B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300			
333	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000			
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000			
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0800			
		6.7. Probe si verificari
					
334	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,1600			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150			
335	GC03C
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,5200			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0400			
336	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 50 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,1600			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150			
337	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 80 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,2800			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230			
338	GC03D
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 125 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,6400			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0520			
		7. Montarea utilajului
					
339	GB01C
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm
	buc				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,7100			
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1800			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300			
340	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm
	buc				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om.	0,5800			
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300			
341	GE03A
	Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -50 mm
	buc				
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om.	1,9200			
	272210330010050	Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8) OL D-57 mm	m	0,7000			
	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8	buc	8,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,6000			
		8. Costul utilajului 
					
342	GB01C
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm
	buc				
	2875274202100	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere D100mm	buc	1,0000			
343	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm
	buc				
	287527420210050	Robinet bila si flanse D-50 mm	buc	1,0000			
344	2RDNK-400
	Post de reglare gaze cu doua regulatoare РДНК-400
	buc				
	2РДНК400	Post de reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-400	buc		33 250,00	34 480,25	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
A.Popa	I.Negura	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.