CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Apeductul de interconectare a retelelor orasenesti de apa potabila cu apeductul Zagarancea -Cornesti (str. Industriala)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii			
1	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - flansa presudata din otel  d=200mm	buc	8,00	
2	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200 mm	м	15,00	
3	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  - racordare din otel d=200, 90'	buc	4,00	
4	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - reductie din ote d=350x200	buc	1,00	
5	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - reductie din ote d=300x200	buc	1,00	
6	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 350 mm - flansa din otel  d=350, Pn=1,0Mpa	buc	1,00	
7	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 350 mm - flansa din otel  d=300, Pn=1,0Mpa	buc	1,00	
8	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 355 mm - capat flanse PE100, Pn1,0  SDR17	buc	1,00	
9	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm - capat flansa d=315, PE100, SDR17	buc	1,00	
10	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - flansa din otel d=315mm	buc	1,00	
11	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - flansa din otel d=355mm	buc	1,00	
12	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm - vana cu d=100mm, P=1,0Mpa	buc	1,00	
13	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm - teava din otel	м	1,20	
14	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm  - flansa din otel d=100mm	buc	2,00	
15	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv	m2	7,52	
16	CC01B2
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	56,00	
17	CA05E
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	м3	0,80	
		2. Lucrari de montaj			
18	AcC05A
	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" - set din 3 pompe	buc	3,00	
19	M1C20A
	Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, avind greutatea totala de pina la 5 t.	t	0,50	
20	GD57D
	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 200, 225 mm - prelungitor flexibil d=200mm	buc	2,00	
		3. Utilaj			
21	preturi de piata
	Grup de pompare din 3 pompe integrate cu panou de comanda si colectori de absorbtie si refulare, una pompa de N=55m, Q=28l/sec, H=26,9m	set	1,00	
22	preturi de piata
	Cran balca cu ridicarea pina la 1,0t tip MT 305 PODEMCRANE	buc	1,00	
23	Pret de piata
	Prelungitor flexibil d=200mm	buc	1,00