____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Lucrări de reparație la L.T. Mihai Eminescu
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Lucrări de reparație la L.T. Mihai Eminescu
3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparație la L.T. Mihai Eminescu

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie	
		1.1. Coridor et 2	
		1.1.1. Tavane	
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,000
	
		1.1.2. Pereti	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	244,000
	
3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	244,000
	
4	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	244,000
	
5	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	244,000
	
6	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50)	m2	244,000
	
7	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,000
	
8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	244,000
	
9	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	244,000
	
10	CN12A
	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2	244,000
	
11	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	244,000
	
12	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	81,000
	
		1.1.3. Timplarie	
13	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)
	m2	5,700
	
14	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,700
	
15	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,600
	
16	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	3,000
	
17	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	21,600
	
		1.1.4. Incalzire	
18	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	20,000
	
19	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	12,000
	
20	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,000
	
21	IB05B
	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	12,000
	
22	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,000
	
23	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,000
	
24	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	24,000
	
25	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	48,000
	
26	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	12,000
	
27	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	12,000
	
28	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	52,000
	
29	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,000
	
30	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,000
	
31	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	14,000
	
32	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  3/4 mm cu olandez	buc	12,000
	
33	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	12,000
	
34	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	6,000
	
35	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	52,000
	
		1.2. Coridor et 1	
		1.2.1. Tavane	
36	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,000
	
		1.2.2. Pereti	
37	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	232,000
	
38	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	232,000
	
39	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	232,000
	
40	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	232,000
	
41	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50)	m2	232,000
	
42	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	232,000
	
43	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	232,000
	
44	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	232,000
	
45	CN12A
	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2	232,000
	
46	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	232,000
	
47	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	73,000
	
		1.2.3. Timplarie	
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	2,800	
49	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,800
	
50	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,600
	
51	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	3,000
	
52	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	16,200
	
		1.2.4. Incalzire	
53	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	20,000
	
54	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	12,000
	
55	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,000
	
56	IB05B
	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	9,000
	
57	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	27,000
	
58	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,000
	
59	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,000
	
60	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	36,000
	
61	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,000
	
62	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	9,000
	
63	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	52,000
	
64	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	36,000
	
65	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,000
	
66	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	14,000
	
67	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  3/4 mm cu olandez	buc	9,000
	
68	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	9,000
	
69	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	12,000
	
70	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	52,000
	
		1.3. Cabinet de Engleza	
		1.3.1. Tavane	
71	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,500
	
		1.3.2. Pereti	
72	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,000
	
73	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	63,000
	
74	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	63,000
	
75	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,000
	
76	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50)	m2	63,000
	
77	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,000
	
78	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	63,000
	
79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	63,000
	
80	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,000
	
81	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,200
	
		1.3.3. Pardoseli	
82	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,500
	
83	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,500
	
84	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,500
	
85	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	27,000
	
86	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500
	
87	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 2 cm	m2	27,500
	
88	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din  (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2	27,500
	
		1.3.4. Incalzire	
89	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	5,000
	
90	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,000
	
91	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	
92	IB05B
	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,000
	
93	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000
	
94	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000
	
95	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	2,000
	
96	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	4,000
	
97	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	1,000
	
98	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,000
	
99	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000
	
100	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	2,000
	
101	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	2,000
	
102	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  3/4 mm cu olandez	buc	1,000
	
103	IC53B
	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	1,000
	
104	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	2,000
	
105	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000
	
		1.4. WC et 1	
		1.4.1. Tavane	
106	RpCO56C
	Demontari: captuseli la tavane suspendate din ghips carton	m2	21,200
	
107	CK29E
	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profile din PVC ( Lambriu)	m2	21,200
	
		1.4.2. Pereti	
108	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,500
	
109	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	37,500
	
110	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,500
	
111	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,500
	
112	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500
	
		1.5. Subsol	
		1.5.1. Tavane	
113	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,000
	
		1.5.2. Pereti	
114	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan-20) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,800
	
115	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	311,000
	
116	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	325,000
	
117	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	325,000
	
118	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	325,000
	
119	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50)	m2	325,000
	
120	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	325,000
	
121	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	325,000
	
122	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	325,000
	
123	CN12A
	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2	325,000
	
124	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	325,000
	
125	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,000
	
		1.5.3. Timplarie	
126	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,700
	
127	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,800
	
128	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,600
	
129	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	3,000
	
130	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	7,000
	
131	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,200
	
132	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PFL inclusiv diblurile	m2	32,000
	
		1.5.4. Incalzire	
133	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,000
	
134	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	6,000
	
135	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	24,000
	
136	IB05B
	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	6,000
	
137	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	18,000
	
138	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	12,000
	
139	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	12,000
	
140	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	24,000
	
141	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	6,000
	
142	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	6,000
	
143	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,000
	
144	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	9,000
	
145	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	
146	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	12,000
	
147	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	15,000
	
148	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  3/4 mm cu olandez	buc	6,000
	
149	IC53B
	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	6,000
	
150	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	6,000
	
151	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	3,000
	
152	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	25,000
	
		1.5.5. Retele sanitare, apeduct si canalizare	
153	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	38,000
	
154	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	25,000
	
155	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25 mm	m	32,000
	
156	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 40mm	m	45,000
	
157	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm	m	30,000
	
158	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	38,000
	
159	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	5,000
	
160	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	5,000
	
161	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
	
162	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000
	
163	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
	
164	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	38,000
	
165	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	25,000
	
166	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,000
	
167	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,000
	
168	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	3,000
	
169	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	25,000
	
170	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 25,0 x 3,5 mm.	m	32,000
	
171	IC38B
	Piesa de racordare (Cot PPR - 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000
	
172	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( colier fixare 25mm)	buc	32,000
	
173	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 40,0mm.	m	45,000
	
174	IC38D
	Piesa de racordare (Cot PPR - 40mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	9,000
	
175	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida  ( colier fixare metalic 40mm)	buc	45,000
	
176	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 50,0  mm.	m	30,000
	
177	IC38E
	Piesa de racordare (Cot PPR - 50mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	8,000
	
178	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida  ( colier fixare metal cu diblu - 50mm)	buc	30,000
	
179	ID04A
	Robinet cu americanca de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	8,000
	
180	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	4,000
	
		1.6. Sala de sport	
		1.6.1. Tavane	
181	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	51,000
	
182	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	51,000
	
183	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000
	
184	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000
	
185	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	51,000
	
186	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	51,000
	
187	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	51,000
	
188	CK18B
	Montarea baghetelor din polisterol
	m	51,000
	
189	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,000
	
		1.6.2. Pereti	
190	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	92,800
	
191	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	92,800
	
192	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	93,000
	
193	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,800
	
194	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50)	m2	92,800
	
195	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,800
	
196	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	92,800
	
197	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	92,800
	
198	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,800
	
199	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,300
	
200	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	92,800
	
		1.6.3. Pardoseli	
201	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,000
	
202	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate ( Cheramzit)	m3	2,000
	
203	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate ( Strat din cimentoplast 12 cm)	m3	5,000
	
204	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100x4	kg	100,000
	
205	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,000
	
206	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3 cm	m2	51,000
	
207	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din  (linoleum PVC 6mm Linoleum Sportiv), la pardoseli inclusiv plinta din lenoleum	m2	54,000
	
		1.6.4. Incalzire	
208	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	9,000
	
209	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,000
	
210	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000
	
211	IB05B
	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	3,000
	
212	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000
	
213	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	
214	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	6,000
	
215	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	12,000
	
216	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	3,000
	
217	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	3,000
	
218	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	9,000
	
219	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000
	
220	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	6,000
	
221	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  3/4 mm cu olandez	buc	3,000
	
222	IC53B
	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	3,000
	
223	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	6,000
	
224	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	3,000
	
225	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	9,000
	
		1.6.5. Timplarie	
226	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,700
	
227	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	0,500
	
228	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,000
	
		1.7. Cabinet de munca ( F)	
		1.7.1. Tavane	
229	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	28,000
	
230	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,000
	
231	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000
	
232	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	28,000
	
233	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,000
	
234	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	28,000
	
235	CK18B
	Montarea baghetelor din polisterol
	m	28,000
	
236	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000
	
		1.7.2. Pereti	
237	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,600
	
238	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	63,600
	
239	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	63,000
	
240	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,600
	
241	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50)	m2	63,600
	
242	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,600
	
243	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	63,600
	
244	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	63,600
	
245	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,600
	
246	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,100
	
247	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	63,600
	
		1.7.3. Pardoseli	
248	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,000
	
249	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,000
	
250	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	28,000
	
251	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,000
	
252	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3 cm	m2	28,000
	
253	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din  (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2	28,000
	
		1.7.4. Incalzire	
254	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,000
	
255	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	2,000
	
256	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000
	
257	IB05B
	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	2,000
	
258	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
	
259	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000
	
260	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	4,000
	
261	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	8,000
	
262	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	2,000
	
263	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000
	
264	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000
	
265	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000
	
266	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	2,000
	
267	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  3/4 mm cu olandez	buc	2,000
	
268	IC53B
	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	2,000
	
269	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	4,000
	
270	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	2,000
	
271	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000
	
		1.7.5. Timplarie	
272	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,400
	
		1.8. Hol	
		1.8.1. Timplarie	
273	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu Sticla, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,060
	
		1.9. Cabinet 305	
		1.9.1. Tavane	
274	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,500
	
		1.9.2. Pardoseli	
275	CG34A
	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate OSB -14mm,  lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinate in sistem lamba si uluc	m2	14,500
	
276	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,500
	
		1.9.3. Timplarie	
277	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( usi)
	m2	2,700
	
278	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
	
279	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,610
	
280	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,610
	
281	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	2,610
	
282	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	2,610
	
283	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
	
		1.10. Cabinet muzical - Pian	
		1.10.1. Tavane	
284	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	12,690
	
285	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000
	
286	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000
	
287	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	12,690
	
288	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,690
	
289	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	12,690
	
290	CK18B
	Montarea baghetelor din polisterol
	m	13,000
	
291	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,690
	
		1.10.2. Pereti	
292	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,400
	
293	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	44,400
	
294	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	44,000
	
295	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,400
	
296	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50)	m2	44,400
	
297	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,400
	
298	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	44,400
	
299	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	44,400
	
300	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,400
	
301	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,850
	
302	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	81,200
	
		1.10.3. Pardoseli	
303	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,700
	
304	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,700
	
305	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	13,000
	
306	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700
	
307	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3 cm	m2	12,700
	
308	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din  (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2	12,700
	
		2. Lucrari electrotehnice	
		2.1. Lucrari electrotehnica Cab 305	
		2.1.1. Lucrari de demontare	
309	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,000
	
310	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	25,000
	
311	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000
	
		2.1.2. Lucrari de montare	
312	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4  Corp de iluminat  LED  4 x 18	100 buc	0,030
	
313	
	Corp de iluminat  LED  4 x 18
	buc	3,000
	
314	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	12,000
	
315	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	15,000
	
316	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	10,000
	
		2.2. Lucrari electrotehnica Coridor et-2	
		2.2.1. Lucrari de demontare	
317	RpEE23B
	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii	buc	1,000
	
318	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	200,000
	
319	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	200,000
	
320	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	200,000
	
		2.2.2. Lucrari de montare	
321	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 18 automate ЩРН	buc	1,000
	
322	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	15,000
	
323	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А )	buc	1,000
	
324	Pretul firmei	Intrerupator ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	
325	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT	100 buc	0,020
	
326	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon	100 buc	0,070
	
327	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4  Corp de iluminat  LED  4 x 18	100 buc	0,140
	
328	
	Corp de iluminat  LED  4 x 18
	buc	14,000
	
329	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	56,000
	
330	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED  2 x 36	100 buc	0,080
	
331	
	Corp de iluminat  LED  2 x 36
	buc	8,000
	
332	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente  LED 20 W	buc	16,000
	
333	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140
	
334	
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	14,000
	
335	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
	
336	
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  IP 20	buc	2,000
	
337	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
	
338	
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	6,000
	
339	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	22,000
	
340	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200
	
341	
	Tub flexibil  16mm
	m	320,000
	
342	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,000
	
343	Pret de piata
	Cutie de distributie 150*150
	buc	10,000
	
344	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	220,000
	
345	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	100,000
	
346	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,500
	
347	RpEE19A
	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata	buc	1,000
	
348	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,  Cablu pentru internet anterior demonata	m	200,000
	
		2.3. Lucrari electrotehnica Coridor et-1	
		2.3.1. Lucrari de demontare	
349	RpEE23B
	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii	buc	1,000
	
350	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	200,000
	
351	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	200,000
	
352	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	200,000	
		2.3.2. Lucrari de montare	
353	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 18 automate ЩРН	buc	1,000
	
354	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	15,000
	
355	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А )	buc	1,000
	
356	Pretul firmei
	Intrerupator ВН-32 3Р 20А	buc	1,000
	
357	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT	100 buc	0,020
	
358	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon	100 buc	0,070
	
359	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4  Corp de iluminat  LED  4 x 18	100 buc	0,140
	
360	
	Corp de iluminat  LED  4 x 18
	buc	14,000
	
361	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	56,000
	
362	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED  2 x 36	100 buc	0,080
	
363	
	Corp de iluminat  LED  2 x 36
	buc	8,000
	
364	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente  LED 20 W	buc	16,000
	
365	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140
	
366	
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	14,000
	
367	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
	
368	
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  IP 20	buc	2,000
	
369	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
	
370	
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	6,000
	
371	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	22,000
	
372	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200
	
373	
	Tub flexibil  16mm
	m	320,000
	
374	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,000
	
375	Pret de piata
	Cutie de distributie 150*150
	buc	10,000
	
376	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	220,000
	
377	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	100,000
	
378	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,500
	
379	RpEE19A
	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata	buc	1,000
	
380	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,  Cablu pentru internet anterior demonata	m	200,000
	
		2.4. Lucrari electrotehnica Coridor subsol	
		2.4.1. Lucrari de demontare	
381	RpEE23B
	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii	buc	1,000
	
382	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	200,000
	
383	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	200,000
	
384	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	200,000	
		2.4.2. Lucrari de montare	
385	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 18 automate ЩРН	buc	1,000
	
386	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	15,000
	
387	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А )	buc	1,000
	
388	Pretul firmei
	Intrerupator ВН-32 3Р 20А
	buc	1,000
	
389	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT	100 buc	0,030
	
390	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon	100 buc	0,070
	
391	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4  Corp de iluminat  LED  4 x 18	100 buc	0,140
	
392	
	Corp de iluminat  LED  4 x 18
	buc	14,000
	
393	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	56,000
	
394	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140
	
395	
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	14,000
	
396	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
	
397	
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  IP 20	buc	2,000
	
398	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
	
399	
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	6,000
	
400	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	22,000
	
401	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200
	
402	
	Tub flexibil  16mm
	m	320,000
	
403	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,000
	
404	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	10,000	
405	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	220,000
	
406	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	100,000
	
407	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,500
	
408	RpEE19A
	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata	buc	1,000
	
409	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,  Cablu pentru internet anterior demonata	m	200,000
	
		2.5. Lucrari electrotehnica Cabinet Engleza	
		2.5.1. Lucrari de demontare	
410	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	100,000
	
411	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000
	
412	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	100,000
	
		2.5.2. Lucrari de montare	
413	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4  Corp de iluminat  LED  4 x 18	100 buc	0,040
	
414	
	Corp de iluminat  LED  4 x 18
	buc	4,000
	
415	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	16,000
	
416	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	
417	
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  IP 20	buc	1,000
	
418	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
	
419	
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,000
	
420	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	6,000
	
421	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000
	
422	
	Tub flexibil  16mm
	m	100,000
	
423	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000
	
424	Pret de piata
	Cutie de distributie 150*150
	buc	2,000
	
425	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	100,000
	
426	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	50,000
	
427	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,200
	
		2.6. Lucrari electrotehnica Sala de sport	
		2.6.1. Lucrari de demontare	
428	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	100,000
	
429	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000
	
430	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	
		2.6.2. Lucrari de montare	
431	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4  Corp de iluminat  LED  4 x 18	100 buc	0,060
	
432	
	Corp de iluminat  LED  4 x 18
	buc	6,000
	
433	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	24,000
	
434	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	
435	
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  IP 20	buc	1,000
	
436	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
	
437	
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,000
	
438	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	6,000
	
439	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000
	
440	
	Tub flexibil  16mm
	m	100,000
	
441	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000
	
442	Pret de piata
	Cutie de distributie 150*150
	buc	2,000
	
443	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	100,000
	
444	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	50,000
	
445	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,200
	
		2.7. Lucrari electrotehnica Cabinet munca (F)	
		2.7.1. Lucrari de demontare	
446	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	100,000
	
447	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000
	
448	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	
		2.7.2. Lucrari de montare	
449	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4  Corp de iluminat  LED  4 x 18	100 buc	0,060
	
450		Corp de iluminat  LED  4 x 18	buc	6,000	
451	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	24,000
	
452	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	
453	
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  IP 20	buc	1,000
	
454	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
	
455	
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,000
	
456	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	6,000
	
457	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000
	
458	
	Tub flexibil  16mm
	m	100,000
	
459	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000
	
460	Pret de piata
	Cutie de distributie 150*150
	buc	2,000
	
461	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	100,000
	
462	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	50,000
	
463	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,200
	
		2.8. Lucrari electrotehnica Cabinet muzical Pian	
		2.8.1. Lucrari de demontare	
464	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru internet pentru montarea lor ulterioara	m	100,000
	
465	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000
	
466	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	100,000
	
		2.8.2. Lucrari de montare	
467	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4  Corp de iluminat  LED  4 x 18	100 buc	0,020
	
468	
	Corp de iluminat  LED  4 x 18
	buc	2,000
	
469	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	8,000
	
470	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	
471	
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  IP 20	buc	1,000
	
472	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
	
473	
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,000
	
474	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	6,000
	
475	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000
	
476	
	Tub flexibil  16mm
	m	100,000
	
477	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000
	
478	Pret de piata
	Cutie de distributie 150*150
	buc	2,000
	
479	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	75,000
	
480	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	25,000
	
481	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,200