IP ,,Liceul Teoretic ,,Principesa Natalia Dadiani"	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari de reparatie a salii sportive
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Sala Sportiva			
		Capitolul 1.1. Pardoseli			
1	RpCK42E
	Demontarea plintelor din lemn	m	78,00	
 2	CG01C
	Pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB), pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment, gr. 22 mm	m2	260,00	
 3	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( Linoleum special pentru sala de sport), grosime 8 mm	m2	260,00	
 4	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,00	
   		Capitolul 1.2. Tavan			
5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	260,00	
 6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	260,00	
 7	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	88,00	
 8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	260,00	
 9	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,00	
 10	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00	
   		Capitolul 1.3. Pereti			
11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	52,00	
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	52,00	
 13	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,00	
 14	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,00	
 15	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,00