Lista cu cantitatea de lucrări

1. Lucrari de reparatie a curtii blocurilor de locuit de pe str. Creanga nr. 21, str. Creanga nr. 23, str. Creanga nr. 25, str. Creanga nr. 27
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Creanga nr. 21
	
		1.1. Intrare in curte
	
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	224,0000	
2	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip
	m	81,0000	
3	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	6,0000	
4	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,2000	
5	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	4,5000	
6	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)
	m	186,0000	
7	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	90,0000	
8	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 1 fintini
	m3	0,1200	
9	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	8,5000	
10	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	80,0000	
11	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	1,1200	
12	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,4790	
13	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr.4  cm
	t	56,9000	
14	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	29,5000	
15	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 
	t	47,2000	
		1.2. Parcare 
	
16	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	38,0000	
17	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	2,0000	
18	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,0200	
19	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	1,6000	
20	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)
	m	38,0000	
21	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	1,1400	
22	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	50,0000	
23	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	1,1000	
24	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (deseuri)
	t	1,1000	
		2. str. Creanga nr.23
	
		2.1. Intrare in curte
	
25	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	184,0000	
26	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip
	m	88,0000	
27	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	8,0000	
28	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,2000	
29	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	1,5000	
30	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)
	m	184,0000	
31	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	88,0000	
32	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 1 fintini
	m3	0,1200	
33	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	12,0000	
34	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	70,0000	
35	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	1,4000	
36	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,3900	
37	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 4 cm
	t	38,5000	
38	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm
	t	17,0000	
39	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	21,5000	
40	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 
	t	34,4000	
		2.2. Parcare 
	
41	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	19,0000	
42	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	10,0000	
43	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,0200	
44	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	0,2000	
45	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)
	m	25,0000	
46	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	2,2500	
47	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 1 fintini
	m3	0,1200	
48	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	15,0000	
49	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	0,8500	
50	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0490	
51	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm
	t	6,6000	
52	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	1,7000	
53	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (deseuri)
	t	1,7000	
		3. str. Creanga nr. 25
	
		3.1. Intrare in curte
	
54	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	218,0000	
55	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip
	m	109,0000	
56	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	110,0000	
57	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,3400	
58	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	3,1000	
59	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)
	m	260,0000	
60	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	150,0000	
61	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 4 fintini
	m3	0,4800	
62	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	21,6000	
63	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	55,0000	
64	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	7,2000	
65	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,5300	
66	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 4 cm
	t	12,5000	
67	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm
	t	84,3000	
68	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	14,7000	
69	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 
	t	23,5000	
		4. str. Creanga nr.27
	
		4.1. Intrare in curte
	
70	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	281,0000	
71	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip
	m	58,0000	
72	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	32,0000	
73	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,4000	
74	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	4,0000	
75	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)
	m	286,0000	
76	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	60,0000	
77	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 5 fintini
	m3	0,6000	
78	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	18,5000	
79	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	74,0000	
80	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	11,2000	
81	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,6720	
82	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 4 cm
	t	5,0000	
83	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm
	t	124,5000	
84	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	16,8000	
85	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 
	t	26,8000