Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “15” septembrie 2021

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**

**privind achiziționarea**  *Ascensoarelor inclusiv instalarea acestora*

**prin procedura de achiziție: Licitație publică**

1. **Denumirea autorității contractante:**IMSP Institutul Oncologic
2. **IDNO:**1003600151023
3. **Adresa:**mun.Chişinău str. N. Testemițanu 30;
4. **Numărul de telefon/fax:** 0(22)-85-26-70 / 0(22)72-78-80;
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:**

[**anticamera@onco.md**](mailto:anticamera@onco.md)[**achizitiionco@gmail.com**](mailto:achizitiionco@gmail.com)

1. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
2. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale;
3. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Cod  CPV** | **Denumirea bunurilor** | **U/M** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată  (se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| 1 | 44115600-5 | Ascensor pentru transportare (pat, brancarde și căruceoare medicale) | unitate | 1 | Conform caietului de sarcini anexat | 1 100 000,00 |
| 2 | Ascensor pentru pasageri | unitate | 1 | Conform caietului de sarcini anexat | 1 000 000,00 |
| **TOTAL:** | | | | | | **2 100 000,00** |

**Lot nr. I Ascensor pentru transportare (pat, brancarde și căruceoare medicale)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Schimbarea ascensorului** | | |
|  |  | **1.1. Demontarea ascensorului** | | |
| 0 | MАsD04B | Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m | ascensor | 1,00 |
| 1 | MАsD04C2 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma B | 1 statie | -1,00 |
| 2 | MАsD04D2 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma B | m | -3,00 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea captuselilor la intrarile in ascensor) | m2 | 35,20 |
| 4 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 3,10 |
| 5 | TrI1AF01B1 | Incarcarea materialelor din grupa F1 -piese demontate ascensor, avind sub 1000 kg -, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 3,10 |
| 6 | TsI50B10 | Transportarea pieselor ascensorului demontat cu autobasculanta la distanta de 20 km (in locul indicat de beneficiar) | t | 3,10 |
|  |  | **1.2. Montarea ascensorului** | | |
| 7 | MАsA04B | Ascensoare pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m | ascensor | 1,00 |
| 8 | MАsA04C2 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma В | 1 statie | -1,00 |
| 9 | MАsA04D2 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma B | m | -3,00 |
| 10 | MRAsE01A | Verificarea tehnica integrala a ascensorului la doua statii | ascensor | 1,00 |
| 11 | MRAsE01B | Pentru fiecare statie suplimentara mai mult de 2 se adauga la norma A | 1 statie | 9,00 |
|  |  | **1.3. Lucrari generale de constructie** | | |
| 12 | CE05A1atribuita | Confectionarea si montarea Ancandramentelor usilor ascensorului realizate din tabla de INOX cu gros nu mai mijca de 0.7mm (norma tabla inox 5.6kg/m2) | m2 | 35,20 |
|  |  | **1.4. Utilaj** | | |
| 13 | Pret de piata | Ascensor complet echipat pentru pacienti cu capacitatea de ridicare de 1000 kg, viteza nominala 0.5m/s, usi cu inchideri automate, dirijare cu butoane si displai LSD, inaltimea putului 41m, 11statii. Cabina de ridicare pacienti cu dimensiunile interioare 1250x2200x2200h, confectionata din INOX, dotata cu oglinzi si bare de sustinere, pardoseaua cabinei va fi realizata din marmor sau granit artificial. ATENTIE ascensorul va fi dotat cu telefon mobil interior, sistem de aprovizionare cu energie electrica alternativa (UPS) | ascensor | 1,00 |

**Lot nr. II Ascensor pentru pasageri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Schimbarea ascensorului** | | |
|  |  | **1.1. Demontarea ascensorului** | | |
| 0 | MАsD01C | Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m | ascensor | 1,00 |
| 1 | MАsD01D2 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C | 1 statie | -1,00 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea captuselilor la intrarile in ascensor) | m2 | 35,20 |
| 3 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,85 |
| 4 | TrI1AF01B1 | Incarcarea materialelor din grupa F1 -piese demontate ascensor, avind sub 1000 kg -, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,85 |
| 5 | TsI50B10 | Transportarea pieselor ascensorului demontat cu autobasculanta la distanta de 20 km (in locul indicat de beneficiar) | t | 2,85 |
|  |  | **1.2. Montarea ascensorului** | | |
| 6 | MАsB01C | Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m | ascensor | 1,00 |
| 7 | MАsB01D2 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C | 1 statie | -1,00 |
| 8 | MRAsE01A | Verificarea tehnica integrala a ascensorului la doua statii | ascensor | 1,00 |
| 9 | MRAsE01B | Pentru fiecare statie suplimentara mai mult de 2 se adauga la norma A | 1 statie | 9,00 |
|  |  | **1.3. Lucrari generale de constructie** | | |
| 10 | CE05A1atribuita | Confectionarea si montarea Ancandramentelor usilor ascensorului realizate din tabla de INOX cu gros nu mai mijca de 0.7mm (norma tabla inox 5.6kg/m2) | m2 | 35,20 |
|  |  | **1.4. Utilaj** | | |
| 11 | Pret de piata | Ascensor complet echipat pentru 4 pasageri cu capacitatea de ridicare de 630kg, viteza nominala 1m/s, usi cu inchideri automate, dirijare cu butoane si displai LSD, 11statii. Cabina de ridicare pasajeri cu dimensiunile interioare 930x1080x2100h, confectionata din INOX, dotata cu oglinzi si bare de sustinere, pardoseaua cabinei vafi realizata din marmor sau granit artificial. ATENTIE ascensorul va fi dotat cu telefon mobil interior, sistem de aprovizionare cu energie electrica alternativa (UPS) | ascensor | 1,00 |

1. **În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.** Nu se aplică;
2. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
3. Pentru un singur lot;
4. **Pentru mai multe loturi;**
5. Pentru toate loturile;
6. Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant\_\_\_\_\_
7. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** Nu se admite;

1. **Termenii și condițiile de livrare solicitați:**

***În decurs de 60 zile din momentul solicitării IMSP IO (prin fax s-au telefon) INCOTERMS DDP;***

1. **Termenul de valabilitate a contractului*:*** 31.12.2022;
2. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** Nu;
3. **Livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** Nu;
4. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Criteriile de calificare și de selecție**  **(Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndepliniriicriteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021  Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021  Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 3 | Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la contul autorității contractante | Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021  Confirmat prin semnătura electronică a participantului  Plata prin transfer se va efectua în adresa *IMSP Institutul Oncologic* cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, conform următoarelor detalii:  (a) beneficiarul plăţii *IMSP Institutul Oncologic*  (b) datele bancare *BC Moldindcombank SA*  € codul fiscal *1003600151023*  (d) contul de decontare *MD94ML000000002251702316*  € contul bancar *MOLDMD2X302*; | Da |
| 4 | Garanţia de bună execuţie | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021  Confirmat prin semnătura electronică a participantului,  *Garantia de bună execuție va fi prezentată la semnarea contractului* | Da |
| 5 | Specificaţii tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 6 | Specificaţii de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021  Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 7 | DUAE | Confirmat cu semnătura electronică a participantului | Da |
| 8 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |

1. **Garanția pentru ofertă, după caz** DA, **cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.**
2. **Garanția de bună execuție a contractului, după caz** DA**, cuantumul 5 % din valoarea contractului de achizitie, cu TVA.**
3. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz**: Nu
4. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu**
5. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (**indicați după caz**): Nu**
6. **Ofertele se prezintă în valuta:** moneda națională
7. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** corespunderea cerinţelor, caietului de sarcini, cel mai mic preţ pe loturi;
8. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Conform platformei SIA RSAP***
2. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**
2. **Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP***

***Ofertele întârziate vor fi respinse.***

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
   *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP*.**
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare***: Limba de stat*
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** Nu
4. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** Nu este cazul
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** Nu este cazul
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:**Nu este cazul
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 12.05.2022
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu***
2. **Alte informații relevante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**