Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. ILG-07/2025
”Achiziționarea lucrărilor de gazificare a sectorului particular PRG (str. Combatanților) s. Cojusna, r. Strășeni” 

CAIET DE SARCINI
Obiectele care urmează a fi construite:

1.	Gazoduct de presiune medie și joasă PRG (str. Combatanților)
 s. Cojusna, r. Strășeni  

   Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constructie
			
		1.1. Presiune Medie
			
		1.1.1. Montarea Retelelor
			
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,858	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,759	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	2,574	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,302	
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,702	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,765	
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,702	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,192	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,620	
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	15,600	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,836	
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	15,600	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,700	
7	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm PE 100 SDR 11
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	195,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,510	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,020	
	2521216710001	Teava polietilena PE100 SDR11 d-63mm	m	195,585	
	2710503808003	Fir trasor	m	214,500	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	210,600	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,390	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	7,800	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	7,800	
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de , 63 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	
	2523156713811mufa63	Fiting polietilena (mufa) d-63mm	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,800	
9	GC03B k=6	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm
Коэффициент к трудозатратам=6,000
Коэффициент к материалам=6,000
Коэффициент к машинам=6,000
	1 km	0,195	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,328	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,027	
10	GC04B	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 80 mm 
	buc	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	52,530	
	7212030022700	Sudor	h-om	11,520	
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,200	
	2875274120100	Mufa de otel pt. tevi filetate de inst. nezinc. Dn=3"	buc	0,010	
	2875274400300	Flansa fonta oarba pn 160 80 ol37-2 et pu S 8515	buc	0,030	
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,010	
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,000	
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,000	
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,650	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,130	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,130	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,500	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,020	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,130	
		1.1.2. УПГ-6 (ППС-КТ)- 1set
			
11	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020
	buc	1,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,800	
	2875274200000	Capac cu rama (liuk)	buc	1,020	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,830	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,030	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	
12	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,160	
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,050	
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,500	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
13	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,041	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,141	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,016	
	2663102100000	Beton 	m3	0,043	
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	2,100	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,158	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,008	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,152	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	0,315	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,021	
15	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2	0,550	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,044	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,032	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,002	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,004	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,018	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,022	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,004	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,008	
17	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm
Materiale marunte=1,050
	m	1,500	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,750	
	332051735223	Termoizolatie conducte Briszol	m	1,622	
18	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57mm
	m	1,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,195	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,390	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,195	
	2722103107000d57	Conducta de otel d-57x3.5mm	m	1,506	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,006	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,002	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,006	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,162	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,013	
19	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x57 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	2523156713811PE/OT	Trecere PE/OT 63x57	buc	1,000	
20	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de , 63 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	2523156713811mufa63	Fiting polietilena (mufa) d-63mm	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
		1.1.3. УПГ-21-4 (1set)
			
21	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,460	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,587	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,184	
	2663102100000	Beton 	m3	0,479	
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	3,300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,825	
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,785	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,495	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,825	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,396	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,066	
23	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	0,160	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,616	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,104	
	2663102100000	Beton 	m3	0,166	
24	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030
	buc	1,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	
	2875274200000	Capac cu rama (liuk)	buc	1,030	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,664	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,026	
25	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de , 63 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	2523156713811mufa63	Fiting polietilena (mufa) d-63mm	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
26	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu egal) din polietilena, tevile avind diametrul de , 63x63 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	2523156713811teu63	Fiting polietilena (teu egal) d-63x63mm	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
27	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,3 m adincime  teren tare
	m3	0,160	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,382	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,048	
28	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,160	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,552	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,064	
	2663102100000	Beton 	m3	0,166	
29	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial
	buc	4,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,480	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,680	
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	4,000	
		1.1.4. УПГ-2-1 (1set)
			
30	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	1,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	
	2521216710001	Teava polietilena PE100 SDR11 d-63mm	m	1,003	
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,002	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	
31	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57mm
	m	0,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,065	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,130	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,065	
	2722103107000d57	Conducta de otel d-57x3.5mm	m	0,502	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,005	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,002	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,002	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,054	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,004	
32	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de , 63 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	2523156713811mufa63	Fiting polietilena (mufa) d-63mm	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
33	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x57 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	2523156713811PE/OT	Trecere PE/OT 63x57	buc	1,000	
34	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de , 63 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	2523156713811cot63	Fiting polietilena (cot) d-63mm	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
35	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 mm 
	m	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,660	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,420	
	2521216701000d159	Teava din otel d-159x3.5mm	m	1,020	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,500	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,310	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060	
36	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,160	
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,050	
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,500	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	7,640	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,452	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,076	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,076	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,076	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,640	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,038	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,115	
38	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20mm
	buc	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,160	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,410	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,080	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,030	
39	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,035	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2663102100000	Beton 	m3	0,010	
		1.1.5. Post de reglare cu 2 regulatoare RDNK-400 -1 set
			
40	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm (cot)
	buc	3,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	3,120	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,240	
	2722103300000cot50	Cot otel d-50mm	buc	3,000	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,720	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,900	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,580	
41	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 80 mm (cot)
	buc	3,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	3,120	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,240	
	2722103300000cot80	Cot otel d-80mm	buc	3,000	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,720	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,900	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,580	
42	TfA01B1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de  89x4.0mm
	m	2,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,475	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,775	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,350	
	2722103107000d80	Conducta de otel d-89x4.0mm	m	2,510	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,040	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,005	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,005	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,015	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,300	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,022	
43	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3.5mm
	m	2,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,325	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,650	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,325	
	2722103107000d57	Conducta de otel d-57x3.5mm	m	2,510	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,025	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,003	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,003	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,003	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,010	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,270	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,022	
44	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm
	buc	1,000	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	
45	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm
	buc	1,000	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	
46	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm
	buc	2,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	
	2875274400200d50	Flanse din otel d-50mm	buc	2,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	
47	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm
	buc	2,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,480	
	2875274400200d80	Flanse din otel d-80	buc	2,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,940	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,140	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,140	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,980	
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	74,850	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,221	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,748	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,748	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,748	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	74,850	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,374	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,123	
49	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,075	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,286	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,390	
	2320166200676	White spirit	kg	0,027	
50	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t	0,075	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,179	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,117	
	2320166200676	White spirit	kg	0,008	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,006	
51	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050
	m2	1,720	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,290	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,086	
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	10,023	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,054	
	2873147300863	Agrafe	kg	0,452	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017	
52	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027
	m	12,500	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	11,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,750	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	24,391	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	6,162	
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 50x50	kg	80,234	
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,834	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,642	
53	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t	0,150	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,358	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,234	
	2320166200676	White spirit	kg	0,017	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,011	
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,150	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,573	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,780	
	2320166200676	White spirit	kg	0,054	
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	0,600	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,594	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,690	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,126	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,252	
56	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	2,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	
	2663102100000	Beton 	m3	2,081	
57	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	2,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600	
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,480	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,360	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,600	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,288	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,048	
58	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,3 m adincime  teren tare
	m3	0,200	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,478	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	
59	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,200	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,690	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	
	2663102100000	Beton 	m3	0,208	
60	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial
	buc	5,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,100	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,100	
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	5,000	
		1.2. Presiunea Joasa
			
		1.2.1. Montarea Retelelor
			
61	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	5,399	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,068	
62	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	16,200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,372	
63	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	4,417	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,815	
64	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	4,417	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,958	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	41,652	
65	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	98,160	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,430	
66	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	98,160	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,620	
67	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm PE100 SDR11
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	8,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,488	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,968	
	2521216710001d90	Teava polietilena PE100 SDR11 d-90mm	m	8,040	
	2710503808003	Fir trasor	m	8,800	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	8,640	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,016	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,320	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,320	
68	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm  PE 100 SDR11
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	280,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,080	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,160	
	2521216710001d75	Teava polietilena PE100 SDR11 d-75mm	m	280,840	
	2710503808003	Fir trasor	m	308,000	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	302,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,560	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	11,200	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	11,200	
69	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm PE100 SDR11
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	405,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,290	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,580	
	2521216710001d63	Teava polietilena PE100 SDR11 d-63mm	m	406,215	
	2710503808003	Fir trasor	m	445,500	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	437,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,810	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	16,200	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	16,200	
70	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm PE100 SDR11
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	200,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,200	
	2521216710001d50	Teava polietilena PE100 SDR11 d-50mm	m	200,600	
	2710503808003	Fir trasor	m	220,000	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	216,000	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,400	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,000	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,000	
71	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm PE100 SDR11
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	130,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,340	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,680	
	2521216710001d40	Teava polietilena PE100 SDR11 d-40mm	m	130,390	
	2710503808003	Fir trasor	m	143,000	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	140,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,260	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,200	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	5,200	
72	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm PE100 SDR11
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	204,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,672	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,344	
	2521216710001d32	Teava polietilena PE100 SDR11 d-32mm	m	204,612	
	2710503808003	Fir trasor	m	224,400	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	220,320	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,408	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,160	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,160	
73	GC03A k=3	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm
Коэффициент к трудозатратам=3,000
Коэффициент к материалам=3,000
Коэффициент к машинам=3,000
	1 km	0,584	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,280	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,026	
74	GC03B k=3	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm
Коэффициент к трудозатратам=3,000
Коэффициент к материалам=3,000
Коэффициент к машинам=3,000
	1 km	0,685	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,575	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,047	
75	GC03C k=3	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm
Коэффициент к трудозатратам=3,000
Коэффициент к материалам=3,000
Коэффициент к машинам=3,000
	1 km	0,008	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,012	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,001	
76	GC04B	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 80 mm 
	buc	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	52,530	
	7212030022700	Sudor	h-om	11,520	
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,200	
	2875274120100	Mufa de otel pt. tevi filetate de inst. nezinc. Dn=3"	buc	0,010	
	2875274400300	Flansa fonta oarba pn 160 80 ol37-2 et pu S 8515	buc	0,030	
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,010	
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,000	
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,000	
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,650	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,130	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,130	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,500	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,020	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,130	
77	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,000	
	2523156713811mufa90	Fiting polietilena (mufa) d-90mm	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400	
78	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	5,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	5,000	
	2523156713811mufa75	Fiting polietilena (mufa) d-75mm	buc	5,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,000	
79	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de , 63 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	5,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,000	
	2523156713811mufa63	Fiting polietilena (mufa) d-63mm	buc	5,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,000	
80	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de , 50 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	2523156713811mufa50	Fiting polietilena (mufa) d-50mm	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
81	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de , 40 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	2523156713811mufa40	Fiting polietilena (mufa) d-40mm	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
82	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de , 32 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	35,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	28,000	
	2523156713811mufa32	Fiting polietilena (mufa) d-32mm	buc	35,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	21,000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	21,000	
83	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu egal) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000	
	2523156713811teu90	Fiting polietilena (teu egal) d-90mm	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800	
84	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu egal) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000	
	2523156713811teu75	Fiting polietilena (teu egal) d-75mm	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800	
85	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x32 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	8,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	8,000	
	2523156713811teu75x3	Fiting polietilena (teu redus) d-75x32mm	buc	8,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,400	
86	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de , 63x32 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	13,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	10,400	
	2523156713811teu63x3	Fiting polietilena (teu redus) d-63x32mm	buc	13,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,800	
87	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de , 50x32 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	8,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	6,400	
	2523156713811teu50x3	Fiting polietilena (teu redus) d-50x32mm	buc	8,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,800	
88	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de , 40x32 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	4,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,200	
	2523156713811teu40x3	Fiting polietilena (teu redus) d-40x32mm	buc	4,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400	
89	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x75 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,000	
	2523156713811red90x7	Fiting polietilena (reducere) d-90x75mm	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,600	
90	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x63 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,000	
	2523156713811red75x6	Fiting polietilena (reducere) d-75x63mm	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400	
91	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de , 63x50mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	
	2523156713811red63x5	Fiting polietilena (reductie) d-63x50mm	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,800	
92	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	
	2523156713811red50x4	Fiting polietilena (reductie) d-50x40mm	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,800	
93	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	2523156713811red40x3	Fiting polietilena (reductie) d-40x32mm	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
94	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (dop) din polietilena, tevile avind diametrul de , 40 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	2523156713811dop40	Fiting polietilena (dop) d-40mm	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
95	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (dop) din polietilena, tevile avind diametrul de , 32 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	2523156713811dop32	Fiting polietilena (dop) d-32mm	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
		1.2.2. УПГ-2-3 (1set)
			
96	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm PE100 SDR11
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	1,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,061	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,121	
	2521216710001d90	Teava polietilena PE100 SDR11 d-90mm	m	1,005	
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,002	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	
97	TfA01B1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x4,0mm
	m	0,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,095	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,155	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,070	
	2722103107000d89	Conducta de otel  d89x4mm	m	0,502	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,008	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,003	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,003	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,060	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,004	
98	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000	
	2523156713811mufa90	Fiting polietilena (mufa) d-90mm	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800	
99	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OT) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x89 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	2523156713811PE/OT90	Fiting polietilena (trecere PE/OT) d-90x89mm	buc	1,000	
100	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000	
	2523156713811cot90	Fiting polietilena (cot) d-90mm	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800	
101	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219x4.5 mm 
	m	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,660	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,420	
	2521216701000d219	Teava din otel d-219x4.5mm	m	1,020	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,500	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,310	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060	
102	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,160	
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,050	
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,500	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
103	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	7,640	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,452	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,076	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,076	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,076	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,640	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,038	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,115	
104	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20mm
	buc	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,160	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,410	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,080	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,030	
105	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,035	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2663102100000	Beton 	m3	0,010	
		1.2.3. УПГ-17-1 (15set)
			
106	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm PE100 SDR11
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	15,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,540	
	2521216710001d32	Teava polietilena PE100 SDR11 d-32mm	m	15,045	
	2710503808003	Fir trasor	m	16,500	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	16,200	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,030	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,600	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,600	
107	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm
	m	7,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,975	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,950	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,975	
	2722103107000d25	Conducta de otel d-25x3.2mm	m	7,530	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,075	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,007	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,007	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,810	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,067	
108	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de , 32 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	15,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	12,000	
	2523156713811mufa32	Fiting polietilena (mufa) d-32mm	buc	15,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	9,000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,000	
109	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OT) din polietilena, tevile avind diametrul de , 32 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	15,000	
	2523156713811PE/OT32	Fiting polietilena (trecere PE/OT) d-32mm	buc	15,000	
110	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x3.5mm 
	m	15,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	24,900	
	7212030022700	Sudor	h-om	6,300	
	2521216701000d108	Teava din otel d-108x3.5mm	m	15,000	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	67,500	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	1,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,100	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,750	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	2,250	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	22,500	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	12,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,750	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,500	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	4,350	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	4,650	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,900	
111	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20mm
	buc	15,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	17,400	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	6,150	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	1,200	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,750	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,450	
112	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,150	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,517	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	
	2663102100000	Beton 	m3	0,156	
113	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5.2 mm   PE 80 SDR17,6
Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	30,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,590	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	19,590	
	2521216716000d90	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 d-90mm	m	30,661	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	9,920	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	4,810	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	30,361	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	10,220	
		1.2.4. УПГ-31-4 (1set)
			
114	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10,0 mm   PE 80 SDR11
Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	2,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,633	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,633	
	2521216716000d110	Teava din polietilena PE80 SDR11	m	2,555	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,827	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,401	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	2,530	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,852	
115	pret de piata	Banda de marcaj
	m	4,000	
	Pret de piata	Banda de marcaj	m	4,000	
116	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	0,600	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,366	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,615	
		1.2.5. УПГ-8-1 (metoda deschisa) 8set
			
117	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm   PE 80 SDR11
Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	40,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,120	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	26,120	
	2521216716000d63	Teava din polietilena PE80 SDR11d-63mm	m	40,882	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	13,226	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	6,413	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	40,481	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	13,627	
118	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 63 mm 
Material marunt  (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,001
	buc	8,000	
	7134050013250	Izolator	h-om	12,080	
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	37,558	
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	14,735	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,048	
119	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I УПГ-25
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020
	buc	8,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	14,400	
	28752742000002	Capac cu rama 	buc	8,160	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134,640	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,522	
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	8,242	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,200	
120	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 PE mm   УПГ-25
	buc	8,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,760	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,160	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,360	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	12,160	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,880	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,880	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,280	
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	8,400	
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	12,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	22,400	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	4,880	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	4,160	
121	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (dop) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm (УПГ-25)
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	8,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	6,400	
	2523156713811dop50	Fiting polietilena (dop)d-50mm	buc	8,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,800	
122	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2	4,400	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,352	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,260	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,013	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,031	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,032	
123	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,3 m adincime  teren tare
	m3	0,720	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,721	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,216	
124	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,720	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,484	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,288	
	2663102100000	Beton 	m3	0,749	
125	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (semn de marcaj)
	buc	18,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,160	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,560	
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	18,000	
		1.2.6. УПГ-33 (15 set)
			
126	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20mm патрубок
	m	3,300	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,429	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,858	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,429	
	2722103107000d20	Conducta de otel d-20x2.8mm	m	3,313	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,033	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,003	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,013	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,003	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,003	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,013	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,356	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,030	
127	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20mm 
	m	30,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,800	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,900	
	2722103107000d20	Conducta de otel d-20x2.8mm	m	30,120	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,300	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,030	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,030	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,120	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,030	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,240	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,270	
128	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac
	m	30,000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,900	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,900	
	2430226100797	Grund  de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,450	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,450	
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,450	
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	0,450	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,900	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,060	
129	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	171,150	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,519	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,712	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,712	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,712	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	171,150	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,856	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,567	
130	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t	0,172	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,411	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,268	
	2320166200676	White spirit	kg	0,019	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,013	
131	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,172	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,657	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,894	
	2320166200676	White spirit	kg	0,062	
132	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 20 mm
	buc	30,000	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	31,200	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,400	
	2722103300000	Teava curbata d-20mm	buc	30,000	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	7,200	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	25,800	
133	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,3 m adincime  teren tare
	m3	0,450	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,076	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,135	
134	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,550	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,898	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	
	2663102100000	Beton 	m3	0,572	
135	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	15,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	2,400	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,225	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,750	
136	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" ( dop cu filet M d20mm)
	buc	15,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,900	
	2875274205200	Dop cu filet d-20mm	buc	15,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,240	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,480	
		2. Lucrari de montare
			
137	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h
	buc	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,050	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,033	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,060	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,680	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,320	
138	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m	0,120	
	1	Muncitor	h-om	2,280	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,011	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,072	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,017	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,376	
139	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 22 mm
	10 buc	0,200	
	1	Muncitor	h-om	1,658	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,016	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,156	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,508	
		3. Utilaj
			
140		Post de reglare cu regulatoare de tip RDNK-400
	buc	1,000	
	pret de piata 01	Post de reglare cu doua regulatoare de tip RDNK-400	buc	1,000	
141		Robinet cu bila polietilena d-63mm
	buc	1,000	
	252315671381robPE63	Robinet cu bila politilena d-63mm	buc	1,000	
142		Robinet cu bila cu flansa d-50 mm
	buc	1,000	
	2875274202100d50	Robinet cu bila flanse d-50mm	buc	1,000	
143		Robinet cu bila cu flansa d-80 mm
	buc	1,000	
	2875274202100d80	Robinet cu bila flanse d-80mm	buc	1,000