	Termoizolarea fatadei si lucrari de reabilitare interioare a sediului DDF mun. Balti, cod cadastral 0300207.411.01 din mun. Balti, str. Stefan cel Mare si Sfint, 128
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii arhitectural-constructive (009/25-SAC) Etapa I

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RCsO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) / Demontarea ferestrelor din lemn

	m2
	
	311,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	99,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200
	99,52

	2
	RCsO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) / Demontarea ferestrelor din PVC

	m2
	
	6,500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	2,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200
	2,08

	3
	RCsI41A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glaf interior plastic b=300mm

	m
	
	172,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,1400
	24,192

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	8,64

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,728

	4
	RCsI41A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glaf exterior din aluminiu b=200mm

	m
	
	172,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,1400
	24,192

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	8,64

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,728

	5
	RCsO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) / Demontarea usilor din PVC

	m2
	
	7,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	2,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200
	2,24

	6
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	2,680



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	3,538

	7
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	2,680



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	1,206

	8
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	2,680



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	0,488

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Grilaje metalice



	9
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,400



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	2,912

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	4,80

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	2,40

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,336

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	1,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,60

	10
	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane / Material de la demontari

	m2
	
	39,600



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,5000
	59,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,96

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0250
	0,99

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0500
	1,98

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0800
	3,168

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0700
	2,772

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,0000
	39,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grilaje metalice
	

	3. Tamplarii exterioare



	3.1. Usi



	11
	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara dubla din profil aluminiu prevopsit cu sticla si framuga 1500x400(h), UE1 1500x2500(h) - 1 buc

	m2
	
	3,800



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9500
	3,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	0,418

	
	28121063060208
	Usa din profil aluminiu prevopsit cu sticla si framuga
	m2
	1,0000
	3,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	15,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	2,09

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,733

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	2,28

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,076

	12
	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara dubla din profil aluminiu prevopsit cu sticla securizata mata, UE2 1500x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	3,200



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9500
	3,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	0,352

	
	28121063060550
	Usa din profil aluminiu prevopsit cu sticla securizata mata
	m2
	1,0000
	3,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	1,76

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,618

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,92

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,064

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Usi
	

	3.2. Ferestre



	13
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra din profil de PVC cu 3 camere, coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K = 1,6 Vt/m2k, geamul dublu se foloseste de grosimea 5mm, in partea de sus a ferestrelor se executa gaura pentru instalarea supapa; F1 2400x1800(h) - 72 buc

	m2
	
	311,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5100
	158,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	15,55

	
	20301129381210
	Fereastra din profil de PVC cu 3 camere, coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K = 1,6 Vt/m2k, geamul dublu se foloseste de grosimea 5mm
	m2
	1,0000
	311,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	933,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650
	51,315

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230
	38,253

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	124,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000
	217,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	6,22

	14
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra din profil de PVC cu 3 camere, coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K = 1,6 Vt/m2k, geamul dublu se foloseste de grosimea 5mm, in partea de sus a ferestrelor se executa gaura pentru instalarea supapa; F2 1800x1800(h) - 2 buc

	m2
	
	6,500



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5100
	3,315

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,325

	
	20301129381210
	Fereastra din profil de PVC cu 3 camere, coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K = 1,6 Vt/m2k, geamul dublu se foloseste de grosimea 5mm
	m2
	1,0000
	6,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	19,50

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650
	1,072

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230
	0,80

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	2,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000
	4,55

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,13

	15
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm

	m
	
	172,800



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	13,824

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,728

	
	25211067183212
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre b=300 mm
	m
	1,0000
	172,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	1 036,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,728

	16
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=360 mm

	m
	
	172,800



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	55,296

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	13,824

	
	274312354902692
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=360 mm
	m
	1,0000
	172,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	691,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,728

	17
	
	Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog

	buc
	
	72,000



	
	6140
	Supapa de tip VENTS ПО400
	buc
	1,0000
	72,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ferestre
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii exterioare
	

	4. Glafuri interioare



	18
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	383,300



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	195,483

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	126,489

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	494,457

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,537

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	3,296

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,843

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,575

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,575

	19
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	383,300



	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	383,30

	20
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	115,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	170,89

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	34,50

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	1 680,15

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	1,288

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	9,085

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	3,404

	21
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	115,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,45

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,75

	22
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	115,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	51,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	11,50

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	121,314

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,115

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,115

	23
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	115,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,45

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,75

	24
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	115,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	63,25

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	46,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	6,90

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	57,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	5,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,23

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri interioare
	

	5. Glafuri exterioare



	25
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	383,300



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	195,483

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	126,489

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	494,457

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,537

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	3,296

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,843

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,575

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,575

	26
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	383,300



	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	383,30

	27
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de pe baza de ciment: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	115,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	170,89

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	34,50

	
	26531021008327
	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	1 680,15

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	1,288

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	9,085

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	3,404

	28
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	115,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,45

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,75

	29
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	115,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	51,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	11,50

	
	26531021008329
	Chit pe baza de ciment
	kg
	1,0549
	121,314

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,115

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,115

	30
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	115,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,45

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,75

	31
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	115,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	63,25

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	46,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	6,90

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	57,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	5,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,23

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri exterioare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


