CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia si reconstructia partiala a etajului inti pentru extinderea  sectiei de reanimare si terapie intensiva in blocul chirurgical al IMSP SCM ,,Sf. Treime,, str. A. Russo,11 mun. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
		1.1. Щиток металлический			
1	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 Щиток металлический модульный (24 модуля),  номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 405х320х120, размер ниши 360 х 275 х 125мм, климатическое исполнение УХЛ3 	buc	1,000	
		1.2. Оборудование в щитке ЩО			
2	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 40 A Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А	buc	1,000	
3	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А ВА47-29 1Р 10А "В"	buc	10,000	
4	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 Щиток металлический модульный (24 модуля),  номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 405х320х120, размер ниши 360 х 275 х 125мм, климатическое исполнение УХЛ3 	buc	1,000	
		1.3. Оборудование в щитке ЩАО			
5	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 40 A Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А	buc	1,000	
6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А ВА47-29 1Р 10А "В" 	buc	9,000	
		1.4. Осветительное оборудование			
7	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Светильник светодиодный для чистых помещений с высоким классом частоты,степень защиты IP65,  мощностью 36Вт  ADV/K UNI LED 600	100 buc	1,020	
8	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Светильник светодиодный для дежурного освещения,степень защиты IP54,  мощностью 9Вт DS LED 5000К 	100 buc	0,060	
9	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Светильник светодиодный длявлажных помещений, степень защиты IP54,  мощностью 22Вт СД LED-22W 	100 buc	0,090	
10	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete (Светильники аварийные на светодиодах с направлением движения "Выход")	100 buc	0,060	
11	
	Светильник светодиодный для чистых помещений с высоким классом частоты, степень защиты IP65,  мощностью 36Вт ADV/K UNI LED 600 	buc	102,000	
12	
	Светильник светодиодный для дежурного освещения, степень защиты IP54,  мощностью 9Вт DS LED 5000К 	buc	6,000	
13	
	Светильник светодиодный длявлажных помещений,степень защиты IP54,  мощностью 22Вт СД LED-22W 	buc	9,000	
14	
	Светильники аварийные на светодиодах с направлением движения "Выход" 	buc	6,000	
		1.5. Кабельная продукция			
15	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 3х1,5 кв мм 	100 m	8,900	
16	
	Кабель  ВВГнг(А)- 3х1,5 кв мм 	m	890,000	
		1.6. Электротехнические изделия и материалы			
17	08-03-526-6
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A Выключатель  для скрытой установки   одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IР20  ВС10-1-0-ГБ	buc	43,000	
18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель  для скрытой установки   двухклавишный 10А, 250В, степень защиты IР20 ВС10-2-0-ГБ	buc	7,000	
19	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Труба гофрированная  из поливинихлорида непластифицированного д=25мм,  не распростроняющие горение, имеют свойства самозатухания,  степень защиты IP55	100 m	8,410	
20	
	Труба ПВХ Д=25мм  	m	841,000	
21	
	Коробка монтажная, степень защиты  IP20 КМ40001 	buc	50,000	
22	
	Коробка монтажная, степень защиты  IP44	buc	5,000	
23	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010	
24	
	Коробка установочная, для скрытой установки  выключателей  	buc	50,000	
		2. Utilaj			
		2.1. Оборудование в щитке ЩО			
25	
	Щиток металлический модульный 24модуля) ЩРв-24з-1 36УХЛ3 	buc	2,000	
26	
	Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А	buc	1,000	
27	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А   ВА47-29 1Р 10А "В"	buc	10,000	
		2.2. Оборудование в щитке ЩАО			
28	
	Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А	buc	1,000	
29	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А   ВА47-29 1Р 10А "В"	buc	9,000	
		2.3. Электротехнические изделия и материалы			
30	
	Выключатель  для скрытой установки   одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IР20 ВС10-1-0-ГБ	buc	43,000	
31	
	Выключатель  для скрытой установки   одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IР20  ВС10-2-0-ГБ	buc	7,000