CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Afacerilor Interne
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Afacerilor Interne
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a Cantinei si Bucatariei din incinta MAI bd. Stefan cel Mare , 75
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE
	
		1.1. Bucatarie
	
		1.1.1. Demontari si evacuari
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane (Peretri exteriori camere tehnice)
	m2	29,84	
2	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din  gresie, placi ceramice, etc
	m2	1,90	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane (In locurile deteriorate, afectate de spori)
	m2	74,60	
4	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	2,23	
5	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	2,23	
6	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	2,23	
		1.1.2. Lucrari generale de constructie
	
		1.1.2.1. Pereti
	
7	CN53A
	Aplicarea soluitiilor ANTIMUCEGAI pe suprafetele interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	53,40	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) (Pereti exteriori camere tehnice, in locurile deteriorate si afectate de spori)
	m2	83,24	
9	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Pereti exteriori camere tehnice)
	m2	29,84	
10	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	83,24	
11	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	83,24	
12	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	83,24	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	297,00	
14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	297,00	
		1.1.2.2. Tavane
	
15	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (In locurile deteriorate)
	m2	21,20	
16	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	21,20	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	212,54	
18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	212,54	
		1.1.2.3. Pardosea
	
19	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 400x400mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru)
	m2	1,90	
		1.2. Sala mese
	
		1.2.1. Demontari si evacuari
	
20	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane (In locurile deteriorate)
	m2	39,80	
21	RpCM33E
	Demontarea tavanului din gips-carton afectat de inundatie inclusiv carcasul metalic
	m2	73,80	
22	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	1,82	
23	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,82	
24	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	1,82	
		1.2.2. Lucrari generale de constructie
	
		1.2.2.1. Pereti
	
25	CN53A
	Aplicarea soluitiilor ANTIMUCEGAI pe suprafetele interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	39,80	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) 
	m2	39,80	
27	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (In locurile deteriorate Sala mese)
	m2	39,80	
28	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	39,80	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	398,80	
30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	398,80	
		1.2.2.2. Tavan
	
31	СF59D K=1.2
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie( ATENTIE  K=1.2 tavan etajat Cantina)
	m2	73,80	
32	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	64,00	
33	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	88,56	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	226,40	
35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	226,40	
		1.3.  Lucrari de constructie (retele electrice)
	
36	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключателъ)
	buc	80,00	
37	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp
	m	190,00	
		2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE
	
		2.1.  Lucrari de montare retele electrice
	
38	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-36
	buc	1,00	
39	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18
	buc	1,00	
40	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63
	buc	2,00	
41	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A
	buc	5,00	
42	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA
	buc	14,00	
43	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/10mA
	buc	3,00	
44	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, IP20 LED PANEL 45W
	100 buc	0,05	
45	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, IP20 LED PANEL 25W 600*300
	100 buc	0,10	
46	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, IP20 LED PANEL 18W
	100 buc	0,01	
47	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti,  LED ROUND 10W IP20 потолочный 
	100 buc	0,21	
48	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti,  LED ROUND 12W IP20 потолочный 
	100 buc	0,12	
49	08-03-594-10
	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, "EXIT" IP20 LED 3,6W
	100 buc	0,04	
50	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti,  LPO2*20W cu tub LED
	100 buc	0,35	
51	08-03-591-10
	Priza etansata 220В 16А
	100 buc	0,63	
52	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,17	
53	08-03-529-1
	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A
	buc	4,00	
54	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	17,00	
55	
	Cablu ВВГнг-LS-3*1,5
	m	850,00	
56	
	Cablu ВВГнг-LS-4*1,5
	m	70,00	
57	
	Cablu ВВГнг-LS-3*2,5
	m	500,00	
58	
	Cablu ВВГнг-LS-5*6
	m	80,00	
59	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm
	100 m	15,60	
60	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm
	100 m	0,90