Reparaţia capitală a drumului
ISDS „Obiectele Speciale 5101, 5102” Chişinău, Uzinelor210	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări
 Reparatia capital a drumului

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Decapare structurei rutiere
			
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm
	m2	680,0000
	
 2	TrI1AF08A4	Incarcarea materialelor de la demolare
	t	156,4000
	
 3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	156,4000
	
 4	TsC51B	Lucrari la descarcarea
	100 m3	65,1700

		3. Amenajarea sistemului rutier
			
7	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material
	100m2	6,8000
	
 8	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris h=15cm
	m3	68,0000
	
 9	DA10B	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ciment) H=20cm
	m3	136,0000
	
 10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,4800
	
 11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)
	m2	680,0000
	
 12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1700
	
 13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg- II/2.3 )
	m2	680,0000
	
 14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm
	m2	1 360,0000

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)