Anexa nr. 1 
la Anunțul de participare

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Lucrări de reparație curentă transformatoarelor de putere TM-630kVA 10/0.4 kV și înlocuirea întrerupătoarelor de sarcină 10kV

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie			
1	RpCR22A
	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	20,000	
2	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	24,000	
		2. Lucrari de montare			
3	08-01-001-3
	Reparatie curenta a transformator cu trei faze de 10 kV, putere, kV А: 630	buc	2,000	
4	
	Ulei de transformatoare	kg	1 300,000	
5	08-01-068-1
	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 	100 m	0,120	
6	08-01-058-1
	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual	buc	4,000	
7	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta	buc	2,000	
		3. Lucrari de reglare-demarare			
8	1-02-002-2
	Transformator cu doua infasurari, tensiune pina la 11 kV, putere pina la 1,6 MVA	buc	2,000	
9	1-12-020-1
	Bare, tensiune pina la 11 kV	1 incercare	10,000	
10	1-12-027-1
	Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV	1 incercare	2,000	
11	1-12-027-4
	Pentru fiecare 500 m de cablu urmatori, tensiune pina la 10 kV a adauga la norma 1-12-027-1 	500 m cabl.	2,000	
12	1-11-010-1
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare	1,000	
13	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	1,000	
		4. Utilaj			
14	
	Separator de sarcina ВВНА-Лл-10/630-20-з	buc	2,000	
15	
	Separator de sarcina ВВНА-Пп-10/630-20-ЗП	buc	2,000