CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor     Lucrări de replanificare a demisolului Blocului A în vederea organizării spațiilor pentru autoclavare, sterilizare și crearea Unității Centrale de Farmacie Spitalicească în cadrul IMSP SR Ialoveni
RAC 2-1-2
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Sistem A1,T3,T4
			
		1.1. Tevi si armaturi
			
1	SA03F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"2"(Tevi din otel zincat d-50mm)
	m	60,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	69,000	
	2722103306000-50	Tevi din otel zincat d-50mm	m	61,812	
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	1,224	
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	21,420	
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	2,448	
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	6,732	
2	SA03F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"2"(Tevi din otel zincat d-40mm)
	m	30,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,500	
	2722103306000-40	Tevi din otel zincat d-40mm	m	30,906	
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,612	
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	10,710	
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	1,224	
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	3,366	
3	SA03C
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1"2"(Tevi din otel zincat d-25mm)
	m	30,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,500	
	2722103306000-25	Tevi din otel zincat d-25mm	m	31,057	
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,615	
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	10,762	
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	1,230	
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	3,382	
4	SA03B
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3/4"2"(Tevi din otel zincat d-20mm)
	m	15,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,750	
	2722103306000-20	Tevi din otel zincat d-20mm	m	15,604	
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,309	
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	5,407	
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,618	
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	1,700	
5	SA03A
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2"2"(Tevi din otel zincat d-15mm)
	m	25,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,750	
	2722103306000-15	Tevi din otel zincat d-15mm	m	26,008	
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,515	
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	9,012	
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	1,030	
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	2,833	
6	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm
	m	20,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200	
	2521216717050-32	Teava din material plastic d-32mm	m	20,400	
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	1,200	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,000	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,000	
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,800	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,400	
	3220137315778	Decapant	kg	0,120	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,212	
7	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	30,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	
	2521216717050-25	Teava din material plastic d=25mm	m	30,600	
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	1,800	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,500	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,500	
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,700	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,600	
	3220137315778	Decapant	kg	0,180	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,282	
8	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	85,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,050	
	2521216717050-20	Teava din material plastic d=20mm	m	86,700	
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	6,800	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	60,350	
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	5,950	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	9,350	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,700	
	3220137315778	Decapant	kg	0,510	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,861	
9	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	160,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,000	
10	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 
	m	135,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,600	
11	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m	16,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,600	
12	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm  
	10 m	13,500	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,485	
13	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	135,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,100	
14	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm ПЭП
	m	70,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	24,500	
	332051735223115	Трубки Armaflex AF   d-20mm д=15мм	m	75,705	
15	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП
	m	31,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	10,850	
	3320517352231	Трубки Armaflex AF   d-20mm	m	33,527	
16	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП
	m	34,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	11,900	
	3320517352232	Трубки Armaflex AF   д=25мм	m	36,771	
17	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm ПЭП
	m	30,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	10,500	
	332051735224940	Трубки Armaflex AF   д=40мм 	m	32,445	
18	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50mm ПЭП
	m	60,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	21,000	
	3320517352249	Трубки Armaflex AF  д=50мм 	m	64,890	
19	SD08A
	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu flansa din fonta cu pana cauciucfta d-50 mm)
	buc	5,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,500	
	2913124201800v50	(Vana cu flansa din fonta cu pana cauciucfta d-50 mm)	buc	5,250	
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	4,830	
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,656	
20	SD07G
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2 1/2" ( Robinet ventil din bronz d=40mm)
	buc	3,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000	
	2875274201000-40	 Robinet ventil din bronz d=40mm	buc	3,045	
21	SD05B
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" ( Robinet ventil din bronz d=25mm)
	buc	4,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400	
	2913124201600-25	(Robinet ventil din bronz d=25mm	buc	4,080	
22	SD05B
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" ( Robinet ventil din bronz d=20mm)
	buc	16,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,600	
	2913124201600-20	(Robinet ventil din bronz d=20mm	buc	16,320	
23	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"( Robinet ventil din bronz d=15mm)
	buc	35,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,500	
	2913124201600-15	Robinet ventil din bronz d=15mm	buc	35,525	
24	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" Trecere din otel d= 63*50mm
	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,470	
	2521216701000	Teava din otel TRECERE PE-OTEL   63x50 	m	0,300	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,123	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,009	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,030	
	2710602000092	Armaturi	kg	0,022	
25	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (Robinet reversibil avind diametrulnominal de 20 mm
	buc	1,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	
	rob2913124503150	Robinet reversibil d=20mm	buc	1,015	
26	SD01B
	Robinet de stropire d=15mm cu furtun din cauciuc  L=5.0m
	buc	1,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	
	2913124204200	Furtun din cauciuc	m	5,030	
	29131242021001	Robinet de stropire d=15mm 	buc	1,006	
27	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Metal pentru pozarea tevilor)
	kg	60,000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,600	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,600	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	60,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,300	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,480	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,900	
		1.2. Lucrari de montare
			
28	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Montarea robinetului de fonta de incendiu cu mufa PN 16 d=50mm, furtu de incendiu d=50mm L=20m,Cap de conexiune cu gheara GR50,Cap de conexiune sub presiune cu mufa GM 50 ,duza de incendiu de mina PC-6
	buc	2,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,000	
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,100	
		1.3. Utilaj
			
29	
	Dulap de incendiu
	buc	2,000	
	3625	Dulap de incendiu	buc	2,000	
30	
	Robinet de incendiu d 50 mm
	buc	2,000	
	i3625	Robinet de incendiu d 50 mm	buc	2,000	
31	
	Pistol de incendiu d 50 mm
	buc	2,000	
	pl3625	Pistol de incendiu d 50 mm	buc	2,000	
32	
	Furtun de incendiu d 50 mm,L=20 m
	buc	2,000	
	ff3625	Furtun de incendiu d 50 mm,L=20 m	buc	2,000	
33	
	Stingator de incendiu cu pulbere OP-6
	buc	4,000	
	ssff3625	Stingator de incendiu cu pulbere OP-6	buc	4,000	
34	
	Indicator de hidrant
	buc	2,000	
	3253625	Indicator de hidrant	buc	2,000	
35	
	Cap de conexiune sub presiune cu mufa d=50mm GR
	buc	2,000	
	bhgssff3625	Cap de conexiune sub presiune cu mufa d=50mm	buc	2,000	
36	
	Cap de conexiune sub presiune cu mufa d=50mm GM
	buc	4,000	
	bhgssff3625	Cap de conexiune sub presiune cu mufa d=50mm	buc	4,000	
		2. Sistem C1,C3
			
		2.1. Tevi si armaturi
			
37	SB08D
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm ( PP D 63мм)
	m	25,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,000	
	25212167201601	Teava din  PP  D63мм p/t canalizarea	m	25,750	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,200	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,325	
38	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм)
	m	70,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,400	
	25212167201602	Teava din  PP  D110мм  p/t canalizarea	m	72,100	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,050	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,050	
39	SB13B
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm)
	buc	4,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,840	
	25231567210379	Revizie D110mm	buc	4,200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,134	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,067	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,122	
40	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele  de canalizare, avind diametrul de 110 mm 
	buc	3,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,650	
	28741173000001	Clapeta de aerisire p/t canalizarea D110mm	buc	3,120	
41	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	5,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,500	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,530	
42	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. cu grratar de inox
	buc	5,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,250	
	2523126721151	Sifon de pardoseala  D50 cu gratar  inox	buc	5,050	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,018	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,051	
43	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	2,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	9,400	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	
44	SD04A
	Baterie amestecatoare  pentru utilajul tehnologic, avind diametrul de 1/2"
	buc	5,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,250	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	
45	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	2,500	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,200	
46	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm
	10 m	7,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560	
47	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Metal pentru pozarea tevilor)
	kg	60,000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,600	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,600	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	60,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,300	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,480	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,900	
		2.2. Lucrari de montare
			
48	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	
		2.3. Costul utilajului
			
49	
	Lavoar din ceramica 
	buc	5,000	
	2622102438000	Lavoar	buc	5,000	
50	
	Pedestal din portelanat sanitar
	buc	5,000	
	2622102438000p	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,000	
51	
	Baterie amestecatoare cu sensor   pentru utilajul tehnologic
	buc	5,000	
	2913124201371	Baterie amestecatoare  cu sensor pt. lutilajul tehnologic	buc	5,000	
52	
	Vas de closet cu rezervorul de evacuare laterala
	buc	2,000	
	2622102442760	Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala	buc	2,000	
53	
	Cabina de dus
	buc	1,000	
	24578458765421552	Cabina de dus	buc	1,000