Reparatia capitala a sistemului de incalzire la IP Gimnaziul Siscani	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Gimnaziu. Bloc A. Incalzire.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Отопление					
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("ELBA" тип 22 400/500 (H/L))	buc	1,00			
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("ELBA" тип 22 600/500 (H/L))	buc	8,00			
 3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("ELBA" тип 22 700/500 (L/H))	buc	12,00			
 4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("ELBA" тип 22 800/500 (H/L))	buc	9,00			
 5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("ELBA" тип 22 900/500 (H/L))	buc	3,00			
 6	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1100/500 (H/L))	buc	4,00			
 7	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1300/500 (H/L))	buc	14,00			
 8	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1400/500 (H/L))	buc	13,00			
 9	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1500/500 (H/L))	buc	7,00			
 10	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("ELBA" тип 22 1600/500 (H/L))	buc	7,00			
 11	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("ELBA" тип 22 1700/500 (H/L))	buc	10,00			
 12	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("ELBA" тип 22 1800/500 (H/L))	buc	3,00			
 13	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("ELBA" тип 33 1000/500 (H/L))	buc	1,00			
 14	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 33 1100/500 (H/L))	buc	1,00			
 15	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 33 1200/500 (H/L))	buc	3,00			
 16	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 33 1300/500 (H/L))	buc	6,00			
 17	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 33 1400/500 (H/L))	buc	5,00			
 18	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("ELBA" тип 33 1800/500 (H/L))	buc	2,00			
 19	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический R206 B "Giacomini")	buc	9,00			
 20	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан балансировочный статический R206 B "Giacomini")	buc	7,00			
 21	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (клапан балансировочный статический R206 B "Giacomini")	buc	6,00			
 22	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления R206 С "Giacomini")	buc	9,00			
 23	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (автоматический регулятор перепада давления R206 С "Giacomini")	buc	7,00			
 24	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (автоматический регулятор перепада давления R206 С "Giacomini")	buc	6,00			
 25	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (дренажный адаптер R608D)	buc	44,00			
 26	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический терморегулятор)	buc	74,00			
 27	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)	buc	109,00			
 28	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)	buc	35,00			
 29	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"  (спускная пробка с герм.прокладкой R90)	buc	109,00			
 30	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"  (автоматический воздухоотводник)	buc	10,00			
 31	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20х2,8 mm (polipropilen PR-R/AL PN20 STABI)	m	320,00			
 32	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropilen PR-R/AL PN20 STABI)	m	350,00			
 33	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (polipropilen PR-R/AL PN20 STABI)	m	180,00			
 34	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x5,5 mm. (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	50,00			
 35	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	670,00			
 36	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	230,00			
 37	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	670,00			
 38	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	230,00			
 39	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (тройник)	buc	110,00			
 40	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm (тройник)	buc	50,00			
 41	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x20x40 mm (тройник)	buc	16,00			
 42	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (колено)	buc	42,00			
 43	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25х20 mm (муфта)	buc	42,00			
 44	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32х25 mm (муфта)	buc	26,00			
 45	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40х32 mm (муфта)	buc	14,00			
 46	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х1/2 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной)	buc	218,00			
 47	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (угольник 45')	buc	218,00			
 48	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (плинтус пластиковый в комплекте 4000х40х88)	m	720,00			
 49	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	170,00			
 50	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	186,00			
 51	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	96,00			
 52	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	28,00			
 53	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m	40,00			
 54	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m	115,00			
 55	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm (ст.электросварные)	m	30,00			
 56	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (ст.электросварные)	m	35,00			
 57	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm (ст.электросварные)	m	50,00			
 58	IC12D
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm (ст.электросварные)	m	6,00			
 59	IC12E
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3,5 mm (ст.электросварные)	m	20,00			
 60	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	220,00			
 61	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	56,00			
 62	IE03D
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	20,00			
 63	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	220,00			
 64	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	56,00			
 65	IE04D
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	20,00			
 66	TfE02B
	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80x80x80 mm (тройник ст.)	buc	2,00			
 67	TfE02B
	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 70x70x70 mm (тройник ст.)	buc	4,00			
 68	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x50x50 mm (тройник ст.)	buc	2,00			
 69	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x40x40 mm (тройник ст.)	buc	6,00			
 70	IC50C
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de  32x32x32 mm (тройник ст.)	buc	10,00			
 71	TfE02B
	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80x70 mm (переход ст.)	buc	2,00			
 72	TfE02B
	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80x50 mm (переход ст.)	buc	2,00			
 73	TfE02B
	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 70x32 mm (переход ст.)	buc	4,00			
 74	TfE02B
	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 70x50 mm (переход ст.)	buc	2,00			
 75	IC50C
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32х20 mm (переход ст.)	buc	6,00			
 76	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50х40 mm (переход ст.)	buc	2,00			
 77	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50х25 mm (переход ст.)	buc	6,00			
 78	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40х32 mm (переход ст.)	buc	6,00			
 79	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40х25 mm (переход ст.)	buc	2,00			
 80	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40х25 mm (переход ст.)	buc	6,00			
 81	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40х20 mm (переход ст.)	buc	2,00			
 82	IC50B
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (отвод ст.)	m	6,00			
 83	IC50C
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (отвод ст.)	buc	6,00			
 84	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40 mm (отвод ст.)	buc	2,00			
 85	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50 mm (отвод ст.)	buc	2,00			
 86	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (вентиль муфтовый 15кч18п2)	buc	6,00			
 87	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (вентиль муфтовый 15кч18п2)	buc	2,00			
 88	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль муфтовый 15кч18п2)	buc	2,00			
 89	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	320,00			
 90	RCsU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	45,00			
 91	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм)	m2	50,75			
 92	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm  (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)	m2	72,27			
 93	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 	m2	14,97			
   		Capitolul 2. Распределительная гребенка				
94	ID04F
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 100  mm (15с22нж)	buc	4,00			
 95	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль спускной 15кч18п)	buc	8,00			
 96	IA25B
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100 mm (фильтр грязевик)	buc	2,00			
 97	IC46B
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 159x4,5 mm (распределительная гребенка L=1,67 m)	buc	2,00			
 98	ID04E
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (вентиль 15с22нж)	buc	2,00			
 99	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль 15кч19п2)	buc	2,00			
 100	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (вентиль 15кч19п2)	buc	2,00			
 101	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр технический ТТЖ П №3 2 240'66)	buc	2,00			
 102	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр МП4-У мПа)	buc	2,00			
 103	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi  (з/к для термом. Зкч-3-75)	buc	8,00			
 104	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для манометра Зкч-53-76)	buc	8,00			
 105	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,00			
 106	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75)	m2	1,25			
 107	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm  (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)	m2	1,52			
   
	Total:					
	Cheltuieli directe	 LEI				
	Asigurari sociale si medicale					
	Total					
	Cheltuieli de transport					
	Total					
	Cheltuieli  pentru depozitare					
	Cheltuieli directe					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz: