	


Reparatia sectiei pediatrie din cadrul Spitalului raional Cahul
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1
 Lucrari de reparatii

Intocmit in preţuri  curente 07.07.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrarii de constructii si reparatii.


	1.1. Biroul nr.1.


	1.1.1. Lucrarii de demolare.


	1
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	70,660


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	6,103

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,629

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,509

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,397

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,397

	3
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	19,800


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	7,098

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	7,098

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,910

	4
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	19,800


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,730

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,730

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,728

	5
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	5,620


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	5,620

	6
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	5,620


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,215

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.1.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	7
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	50,860


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	71,204

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	15,258

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	534,030

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,526

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	1,221

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,203

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,407

	8
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	6,120


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	3,611

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,346

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	5,998

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,031

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,038

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,006

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,006

	9
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	52,400


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,572

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,860

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,620

	10
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	52,400


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	63,928

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	374,136

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	4,140

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,838

	11
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	19,800


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,970

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	40,590

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	79,200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	20,790

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,297

	12
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	52,400


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	10,480

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	57,640

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	7,860

	13
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	52,400


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,572

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,860

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,620

	14
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	52,400


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	23,580

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,240

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	55,277

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,052

	15
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	52,400


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,572

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,860

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,620

	16
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	52,400


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	28,820

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	20,960

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	26,200

	17
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,2200
	0,416

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	18
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	4,440


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	8,214

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,666

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	4,884

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	1,776

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,044

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.1.3. Pardosele.


	19
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	2,200


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	3,542

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	2,288

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,616

	20
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	21,600


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	12,960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,160

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	280,800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,907

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,216

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,648

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,259

	21
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	21,600


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	43,200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	25,704

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	3,256

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	7,598

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	113,967

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	22,142

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	22,793

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,216

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,259

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	4,320

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Biroul nr.1.
	

	1.2. Salonul nr.1.


	1.2.1. Lucrarii de demolare.


	22
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	
	6,060


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	7,999

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	0,364

	23
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	22,320


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	17,856

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	17,856

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,335

	24
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	82,050


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	7,477

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	9,347

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,623

	25
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	7,140


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,588

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,588

	26
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	18,900


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	7,371

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	7,371

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,945

	27
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	18,900


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,835

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,835

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,756

	28
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,100

	29
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,950

	30
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,060

	31
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,176

	32
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	7,600


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	7,600

	33
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	7,600


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,291

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.2.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	34
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	63,150


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	87,234

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	18,693

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	654,255

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,869

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	1,495

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,249

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,498

	35
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	6,440


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	3,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,417

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	6,311

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,032

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,006

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,006

	36
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	49,280


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,199

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,995

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,998

	37
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	49,280


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	48,763

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	285,386

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,158

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,640

	38
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	18,900


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,835

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	38,745

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	75,600

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	19,845

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,283

	39
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	49,280


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,856

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	54,208

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	7,392

	40
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	49,280


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	22,176

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,928

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	51,985

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,049

	41
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	49,280


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,478

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,392

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,464

	42
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	49,280


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	27,104

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	19,712

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	24,640

	43
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	3,150


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,677

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,315

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	44
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	45
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	22,340


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,670

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,351

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,117

	46
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	22,340


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	36,861

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	23,015

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	83,485

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	10,605

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	451,268

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,268

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,223

	47
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	4,580


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	8,473

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,687

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	5,038

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	1,832

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,046

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.2.3. Pardosele.


	48
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	2,200


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	3,542

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	2,288

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,616

	49
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	21,760


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	13,056

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,176

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	282,880

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,914

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,218

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,653

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,261

	50
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	18,060


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	31,600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	18,802

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	2,382

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	5,558

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	83,365

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	16,197

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	16,673

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,158

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,190

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	3,160

	51
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	3,700


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	4,070

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	3,849

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	23,917

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	1,532

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	74,740

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,007

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,062

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,233

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.2.4. Bloc sanitar.


	52
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,250

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	1,030

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,004

	53
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,660

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,030

	54
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,704

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	2,266

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,033

	55
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	56
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,120

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,140

	57
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,640

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,140

	58
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,050

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	59
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,150

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,005

	60
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	61
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	62
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,700

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	1,060

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.1.
	

	1.3. Salonul nr.2.


	1.3.1. Lucrarii de demolare.


	63
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	
	6,630


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	8,752

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	0,398

	64
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	20,130


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	16,104

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	16,104

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,302

	65
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	86,640


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	10,397

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	12,996

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,866

	66
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	7,560


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,588

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,588

	67
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	17,900


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,981

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,981

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,895

	68
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	17,900


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,685

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,685

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,716

	69
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,100

	70
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,950

	71
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,060

	72
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,176

	73
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	7,670


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	7,670

	74
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	7,670


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,294

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.3.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	75
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	68,940


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	96,516

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	20,682

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	723,870

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	2,068

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	1,655

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,276

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,552

	76
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	6,440


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	3,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,417

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	6,311

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,032

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,006

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,006

	77
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	48,810


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,464

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,322

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,441

	78
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	48,810


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	59,548

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	348,503

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,856

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,781

	79
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	17,900


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,685

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	36,695

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	71,600

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	18,795

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,268

	80
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	48,810


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,762

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	53,691

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	7,322

	81
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	48,810


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	21,965

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,881

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	51,490

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,049

	82
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	48,810


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,464

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,322

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,441

	83
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	48,810


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	26,846

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	19,524

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	24,405

	84
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	3,150


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,677

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,315

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	85
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	86
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	20,130


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,604

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,019

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,006

	87
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	20,130


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	33,214

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	20,738

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	75,226

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	9,556

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	406,626

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,242

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,201

	88
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	4,580


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	8,473

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,687

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	5,038

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	1,832

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,046

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.3.3. Pardosele.


	89
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	2,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	3,220

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	2,080

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,560

	90
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	19,700


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	11,820

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,970

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	256,100

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,827

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,197

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,591

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,236

	91
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	16,400


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	32,800

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	19,516

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	2,472

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	5,769

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	86,530

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	16,812

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	17,306

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,164

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,197

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	3,280

	92
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	3,300


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	3,630

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	3,433

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	21,331

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	1,367

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	66,660

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,006

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,055

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,208

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.3.4. Bloc sanitar.


	93
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,250

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	1,030

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,004

	94
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,660

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,030

	95
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,704

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	2,266

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,033

	96
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	97
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,120

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,140

	98
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,640

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,140

	99
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,050

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	100
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,150

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,005

	101
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	102
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	103
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,700

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	1,060

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.2.
	

	1.4. Salonul nr.3.


	1.4.1. Lucrarii de demolare.


	104
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	
	6,720


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	8,870

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	0,403

	105
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	21,210


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	16,968

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	16,968

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,318

	106
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	87,780


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	10,534

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	13,167

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,878

	107
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	7,560


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,588

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,588

	108
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	17,800


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,942

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,942

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,890

	109
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	17,800


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,670

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,670

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,712

	110
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,100

	111
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,950

	112
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,060

	113
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,176

	114
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	7,760


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	7,760

	115
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	7,760


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,297

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.4.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	116
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	70,680


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	98,952

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	21,204

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	742,140

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	2,120

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	1,696

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,283

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,565

	117
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	6,440


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	3,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,417

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	6,311

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,032

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,006

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,006

	118
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	49,470


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,484

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,420

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,474

	119
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	49,470


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	60,353

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	353,216

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,908

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,792

	120
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	17,800


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,670

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	36,490

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	71,200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	18,690

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,267

	121
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	49,970


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,994

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	54,967

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	7,495

	122
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	49,970


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	22,486

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,997

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	52,713

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,050

	123
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	49,970


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,499

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,495

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,498

	124
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	49,970


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	27,484

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	19,988

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	24,985

	125
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	3,150


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,677

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,315

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	126
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	127
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	21,210


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,636

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,182

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,060

	128
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	21,210


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	34,996

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	21,851

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	79,262

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	10,068

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	428,442

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,255

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,212

	129
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	4,580


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	8,473

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,687

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	5,038

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	1,832

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,046

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.4.3. Pardosele.


	130
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	2,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	3,220

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	2,080

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,560

	131
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	19,800


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	11,880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,980

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	257,400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,832

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,198

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,594

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,238

	132
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	16,100


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	32,200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	19,159

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	2,427

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	5,663

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	84,948

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	16,504

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	16,990

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,161

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,193

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	3,220

	133
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	3,700


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	4,070

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	3,849

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	23,917

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	1,532

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	74,740

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,007

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,062

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,233

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.4.4. Bloc sanitar.


	134
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,250

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	1,030

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,004

	135
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,660

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,030

	136
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,704

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	2,266

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,033

	137
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	138
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,120

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,140

	139
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,640

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,140

	140
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,050

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	141
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,150

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,005

	142
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	143
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	144
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,700

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	1,060

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.3.
	

	1.5. Salonul nr.4.


	1.5.1. Lucrarii de demolare.


	145
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	
	6,870


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	9,068

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	0,412

	146
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	22,830


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	18,264

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	18,264

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,342

	147
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	89,960


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	10,795

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	13,494

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,900

	148
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	7,560


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,588

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,588

	149
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	17,900


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,981

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,981

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,895

	150
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	17,900


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,685

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,685

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,716

	151
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,100

	152
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,950

	153
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,060

	154
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,176

	155
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	8,600


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	8,600

	156
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	8,600


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,329

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.5.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	157
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	72,060


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	100,884

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	21,618

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	756,630

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	2,162

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	1,729

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,288

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,576

	158
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	6,440


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	3,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,417

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	6,311

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,032

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,006

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,006

	159
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	49,230


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,477

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,384

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,462

	160
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	49,230


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	60,061

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	351,502

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,889

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,788

	161
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	17,900


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,685

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	36,695

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	71,600

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	18,795

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,268

	162
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	49,230


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,846

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	54,153

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	7,384

	163
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	49,230


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	22,153

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,923

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	51,933

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,049

	164
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	49,230


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,477

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,384

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,462

	165
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	49,230


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	27,076

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	19,692

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	24,615

	166
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	3,150


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,677

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,315

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	167
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	168
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	22,830


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,685

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,424

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,141

	169
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	22,830


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	37,669

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	23,519

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	85,316

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	10,837

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	461,166

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,274

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,228

	170
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	4,580


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	8,473

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,687

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	5,038

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	1,832

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,046

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.5.3. Pardosele.


	171
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	2,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	3,220

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	2,080

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,560

	172
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	19,800


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	11,880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,980

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	257,400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,832

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,198

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,594

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,238

	173
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	16,100


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	32,200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	19,159

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	2,427

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	5,663

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	84,948

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	16,504

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	16,990

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,161

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,193

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	3,220

	174
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	3,700


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	4,070

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	3,849

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	23,917

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	1,532

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	74,740

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,007

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,062

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,233

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.5.4. Bloc sanitar.


	175
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,250

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	1,030

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,004

	176
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,660

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,030

	177
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,704

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	2,266

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,033

	178
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	179
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,120

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,140

	180
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,640

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,140

	181
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,050

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	182
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,150

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,005

	183
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	184
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	185
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,700

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	1,060

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.4.
	

	1.6. Salonul nr.5.


	1.6.1. Lucrarii de demolare.


	186
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	
	22,500


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	29,700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	1,350

	187
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	21,930


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	17,544

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	17,544

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,329

	188
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	89,040


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	10,685

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	13,356

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,890

	189
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	7,560


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,588

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,588

	190
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	18,000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	7,020

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	7,020

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,900

	191
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	18,000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,700

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,720

	192
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,100

	193
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,950

	194
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,060

	195
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,176

	196
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	9,430


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	9,430

	197
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	9,430


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,361

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.6.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	198
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m

	100m2
	
	0,180


	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	16,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	1,928

	
	266210270190122
	Placi BCA  10 cm
	m2
	101,2000
	18,216

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	3,240

	199
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	71,040


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	99,456

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	21,312

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	745,920

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	2,131

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	1,705

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,284

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,568

	200
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	6,440


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	3,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,417

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	6,311

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,032

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,006

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,006

	201
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	49,110


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,473

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,366

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,456

	202
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	49,110


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	59,914

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	350,645

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,880

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,786

	203
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	18,000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,700

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	36,900

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	72,000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	18,900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,270

	204
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	49,110


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,822

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	54,021

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	7,366

	205
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	49,110


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	22,099

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,911

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	51,806

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,049

	206
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	49,110


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,473

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,366

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,456

	207
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	49,110


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	27,011

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	19,644

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	24,555

	208
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	3,150


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,677

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,315

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	209
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	210
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	21,930


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,658

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,289

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,097

	211
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	21,930


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	36,184

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	22,592

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	81,952

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	10,410

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	442,986

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,263

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,219

	212
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	4,580


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	8,473

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,687

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	5,038

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	1,832

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,046

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.6.3. Pardosele.


	213
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	1,980


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	3,188

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	2,059

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,554

	214
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	19,820


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	11,892

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,982

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	257,660

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,832

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,198

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,595

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,238

	215
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	16,120


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	32,240

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	19,183

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	2,430

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	5,670

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	85,053

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	16,525

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	17,011

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,161

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,193

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	3,224

	216
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	3,700


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	4,070

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	3,849

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	23,917

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	1,532

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	74,740

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,007

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,062

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,233

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.6.4. Bloc sanitar.


	217
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,250

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	1,030

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,004

	218
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,660

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,030

	219
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,704

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	2,266

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,033

	220
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	221
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,120

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,140

	222
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,640

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,140

	223
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,050

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	224
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,150

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,005

	225
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	226
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	227
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,700

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	1,060

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.5.
	

	1.7. Salonul nr.6.


	1.7.1. Lucrarii de demolare.


	228
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	
	23,730


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	31,324

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	1,424

	229
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	20,850


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	16,680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	16,680

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,313

	230
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	90,120


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	10,814

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	13,518

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,901

	231
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	7,560


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,588

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,588

	232
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	17,800


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,942

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,942

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,890

	233
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	17,800


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,670

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,670

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,712

	234
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,100

	235
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,950

	236
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,060

	237
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,176

	238
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	9,590


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	9,590

	239
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	9,590


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,367

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.7.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	240
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi BCA "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m

	100m2
	
	0,240


	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	21,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	2,570

	
	266210270190122
	Placi BCA  10 cm
	m2
	101,2000
	24,288

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	4,320

	241
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	72,420


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	101,388

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	21,726

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	760,410

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	2,173

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	1,738

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,290

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,579

	242
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	6,440


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	3,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,417

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	6,311

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,032

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,006

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,006

	243
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	51,570


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,547

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,736

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,579

	244
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	51,570


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	62,915

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	368,210

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	4,074

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,825

	245
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	17,800


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,670

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	36,490

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	71,200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	18,690

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,267

	246
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	51,570


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	10,314

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	56,727

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	7,736

	247
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	51,570


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	23,207

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,157

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	54,401

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,052

	248
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	51,570


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	28,364

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	20,628

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	25,785

	249
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	3,150


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,677

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,315

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	250
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	251
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	20,850


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,626

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,127

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,043

	252
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	20,850


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	34,403

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	21,480

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	77,916

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	9,897

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	421,170

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,250

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,209

	253
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	4,580


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	8,473

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,687

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	5,038

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	1,832

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,046

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.7.3. Pardosele.


	254
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	2,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	3,220

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	2,080

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,560

	255
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	19,620


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	11,772

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,962

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	255,060

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,824

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,196

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,589

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,235

	256
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	16,220


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	32,440

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	19,302

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	2,445

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	5,705

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	85,581

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	16,627

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	17,116

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,162

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,195

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	3,244

	257
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	3,400


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	3,740

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	3,537

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	21,978

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	1,408

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	68,680

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,006

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,057

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,214

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.7.4. Bloc sanitar.


	258
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,250

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	1,030

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,004

	259
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,660

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,030

	260
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,704

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	2,266

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,033

	261
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	262
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,120

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,140

	263
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,640

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,140

	264
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,050

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	265
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,150

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,005

	266
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	267
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	268
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,700

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	1,060

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.6.
	

	1.8. Salonul nr.7  (Bucatarie).


	1.8.1. Lucrarii de demolare.


	269
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	
	2,000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	2,640

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	0,120

	270
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	34,110


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	27,288

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	27,288

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,512

	271
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	34,110


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,093

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,116

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,341

	272
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,397

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,397

	273
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	8,800


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	3,432

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	3,432

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,440

	274
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	8,800


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,320

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,352

	275
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	3,830


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	3,830

	276
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	3,830


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,147

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.8.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	277
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi BCA "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m

	100m2
	
	0,020


	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	1,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	0,214

	
	266210270190122
	Placi BCA  10 cm
	m2
	101,2000
	2,024

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	0,360

	278
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	34,110


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	47,754

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	10,233

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	358,155

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,023

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	0,819

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,136

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,273

	279
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	5,100


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	3,009

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,122

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	4,998

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,025

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,032

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,005

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,005

	280
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	8,890


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,334

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	18,224

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	35,560

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	9,335

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,133

	281
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	3,150


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	4,630

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,252

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,787

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,268

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	282
	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv

	m2
	
	0,240


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8500
	0,204

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	0,022

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	0,240

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	1,440

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050
	0,169

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470
	0,059

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,144

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,005

	283
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice

	m
	
	1,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,010

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	1,0000
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	6,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,010

	284
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	34,110


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,023

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,116

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,706

	285
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	34,110


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	56,281

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	35,140

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	127,469

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	16,192

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	689,022

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,409

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,341

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.8.3. Pardosele.


	286
	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	8,920


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,6800
	6,066

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,338

	
	2663102100910
	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)
	m3
	0,1025
	0,914

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000
	0,892

	287
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	8,920


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	9,812

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	9,279

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	57,659

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	3,694

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	180,184

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,016

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,150

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,562

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.8.4. Bloc sanitar.


	288
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	1,000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	4,120

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,016

	289
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	11,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	2,420

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	11,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,110

	290
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	6,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	1,920

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	6,180

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,090

	291
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,840

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,105

	292
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	8,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	2,240

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	8,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,280

	293
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,960

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,210

	294
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	295
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	296
	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5500
	3,100

	
	2875114200300
	Spalator cu picurator (cu un compartiment)
	buc
	1,0000
	2,040

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	1,0000
	2,040

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	2,040

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	4,080

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	0,6000
	1,224

	297
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	3,300

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	4,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.7  (Bucatarie).
	

	1.9. Salonul nr.8  (Sufragerie).


	1.9.1. Lucrarii de demolare.


	298
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	
	18,000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	23,760

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	1,080

	299
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	41,610


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	33,288

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	33,288

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,624

	300
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	41,610


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,993

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,241

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,416

	301
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	7,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,657

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,657

	302
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	15,980


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,232

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,232

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,799

	303
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	15,980


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,397

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,397

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,639

	304
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	7,020


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	7,020

	305
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	7,020


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,269

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.9.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	306
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	41,610


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	58,254

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	12,483

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	436,905

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,248

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	0,999

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,166

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,333

	307
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	41,610


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,248

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,241

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,081

	308
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	41,610


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	50,764

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	297,095

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,287

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,666

	309
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	15,980


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,397

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	32,759

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	63,920

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	16,779

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,240

	310
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	41,610


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,248

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,241

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,081

	311
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	41,610


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	18,724

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,161

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	43,894

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,042

	312
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	41,610


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,248

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,241

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,081

	313
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	41,610


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	22,886

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	16,644

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	20,805

	314
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	4,150


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	7,678

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,623

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	4,565

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	1,660

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,042

	315
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Vitralii)

	m2
	
	9,570


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	11,963

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,766

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	1,0000
	9,570

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	28,710

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	2,010

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,699

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,785

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,191

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.9.3. Pardosele.


	316
	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	15,980


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,6800
	10,866

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,397

	
	2663102100910
	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)
	m3
	0,1025
	1,638

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000
	1,598

	317
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	15,980


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	17,578

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	16,624

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	103,295

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	6,617

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	322,796

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,029

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,268

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	1,007

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.8  (Sufragerie).
	

	1.10. Biroul nr.9  .


	1.10.1. Lucrarii de demolare.


	318
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	
	3,270


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	4,316

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	0,196

	319
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	29,670


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	23,736

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	23,736

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,445

	320
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	38,570


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,628

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,785

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,386

	321
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,397

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,397

	322
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	8,900


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	3,471

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	3,471

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,445

	323
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	8,900


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,335

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,335

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,356

	324
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	3,800


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	3,800

	325
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	3,800


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,146

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.10.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	326
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	29,670


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	41,538

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	8,901

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	311,535

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	0,890

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	0,712

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,119

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,237

	327
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	8,520


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	5,027

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,874

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	8,350

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,043

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,053

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,009

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,009

	328
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	29,670


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,890

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,450

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,484

	329
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	29,670


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	45,395

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	211,844

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,344

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,579

	330
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	28,670


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	5,734

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	31,537

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	4,301

	331
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	29,670


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	13,352

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,967

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	31,299

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,030

	332
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	29,670


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,890

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,450

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,484

	333
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	29,670


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	16,319

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	11,868

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	14,835

	334
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	8,920


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,338

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	18,286

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	35,680

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	9,366

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,134

	335
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	336
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa

	m2
	
	3,270


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	4,088

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,262

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	1,0000
	3,270

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	9,810

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	0,687

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,239

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,635

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,065

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.10.3. Pardosele.


	337
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	1,120


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	1,803

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	1,165

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,314

	338
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	11,200


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	6,720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,120

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	145,600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,470

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,112

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,336

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,134

	339
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	11,200


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	22,400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	13,328

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	1,688

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	3,940

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	59,094

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	11,481

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	11,819

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,112

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,134

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	2,240

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.10.4. Bloc sanitar.


	340
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	1,000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	4,120

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,016

	341
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,880

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,040

	342
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	6,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	1,920

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	6,180

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,090

	343
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	344
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	345
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,320

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,070

	346
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	347
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Biroul nr.9  .
	

	1.11. Biroul nr.10. (Bloc sanitar)


	1.11.1. Lucrarii de demolare.


	348
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	51,810


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	41,448

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	41,448

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,777

	349
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	51,610


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	6,193

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,741

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,516

	350
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	5,250


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,103

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,103

	351
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	6,900


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	2,691

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	2,691

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,345

	352
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	6,900


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,035

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,035

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,276

	353
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	2,200

	354
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	1,900

	355
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,120

	356
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	
	4,400


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,352

	357
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	4,260


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	4,260

	358
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	4,260


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,163

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.11.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	359
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	51,810


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	72,534

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	15,543

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	544,005

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,554

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	1,243

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,207

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,414

	360
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	15,300


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	9,027

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,366

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	14,994

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,076

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,095

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,015

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,015

	361
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	6,900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,207

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,035

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,345

	362
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	6,900


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	10,557

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	49,266

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,545

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,135

	363
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	6,900


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	1,380

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	7,590

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,035

	364
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	6,900


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	3,105

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,690

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	7,279

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,007

	365
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	6,900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,207

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,035

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,345

	366
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	6,900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	3,795

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	2,760

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,450

	367
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	3,780


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	3,213

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,378

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,780

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	15,120

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,890

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,661

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,076

	368
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	3,780


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	5,557

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,302

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,945

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	3,780

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,321

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	1,890

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,076

	369
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	51,810


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,554

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,771

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,591

	370
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	51,810


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	85,486

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	53,375

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	193,614

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	24,594

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 046,562

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,622

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,518

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.11.3. Pardosele.


	371
	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	6,900


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,6800
	4,692

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,035

	
	2663102100910
	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)
	m3
	0,1025
	0,707

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000
	0,690

	372
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	6,900


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	4,140

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,690

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	89,700

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,290

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,069

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,207

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,083

	373
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	6,900


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	7,590

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	7,178

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	44,602

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	2,857

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	139,380

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,012

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,116

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,435

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.11.4. Bloc sanitar.


	374
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,500

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	2,060

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,008

	375
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	6,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	1,320

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	6,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,060

	376
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	4,400


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	1,408

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	4,532

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,066

	377
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,560

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,070

	378
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	6,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,680

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	6,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,210

	379
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	1,280

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,280

	380
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,050

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	381
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,150

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,005

	382
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	3,700

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	2,060

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	2,040

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	2,040

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	1,224

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	4,080

	383
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	3,300

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	4,000

	384
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	9,400

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	2,121

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,100

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	2,100

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	2,100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Biroul nr.10. (Bloc sanitar)
	

	1.12. Biroul nr.11  .


	1.12.1. Lucrarii de demolare.


	385
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	27,470


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	3,296

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,120

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,275

	386
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,397

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,397

	387
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	4,160


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	1,622

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	1,622

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,208

	388
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	4,160


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	0,624

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,624

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,166

	389
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	1,650


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	1,650

	390
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	1,650


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,063

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.12.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	391
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	23,310


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	32,634

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	6,993

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	244,755

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	0,699

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	0,559

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,093

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,186

	392
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	5,100


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	3,009

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,122

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	4,998

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,025

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,032

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,005

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,005

	393
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	23,310


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,699

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,496

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,165

	394
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	23,310


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	35,664

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	166,433

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,841

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,455

	395
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	23,310


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	4,662

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	25,641

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	3,496

	396
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	23,310


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	10,489

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,331

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	24,590

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,023

	397
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	23,310


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,699

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,496

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,165

	398
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	23,310


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	12,821

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	9,324

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	11,655

	399
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	4,160


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,624

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	8,528

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	16,640

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	4,368

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,062

	400
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.12.3. Pardosele.


	401
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	0,420


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	0,676

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	0,437

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,118

	402
	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm

	m2
	
	4,160


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,4680
	1,947

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	30,6000
	128,060

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	0,377

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0840
	0,349

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,083

	403
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	4,160


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	4,576

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	4,328

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	26,890

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	1,723

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	84,032

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,007

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,070

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,262

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Biroul nr.11  .
	

	1.13. Biroul nr.13  .


	1.13.1. Lucrarii de demolare.


	404
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	43,010


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,161

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,451

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,430

	405
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,397

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,397

	406
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	8,900


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	3,471

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	3,471

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,445

	407
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	8,900


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,335

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,335

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,356

	408
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	2,950


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	2,950

	409
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	2,950


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,113

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.13.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	410
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	34,110


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	47,754

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	10,233

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	358,155

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,023

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	0,819

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,136

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,273

	411
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	5,100


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	3,009

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,122

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	4,998

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,025

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,032

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,005

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,005

	412
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	34,110


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,023

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,116

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,706

	413
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	34,110


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	52,188

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	243,545

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,695

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,665

	414
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	34,110


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	6,822

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	37,521

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	5,116

	415
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	34,110


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	15,350

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,411

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	35,983

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,034

	416
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	34,110


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,023

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,116

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,706

	417
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	34,110


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	18,761

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	13,644

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	17,055

	418
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	3,300


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	6,105

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,495

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	3,630

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	1,320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,033

	419
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	8,900


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,335

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	18,245

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	35,600

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	9,345

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,134

	420
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	3,150


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	4,630

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,252

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,787

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,268

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.13.3. Pardosele.


	421
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	0,900


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	1,449

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	0,936

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,252

	422
	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm

	m2
	
	8,900


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,4680
	4,165

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	30,6000
	273,974

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	0,806

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0840
	0,748

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,178

	423
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	8,900


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	9,790

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	9,259

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	57,530

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	3,685

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	179,780

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,016

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,150

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,561

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Biroul nr.13  .
	

	1.14. Biroul nr.14  .


	1.14.1. Lucrarii de demolare.


	424
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	47,990


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,759

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,199

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,480

	425
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,397

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,397

	426
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	11,480


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	4,477

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	4,477

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,574

	427
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	11,480


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,722

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,722

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,459

	428
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	3,520


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	3,520

	429
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	3,520


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,135

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.14.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	430
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	36,510


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	51,114

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	10,953

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	383,355

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,095

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	0,876

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,146

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,292

	431
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	20,200


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	11,918

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	4,444

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	19,796

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,101

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,125

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,020

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,020

	432
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	36,510


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,095

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,476

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,825

	433
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	36,510


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	55,860

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	260,681

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,884

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,712

	434
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	36,510


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	7,302

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	40,161

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	5,476

	435
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	36,610


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,098

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,491

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,831

	436
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	36,510


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	16,430

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,651

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	38,514

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,037

	437
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	36,510


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,095

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,476

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,825

	438
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	36,510


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	20,081

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	14,604

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	18,255

	439
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	11,480


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,722

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	23,534

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	45,920

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	12,054

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,172

	440
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.14.3. Pardosele.


	441
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	1,320


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	2,125

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	1,373

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,370

	442
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	13,200


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	7,920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,320

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	171,600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,554

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,132

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,396

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,158

	443
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	13,200


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	26,400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	15,708

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	1,990

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	4,643

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	69,646

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	13,531

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	13,929

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,132

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,158

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	2,640

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Biroul nr.14  .
	

	1.15. Biroul nr.15  .


	1.15.1. Lucrarii de demolare.


	444
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	29,870


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	3,584

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,481

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,299

	445
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,397

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,397

	446
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	4,800


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	1,872

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	1,872

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,240

	447
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	4,800


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	0,720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,720

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,192

	448
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	1,840


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	1,840

	449
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	1,840


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,070

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.15.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	450
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	25,110


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	35,154

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	7,533

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	263,655

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	0,753

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	0,603

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,100

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,201

	451
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	5,100


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	3,009

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,122

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	4,998

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,025

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,032

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,005

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,005

	452
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	25,110


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,753

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,766

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,256

	453
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	25,110


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	38,418

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	179,285

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,984

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,490

	454
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	25,110


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	5,022

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	27,621

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	3,766

	455
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	25,110


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	11,300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,511

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	26,489

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,025

	456
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	25,110


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,753

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,766

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,256

	457
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	25,110


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	13,811

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	10,044

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	12,555

	458
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	4,800


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,720

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	9,840

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	19,200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	5,040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,072

	459
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.15.3. Pardosele.


	460
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	0,570


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	0,918

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	0,593

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,160

	461
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	5,700


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	3,420

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,570

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	74,100

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,239

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,057

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,171

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,068

	462
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	5,700


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	11,400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	6,783

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	0,859

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	2,005

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	30,075

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	5,843

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	6,015

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,057

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,068

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	1,140

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Biroul nr.15  .
	

	1.16. Biroul nr.16  .


	1.16.1. Lucrarii de demolare.


	463
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	84,750


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	10,170

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	12,713

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,848

	464
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	5,670


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,191

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,191

	465
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	22,100


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	8,619

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	8,619

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	1,105

	466
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	22,100


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	3,315

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,315

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,884

	467
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	6,500


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	6,500

	468
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	6,500


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,249

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.16.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	469
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	84,750


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	118,650

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	25,425

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	889,875

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	2,542

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	2,034

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,339

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,678

	470
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	25,300


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	14,927

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	5,566

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	24,794

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,127

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,157

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,025

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,025

	471
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	84,750


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,542

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,713

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,237

	472
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	84,750


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	129,667

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	605,115

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	6,695

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	1,653

	473
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	84,750


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	16,950

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	93,225

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	12,713

	474
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	84,750


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	38,138

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,475

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	89,403

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,085

	475
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	84,750


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,542

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,713

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,237

	476
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	84,750


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	46,613

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	33,900

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	42,375

	477
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	22,100


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,315

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	45,305

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	88,400

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	23,205

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,332

	478
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	2,750


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	5,088

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,412

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	3,025

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	1,100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,028

	479
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	5,670


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	8,335

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,454

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	1,417

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	5,670

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,482

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	2,835

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,113

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.16.3. Pardosele.


	480
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	2,530


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	4,073

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	2,631

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,708

	481
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	25,300


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	15,180

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,530

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	328,900

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	1,063

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,253

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,759

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,304

	482
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	25,300


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	50,600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	30,107

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	3,814

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	8,899

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	133,489

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	25,935

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	26,698

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,253

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,304

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	5,060

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Biroul nr.16  .
	

	1.17. Salonul nr.19.


	1.17.1. Lucrarii de demolare.


	483
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	13,400


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	10,720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	10,720

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,201

	484
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	96,730


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	11,608

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	14,509

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,967

	485
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	5,670


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,191

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,191

	486
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	27,920


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	10,889

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	10,889

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	1,396

	487
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	27,920


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	4,188

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,188

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	1,117

	488
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,100

	489
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,950

	490
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,060

	491
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,176

	492
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	7,820


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	7,820

	493
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	7,820


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,300

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.17.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	494
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	96,730


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	135,422

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	29,019

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	1 015,665

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	2,902

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	2,322

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,387

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,774

	495
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	20,740


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	12,237

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	4,563

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	20,325

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,104

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,129

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,021

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,021

	496
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	66,960


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,009

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,044

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,348

	497
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	66,960


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	81,691

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	478,094

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	5,290

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,071

	498
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	5,920


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,178

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,888

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,296

	499
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	5,920


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	9,058

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	42,269

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,468

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,115

	500
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	66,960


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	13,392

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	73,656

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	10,044

	501
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	66,960


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	30,132

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,696

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	70,636

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,067

	502
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	66,960


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,009

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,044

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,348

	503
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	66,960


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	36,828

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	26,784

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	33,480

	504
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	5,820


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	10,767

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,873

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	6,402

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	2,328

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,058

	505
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	3,150


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,677

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,315

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	506
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	507
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	25,320


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,798

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	51,906

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	101,280

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	26,586

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,380

	508
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	31,770


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,953

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,765

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,589

	509
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	31,770


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	52,420

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	32,729

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	118,724

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	15,081

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	641,754

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,381

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,318

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.17.3. Pardosele.


	510
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	3,100


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	4,991

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	3,224

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,868

	511
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	30,940


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	18,564

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,094

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	402,220

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	1,299

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,309

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,928

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,371

	512
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	25,320


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	50,640

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	30,131

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	3,817

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	8,906

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	133,595

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	25,956

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	26,719

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,253

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,304

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	5,064

	513
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	5,620


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	6,182

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	5,846

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	36,328

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	2,327

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	113,524

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,010

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,094

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,354

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.17.4. Bloc sanitar.


	514
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,250

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	1,030

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,004

	515
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,660

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,030

	516
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,704

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	2,266

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,033

	517
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	518
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,120

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,140

	519
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,640

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,140

	520
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,050

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	521
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,150

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,005

	522
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	523
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	524
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,700

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	1,060

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.19.
	

	1.18. Salonul nr.20.


	1.18.1. Lucrarii de demolare.


	525
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	32,610


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	26,088

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	26,088

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,489

	526
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	125,980


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	15,118

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	18,897

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,260

	527
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	3,780


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,794

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,794

	528
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	27,670


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	10,791

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	10,791

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	1,384

	529
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	27,670


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	4,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,151

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	1,107

	530
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,100

	531
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,950

	532
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,060

	533
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,176

	534
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	8,870


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	8,870

	535
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	8,870


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,340

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.18.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	536
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	88,310


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	123,634

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	26,493

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	927,255

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	2,649

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	2,119

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,353

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,706

	537
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	10,340


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	6,101

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	2,275

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	10,133

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,052

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,064

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,010

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,010

	538
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	65,700


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,971

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,855

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,285

	539
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	65,700


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	80,154

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	469,098

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	5,190

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,051

	540
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	5,970


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,179

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,895

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,298

	541
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	5,970


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	9,134

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	42,626

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,472

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,116

	542
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	71,670


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	14,334

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	78,837

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	10,751

	543
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	71,670


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	32,252

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,167

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	75,605

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,072

	544
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	71,670


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,150

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,751

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,584

	545
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	71,670


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	39,419

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	28,668

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	35,835

	546
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	23,700


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,555

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	48,585

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	94,800

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	24,885

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,355

	547
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	5,520


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	10,212

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,828

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	6,072

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	2,208

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,055

	548
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	3,150


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,677

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,315

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	549
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	550
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	32,610


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,978

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,891

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,631

	551
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	32,610


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	53,806

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	33,595

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	121,864

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	15,480

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	658,722

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,391

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,326

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.18.3. Pardosele.


	552
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	3,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	4,830

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	3,120

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,840

	553
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	29,670


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	17,802

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,967

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	385,710

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	1,246

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,297

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,890

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,356

	554
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	23,700


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	47,400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	28,203

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	3,573

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	8,336

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	125,047

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	24,295

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	25,009

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,237

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,284

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	4,740

	555
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	5,970


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	6,567

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	6,211

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	38,590

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	2,472

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	120,594

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,011

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,100

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,376

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.18.4. Bloc sanitar.


	556
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,250

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	1,030

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,004

	557
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,660

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,030

	558
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,704

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	2,266

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,033

	559
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	560
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,120

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,140

	561
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,640

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,140

	562
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,050

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	563
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,150

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,005

	564
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	565
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	566
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,700

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	1,060

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.20.
	

	1.19. Salonul nr.21.


	1.19.1. Lucrarii de demolare.


	567
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	33,210


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	26,568

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	26,568

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,498

	568
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	129,120


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	15,494

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	19,368

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,291

	569
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	3,780


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,794

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,794

	570
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	24,200


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	9,438

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	9,438

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	1,210

	571
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	24,200


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	3,630

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,630

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,968

	572
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,100

	573
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,950

	574
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,060

	575
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,176

	576
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	8,470


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	8,470

	577
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	8,470


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,324

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.19.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	578
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	102,920


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	144,088

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	30,876

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	1 080,660

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	3,088

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	2,470

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,412

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,823

	579
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	10,340


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	6,101

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	2,275

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	10,133

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,052

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,064

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,010

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,010

	580
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	69,710


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,091

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,456

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,486

	581
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	69,710


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	85,046

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	497,729

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	5,507

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,115

	582
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	6,700


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,201

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,005

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,335

	583
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	6,700


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	10,251

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	47,838

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,529

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,131

	584
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	76,410


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	15,282

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	84,051

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	11,461

	585
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	76,410


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	34,385

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,641

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	80,605

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,076

	586
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	76,410


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,292

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	11,461

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,821

	587
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	76,410


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	42,026

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	30,564

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	38,205

	588
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	21,600


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,240

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	44,280

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	86,400

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	22,680

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,324

	589
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	5,520


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	10,212

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,828

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	6,072

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	2,208

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,055

	590
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	3,150


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,677

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,315

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	591
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	592
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	33,610


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,008

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,042

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,681

	593
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	33,610


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	55,456

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	34,625

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	125,601

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	15,955

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	678,922

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,403

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,336

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.19.3. Pardosele.


	594
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	2,830


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	4,556

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	2,943

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,792

	595
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	28,300


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	16,980

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,830

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	367,900

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	1,189

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,283

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,849

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,340

	596
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	21,600


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	43,200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	25,704

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	3,256

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	7,598

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	113,967

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	22,142

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	22,793

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,216

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,259

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	4,320

	597
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	6,700


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	7,370

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	6,970

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	43,309

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	2,774

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	135,340

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,012

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,113

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,422

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.19.4. Bloc sanitar.


	598
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,250

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	1,030

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,004

	599
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,660

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,030

	600
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,704

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	2,266

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,033

	601
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	602
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,120

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,140

	603
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,640

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,140

	604
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,050

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	605
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,150

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,005

	606
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	607
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	608
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,700

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	1,060

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.21.
	

	1.20. Salonul nr.22.


	1.20.1. Lucrarii de demolare.


	609
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	32,350


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	25,880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	25,880

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,485

	610
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	125,510


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	15,061

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	18,826

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,255

	611
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	3,780


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,794

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,794

	612
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	26,210


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	10,222

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	10,222

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	1,311

	613
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	26,210


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	3,931

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,931

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	1,048

	614
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,100

	615
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,950

	616
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,060

	617
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,176

	618
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	8,640


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	8,640

	619
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	8,640


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,331

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.20.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	620
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	99,300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	139,020

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	29,790

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	1 042,650

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	2,979

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	2,383

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,397

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,794

	621
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	10,340


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	6,101

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	2,275

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	10,133

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,052

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,064

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,010

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,010

	622
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	67,050


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,011

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,057

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,353

	623
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	67,050


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	81,801

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	478,737

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	5,297

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,073

	624
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	5,800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,174

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,870

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,290

	625
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	5,800


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	8,874

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	41,412

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,458

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,113

	626
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	72,850


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	14,570

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	80,135

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	10,927

	627
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	72,850


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	32,782

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,285

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	76,849

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,073

	628
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	72,850


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,185

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,927

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,643

	629
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	72,850


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	40,068

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	29,140

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	36,425

	630
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	22,620


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,393

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	46,371

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	90,480

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	23,751

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,339

	631
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	5,520


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	10,212

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,828

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	6,072

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	2,208

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,055

	632
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	3,150


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,677

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,315

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	633
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	1,890


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	634
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	32,250


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,967

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,837

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,613

	635
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	32,250


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	53,212

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	33,224

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	120,518

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	15,309

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	651,450

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,387

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,323

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.20.3. Pardosele.


	636
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	2,840


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	4,572

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	2,954

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,795

	637
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	28,420


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	17,052

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,842

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	369,460

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	1,194

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,284

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,853

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,341

	638
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	22,620


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	45,240

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	26,918

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	3,410

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	7,957

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	119,349

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	23,188

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	23,870

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,226

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,271

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	4,524

	639
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	5,800


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	6,380

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	6,034

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	37,491

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	2,402

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	117,160

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,010

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,097

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,365

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.20.4. Bloc sanitar.


	640
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,250

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	1,030

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,004

	641
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,660

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,030

	642
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,704

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	2,266

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,033

	643
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	644
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,120

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,140

	645
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,640

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,140

	646
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,050

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	647
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,150

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,005

	648
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	649
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	650
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,700

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	1,060

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.22.
	

	1.21. Salonul nr.23.


	1.21.1. Lucrarii de demolare.


	651
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	36,690


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	29,352

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	29,352

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,550

	652
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	
	2,100


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	2,772

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	0,126

	653
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	116,470


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	13,976

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	17,470

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,165

	654
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	3,780


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,794

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,794

	655
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	25,400


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	9,906

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	9,906

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	1,270

	656
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	25,400


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	3,810

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,810

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	1,016

	657
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,100

	658
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,950

	659
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,060

	660
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,176

	661
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	8,180


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	8,180

	662
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	8,180


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,313

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.21.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	663
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	101,070


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	141,498

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	30,321

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	1 061,235

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	3,032

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	2,426

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,404

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,809

	664
	RpCJ06B1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	
	10,340


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5900
	6,101

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	2,275

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	10,133

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,052

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,064

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,010

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,010

	665
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	64,380


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,931

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,657

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,219

	666
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	64,380


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	78,544

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	459,673

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	5,086

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,030

	667
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	6,400


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,192

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,960

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,320

	668
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	6,400


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	9,792

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	45,696

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,506

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,125

	669
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	70,780


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	14,156

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	77,858

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	10,617

	670
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	70,780


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	31,851

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,078

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	74,666

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,071

	671
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	70,780


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,123

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,617

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,539

	672
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	70,780


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	38,929

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	28,312

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	35,390

	673
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	21,200


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,180

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	43,460

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	84,800

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	22,260

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,318

	674
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	3,150


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,677

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,315

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,063

	675
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	
	3,780


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	5,557

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,302

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,945

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	3,780

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,321

	
	2430226101572
	Spuma din poliuretan
	kg
	0,5000
	1,890

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,076

	676
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	36,690


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,101

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,503

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,835

	677
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	36,690


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	60,538

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	37,798

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	137,111

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	17,417

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	741,138

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,440

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,367

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.21.3. Pardosele.


	678
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	2,760


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	4,444

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	2,870

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,773

	679
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	27,600


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	16,560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,760

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	358,800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	1,159

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,276

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,828

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,331

	680
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	21,200


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	42,400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	25,228

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	3,196

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	7,457

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	111,856

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	21,732

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	22,371

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,212

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,254

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	4,240

	681
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	6,400


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	7,040

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	6,658

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	41,370

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	2,650

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	129,280

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,012

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,108

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,403

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	1.21.4. Bloc sanitar.


	682
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,250

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300
	1,030

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,004

	683
	SB09C
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,660

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000
	3,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,030

	684
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	2,200


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,704

	
	2521216720160-1
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110
	m
	1,0300
	2,266

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,033

	685
	SB09E
	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,280

	
	2523156721037-2
	Reductie d 110/50 mm
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	686
	SB09E
	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,120

	
	2523156721037-1
	Cot, d110/45
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,140

	687
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,640

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110/110/45
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,140

	688
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,050

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	689
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,150

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,005

	690
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,850

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,040

	691
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,650

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,000

	692
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,700

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	1,060

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,050

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Salonul nr.23.
	

	1.22. Coridor nr.24  .


	1.22.1. Lucrarii de demolare.


	693
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	157,940


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	18,953

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	23,691

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,579

	694
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	20,160


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	4,234

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	4,234

	695
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	47,600


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	18,564

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	18,564

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	2,380

	696
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	47,600


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	7,140

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,140

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	1,904

	697
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	13,060


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	13,060

	698
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	13,060


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.22.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	699
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	110,340


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	154,476

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	33,102

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	1 158,570

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	3,310

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	2,648

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,441

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,883

	700
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	110,340


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,310

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	16,551

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,517

	701
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	110,340


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	168,820

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	787,828

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	8,717

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	2,152

	702
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	110,340


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	22,068

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	121,374

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	16,551

	703
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	110,340


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,310

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	16,551

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,517

	704
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	110,340


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	49,653

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	11,034

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	116,398

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,110

	705
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	110,340


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,310

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	16,551

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,517

	706
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	110,340


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	60,687

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	44,136

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	55,170

	707
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	47,600


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,140

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	97,580

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	190,400

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	49,980

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,714

	708
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	9,600


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	17,760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,440

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	10,560

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	3,840

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,096

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.22.3. Pardosele.


	709
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	5,100


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	8,211

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	5,304

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	1,428

	710
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	51,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	30,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,100

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	663,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	2,142

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,510

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,530

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,612

	711
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	51,000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	102,000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	60,690

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	7,688

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	17,939

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	269,089

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	52,280

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	53,818

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,510

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,612

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	10,200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Coridor nr.24  .
	

	1.23. Coridor nr.25  .


	1.23.1. Lucrarii de demolare.


	712
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	179,390


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	21,527

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	26,908

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,794

	713
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	30,660


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	6,439

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	6,439

	714
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	59,300


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	23,127

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	23,127

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	2,965

	715
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	59,300


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	8,895

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	8,895

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	2,372

	716
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	15,630


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	15,630

	717
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	15,630


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,599

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.23.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	718
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	120,090


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	168,126

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	36,027

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	1 260,945

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	3,603

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	2,882

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,480

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,961

	719
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	120,090


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,603

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	18,014

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,005

	720
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	120,090


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	183,738

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	857,443

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	9,487

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	2,342

	721
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	120,090


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	24,018

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	132,099

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	18,014

	722
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	120,090


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,603

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	18,014

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,005

	723
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	120,090


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	54,041

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	12,009

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	126,683

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,120

	724
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	120,090


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,603

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	18,014

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,005

	725
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	120,090


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	66,050

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	48,036

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	60,045

	726
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	59,300


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	8,895

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	121,565

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	237,200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	62,265

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,889

	727
	CI17A
	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	
	11,900


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	22,015

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,785

	
	2732103646000
	Panouri MDF sponat latimea 300 mm
	m2
	1,1000
	13,090

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,4000
	4,760

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,119

	728
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Vitralii)

	m2
	
	18,250


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	22,812

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,460

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	1,0000
	18,250

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	54,750

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	3,833

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	1,332

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	9,125

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,365

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.23.3. Pardosele.


	729
	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	
	6,300


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	10,143

	
	2873122005400
	Polisterolciment
	m3
	1,0400
	6,552

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	1,764

	730
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	62,900


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	37,740

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,290

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	817,700

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	2,642

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,629

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,887

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,755

	731
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	
	62,900


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	125,800

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	74,851

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	9,482

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	22,125

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	331,876

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	64,479

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	66,375

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,629

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,755

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	12,580

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Coridor nr.25  .
	

	1.24. Coridor nr.26  .


	1.24.1. Lucrarii de demolare.


	732
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	128,060


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	15,367

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	19,209

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,281

	733
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	41,500


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	16,185

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	16,185

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	2,075

	734
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	41,500


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	6,225

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,225

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	1,660

	735
	TrB01B1-4
	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	12,560


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	12,560

	736
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	12,560


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,481

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de demolare.
	

	1.24.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	737
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	86,560


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	121,184

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	25,968

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	908,880

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	2,597

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	2,077

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,346

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,692

	738
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	86,560


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,597

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,984

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,328

	739
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	86,560


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	132,437

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	618,038

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	6,838

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	1,688

	740
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	86,560


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	17,312

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	95,216

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	12,984

	741
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	86,560


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,597

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,984

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,328

	742
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	86,560


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	38,952

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,656

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	91,312

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,087

	743
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	
	86,560


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,597

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,984

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,328

	744
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	86,560


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	47,608

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	34,624

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	43,280

	745
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	41,500


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,225

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	85,075

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	166,000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	43,575

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,622

	746
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Vitralii)

	m2
	
	6,600


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	8,250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,528

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	1,0000
	6,600

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	19,800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	1,386

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,482

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,132

	747
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	
	1,470


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,147

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,470

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	5,880

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,735

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,257

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,029

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie interioare..
	

	1.24.3. Pardosele.


	748
	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	41,500


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,6800
	28,220

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,225

	
	2663102100910
	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)
	m3
	0,1025
	4,254

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000
	4,150

	749
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	
	41,500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	45,650

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	43,172

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	268,256

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	17,185

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	838,300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,075

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,697

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	2,615

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Pardosele.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Coridor nr.26  .
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de constructii si reparatii.
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