Extinderea statiei de epurare conform proiectului si a retelor de apeduct si canalizare in sectorul nou in s. Magdacesti, r-l Criuleni cu conectarea la retelele existente	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-20-B-01-TH

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
		Reactor biologic de tratare a apelor uzate menajere tip MBBR – Moving Bed Bio Reactor cu capacitatea de Qzi med=350m3/zi cu conectara la rețelele existente de canalizare și montarea lui pe platforma de beton existentă
	buc	1,0000