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CAIET DE SARCINI
 
LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări ,, Constructia acoperisului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Falesti, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Falesti, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

Autoritatea contractantă: SERVICIUL FISCAL DE STAT 

1 . Descriere generală
Lucrări ,, Constructia acoperisului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Falesti, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Falesti, or. Falesti, Strada Moldovei 20”
2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM
- costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor 
- termenul executării: maximum 90 zile calendaristice 
3. Mostre (în caz dacă se solicită) 
4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Antreprenorul pe șantier este obligat: 
- de a limita acces la șantier; 
- de a instala panou informațional; 
- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa; 
- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.
            Înaintea începerii lucrării se vor lua măsuri de siguranță: 
- se va verifica rezistența tuturor elementelor componente. 
- accesul se va face pe scări sigure și comod de urcat. Se interzice blocarea acestora cu materiale rezultate din demolare. 
- platfoma pe care se aduc materialele în vederea coborării lor cu mijloace mecanice și manuale, trebuie sa fie solidă și prevăzută cu balustrade corespunzătoare, care să împiedice căderea muncitorilor căt și a materialelor de la înălțime. 
- accesul pe platformă a muncitorilor care transportă materialele trebuie să se facă numai prin locuri sigure, bine marcate. 
- muncitorii trebule să poarte căşti de protecție, centuri de siguranță şi încălțăminte care să împiedice alunecarea acestora. 
5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și dirigintelui de șantier și se introduce înscrierea în cartea tehnica. - Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de șantier şi proiectantului, Antreprenorul asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Dirigintele de șantier și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.
6. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.
7. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție.
8. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.
9. Cerinţe privind calculul costului
calcularea costului ofertei, prin metoda de resurse, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse». 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor
10. Documente obligatorii la depunerea ofertei
Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP: Este indicat în anunțul de participare.
11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei: Este indicat în anunțul de participare.






























FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
	


Constructia acoperisului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Falesti, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Falesti, or. Falesti, Strada Moldovei 20
	
Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Elemente de constructie (010/25-C) Etapa I Acoperis

Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Centura C-1

	1
	RpCU05E1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc
	
	304,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0500
	15,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200
	97,2800

	2
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu ancora chimica HILTI HIV RE-500 - 0,04 kg/buc
	buc
	
	304,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4300
	130,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	45,6000

	
	70027002
	ancora chimica HILTI HIV RE-500
	kg
	0,0400
	12,1600

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	3,0400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	4,5600

	3
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile
	m2
	
	61,000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	9,1500

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	51,8500

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,3050

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	18,3000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	18,3000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,8300

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,8300

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	7,9300

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0610

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0610

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	7,3200

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	1,2200

	4
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	
	326,800


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	31,0460

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	1,3072

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	334,9700

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	3,2680

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	91,5040

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,3268

	5
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	
	670,800


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	44,2728

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	3,3540

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	687,5700

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	6,7080

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	187,8240

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,6708

	6
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25
	m3
	
	7,600


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	36,8600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	3,4200

	
	26631021000006
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	8,0237

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	1,1742

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	4,5600

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	2,1280

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Centura C-1
	

	2. Sarpanta

	7
	RpCB18E
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm
	m3
	
	0,432


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	12,5000
	5,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,3200
	2,2982

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0200
	0,0086

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000
	0,0864

	8
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg
	
	31,760


	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	6,6696

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	33,3607

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,6416

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,3208

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	2,5408

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,3176

	9
	CD65A
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25,  inaltimea etajului pina la 4 m
	m3
	
	3,200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,1500
	16,4800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,9200
	2,9440

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	394,0000
	1 260,8000

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	0,0032

	
	26511221004021
	Ciment M-300 
	kg
	38,1600
	122,1120

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	14,7600
	47,2320

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,3020
	0,9664

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,5140
	1,6448

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4000
	1,2800

	10
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3
	
	18,930


	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	383,3325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	42,5925

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,5000
	141,9750

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	0,1893

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	17,6049

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	2,2716

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,4000
	64,3620

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	56,9793

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	48,8394

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	56,7900

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,4500
	27,4485

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	2,8395

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	6,2469

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	4,3539

	11
	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic
	m3
	
	14,070


	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	21,6800
	305,0376

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4100
	33,9087

	
	20101029087372
	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a
	m3
	0,1600
	2,2512

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,0600
	0,8442

	
	20101029041692
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia
	m3
	0,8300
	11,6781

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	7,2000
	101,3040

	
	27106020001211
	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
	kg
	4,3800
	61,6266

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	3,3800
	47,5566

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	1,9600
	27,5772

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	38,0000
	534,6600

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	2,1105

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,4400
	6,1908

	12
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3
	
	33,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	67,6500

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	323,4000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	166,3200

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,1320

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,9570

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,2640

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sarpanta
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Solutii arhitecturale (010/25-SA) Etapa I Acoperis
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari

	1.1. Exterior

	1
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare foi de ardezie
	m2
	
	490,800


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3600
	176,6880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600
	176,6880

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	9,8160

	2
	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2
	
	490,800


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0900
	44,1720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	44,1720

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	14,7240

	3
	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2
	
	312,000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2800
	87,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	34,3200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	21,8400

	4
	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare strat de ruberoid (3 straturi)
	m2
	
	297,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,4700
	139,5900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	59,4000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0600
	17,8200

	5
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare mortar - ciment gr.~30mm
	m2
	
	297,000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	44,5500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	44,5500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	14,8500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	11,8800

	6
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit de la ~50..300mm
	m3
	
	52,000


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	53,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	1,0400

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	14,5600

	7
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare parapetul existent, blocuri de calcar
	m3
	
	12,948


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	5,8266

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	22,6590

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	1,5538

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	1,0358

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	4,1434

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	4,1434

	8
	RpCN12A
	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime / Demontare cornisa prefabricata din beton armat
	m
	
	76,000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4700
	35,7200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,2280

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,7600

	9
	RpCP45B
	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc / Demontare scara de acces in cerdac din metal
	kg
	
	60,000


	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0300
	1,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0300
	1,8000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,0480

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,0600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0020
	0,1200

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,3000

	10
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demonatare jgheab
	m
	
	78,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	7,0200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	3,9000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,7800

	11
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demonatare burlan de scurgere
	m
	
	98,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	8,8200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	4,9000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,9800

	12
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t
	
	79,530


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	104,9796

	13
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	
	79,530


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	35,7885

	14
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t
	
	79,530


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	14,4745

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Exterior
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Acoperis

	2.1. Parapet

	15
	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m
	m3
	
	16,600


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,2600
	54,1160

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	10,4580

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	14,9400

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	49,8000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	10,0100
	166,1660

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,2110
	3,5026

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	31,4400
	521,9040

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	0,0083

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1520
	2,5232

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	6,1420

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,0595
	0,9877

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Parapet
	

	2.2. Cerdac

	16
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicola polietilena antivapori
	m2
	
	297,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	5,9400

	
	26821326016246
	Pelicola polietilena antivapori
	m2
	1,0800
	320,7600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,1485

	17
	IzF10A
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi vata minerala 135kg/m3 gr.=150mm
	m2
	
	297,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1700
	50,4900

	
	25213026029047
	Placi vata minerala 135kg/m3 gr.=150mm
	m2
	1,0400
	308,8800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0030
	0,8910

	18
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicola anticondens
	m2
	
	297,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	5,9400

	
	26821326016248
	Pelicola anticondens
	m2
	1,0800
	320,7600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,1485

	19
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip
	m2
	
	297,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	178,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	29,7000

	
	266410210201147
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	9,8010

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	2,9700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	8,9100

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	3,5640

	20
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata d.4 pas 150x150
	kg
	
	386,100


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	9,6525

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,9305

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	389,9610

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	1,9305

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	3,8610

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	115,8300

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,2317

	21
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj
	m2
	
	297,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	29,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	5,9400

	
	266410210201147
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	3,2670

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	1,1880

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	1,7820

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,8910

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cerdac
	

	2.3. Invelitoare

	22
	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x30(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x30(h) mm,la constructii obisnuite(6,33m3)
	m2
	
	490,800


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2250
	110,4300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	34,3560

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0130
	6,3804

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200
	58,8960

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	14,7240

	23
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3
	
	6,330


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	12,9765

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	62,0340

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	31,9032

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,0253

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,1836

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,0506

	24
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
	m3
	
	6,330


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	2,4687

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	19,0533

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	0,0063

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	0,0190

	25
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2
	
	490,800


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	98,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	24,5400

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,1500
	581,3526

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	6 066,2880

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	4,9080

	26
	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2
	
	490,800


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000
	441,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	122,7000

	
	27104036430015
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	1,1500
	592,6410

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	0,5000
	257,6700

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	9,0000
	4 638,0600

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,1000
	51,5340

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,0400
	20,6136

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	0,0500
	25,7670

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	24,5400

	27
	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal
	m2
	
	15,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,4500
	21,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,5000

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,1500
	18,1125

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	9,4500

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	78,7500

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	78,7500

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	5,1187

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	1,5750

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	0,3300

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Invelitoare
	

	2.4. Streasina

	28
	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0075 m3/m2; se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2, k=0,5 la manopera
	m2
	
	121,500


	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0600
	3,6450

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	3,7000
	224,7750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	18,2250

	
	20101029034156
	Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita
	m2
	1,0500
	127,5750

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,0075
	0,9112

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,4000
	48,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	3,6450

	29
	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2
	m2
	
	26,200


	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0150
	0,3930

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2400
	6,2880

	
	201010290349157
	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)
	m2
	1,0500
	27,5100

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0280
	0,7336

	30
	CN17B
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi

	m2
	
	26,200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6800
	17,8160

	
	2430116105711
	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43
	kg
	0,2500
	6,5500

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	2,6200

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0200
	0,5240

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2500
	6,5500

	31
	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Pazie din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2

	m2
	
	52,400


	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0150
	0,7860

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2400
	12,5760

	
	20101029034159
	Pazie din tabla zincata prevopsita
	m2
	1,0500
	55,0200

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0280
	1,4672

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Streasina
	

	2.5. Sistema de scurgere

	32
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100
	m
	
	78,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3000
	23,4000

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100
	m
	1,0500
	84,3570

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,4000
	112,4760

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,2000
	16,0680

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,1000
	8,0340

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,2000
	16,0680

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,2000
	16,0680

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,0000
	803,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	1,5600

	33
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100
	m
	
	98,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500
	34,3000

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100
	m
	1,0500
	104,9580

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,5000
	49,9800

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500
	24,9900

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,5000
	49,9800

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,2500
	24,9900

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,2500
	24,9900

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500
	24,9900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	1,4700

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de scurgere
	

	2.6. Opritori de zapada

	34
	CK26B
	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (26 buc) (aplicativ)
	m
	
	52,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	16,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	4,1600

	
	2743123549026b
	Bariera parazapada
	m
	1,0000
	52,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	208,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,5200

	35
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / МОК;МОК2
	kg
	
	254,000


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	48,2600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,5400

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,5400

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	254,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,2700

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,0320

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	2,5400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	5,0800

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	5,0800

	36
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog
	t
	
	0,254


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,8491

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,0480

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,5240

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,2134

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,7620

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,3810

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Opritori de zapada
	

	2.7. Lucarne

	37
	CE42A
	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2
	buc
	
	2,000


	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	5,9700
	11,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6330
	1,2660

	
	28631463108081
	Balamale (петли)
	buc
	4,0000
	8,0000

	
	28631463112701
	Cremon   (ручка оконная)
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	20101029010142
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a
	m3
	0,0600
	0,1200

	
	20101029041693
	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a
	m3
	0,0600
	0,1200

	
	20101029041694
	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a
	m3
	0,1000
	0,2000

	
	2682132600001
	Cerceveli  (Переплеты)
	m2
	0,5000
	1,0000

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,4000
	2,8000

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1100
	0,2200

	
	2955270002609
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)
	h-ut
	0,1600
	0,3200

	38
	CE42A
	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3;L-4
	buc
	
	3,000


	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	5,9700
	17,9100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6330
	1,8990

	
	28631463108081
	Balamale (петли)
	buc
	4,0000
	12,0000

	
	28631463112701
	Cremon   (ручка оконная)
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	20101029010142
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a
	m3
	0,0600
	0,1800

	
	20101029041693
	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a
	m3
	0,0600
	0,1800

	
	20101029041694
	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a
	m3
	0,1000
	0,3000

	
	2682132600001
	Cerceveli  (Переплеты)
	m2
	0,5000
	1,5000

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,4000
	4,2000

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1100
	0,3300

	
	2955270002609
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)
	h-ut
	0,1600
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucarne
	

	2.8. Cosuri de ventilare CV-1/CV-2

	39
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile
	m2
	
	0,850


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,1275

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,7225

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,0042

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,2550

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,2550

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,0255

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,0255

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,1105

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0008

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0008

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,1020

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,0170

	40
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15
	m3
	
	0,170


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	1,4484

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,4777

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	52,4492

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,1181

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,1289

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,0540

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,1020

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,0255

	41
	CD60A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m
	100m2
	
	0,021


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	122,2800
	2,5679

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,8700
	0,5223

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2 940,0000
	61,7400

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	184,2600
	3,8695

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	45,8200
	0,9622

	
	00000052
	Nisip
	m3
	1,0000
	0,0210

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	60,0000
	1,2600

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,0483

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0008
	0,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3600
	0,0076

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,1500
	0,0452

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,2900
	0,0061

	42
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (16 buc)
	kg
	
	9,600


	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	2,0160

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	10,0838

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,1939

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,0970

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	0,7680

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,0960

	43
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	
	167,310


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	31,7889

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,6731

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,6731

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	1,6731

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	167,3100

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,8366

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,3385

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	2,5096

	44
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog
	t
	
	0,167


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,2158

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	2,0040

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,0020

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,1403

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,5010

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,2505

	45
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3
	
	0,020


	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	0,4050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	0,0450

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,5000
	0,1500

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	0,0002

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	0,0186

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	0,0024

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,4000
	0,0680

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	0,0602

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	0,0516

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	0,0600

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,4500
	0,0290

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	0,0030

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	0,0066

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	0,0046

	46
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3
	
	0,020


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	0,0410

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	0,1960

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	0,1008

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,0001

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,0006

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,0002

	47
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
	m3
	
	0,020


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	0,0078

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	0,0602

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	0,0000

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	0,0001

	48
	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri "Sandwich" PIR gr.=50mm
	m2
	
	17,600


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,2500
	22,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	2,1120

	
	2811236304914176
	Panouri "Sandwich" PIR gr.=50mm
	m2
	1,0200
	18,4906

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	3,2000
	58,0096

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	3,0000
	54,3840

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000
	54,3840

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1750
	3,1724

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000
	1,7600

	49
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	
	0,850


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	0,1615

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,0085

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,0085

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,0085

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	0,8500

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,0042

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,0068

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,0128

	50
	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2
	
	4,400


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9500
	4,1800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,2200

	
	2710403642299
	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm
	kg
	5,5500
	25,6410

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,0300
	0,1386

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	0,2500
	1,1550

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0440

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosuri de ventilare CV-1/CV-2
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




	
	










Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1
 Elemente de constructie (010/25-C) Etapa II Fatada

Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Consolidare perete

	1
	RCsG17A
	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / Consum: Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2, se exclude: Mortar M50, ciment, nisip, var ; Consum: Plasa ф5Bp pas 150x150mm - 3,95 kg/m2; Consum: Otel beton - 1,45 kg/m2
	m2
	
	156,000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,1200
	174,7200

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,0200
	315,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9700
	151,3200

	
	28731320042216
	Plasa ф5Bp pas 150x150mm
	kg
	3,9500
	640,8480

	
	2710602000016
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,4500
	235,2480

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0340
	5,5162

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5000
	81,1200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000
	64,8960

	
	2735725901235
	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2
	kg
	0,4000
	64,8960

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,0000
	811,2000

	
	26641021012016
	Mortar M 100-T
	m3
	0,1110
	18,0086

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1200
	18,7200

	
	2952270003713
	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora
	h-ut
	0,0220
	3,4320

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0220
	3,4320

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	7,8000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Consolidare perete
	

	2. Perete de sprijin

	2
	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2
	100 m3
	
	0,150


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,0800
	0,9120

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0040
	0,0006

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	14,3000
	2,1450

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	3,6200
	0,5430

	3
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t
	
	25,500


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	4,6410

	4
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	
	0,150


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,0540

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,0006

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,0600

	5
	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2
	100 m3
	
	2,103


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,3800
	5,0051

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	11,2000
	23,5536

	6
	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare
	m3
	
	25,000


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	2,3900
	59,7500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	15,0000

	7
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10
	m3
	
	1,900


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	7,3150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	1,2350

	
	26631021000012
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0250
	1,9670

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,1919

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,4750

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,7600

	8
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	
	45,000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,5000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	42,7500

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	2,2500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	3,6000

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	4,0500

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,1575

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0225

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	5,4000

	9
	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	
	19,370


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0640
	1,2397

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,0581

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	19,8542

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	2,9055

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,1937

	10
	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	
	1 031,930


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0540
	55,7242

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	3,0958

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	1 057,7283

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	154,7895

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	10,3193

	11
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25
	m3
	
	11,500


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	46,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	4,6000

	
	26631021000006
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	11,9643

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	1,1672

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	6,9000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	2,8750

	12
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2
	
	24,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,9600

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	7,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,0240

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0072

	13
	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum / Membrana bituminoasa; k=2 pentru 2 straturi
	m2
	
	24,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	3,8400

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,5000
	72,0000

	
	26821326016220
	Membrana bituminoasa
	m2
	1,1000
	52,8000

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	14,4000

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	0,0240

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	48,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017
	0,0816

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0110
	0,5280

	14
	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m
	100 m3
	
	2,353


	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	4,7600
	11,2003

	15
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	
	235,300


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	72,9430

	16
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	2,353


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	20,7535

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	24,4477

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Perete de sprijin
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	






Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2
 Solutii arhitecturale (010/25-SA) Etapa II Fatada
 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari

	1.1. Exterior

	1
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placilor de pe soclu
	m2
	
	40,000


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	32,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	32,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,1200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,6000

	2
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placilor/strat de finisare a scarilor exterioare
	m2
	
	23,800


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	19,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	19,0400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0714

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,3570

	3
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada exterioara din metal
	kg
	
	180,000


	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	3,6000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	3,6000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,1440

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,1800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,5400

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,9000

	4
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare invelitoare copertine din tigla metalica
	m2
	
	8,400


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3600
	3,0240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600
	3,0240

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,1680

	5
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tabla zincata
	m2
	
	12,800


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3600
	4,6080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600
	4,6080

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,2560

	6
	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / Demontare bloc de usa existent din pvc
	kg
	
	5,100


	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0300
	0,1530

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0300
	0,1530

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,0041

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,0051

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,0153

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,0255

	7
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glaf exterior din aluminiu, b=200mm
	m
	
	58,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	5,2200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	2,9000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,5800

	8
	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare pereu din beton armat
	m3
	
	6,800


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	27,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000
	10,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,3400

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3500
	2,3800

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,3500
	2,3800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000
	1,3600

	9
	RpVC41A
	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h / Demontarea blocurilor exterioare a aparatelor de aer conditionat
	buc
	
	9,000


	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	16,2000
	145,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0800
	0,7200

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0500
	0,4500

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	1,3500

	10
	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / Demontarea glajului din metal de la ferestre (11 buc) cu recuperare de material pentur montarea ulterioara
	kg
	
	308,000


	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0300
	9,2400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0300
	9,2400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,2464

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,3080

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,9240

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	1,5400

	11
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t
	
	15,500


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	20,4600

	12
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	
	15,500


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	6,9750

	13
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t
	
	15,500


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	2,8210

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Exterior
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Grilaje metalice

	14
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog
	t
	
	0,308


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	2,2422

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,6960

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,8480

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,2587

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,9240

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,4620

	15
	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane / Material de la demontari
	m2
	
	30,800


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,5000
	46,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,0800

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0250
	0,7700

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0500
	1,5400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0800
	2,4640

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0700
	2,1560

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,0000
	30,8000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grilaje metalice
	

	3. Sistema de climatizare

	16
	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc exterior,material de la demontari / K=0.5
	buc
	
	9,000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,3000
	14,8500

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	5,0000
	23,6250

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,5000
	2,3625

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,0000
	9,4500

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,0000
	70,8750

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,1760
	0,8316

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,9000
	4,2525

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,3500
	1,5750

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0800
	0,3600

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	0,9800
	4,4100

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de climatizare
	

	4. Copertine

	17
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2
	
	8,400


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	1,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,4200

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,1500
	9,9498

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	103,8240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0840

	18
	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2
	
	8,400


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000
	7,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	2,1000

	
	27104036430015
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	1,1500
	10,1430

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	0,5000
	4,4100

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	9,0000
	79,3800

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,1000
	0,8820

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,0400
	0,3528

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	0,0500
	0,4410

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	0,4200

	19
	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2
	m2
	
	12,800


	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0150
	0,1920

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2400
	3,0720

	
	20101029034156
	Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita
	m2
	1,0500
	13,4400

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0280
	0,3584

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Copertine
	

	5. Anexe

	20
	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0,444 m3)
	m2
	
	50,000


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2250
	11,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	3,5000

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0089
	0,4450

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200
	6,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,5000

	21
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3
	
	0,450


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	0,9225

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	4,4100

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	2,2680

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,0018

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,0130

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,0036

	22
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
	m3
	
	0,450


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	0,1755

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	1,3545

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	0,0004

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	0,0014

	23
	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2
	
	50,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000
	45,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	12,5000

	
	27104036430015
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	1,1500
	60,3750

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	0,5000
	26,2500

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	9,0000
	472,5000

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,1000
	5,2500

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,0400
	2,1000

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	0,0500
	2,6250

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	2,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Anexe
	

	6. Finisari fatada

	24
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2
	
	608,000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	456,0000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,1824

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,0608

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,1824

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,0730

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	1,8240

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	2 736,0000

	25
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	
	18,500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,5550

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,7750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,9250

	26
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip
	m2
	
	18,500


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	25,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	5,5500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,1295

	
	26641021020157
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,4440

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,0740

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,1480

	27
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj
	m2
	
	18,500


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	1,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,5550

	
	26641021020157
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,4440

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0740

	28
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog
	m2
	
	446,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	13,3800

	
	2416586105303315
	Grund Betonocontact
	kg
	0,1500
	66,9000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	22,3000

	29
	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala bazaltica gr.=150mm 135 kg/m3 / consum cornier - 0,75 m/m2
	m2
	
	446,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8920
	843,8320

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4180
	186,4280

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	1 801,8400

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	2 252,3000

	
	268216261137191
	Placi vata minerala gr.=150mm 135 kg/m3
	m2
	1,0700
	481,9922

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	495,5060

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,7500
	337,8450

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	3 603,6800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	11,1500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	1,5164

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	13,3800

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	9,3660

	30
	CF50B
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva
	m2
	
	446,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	544,1200

	
	2653102100831188
	Compozitie adeziva pentru fatada
	kg
	7,1400
	3 184,4400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	1,7840

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	35,2340

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	7,1360

	31
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2
	
	446,000


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	53,5200

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	185,0900

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	22,3000

	32
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2
	
	446,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	544,1200

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	1 025,8000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	1,7840

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	2,6760

	33
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil de soclu perforat
	m
	
	71,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	22,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	5,6800

	
	27431235490241
	Profil de soclu perforat
	m
	1,0000
	71,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	284,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,7100

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari fatada
	

	7. Finisari glafuri exterioare

	34
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3
	m2
	
	62,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	148,4280

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	32,7980

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	250,4800

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	313,1000

	
	2521302602947
	Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3
	m2
	1,0700
	67,0034

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	79,5274

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	500,9600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	1,5500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,2108

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	18,6000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	1,3020

	35
	CF50B
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva
	m2
	
	62,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	75,6400

	
	2653102100831188
	Compozitie adeziva pentru fatada
	kg
	7,1400
	442,6800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,2480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	4,8980

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,9920

	36
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	
	62,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,8600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,3000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,1000

	37
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	62,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	34,1000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	24,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,7200

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	31,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1240

	38
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=360 mm
	m
	
	58,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	18,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	4,6400

	
	274312354902692
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=360 mm
	m
	1,0000
	58,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	232,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,5800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	8. Soclu

	39
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2
	
	38,800


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	1,5520

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	11,6400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0388

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0116

	40
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Placa metalica 4x40 l=100mm
	m
	
	128,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	40,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	10,2400

	
	27431235490239
	Placa metalica 4x40 l=100mm
	m
	1,0000
	128,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	512,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,2800

	41
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /  k=2 pentru 2 straturi
	m2
	
	38,800


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	3,1040

	
	2320322600036207
	Mastic de bitum
	kg
	1,7000
	131,9200

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	26,3840

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,0466

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	87,6880

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,0776

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	1,0088

	42
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm
	m2
	
	40,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	56,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	11,9200

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	161,6000

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	161,6000

	
	2521302602907228
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm
	m2
	1,0700
	43,2280

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	44,4400

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,0000
	0,0000

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	242,4000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,1360

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	0,9200

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	0,7200

	43
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2
	
	40,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	1,6000

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	12,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0120

	44
	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti
	m2
	
	40,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0600
	2,4000

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	68,0000

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	13,6000

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,0240

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	45,2000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,0400

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,5200

	45
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg
	
	30,800


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	1,2320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,1540

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	31,1080

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,1540

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,3080

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	9,2400

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0185

	46
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip
	m2
	
	40,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	56,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	12,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,2800

	
	26641021020150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0240
	0,9600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,1600

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,3200

	47
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 / k=2 la materiale si utilaj
	m2
	
	40,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	4,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,2000

	
	26641021020150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0060
	0,4800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0800

	48
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata
	m2
	
	30,800


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	67,7600

	
	2670112202226
	Placi gresie portelanata
	m2
	1,0200
	31,7302

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	186,6480

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	12,1321

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0933

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,9671

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,4682

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	1,4045

	49
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=120 mm
	m
	
	71,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	22,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	5,6800

	
	274312354902210
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=120 mm
	m
	1,0000
	71,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	284,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,7100

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Soclu
	

	9. Acces cladire

	9.1. Rampa de acces R-1

	50
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	
	6,000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	7,1400

	51
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3
	
	0,740


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,7326

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	0,8510

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,0740

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,1554

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,3108

	52
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	
	52,350


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,2350

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	49,7325

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	2,6175

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	4,1880

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	4,7115

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,1832

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0262

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	6,2820

	53
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg
	
	24,000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,1200

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	24,2400

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,1200

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,2400

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	7,2000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0144

	54
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15
	m3
	
	10,470


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	41,8800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	4,1880

	
	26631021000029
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	10,8927

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	1,0627

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	6,2820

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	2,6175

	55
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm
	m2
	
	18,400


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	70,9320

	
	26701122020543
	Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm
	m2
	1,0200
	18,7680

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	106,7200

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	2,7600

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	3,6800

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,3680

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,0920

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	6,3112

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,6624

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,1325

	56
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata
	m2
	
	6,200


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	13,6400

	
	267011220205218
	Placi gresie portelanata
	m2
	1,0200
	6,3872

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	37,5720

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	2,4422

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0188

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,1947

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,0942

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,2827

	57
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea
	m
	
	43,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	11,1800

	
	274312354902560
	Profil  din aluminiu cu cauciuc
	m
	1,0500
	45,1500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	1,0750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0430

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	258,0000

	58
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg
	
	295,600


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	56,1640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,9560

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,9560

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	295,6000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,4780

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,3648

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	2,9560

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	5,9120

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	5,9120

	59
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog
	t
	
	0,296


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	2,1549

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,5520

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,7760

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,2486

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,8880

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,4440

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rampa de acces R-1
	

	9.2. Tamplarii

	60
	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu termopan, preavopsita cu sticla securizata mata; UE1 1800x2800(h) - 1 buc si framuga
	m2
	
	5,040


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9500
	4,7880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	0,5544

	
	28121063060521200
	Usa din profil de aluminiu termopan, preavopsita cu sticla securizata mata
	m2
	1,0000
	5,0400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	20,1600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	2,7720

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,9727

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,0240

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	5,0400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,1008

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	9.3. Balustrada Ig-1

	61
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg
	
	104,900


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	19,9310

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,0490

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,0490

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	104,9000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,5245

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,8392

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	1,0490

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	2,0980

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	2,0980

	62
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog
	t
	
	0,105


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,7644

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,2600

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,6300

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0882

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,3150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,1575

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada Ig-1
	

	9.4. Balustrada Ig-2

	63
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg
	
	86,800


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	16,4920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,8680

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,8680

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	86,8000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,4340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,6944

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,8680

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	1,7360

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	1,7360

	64
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog
	t
	
	0,087


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,6334

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,0440

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,5220

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0731

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,2610

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,1305

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada Ig-2
	

	9.5. Scara exterioara Sc-1

	65
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip
	m2
	
	10,200


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	6,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,0200

	
	26641021020135
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	0,3366

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,1020

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,3060

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,1224

	66
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	
	10,200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3060

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,5300

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,5100

	67
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm
	m2
	
	10,200


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	39,3210

	
	26701122020543
	Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm
	m2
	1,0200
	10,4040

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	59,1600

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	1,5300

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	2,0400

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,2040

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,0510

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	3,4986

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,3672

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,0734

	68
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	
	4,500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1350

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,6750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,2250

	69
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata
	m2
	
	4,500


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	9,9000

	
	267011220205218
	Placi gresie portelanata
	m2
	1,0200
	4,6359

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	27,2700

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	1,7725

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0136

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,1413

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,0684

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,2052

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara exterioara Sc-1
	

	9.6. Scara exterioara Sc-2

	70
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip
	m2
	
	6,600


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	3,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,6600

	
	26641021020135
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	0,2178

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,0660

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,1980

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,0792

	71
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	
	6,600


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1980

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,9900

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,3300

	72
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm
	m2
	
	6,600


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	25,4430

	
	26701122020543
	Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm
	m2
	1,0200
	6,7320

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	38,2800

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	0,9900

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,3200

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,1320

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,0330

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	2,2638

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,2376

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,0475

	73
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	
	2,500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0750

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,3750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1250

	74
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata
	m2
	
	2,500


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	5,5000

	
	267011220205218
	Placi gresie portelanata
	m2
	1,0200
	2,5755

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	15,1500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	0,9847

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0076

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,0785

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,0380

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,1140

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara exterioara Sc-2
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acces cladire
	

	10. Pereu

	75
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm
	m3
	
	4,100


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	4,0590

	
	14211022000653
	Pietris fr.5-20mm 
	m3
	1,1500
	4,7150

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,4100

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,8610

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	1,7220

	76
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф8 A III pas 200x200
	kg
	
	268,600


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	6,7150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,3430

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	271,2860

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	1,3430

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,6860

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	80,5800

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,1612

	77
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15
	m3
	
	5,440


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	20,9440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	3,5360

	
	26631021000055
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	5,6318

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,5494

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	1,3600

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	2,1760

	78
	CO02A
	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment / Dale de trotuar gr.=50mm
	m2
	
	68,000


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6500
	44,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,8000

	
	26611128006056
	Dale de trotuar gr.=50mm
	m2
	1,0500
	71,4000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0500
	3,4000

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	13,5000
	918,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0200
	1,3600

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0300
	2,0400

	79
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton 1000x200x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm
	m
	
	72,000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	8,6400

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	12,9600

	
	266310210000015
	Beton C12/15
	m3
	0,0480
	3,4560

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	73,4400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,2160

	
	266612280032522
	Bordura 1000x200x80
	m
	1,0050
	72,3600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,2160

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	





