Executarea lucrărilor de amenajarea terenului pentru amplasarea containere pentru gunoi situate pe str.Vl.Korolenko 2, mun.Chișinău		
(denumirea obiectivului)		

CAIET SARCINI

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. 
			
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	8,000	
 2	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi
	m	10,000	
 3	DG05A
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 6 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice k=2
	m2	4,000	
 4	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc-platforma existenta
	m3	4,400	
 5	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii - rampa
	m3	15,000	
 6	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	50,000	
 7	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km - moloz
	t	50,000	
 8	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2
	100 m3	0,120	
 9	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 
	t	48,500	
 10	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria  III  
	100 m3	0,120	
 11	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3	2,000	
 12	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,080	
 13	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 10 cm
	m3	2,000	
 14	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=20cm
	m3	4,000	
 15	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, montate orizontal 50*15.5*10 vibropresate
	m	12,000	
 16	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР100.30.15) vibropresate gri
	m	13,000	
 17	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -  beton pentru montarea bordurelor
	m3	0,585	
 18	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=6cm vibropresat caramida 20*10 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2	18,000	
 19	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -pandus
	m3	0,600	
 20	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	4,520	
 21	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, gratare-carcasa din teava profilata 80*80*3
	kg	537,000	
 22	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t	0,537	
 23	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,537	
 24	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu - gropi pentru stilpi
	m3	0,810	
 25	RpCB05A
	Beton  in cantitati mici, la consolidari - betonarea stilpilor metalici din tevi profilate
	m3	0,810	
 26	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  cu inaltimea  de 1.85 m, stilpi metalici  7 buc. "Evrozabor" vopsit
	m	15,000	
 27	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare -porti evrozabor
	m2	14,800	
 28	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Cherestea-0.6 m3
	m2	25,500	
 29	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,600	
 30	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
	m3	0,600	
 31	CE07A
	Invelitori din placi din tabla cutata gr 0,45mm , HC= 20, RAL 6005
	m2	25,500	
 32	RpCI29A
	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla 
	m	8,500	
 33	RpCI29B
	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla 
	m	5,000	
 34	TsD17A
	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual,  cu pamint necoeziv-groapa rampa
	m3	19,400	
 35	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,194	
 36	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	4,000	
 37	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	4,000	
 38	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara -restabilirea gardului
	m3	19,200	
 39	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.8m, stipli se exclud
	m	32,000	
 40	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  cu inaltimea  de 1.85 m, stilpi metalici  5 buc. "Evrozabor" nevopsit
	m	10,000	

	                                                                                                         
INGINER ȘEF                                                          E.SCURTU
Tel.067138000