WinСмета2000     
Lucrari de renaratii la garaie - RAPО___or.Riscani________________	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Ремонтные работы

Valoarea de deviz  235 771,58 lei	
Intocmit in preţuri  curente 19.04.2001

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Раздел					
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)
	m2	318,90	8,75
—————
8,65
	2 790,06
—————
2 758,17
	
2	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см,  вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)
	m2	407,10	82,69
—————
57,66
	33 665,14
—————
23 473,39
	
3	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)
	m2	1 187,36	75,00
—————
57,66
	89 046,09
—————
68 463,18
	
4	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	1 187,36	33,91
—————
25,95
	40 257,44
—————
30 808,43
	
5	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)
	m2	407,10	39,17
—————
25,95
	15 944,89
—————
10 563,02
	
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)
	m2	1 894,50	3,55
—————
1,73
	6 734,57
—————
3 277,11

					
 			Total Раздел
	            			188 438,18	
			Incluziv salariu				139 343,29	
 
	Прямые затраты	 lei			188 438,18	
	CAS	27,50 %			38 319,40	
	Total	100,00 +			226 757,59	
	Cheltuieli de transport	2,00 %			975,03	
	Total	100,00 +			227 732,62	
	Cheltuieli de regie	1,50 %			3 415,99	
	Total	100,00 +			231 148,61	
	Benefici	2,00 %			4 622,97	
	Total	100,00 +			235 771,58	
	Total deviz:				235 771,58	
	Incluziv salariu				139 343,29	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)