Caiet de sarcini 
Pentru Cererea ofertei de preț

1.	Denumirea beneficiarului: Î.M. Piața Centrală
2.	Organizatorul procedurii de achiziție: Î.M. Piața Centrală
3.	Obiectul achiziției: Amenajarea terenului cu organizarea unor parcări auto publice, or.Chișinău, sect.Centru, str.Armenească

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire			
1	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=11cm) S=348m2	m3	38,280	
 2	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  S=64m2	m3	5,120	
 3	TsH92B
	Incarcarea in auto a molozului din demolari 	t	84,630	
 4	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	84,630	
 5	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,430	
   		Capitolul 2. Lucrari terasimente			
6	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Saparea albiei sub zona verzi	100 m3	0,140	
 7	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,140	
 8	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	23,100	
 9	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140	
 10	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -Pamint vegetal necesar pentru crearea verzi	100 m3	0,190	
 11	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	22,800	
 12	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 	100 m3	0,190	
 13	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (посев газонов)	100m2	0,640	
 14	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 	100m2	0,640	
   		Capitolul 3. Acoperire parcare.			
15	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=150mm)	m3	45,000	
 16	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	45,000	
 17	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	300,000	
 18	DB16H K=1.25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  -   БМ-II ЩМБг II gr.5cm	m2	300,000	
 19	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	96,000	
 20	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	220,000	
 21	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	50,000