CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Gazificarea gimnaziului din s.Porumbrei rul Cimislia			
		1.1. Lucrari de constructii			
1	RpCU05I
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 20 - 25 cm	buc	3,00	
2	RCsG32D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3	0,36	
3	RpCU07B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00	
4	CK25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	
5	CK23B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2	0,84	
6	CF02B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	11,80	
7	CF52B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	3,52	
8	CN06A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,93	
9	CF13B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit,  dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm,  iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm 	m2	47,35	
10	RpCJ25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	2,46	
		1.2. TM			
		1.2.1. Lucrari sanitare si constructii			
11	IC22C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, sau montata prin sudura la coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm	m	17,00	
12	IC12A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	1,00	
13	IC11E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.8mm	m	7,00	
14	IC11E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.8mm	m	5,00	
15	IC11D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.8mm	m	8,00	
16	IC11C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.8	m	10,00	
17	IC11C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.5mm	m	1,00	
18	IE03A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	11,00	
19	IE03B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	12,00	
20	IE03C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	18,00	
21	ID05B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de robinet otel Dn-65 mm	buc	2,00	
22	ID05B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de robinet latun Dn-65 mm	buc	2,00	
23	ID05A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	6,00	
24	ID04B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm	buc	2,00	
25	ID04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm	buc	3,00	
26	ID04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm	buc	7,00	
27	ID05B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm Supapa de blocare	buc	1,00	
28	ID05A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	2,00	
29	ID05A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	1,00	
30	ID05A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm Supapa de blocare	buc	1,00	
31	ID07A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Deaerator automat Dn15mm	buc	4,00	
32	IC34A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	buc	29,00	
33	IC41A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	9,00	
34	IC41A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	4,00	
35	IC41A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	5,00	
36	IC41A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	7,00	
37	IC42A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	21,00	
38	CL16A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi peste 35 m 	t	0,01	
		1.2.2. Lucrari constructii si izolare			
39	IzA08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	19,00	
40	IzA08B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 	m2	6,63	
41	IzJ07A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	7,80	
42	IzH03B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	6,63	
43	IzI09A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	6,63	
44	IzH40B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm 	m3	0,64	
		1.2.3. Lucrari de montare			
45	IA12B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete	buc	2,00	
46	IA38A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,00	
47	IA05A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Гидровыравниватель 8м3/час	buc	1,00	
48	IA32A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l	buc	1,00	
49	SE56A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 65mm	buc	1,00	
50	SE56A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40mm	buc	1,00	
51	SE56A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm	buc	1,00	
52	ID04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	PMU Antical-Medium	buc	3,00	
53	ID04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Deaerator Ventoget VGA	buc	1,00	
		1.2.4. Utilaj			
54	Pret de Piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Котлоагрегат настеный водогрейный отопительный газовый Therm TRIO 90 Q=90кВт/ч	buc	2,00	
55	Pret de Piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pompa pentru cerculatie	buc	1,00	
56	Pret de Piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 200l	buc	1,00	
57	Pret de Piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	ПМУ Antical-Medium	buc	3,00	
58	Pret de Piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Deaarator d15mm	buc	1,00	
		1.3. Gazificarea cazangeriei			
		1.3.1. Lucrari sanitare			
59	IC20A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4"	m	1,00	
60	IC20B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1"	m	11,00	
61	IC20E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2"	m	2,00	
62	IE06A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	13,00	
63	IC20E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2"	m	7,00	
64	IC20F
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2"	m	2,00	
65	IE06B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"	m	9,00	
66	IE07A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	13,00	
67	ID10C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc	3,00	
68	ID10E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40mm	buc	2,00	
69	ID10A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de  -1/2"	buc	1,00	
70	IC51A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 3/8" ... 3/4" pentru mascarea strapungerilor	buc	1,00	
71	ID10E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 50mm	buc	2,00	
72	ID10E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 50mm Clapeta TERMOZAPORNII	buc	1,00	
73	IC44A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	1,00	
74	IC44B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	0,00	
75	GB05A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00	
76	GE10B1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Termometru cu teaca de protectie - montare	buc	1,00	
77	IzA08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	12,00	
78	IzA08B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 	m2	2,01	
79	IC41B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" 	buc	2,00	
80	IC41A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	5,00	
		1.3.2. Lucrari de montare			
81	IA19B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de  (Dn 50 mm) Riello Italia	buc	1,00	
82	IA40A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,00	
83	GE10A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teagonametru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	1,00	
84	IA44A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct G-25 T	buc	1,00	
85	IA52A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze	buc	1,00	
		1.3.3. Valoarea utilajului			
86	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Clapeta de gaz VNC-50	buc	1,00	
87	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Semnalizator "Sigaz"	buc	1,00	
88	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teagonametru industrial cu sc de control si diametrul carcasei de 160mm Pn 10-montare	buc	1,00	
89	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Baterie de acumulator	buc	1,00	
90	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Semnalizator de gaze ШИ10	buc	1,00	
91	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Contor de gaze G-25T	buc	1,00	
92	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Stingator cu pena	buc	2,00	
93	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Stingator cu praf	buc	2,00	
94	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Lopata	buc	2,00	
		1.4. Apa si Canalizare (Cazangeria)			
		1.4.1. Apeduct			
95	SA02B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4"	m	15,00	
96	SF02A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,50	
97	SD06A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm	buc	2,00	
98	SA02D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cot de 50mm	m	6,00	
99	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Stingator OU-5	buc	2,00	
100	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Stingator OU-20	buc	2,00	
101	IzF14A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat fonoizolant intre peretii dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez 	m2	1,00	
102	IzA08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	1,00	
103	TsA20B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,25	
104	TsD03A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,01	
105	TsD04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,25	
		1.4.2. Canalizare			
106	SB24A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	
107	SB09E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	
108	SB09B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 40 mm	buc	1,00	
109	SB02C1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm	buc	1,00	
110	SB02A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	1,00	
111	SB08C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	
112	TsA20B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,40	
113	TsD03A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,01	
114	TsD04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,40	
		1.5. Incalzirea si ventilarea cazangeriei			
		1.5.1. Incalzirea			
115	IB01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	1,49	
116	IC11C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	3,00	
117	IE03A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3,00	
118	ID04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,00	
119	ID04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20"	buc	2,00	
120	IA40A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,00	
121	IzA08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,00	
122	IC42A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,00	
		1.5.2. Ventilatia			
123	VB28A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	1,00	
124	VB09A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,00	
125	VA01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	1,88	
		1.5.3. Lucrari de izolare			
126	IzH05A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	0,75	
127	IzI09A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	1,00	
		1.6. Echipament electric si de forta			
		1.6.1. Lucrari de constructii			
128	TsA02B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	27,30	
129	TsD01B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,30	
130	TsD04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	27,30	
131	RpDB37A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	20,00	
132	DB16B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	20,00	
133	RpCU05A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	6,00	
134	RpCU07B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00	
135	AcA07A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 80 mm	m	28,00	
		1.6.2. Lucrari de Montare			
136	08-03-573-4
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,00	
137	08-03-530-4
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	2,00	
138	08-03-532-4
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,00	
139	08-03-526-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	
140	08-03-572-8
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850	buc	1,00	
141	08-03-526-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	13,00	
142	08-03-594-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	
143	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Corp de iluminat LPPO01-2x36	buc	2,00	
144	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Lampi cu luminscente LB36	m	4,00	
145	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Starter 80 C-220	m	4,00	
146	08-03-593-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,02	
147	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Corp de iluminat cu lampa incandescenta Art.135	buc	2,00	
148	08-03-593-5
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele 	100 buc	0,01	
149	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Corp de iluminat cu protectie de explozii B4A-60	buc	1,00	
150	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Lampa nacalivania B220-60	buc	3,00	
151	08-03-591-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04	
152	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Intrerupator BC 20-1-0	buc	4,00	
153	08-03-591-11
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,05	
154	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Rozetka 20-3	buc	5,00	
155	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cutie U 409 U1	buc	5,00	
156	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cutie U995	buc	2,00	
157	08-03-603-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,00	
158	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu canal 25x25 CKK10-025	buc	50,00	
159	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu canal CKK10 D-P-025	buc	5,00	
160	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Conector CKK 10 D-5-025	buc	50,00	
161	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu AABl-1 4х6 мм2	m	100,00	
162	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu ВВГ-0.66 3х1,5мм	m	50,00	
163	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Conductor PV-0.45 sect, 1.5mm2	m	70,00	
164	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu de forta AКВВГнг 10х2,5мм2	m	15,00	
165	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu de forta КВВГнг 4х1,0мм2	m	15,00	
166	08-02-411-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,08	
167	08-02-407-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,26	
168	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel d-20mm	m	26,00	
169	08-02-472-9
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,39	
170	08-02-472-6
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,15	
171	08-02-472-6
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel cornier	100 m	0,20	
172	08-02-412-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,32	
173	08-02-396-5
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	1,05	
174	08-02-412-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,18	
175	CL18A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, 	kg	10,00	
		1.6.3. Utilaj			
176	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dulap de distributie pentru 24 module	buc	1,00	
177	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Пускатель магнитный ПМА 0221 У2	buc	2,00	
178	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100-10	set	1,00	
179	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Buton de comanda ПКЕ-722	buc	2,00	
180	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Intreruptor de sarcina BH 32/3/20 A	buc	1,00	
181	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Ящик ЯТП -025	buc	1,00	
182	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Автомат дифференциальный двухполюсный АД 12 2Р 10 А 30 МА	buc	1,00	
183	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Автомат дифференциальный двухполюсный ВА 47-29/3/10 А С	buc	2,00	
184	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Автомат дифференциальный двухполюсный ВА 29/1/3 А С	buc	2,00	
185	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Автомат дифференциальный двухполюсный ВА 47-29/1/6 В 3 А	buc	6,00	
		1.7. Automatizare ATM			
		1.7.1. Montarea			
		1.7.1.1. Lucrari de montare 			
186	IA18A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru A4602	buc	4,00	
187	11-02-002-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5	buc	11,00	
188	11-01-001-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1	buc	2,00	
189	11-02-002-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, DM 2010 Cr-1-4	buc	1,00	
190	11-02-001-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, HMP-52 M2, THMP-52 M2	buc	3,00	
191	11-03-001-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Тягонапормер ТНМП-52-М2	buc	2,00	
192	11-03-001-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Датчик наружной температуры	buc	1,00	
193	11-03-001-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Детектор моноксида углерода	buc	1,00	
194	10-08-002-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Avertizoare Зонд температурный	buc	2,00	
195	11-03-011-03
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III Програмный регулятор	set	1,00	
		1.7.1.2. Электроаппаратура			
196	08-03-604-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	1,00	
		1.7.1.3. Щиты и пульты			
197	11-06-001-03
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Panou, masa, kg, pina la: 150	buc	1,00	
198	11-03-001-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	49,00	
199	11-08-001-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc	0,16	
200	11-06-002-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou Провод ПВ2	100 m	0,30	
		1.7.1.4. Кабеля и провода			
201	08-02-148-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель КВВГ 4*1,0	100 m	0,50	
202	08-02-146-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg Кабель КВВГ 5*1,0	100 m	0,90	
203	08-02-146-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg Кабель КВВГЭ 4*1,0	100 m	0,12	
204	08-02-412-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,10	
		1.7.1.5. Трубы			
205	08-02-408-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 10 mm	100 m	0,06	
206	08-02-408-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 14 mm	100 m	0,04	
		1.7.1.6. Монтажные материалы			
207	08-02-409-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm Элекор 40*40	100 m	0,10	
208	08-02-409-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm Элекор 60*40	100 m	0,20	
209	08-02-411-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm д=15мм	100 m	0,05	
210	08-01-087-3
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,03	
211	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Scoabe	buc	30,00	
212	ID04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm	buc	4,00	
213	ID03A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm Robinet cu trei cai Dn-15mm	buc	11,00	
214	ID04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Ventil dn-15mm	buc	1,00	
		1.7.2. Utilaj			
215	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Manometru DM 2010Cr	buc	1,00	
216	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Termometru A4602	buc	4,00	
217	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Manometru 111.10	buc	11,00	
218	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Detector-releu de presiune ДН-6-21	buc	2,00	
219	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Aparat de masurat presiune НМП-52М2,	buc	1,00	
220	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Aparat de masurat presiune ТНМП-52М2	buc	2,00	
221	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Detector RGD COO MP1	buc	1,00	
222	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Panou de distributie EST EK02-40780	buc	1,00	
223	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Regulator programat THERM RC 03	buc	1,00	
224	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Detector de temperatura Q01-40579	buc	1,00	
225	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sond de temperatura SO 10001	buc	1,00	
226	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Papuc BS95/3-21647	buc	1,00	
227	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Conector TUV-21645, 2.54-21540	buc	4,00	
228	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Interfeis IU04-40068	buc	1,00	
229	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Interfeis IU05 Termona 40922	buc	1,00	
230	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sonerie ZD-47	buc	1,00	
231	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dulap metalic ЩМП-3-36УХЛЗ IP31 dn.500x400x220, firma. ИЭК	buc	1,00	
232	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Bloc cu cleme BZ24-10	buc	1,00	
233	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Intreruptor automat cu 1 faza,  BA66/29/14m	buc	1,00	
234	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Переключатель универсальный УП-5311 УП 5313	buc	2,00	
235	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Buton de comanda КЕ-011	buc	4,00	
236	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Releu intermediar RP20-21, 220V	buc	14,00	
237	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Releu de timp RKV1-33	buc	2,00	
238	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Armatura de semnalizare, culoare rosie, AL-22 230V	buc	10,00	
239	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Diod D226B	buc	10,00	
240	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Rama pentru inscriptii RPM66x26	buc	16,00	
241	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Panou 	buc	1,00	
		1.8. Semnalizare de paza si incendiu			
		1.8.1. Lucrari de montare			
242	10-08-001-09
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze	buc	1,00	
243	10-08-002-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	7,00	
244	10-08-002-02
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	1,00	
245	10-08-002-04
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilorSPRG	buc	2,00	
246	10-08-002-04
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor LD-95	buc	1,00	
247	10-08-003-06
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,00	
248	08-01-121-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Acumulator acid stationar, 7Ah	buc	1,00	
249	10-04-101-04
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,00	
250	10-06-026-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,01	
251	10-06-034-15
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton/ Пластиковый канал 10*22	m	9,00	
252	10-04-101-02
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de fider, intensitate, W: 500	buc	1,00	
253	10-01-039-06
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,00	
		1.8.2. Utilaj			
254	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv de receptie si control de pentru 2 raze "Стгнал 8-ОП"	buc	1,00	
255	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Avertizor de caldura ИП 103-7/2	buc	7,00	
256	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Avertizor de incendiu ИПР	buc	1,00	
257	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sirena CMK	buc	2,00	
258	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sirena LD 95+Stoboscop	buc	1,00	
259	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sursa de alimentare de rezerva РИП-7 АН	buc	1,00	
260	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Acumulator=12V, 7A/h	buc	1,00	
261	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Emitator de radio ATS-100	buc	1,00	
262	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Releu РЭК 78/3	buc	1,00	
263	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Senzor de paza Bravo 201	buc	1,00	
		1.9. Gazificarea interioara a bucatariei			
		1.9.1. Lucrari Sanitare			
264	ID10A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm	buc	3,00	
265	IC44A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	1,00	
266	ID10A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 25mm	buc	1,00	
267	ID10A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 25 Clapeta de inchidere	buc	1,00	
268	CL18A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,92	
269	IC25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15*2.5mm	m	4,00	
270	IC25B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm	m	12,00	
271	IzJ07A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	0,50	
272	CN20A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	0,50	
273	IzJ07A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	0,63	
274	CN20B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul	m2	0,63	
275	IE06B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"	m	16,00	
276	IE07A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	12,00	
		1.9.2. Lucrari de montare			
277	IB10A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Arzator de uz casnic pentru gaze combustibile  (Incalzitor de apa TURBO)	buc	1,00	
278	SE11A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze,  avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg	buc	2,00	
279	IA40A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Semnalizator de gaze)	buc	2,00	
		1.9.3. Utilaj			
280	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Incalzitor de apa TURBO	buc	1,00	
281	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Resou emailat, asezat pe pardoseala, functionind cu gaze	buc	2,00	
282	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Semnalizator "Sigaz"	buc	2,00	
283	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Baterie de acumulator	buc	1,00	
284	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Stingator cu pena	buc	1,00	
285	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Stingator cu praf	buc	1,00	
286	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Lopata	buc	2,00	
		1.10. Ventilatia bucatariei			
287	VB28A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	1,00	
288	VB09A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  150 - 490 mm, montata pe zidarie	buc	2,00	
289	VA01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	1,88	
290	IzH10A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip I -  SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma,  imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80 si  90 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv	m2	4,25	
291	IzI11B1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Protectia termoizolatiei la aparate, executata cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta  peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	4,80	
		1.11. Automatizarea ospatariei			
		1.11.1. Lucrari de montare			
		1.11.1.1. Приборы и средства автоматизации			
292	IA18A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Термометр	buc	1,00	
293	11-02-001-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Напормер НМП-52-М2	buc	3,00	
		1.11.1.2. Кабель и провода			
294	08-02-148-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель КВВГ 4*1,0	100 m	0,05	
295	08-02-146-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg Кабель КВВГ 5*1,0	100 m	0,02	
		1.11.1.3. Щиты и пульты			
296	11-06-001-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	1,00	
297	11-03-001-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	10,00	
298	11-08-001-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc	0,26	
299	11-06-002-01
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou	100 m	0,05	
		1.11.1.4. Трубы			
300	11-06-002-04
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel	100 m	0,01	
301	08-02-408-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,01	
		1.11.1.5. Монтажные материалы			
302	08-02-409-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,05	
303	08-02-411-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,02	
304	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Scoabe	buc	20,00	
305	ID04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm	buc	1,00	
306	08-02-406-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"	t	0,02	
		1.11.2. Utilaj			
307	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Termometru ТТЖ-М	buc	1,00	
308	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Aparat de masurat presiune НМП-52М2	buc	4,00	
309	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sonerie ZD-47	buc	1,00	
310	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dulap metalic ЩМП-1-1 36 395*310*150	buc	1,00	
311	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Intreruptor automat cu 1 faza, 3.15A BA66-29-14м	buc	1,00	
312	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Releu de timp РЭК 78/4	buc	3,00	
313	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Buton de comanda 	buc	2,00	
314	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Armatura de semnalizare, culoare alba, AL-22 230V	buc	3,00	
315	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Clema ZNI-4	buc	20,00	
316	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Заглушка ZNI-4	buc	102,00	
317	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	ЛС 47 Лампа Сигнальная	buc	1,00	
		1.12. Retele exterioare de canalizare			
		1.12.1. Lucrari de terasament			
318	TsA02A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	3,03	
319	TsD01D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	3,03	
320	TsD04B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,03	
321	AcF03A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,30	
		1.12.2. Canalizarea			
322	AcD18C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm	m	6,00	
323	SA02A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	TEU otel Dn-200mm	m	1,00	
324	SA02A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Trecere otel Dn-200mm	m	1,00	
325	SA02D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cot din otel Dn 200mm	m	1,00	
326	SF04B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm 	10 m	0,60	
		1.13. Gazificarea exterioara			
		1.13.1. Lucrari de constructie			
		1.13.1.1. Lucrari de terasament			
327	TsC03A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,25	
328	TsA20B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,01	
329	AcF03A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,00	
330	TsD02A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,26	
331	TsD05A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,26	
		1.13.1.2. Tevi si materiale			
332	IC24B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm	m	4,00	
333	ID10B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc	2,00	
334	GD52A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Teava PE Dn-40mm	m	65,00	
335	IzA08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	4,00	
		1.13.1.3. Instalarea PRG			
336	TsA02E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,60	
337	TsD18A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3	0,60	
338	CL18A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,80	
339	CA03B3
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	0,60	
		1.13.1.4. UPG-25			
340	GA07A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,00	
341	GD52A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	1,00	
342	GD52C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dop	m	1,00	
343	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Nisip	m3	1,00	
344	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pietris pentru constructie	m3	0,05	
345	GD52C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cilindru din PE d-250mm	m	1,00	
346	DB16B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	0,60	
347	IzL07A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala	m2	0,50	
348	AcF03A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,90	
		1.13.1.5. UPG8-2			
349	GD58A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm   	m	11,00	
		1.13.1.6. Teu trecere TPU 63-40			
350	GD54A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena.	buc	1,00	
351	GD54A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena.	buc	1,00	
		1.13.1.7. UPG-1-2			
352	GA08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	1,50	
353	GD04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm	buc	0,05	
354	GD52E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Bitum pentru izolare	kg	12,00	
355	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pietris pentru constructie	m3	0,01	
356	GD52E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pacle lenta	kg	1,80	
357	GD52A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm	m	1,50	
358	GD01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm	m	0,50	
359	GD52A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Mufa Dn 40mm	m	1,00	
360	GD54A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/otel) , avind diametrul de 40x32mm	buc	3,00	
		1.13.2. Lucrari de montare			
361	GE03A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -50 mm	buc	2,00	
362	SE56A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Filtru  pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm	buc	1,00	
		1.13.3. Utilaj			
363	Цена поставщика
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Шкафной  газорегуляторный  пункт   с 2-мя    регуляторами давления газа  2 FRG/2MB DSR-25	buc	1,00	
364	SE56A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Filtru pentru gaze, avind dimensiunea de 25mm	buc	1,00