CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor reparatia capitală bloc ”A” etajul 3 (trei) și 4 (patru) al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din str.Costiujeni 5/1, or.Codru, mun.Chişinău
	
Incalzirea (etajul 3)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari santehnice			
		Capitolul 1.1. Tevi si armatura			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"22К- 500-500	buc	1,00	
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"22К- 500-800	buc	1,00	
 3	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"22К- 500-900	buc	12,00	
 4	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"22К -500-1000	buc	6,00	
 5	IB06B
	Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1200	buc	5,00	
 6	IB06B
	Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1300	buc	1,00	
 7	IB06B
	Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1500	buc	1,00	
 8	IB06C
	Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1600	buc	1,00	
 9	IB06C
	Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-2000	buc	1,00	
 10	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"33К- 500-600	buc	1,00	
 11	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"33К- 500-700	buc	1,00	
 12	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)	buc	62,00	
 13	IC13A
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 21.3x2.8mm	m	29,00	
 14	IC13B
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 26,8x2,8mm	m	46,00	
 15	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	75,00	
 16	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	75,00	
 17	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	75,00	
 18	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	75,00	
   		Capitolul 1.2. Lucrari de demontare			
19	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15mm	m	25,00	
 20	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20mm	m	42,00	
 21	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  (202секц.х0,287м2=57,97м2)	m2	57,97	
 22	RpIE06A
	Spalarea  instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila  	m2	57,97	
 23	RpIE02A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate  corpuri de incalzire. 	m2	57,97