____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala la IET nr. 96
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare
	
1	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	3,00
	
2	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	11,00
	
3	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	3,00
	
4	RpAcA56A
	Demontarea conductelor din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS-39-77, avind diametrul de 110 mm
	m	10,00
	
5	RpSB16C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод 45гр д=110мм
	buc	2,00
	
6	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm
	m	10,50
	
7	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
	buc	2,00
	
8	RCsA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct  de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina
	m3	4,00
	
9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	11,00
	
10	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	11,00
	
11	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	6,00
	
12	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	9,00
	
13	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	9,00
	
14	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,00
	
15	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Teu d=110/50/100mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00
	
16	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	6,00
	
17	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	4,00
	
18	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	6,00
	
19	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	9,00
	
20	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc	2,00
	
21	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	2,00
	
22	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	1,95
	
		1.2. Timplarie
	
23	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	47,30
	
24	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	182,40
	
25	CK57D
	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)
	m2	47,30
	
26	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	18,20
	
27	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	18,20
	
28	RpCJ06A k=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	112,30
	
29	RpCJ06C k=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	154,60
	
30	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	42,30
	
31	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	42,30
	
32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	42,30
	
33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	42,30
	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	42,30
	
35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	42,30
	
36	CL26A
	Rame metalice gata confectionate
	kg	182,40
	
37	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	15,00
	
38	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	15,00
	
39	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	15,00