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Caiet de sarcini desfășurat
Cererea Ofertei de Preț (lucrări)
1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Spitalul Raional Cantemir
2. Obiectul achiziției: Lucrari de reparație capitală a traseului exterior al       
                                                             sistemului de încălzire

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Pe volum total




	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Trasa de incalzire

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasament

	
	
	

	1
	RpDB37A1

	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)

	m2
	
	        8,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	94,60
	43,52

	2
	TsC03B11

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor

	100 m3
	
	5,6000

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	417,14
	980,28

	3
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)

	m3
	
	5,6000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	94,60
	124,87

	4
	RpCB18D

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами,  сборные плиты толщ. до 15 см)

	m3
	
	16,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	94,60
	974,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	94,60
	430,43

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	24,00
	0,48

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	28,00
	5,60

	5
	RpIC19C

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 11/2"-2")

	m
	
	320,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	94,60
	39,73

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	15,00
	4,50

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	7,80
	0,86

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	26,00
	5,25

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	6,00
	0,20

	6
	TsD02A11

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor

	100 m3
	
	5,6000

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	360,00
	450,00

	7
	TsD01D

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, очень твердый грунт)

	m3
	
	5,6000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	94,60
	53,92

	
	
	1.2. Lucrari de reparatie

	
	
	

	8
	RpIF01A

	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта)

	m2
	
	160,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	94,60
	1,89

	9
	TfE01C

	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm D=100 mm

	m
	
	320,000

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	94,60
	14,19

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	94,60
	33,11

	
	2722103160000
	Teava din otel preizolata
	m
	350,00
	351,40

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	75,00
	1,50

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	26,00
	0,08

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	7,80
	0,03

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	24,00
	0,29

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	110,00
	13,20

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	110,00
	1,10

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	70,00
	0,70

	
	3410520006753
	Automacara 12 - 15 TF
	h-ut
	280,00
	5,60

	10
	TfE06C

	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm

	buc
	
	12,000

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	94,60
	11,35

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	94,60
	2,84

	
	2875274428000
	Inel de trecere prin zid
	buc
	140,00
	140,00

	11
	TfB01F2

	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15  m avind diametrul nominal Dn  100

	buc
	
	8,000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	94,60
	181,63

	
	2913134600000
	Robinet sertar ventil clapeta
	buc
	3 250,00
	3 250,00

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,00
	80,00

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	60,00
	3,30

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	40,00
	5,88

	12
	TfA02C1

	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125;

	buc
	
	12,000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	94,60
	200,55

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	94,60
	189,20

	
	2875274040000
	Cot sau reductie de otel
	buc
	350,00
	350,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	75,00
	17,40

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	7,80
	2,93

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	10,30
	1,24

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer
	buc
	60,00
	1,20

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	24,00
	1,73

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	22,00
	2,64

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	26,00
	4,81

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	110,00
	175,23

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	110,00
	0,99

	13
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Установка сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.)

	buc
	
	160,000

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	94,60
	122,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	94,60
	14,19

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,00
	0,00

	
	2666122800600
	Element  prefabricat
	buc
	0,00
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	24,00
	0,03

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,00
	3,20

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	285,00
	1,42

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	280,00
	126,00

	
	
	1.3. Cămine de vane (Раздел)

	
	
	

	14
	AcE12A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	8,2000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	94,60
	567,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	94,60
	268,66

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	2 100,00
	602,37

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	180,00
	38,18

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	1 800,00
	156,36

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	460,00
	120,33

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	42,00
	3,82

	
	2664102101126
	Var
	kg
	10,00
	1,48

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	4 000,00
	16,15

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,00
	0,00

	15
	AcE12B1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana

	buc
	
	4,000

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	360,00
	360,00

	
	26611264332022
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3)
	buc
	1 333,00
	1 333,00

	
	26611264330913
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)
	buc
	860,00
	860,00

	
	26611264332012
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc
	1 600,00
	1 600,00

	
	26611264332010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc
	1 600,00
	1 600,00

	
	2875274200001
	Capacul cu rama din fonta*
	buc
	1 200,00
	1 200,00

	
	2811236305661
	Scara cu vanguri din otel
	kg
	19,00
	285,00



					



Director IMSP Spitalul Raional Cantemir                                                Răcilă Anatolie

