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[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: Echipament tehnic și set de echipamente pentru ședințe.



	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Echipament tehnic și set de echipamente pentru ședințe.

	Lot nr.1 – Laptopuri Business

	Laptopuri Business
	
	
	
	Procesor: min. 8 nuclee fizice, frecvență de bază min. 1,6 GHz, frecvență boost min. 4,5 GHz, scor benchmark PassMark min. 15.000;
Memorie RAM: min. 16 GB DDR4/DDR5; Stocare: min. 512 GB NVMe SSD;
Display: min. 14 inch, rezoluție min. Full HD (1920×1080), iluminare LED;
Sistem de operare: licențiat, 64 bit, cu suport Active Directory, preinstalat din fabrică;
Greutate: max. 2,5 kg cu bateria montată; Autonomie baterie: min. 7 ore;
Conectivitate: min. 2×USB 3.x, 1×USB Type-C cu suport pentru transfer de date, ieșire video și alimentare (USB Power Delivery), 1×RJ-45, 1×HDMI, Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. 5.0;
Webcam integrat; Tastatură cu protecție la vărsări de lichide; Touchpad integrat;
Placă de rețea: 10/100/1000 Mbps; Placă audio integrată; Difuzoare integrate; Microfon digital integrat;
Placă video: rezoluție suportată min. 1920×1200 pixeli;
Echipamentul propus nu trebuie să facă parte din categoria restaurate (refurbished);
Garanție: min. 24 luni în centru de service autorizat.
	
	

	Total lot 1
	
	
	
	
	
	

	Lot nr.2 – Monitoare suplimentare

	Monitoare suplimentare
	
	
	
	Tip display: LCD, LED sau echivalent tehnologic;
Format ecran: wide (16:9); Diagonală: min. 24 inch;
Rezoluție nativă: min. 1920×1080 pixeli (Full HD) sau superioară;
Conectivitate minimă: HDMI și DisplayPort;
Accesorii incluse: cablu video compatibil și cablu de alimentare AC;
Consum energie: max. 24–50 W (mod funcționare standard);
Certificări recomandate: Energy Star, CE, RoHS;
Garanție: min. 24 luni.
	
	

	Total lot 2
	
	
	
	
	
	

	Lot nr.3 – Imprimantă multifuncțională (laser, LAN/Wi-Fi, duplex, monocrome)

	Imprimantă multifuncțională (laser, LAN/Wi-Fi, duplex, monocrome)
	
	
	
	Tehnologie: laser alb-negru;
Funcții: copiere cu alimentare automată / printare locală și în rețea / scanare cu alimentare automată;
Formatul maxim al documentelor: A4;
Rezoluție copiere și scanner: min. 600×600 dpi;
Număr copii multiple: 1–99 pagini consecutive;
Format fișier scanat: PDF, TIFF, JPEG;
Conectivitate: LAN 10/100 Mbps și Wi-Fi; Duplex automat;
Garanție: min. 12 luni.
	
	

	Total lot 3
	
	
	
	
	
	

	Lot nr.4 – Echipamente Periferice TIC (set tastatură + mouse fără fir, prelungitor, adaptor multiport)

	Echipamente Periferice TIC (set tastatură + mouse fără fir, prelungitor, adaptor multiport)
	
	
	
	Set tastatură + mouse fără fir: conectivitate wireless (receptor USB nano sau Bluetooth);
Tastatură: layout QWERTY, rezistentă la lichide; Mouse: min. 3 butoane, scroll, min. 1000 DPI;
Echipamentele wireless cu acumulator integrat vor include conector USB Type-C pentru încărcare;
Prelungitor electric: min. 4 prize Schuko, cablu min. 1,8 m, cu împământare;
Adaptor multiport: min. 5 porturi (3×USB-A, 1×USB-C, 1×HDMI); compatibil USB 3.0;
Garanție: min. 12 luni.
	
	

	Total lot 4
	
	
	
	
	
	

	Lot nr.5 – Sistem de videoconferință (cameră HD, speakerphone, USB plug-and-play)

	Sistem de videoconferință (cameră HD, speakerphone, USB plug-and-play)
	
	
	
	Cameră video: rezoluție min. Full HD 1080p la 30 fps; zoom optic lossless min. 10×; autofocus; pan/tilt motorizat;
Unghi de vizualizare pan: ±min. 90°; Tilt: min. +35°/−45°; min. 5 presetări configurabile;
Sistem audio: speakerphone full-duplex, min. 4 microfoane omnidirectionare; anulare ecou; reducere zgomot; rază min. 6 m;
Conectivitate: USB plug-and-play (compatibil PC/Mac); Bluetooth și NFC;
Compatibil cu platformele: Microsoft Teams, Zoom, Cisco Jabber sau echivalente;
Include telecomandă cu rază de acțiune min. 8 m;
Garanție: min. 24 luni.
	
	

	Total lot 5
	
	
	
	
	
	

	Lot nr.6 – Cablu HDMI (2 m)

	Cablu HDMI (2 m)
	
	
	
	Lungime: 2 m; Interfețe: HDMI (stânga) și HDMI (dreapta);
Standard: HDMI 1.4 sau superior; Rezoluție suportată: min. Full HD (1920×1080);
Garanție: min. 12 luni.
	
	

	Total lot 6
	
	
	
	
	
	

	Lotul nr. 7 - Set de echipamente pentru ședințe.

	7.1 Microfon digital cu fir, tip gooseneck, pentru conferință (delegat), cu cablu FTP 2 m.
	
	
	
	Microfon de tip gooseneck pentru conferință, consolă de tip desktop cu suprafață de sticlă;
Capsulă direcțională cardioid cu protecție anti-vânt; indicator LED min. 2 culori (pornit/oprit);
Buton tactil (1): conectare/deconectare microfon;
Ieșire audio 3,5 mm stereo pentru căști cu regulator volum;
2 difuzoare incorporate min. 2 W fiecare cu deconectare automată la pornire microfon;
Transmisie semnal cu latență zero; procesare digitală; protecție anti-interferențe GSM;
Conexiune: min. 2×RJ45 pentru conectare în lanț prin fir CAT5e;
Rată eșantionare: 48 kHz; Diapazon: 20 Hz–20 kHz; Sensibilitate: −46 dBV/P;
Funcții: AGC/AFC/ANC/Auto-Mix; urmărire automată a camerei video;
Set include cablu FTP Cat.5e/Cat.6, lungime 2 m, pentru conectare;
Garanție: min. 36 luni.
	
	

	7.2 Cablu rețea FTP Cat. 6
	
	
	
	Tip: FTP (Foiled Twisted Pair), categoria Cat6; 4 perechi torsadate, conductor cupru;
Ecranare cu folie pentru protecție împotriva interferențelor electromagnetice;
Viteză: până la 1 Gbps la 100 m; Frecvență de operare: până la 250 MHz;
Compatibil cu conectori RJ45; utilizat pentru rețele LAN, VoIP și CCTV;
Cantitatea exactă va fi determinată de ofertant în funcție de necesitățile de instalare.
	
	

	7.3 Servicii de trasare cabluri, instalare și configurare echipamente (etapa I)
	
	
	
	Instalarea echipamentelor și trasarea cablurilor, materialelor și conectorilor necesari;
Setarea și punerea în funcțiune a echipamentelor instalate;
Asigurarea instalării corecte și funcționării optime, evitând erorile tehnice și pierderile de semnal.
	
	

	7.4 Monitor 17,3 inch retractabil pentru tribuna de ședințe
	
	
	
	Tip: monitor retractabil (motorized lift), diagonală: min. 17,3 inch;
Rezoluție: min. Full HD (1920×1080);
Funcție One-Touch screen sharing integrat; Panou ultra-subțire;
Funcții integrate pentru ședințe (Meeting Functions);
Compatibil cu sistemul de prezentare din sala de ședințe;
Garanție: min. 24 luni.
	
	

	7.5 Prelungitor electric cu împământare, 6 prize + 2 USB, 3 m, 16 A
	
	
	
	Tensiune: 220–240 V; Curent maxim: 16 A; Putere suportată: ~3.500 W;
Cablu: 3×1,5 mm² cu împământare; Lungime: 3 m;
Prize: min. 6×Schuko; USB: min. 2×USB-A (5 V, min. 2,1 A);
Întrerupător iluminat, bipolar; Protecție: IP20 (interior); Material: ABS ignifugat;
Garanție: min. 12 luni.
	
	

	7.6 Servicii de trasare cabluri, instalare și configurare echipamente (etapa II)
	
	
	
	Configurarea sistemelor audio-video și de conferință;
Testarea funcționalității și optimizarea parametrilor de lucru pentru exploatare corectă.
	
	

	7.7 Tribuna multimedia pentru sala de ședințe
	
	
	
	Ecran tactil multi-touch frontal integrat: diagonală min. 15,6 inch, rezoluție min. Full HD (1920×1080);
Player media integrat cu PC: procesor min. 4 nuclee, min. 8 GB RAM, min. 128 GB SSD, SO licențiat preinstalat;
Coloană de ridicare electrică motorized, reglabilă pe înălțime;
Microfon tip gooseneck integrat: min. 45 cm, capsulă de calitate conferință, cardioid;
Difuzor incorporat: min. 5 W pentru monitorizare audio;
Timer de ședință integrat cu afișaj vizibil;
Software de adnotare/prezentare inclus cu funcționalitate de suprascriere și partajare;
Interfețe: min. 2×USB, 1×HDMI, 1×alimentare 220 V AC;
Garanție: min. 24 luni.
	
	

	7.8 Adaptor wireless USB dual-band (min. 802.11ac, min. 1300 Mbps)
	
	
	
	Standard wireless: min. 802.11ac (Wi-Fi 5) dual-band (2,4 GHz și 5 GHz);
Viteză: min. 1300 Mbps (banda 5 GHz) + min. 400 Mbps (2,4 GHz);
Interfață: USB 3.0; Buton WPS; Antene externe cu câștig ridicat; compatibil MU-MIMO;
Garanție: min. 12 luni.
	
	

	7.9 Cablu HDMI activ optic 4K, 30 m
	
	
	
	Tip: HDMI 2.0 activ optic (AOC); Lungime: 30 m;
Rezoluție: 4K 60 Hz; Suport HDR10; Bandă: min. 18 Gbps;
Conectori aurii; Direcțional; Compatibil: TV, PC, proiector, switch HDMI;
Garanție: min. 12 luni.
	
	

	7.10 Cablu semnal audio profesional: jack 6,3 mm mono (TS) – jack 3,5 mm stereo (TRS), 1 m
	
	
	
	Tip: cablu audio profesional ecranat; Conector 1: 6,3 mm mono jack (TS); Conector 2: 3,5 mm stereo jack (TRS);
Lungime: 1 m; Ecranare anti-bruiaj de calitate profesională;
Garanție: min. 6 luni.
	
	

	7.11 Servicii de trasare cabluri, instalare și configurare echipamente (etapa III sistem integrat)
	
	
	
	Configurarea sistemelor audio-video și de conferință, testarea funcționalității;
Optimizarea parametrilor de lucru pentru exploatare corectă;
Asigurarea instalării și configurării infrastructurii tehnice pentru funcționarea optimă a sistemelor;
Inițierea personalului beneficiarului pentru lucrul cu sistemul instalat.
	
	

	Total lot 7
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	





Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________


