CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor reparatia capitală bloc ”A” etajul 3 (trei) și 4 (patru) al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din str.Costiujeni 5/1, or.Codru, mun.Chişinău

Incalzirea (etajul 4)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari santehnice			
		Capitolul 1.1. Tevi si armatura			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"22К- 500-800	buc	3,00	
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"22К -500-1000	buc	2,00	
 3	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"22К -500-1100	buc	8,00	
 4	IB06B
	Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1200	buc	10,00	
 5	IB06B
	Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1300	buc	2,00	
 6	IB06B
	Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1400	buc	2,00	
 7	IB06B
	Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1500	buc	5,00	
 8	IB06C
	Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1600	buc	1,00	
 9	IB06C
	Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1700	buc	4,00	
 10	IB06C
	Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1900	buc	1,00	
 11	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"33К- 500-700	buc	3,00	
 12	IB06A
	Radiatoare din otel, " KORADO"33К- 500-800	buc	1,00	
 13	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)	buc	32,00	
 14	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  угловой (с дренажным краном),Danfoss)	buc	31,00	
 15	IC13A
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 21.3x2.8mm	m	10,00	
 16	IC13B
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 26,8x2,8mm	m	62,00	
 17	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	72,00	
 18	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	72,00	
 19	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	72,00	
 20	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	72,00	
   		Capitolul 1.2. Lucrari de demontare			
21	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15mm	m	25,00	
 22	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20mm	m	42,00	
 23	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  (391секц.х0,287м2=112,22м2)	m2	112,22	
 24	RpIE06A
	Spalarea  instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila  	m2	112,22	
 25	RpIE02A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate  corpuri de incalzire. 	m2	112,22