Reconstructia acoperisului de tip terasa in tip sarpanta la imobilul cu nr.cadastral 0100113.270.01 din mun.Chisinau, sect.Botanica, bd.Cuza-Voda 36	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari generale de constructie. Bloc Б2. (Demontari).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	RCsI41F k=1,5
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (3 straturi)	m2	1 479,00			
 2	RCsK41A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	490,00			
 3	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit)	m3	98,00			
 4	RCsI41B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	68,00			
 5	RCsG32C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	3,50			
 6	RCsI41B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	20,00			
 7	
	Moloz					
 8	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,26			
 9	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,30			
 10	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	51,50			
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 LEI				
	Asigurari sociale si medicale					
	Total					
	Cheltuieli de transport					
	Total					
	Cheltuieli  pentru depozitare					
	Cheltuieli directe					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz: