Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. CG-L-11/2024
”Achiziționarea lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) str. Vadul lui Vodă 155, mun. Chișinău”

CAIET DE SARCINI
Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:
1.	Inelarea conductelor de gaze subterane de presiune medie d720mm cu gazoduct d219mm din str. Vadul lui Voda 155

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie
			
		1.1. Lucrari terasamente
			
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I 
	100 m3	0,54	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,0088	
2	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
	m3	1,62	
	9312040019600	Sapator	h-om	2,1870	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9234	
3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	2,06	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6386	
4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
	m3	2,06	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7922	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2060	
5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	0,53	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5777	
6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,53	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6746	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,5067	
 		1.2. Tevi si armaturi. Gazoduct subteran de presiune medie
			
7	GD61H
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2mm 
	m	30,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,5500	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,4220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,5500	
	2521216710001200	Teava polietilena PE80 SDR11 d200x18.2mm	m	30,1801	
	2710503808003	Fir trasor	m	33,0330	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	32,4324	
	2416526101467	Mastic 	kg	1,0210	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1080	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,0500	
8	GD54G
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm. Mufa PE d200mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,2000	
	2523156713811Mufa PE d200mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d200mm	buc	2,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,0000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,0000	
9	GD54G
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm. Cot PE d200mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,2000	
	2523156713811Cot PE d200mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot PE d200mm	buc	2,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,0000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,0000	
10	GD58C
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315x28.6 mm 
	m	2,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5360	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,5360	
	2521216716000315	Teava din polietilena PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	2,0441	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,3407	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,6613	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,3206	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	2,0240	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,6814	
11	GD58C
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315x28.6 mm 
	m	0,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2304	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2304	
	2521216716000315	Teava din polietilena PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	0,3066	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,0511	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,0992	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,0481	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	0,3036	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,1022	
12	GD54G
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm. Mufa PE d200mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	
	2523156713811Mufa PE d200mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d200mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	
13	GD54G
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm. Cot PE d200mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	
	2523156713811Cot PE d200mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot PE d200mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	
14	GD54G
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm. Trecre PE/OT d200/159mm 
	buc	2,00	
	2523156713811Trecere PE/OTd200	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE/OT d200/159mm	buc	2,0000	
15	GA08C
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 324 x 8 mm  
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,1700	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5400	
	2521216701000325	Teava din otel d325	m	1,0200	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	6,9500	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1700	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2000	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,0000	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,1500	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3800	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3600	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0700	
16	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 
	m3	0,20	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2663102100000	Beton 	m3	0,2050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0200	
17	TfA02D1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot OT dn150  
	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,3500	
	7212030022700	Sudor	h-om	6,9000	
	2875274040000 Cot OT dn150	 Cot OT dn150 	buc	3,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,8720	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0750	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,4200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,6440	
18	TfA01D1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Teava otel d159x4.5mm 
	m	6,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1400	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8200	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	
	2722103107000159	Teava otel d159x4.5mm	m	6,0240	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,3840	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0120	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0180	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8100	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0540	
19	IzL06C
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d159mm 
	m2	2,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,1400	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0600	
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0800	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,2080	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,0500	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0920	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	5,2840	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	2,0800	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0600	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,3400	
20	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,1000	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	
21	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	1,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3200	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1200	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2520	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5040	
22	RCsB30N
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 150 mm  
	buc	3,00	
	7123011000200	Betonist	h-om	1,7010	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,7290	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0345	
	4100126202818	 Apa	m3	0,2253	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,1700	
23	M1L03B
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm 
	buc	3,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	24,6000	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,2400	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,2400	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	6,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,6000	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,1800	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	4,5900	
24	GB05E
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm 
	buc	4,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,9600	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,9600	
	2875274400200159	Flanse din otel d159mm	buc	4,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,4800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,0000	
 		2. Vene d159mm
			
		2.1. Lucrari de montare
			
25	GB01E
	Vana cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm 
	buc	2,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	6,5000	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	32,0000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	32,0000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	32,0000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0200	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0400	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0600	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,6400	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0600	
 		2.2. Utilaj
			
26	GB01E
	Vana cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm 
	buc	2,00	
	2875274202100150	Vana cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm	buc	2,0000	
Președintele Grupului de lucru	  		     Roșca M.
Secretarul Grupului                                                      	     Mutruc R.
Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.
                                                                                                 Borta M.
      Răsoi V.
							      Calașnic N.
      Lisa I.