Lista cu cantitatea de lucrări

1. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de pregatire, de instalare a invelisurilor si a echipamentelor a terenului de minifotbal si a terenului multifunctional (tenis, volei) in Parcul Central mun. Ungheni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de pregatire a terenurilor de sport
	
		1.1. Pregatire teren de minifotbal 32m x 20m
	
1	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice
	m2	640,0000	
2	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	1,9200	
3	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	47,3000	
4	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (sub borduri) h=10 cm
	m3	3,5000	
5	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate 1000*250-80)
	m	104,0000	
6	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (pietris fractie 20-40 ) 15 cm
	m3	96,0000	
7	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (pietris fractie 5-20) 5 cm
	m3	32,0000	
8	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (pulbere de granit) 5 cm
	m3	32,0000	
9	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto - deseuri
	m3	230,4000	
10	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t	322,5600	
11	CL01B
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv ( teava rectangulara 50*50-3mm h=4-6 m, 2 m distanta interax)
	t	1,4000	
12	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pentru betonarea stilpilor h=0.9 m
	m3	11,7000	
13	RpCS16A
	Imprejmuiri din panouri de gard din plasa de sirma (plasa impletita pentru gard Rabita, gr. 3mm, ochi 45*45), inclusiv porti de intrare
	m2	496,0000	
14	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent (bare longitudinale 40*40-2 pentru solidarizare, armatura pentru prinderea plasei prin sudura)
	kg	990,0800	
15	RpCR22B
	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica 
	m2	126,5600	
16	CK33A
	Balamali metalice pentru poarta la intrare
	buc	4,0000	
17	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,0000	
18	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare (conform model anexat)
	buc	8,0000	
19	TsH91B
	Instalarea urne (conform model anexat)
	buc	8,0000	
		1.2. Pregatire teren multifunctional 32m x 18m
	
20	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice
	m2	576,0000	
21	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	1,7300	
22	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	44,3000	
23	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (sub borduri) h=10 cm
	m3	3,2000	
24	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate 1000*250-80)
	m	100,0000	
25	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15cm
	m3	86,4000	
26	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,4032	
27	DB12B
	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=5cm - binder
	t	68,0000	
28	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,4032	
29	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	576,0000	
30	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	190,0000	
31	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t	265,9000	
32	CL01B
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv ( teava rectangulara 50*50-3mm h=4-6 m, 2 m distanta interax)
	t	1,4000	
33	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pentru betonarea stilpilor h=0.9 m
	m3	11,5000	
34	RpCS16A
	Imprejmuiri din panouri de gard din plasa de sirma (plasa impletita pentru gard Rabita, gr. 3mm, ochi 45*45), inclusiv porti de intrare
	m2	472,0000	
35	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent (bare longitudinale 40*40-2 pentru solidarizare, armatura pentru prinderea plasei prin sudura)
	kg	956,8000	
36	RpCR22B
	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica 
	m2	112,7600	
37	CK33A
	Balamali metalice pentru poarta la intrare
	buc	4,0000	
38	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,0000	
39	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare (conform model anexat)
	buc	8,0000	
40	TsH91B
	Instalarea urne (conform model anexat)
	buc	8,0000	
		2. Lucrari de instalare a invelisurilor si a echipamentelor
	
		2.1. Teren de minifotbal 32m x 20m
	
		2.1.1. Amenajare teren
	
41	TsH43B
	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Fibrilated inaltimea parului maxim 30 mm, acoperita cu nisip (inclusiv stratul Shock Pad)
	m2	640,0000	
42	TsH44A
	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm
	m	185,0000	
43	TsH91A
	Montare porti de minifotbal
	buc	2,0000	
		2.1.2. Echipamente 
	
44	Pret de piata
	Poarta de fotbal 3x2 cu plasa inclusa
	buc	2,0000	
		2.2. Teren multifunctional (volei, tenis) 32m x 18m
	
		2.2.1. Amenajare teren
	
45	TsH43A
	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri multifunctionale (baschet,volei, handbal,tennis) de tip analogic Fibrilated, inaltimea firului 20 mm, culoare rosie 
	m2	576,0000	
46	TsH44A
	Incastrarea liniilor de marcaj din gazon artificial, latimea 10 cm, culoare galbena (tenis)
	m	159,0000	
47	TsH44A
	Incastrarea liniilor de marcaj din gazon artificial, latimea 10 cm, culoare alba (volei)
	m	101,0000	
48	TsH91A
	Montare complet utilaj volei /tenis
	buc	1,0000	
		2.2.2. Echipamente 
	
49	Pret de piata
	Plasa de volei
	buc	1,0000	
50	Pret de piata
	Plasa de tenis de camp
	buc	1,0000	
51	Pret de piata
	Suporti pentru plasa volei 
	buc	1,0000	
52	Pret de piata
	Suporti pentru plasa tenis 
	buc	1,0000