CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General de Poliţie 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul de Poliţie Nisporeni al IGP
3. Obiectul achiziţiilor: Amplasarea Sediului de Politie modular al IP Nisporeni in or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 88	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
 Lucrari de constructie-montaj

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii-montaj			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,550	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	40,000	
 3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	98,000	
 4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,980	
 5	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	97,000	
 		Capitolul 1.2. Fundatii			
6	CA02C
	Beton C3.5 (M50) turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice 	m3	6,720	
 7	CA03G
	Beton C15 (M200) armat turnat in fundatii, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	24,800	
 8	CC01E
	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	206,250	
 9	CC01F1
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	602,550	
 10	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii continuie, inclusiv sprijinirile	m2	99,320	
 11	CA03G
	Beton C12.5 (M150) armat turnat in pereti sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	45,370	
 12	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti sub cota zero, inclusiv sprijinirile	m2	119,200	
 13	CA03G
	Beton C15 (M200) armat turnat in centura monolita Cm1 sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	12,400	
 14	CC01E
	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centura Cm1	kg	138,800	
 15	CC01F1
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in centura Cm1	kg	442,900	
 16	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita Cm1, inclusiv sprijinirile	m2	62,070	
 17	IzF01A
	Hidroizolatii verticale efectuate pe suprafete orizontale ale fundatiei si peretilor fundatiei, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	103,200	
 		Capitolul 1.3. Pardoseli sub cota zero			
18	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,410	
 19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,100	
 20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,100	
 21	CC03C	Montare plase sudate diam. 6, pas 100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placa de pardosea sub cota zero	kg	615,580	
 		Capitolul 2. Utilaj			
22	Pretul firmei
	Module livrate la santier gata confectionate din profil zincat 3mm prevazut cu jgheaburi pentru scurgerea alelor pluviale, cu panouri de acoperis tip PUR 100mm, panouri de perete tip PUR 100mm, echipata cu geamuri, usi, vas pentru WC, cabina de dus, Boiler electric, 2 lavoare cu picior. Imbinarea elementelor modulelor sa fie prevazuta cu suruburi.	м2	180,600	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare			
		Capitolul 1.1. Apeduct AI, T3, T4			
		Capitolul 1.1.1. Armaturi			
1	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI  d-15	buc	4,000	
 2	SD01B	Robinet sferic, avind diametrul d=20mm	buc	7,000	
 3	SD01B	Robinet sferic, avind diametrul d=25mm	buc	2,000	
 4	SD01B	Robinet sferic, avind diametrul d=32mm	buc	1,000	
 		Capitolul 1.1.2. Conducte			
5	SA16A	Teava din polipropilena PP-R imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul d=20*2.1	m	10,000	
 6	SA16B	Teava din polipropilena PP-R imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul d=25*2.5	m	10,000	
 7	SA16C	Teava din polipropilena PP-R, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul d=32*3.0	m	10,000	
 8	IzH01A	Furtun termoizolant pentru conducte d=20*9	m	10,000	
 9	IzH01B	Furtun termoizolant pentru conducte d=25*9	m	10,000	
 10	IzH01B	Furtun termoizolant pentru conducte d=30*9	m	10,000	
 		Capitolul 1.2. Utilaj			
11	SC04C	Lavoar din faianta cu sifon-butelie, inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic si amestecator cu camera de amestecare in partea de sus	buc	2,000	
 12	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din faianta cu policoara monolita, inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu evacuare inclinata si rezervor de asezare jos, cu scaun	buc	1,000	
 13	SC02A	Cada pentru dus cu furtun elastic, cu amestecator, cu sifon din material plastic, cu egalizator de potential electric	buc	1,000	
 14	SC04A	Lavoar din inox	buc	1,000	
 15	SE44B	Boiler electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete 	buc	1,000	
 		Capitolul 1.3. Canalizare menajera C1			
16	SB08E	Tub din PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000	
 17	SB08C	Tub din PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	
 18	SB06D	Piesa de curatire PP, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	
 19	SB06B	Revizie PP, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	
 20	SB06D	Manson antiincendiu, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	
 21	SB06D1	Ramificatie 45 PP, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	
 22	SB06B1	Ramificatie PP 45, avind diametrul de 50 mm	buc	20,000	
 23	SB06D	Cot 45 PP, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	
 24	SB06B	Cot 45 PP, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	
 25	SB09E	Ramificatie redusa PP d=110/50 mm	buc	3,000	
 26	SE48A	Metal pentru pozarea tevii	buc	1,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Semnalizarea de paza automata

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Semnalizarea automata de paza			
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare			
1	10-04-062-05	Dispozitiv logic pentru paza (tip PC1864)	buc	1,000	
 2	10-04-066-07	Acumulator 12V	buc	2,000	
 3	10-02-016-06	Automat de scurt circuit, 1-p, 6A	buc	1,000	
 4	10-04-066-07	Transmitator radio LARS	buc	1,000	
 5	10-04-066-07	Tastatura pentru administrarea sistemei	buc	1,000	
 6	10-04-066-07	Detector de miscare	buc	14,000	
 7	10-04-066-07	Contact magnetic pentru usa	buc	7,000	
 8	10-04-066-07	Sirena cu lumina	buc	7,000	
 9	08-02-412-1	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru	100 m	4,000	
 10	08-02-412-1	Cablu de alimentare din cupru	100 m	0,300	
 11	08-02-412-1	Cablu SFTP	100 m	0,300	
 12	08-02-390-1	Cablu-canal din PVC 15x10mm, L=2000mm	100 m	1,500	
 13	08-02-390-1	Cablu-canal din PVC 100x40mm, L=2000mm	100 m	1,500	
 		Capitolul 2. Utilaje si dispozitive			
14	Pretul firmei
	Dispozitiv logic pentru paza cu 8 zone de securitate, cu iesire pentri sirena si pentru transmitator radio, cu RIP (de tip PC1864), in panou din metal  	buc	1,000	
 15	Pretul firmei	Sursa de alimentare 12V, 16.5Vac/40VA	buc	1,000	
 16	Pretul firmei	Acumulator 12V, 7A/ч 	buc	2,000	
 17	Pretul firmei	Automat de scurt circuit, 1-p, 6A, caracteristica B	buc	1,000	
 18	Pretul firmei	Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA (de tip ATS-100)	buc	1,000	
 19	Pretul firmei	Tastatura pentru administrarea sistemei, 125 mA (de tip PK-5501E 1 H)	buc	1,000	
 20	Pretul firmei	Detector de miscare si spargere a sticlei, 16.5/18 mA (de tip LC 102)	buc	14,000	
 21	Pretul firmei	Contact magnetic pentru usa	buc	7,000	
 22	Pretul firmei	Sirena cu lumina, 150 mA, 90 dB	buc	2,000	
 23	Pretul firmei	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sectiunea 6x0.5 mm2, cu izolatie fara halogen	m	400,000	
 24	Pretul firmei	Cablu de alimentare din cupru cu 3 conductori, cu sectiunea min.=1.0mm2, de tip hг-FRFH	m	30,000	
 25	Pretul firmei	Cablu SFTP Cat6A-4x2x0.5	m	30,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Semnalizarea de incendiu

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Semnalizarea de incendiu			
		Capitolul 1.1. Semnalizarea de incendiu			
1	214-0001214	Panou de incendiu-centrala de detectie incendiu cu 4 zone (tip SmartLine 020/04)	buc	1,000	
 2	214-0002214	Placa de comunicare (tip Smart LAN/485)	buc	1,000	
 3	214-0003214	Sursa de alimentare 24 V, 7A/ч	buc	1,000	
 4	214-0004214	Acumulator 12V, 7А/ч	buc	2,000	
 5	214-0005214	Automat de scurt circuit, 1-p, 6A	buc	1,000	
 6	214-0006214	Transmitator radio LARS	buc	1,000	
 7	214-0007214	Sursa de alimentare 12 V, 7A/ч pentru transmitator radio	buc	1,000	
 8	214-0008214	Detector de fum	buc	20,000	
 9	214-0009214	Declansator de incendiu	buc	1,000	
 10	214-0010214	Sirena cu strob	buc	7,000	
 11	214-0011214	Cablu de semnalizare antiincendiu cu 2 conductori	100 m	4,000	
 12	214-0012214	Cablu de alimentare din cupru cu 3 conductori	100 m	0,300	
 13	214-0013214	Cablu SFTP Cat. 5	100 m	0,300	
 14	08-02-390-1	Cablu-canal din PVC 25x16mm, L=2000mm	100 m	1,400	
 		Capitolul 1.2. Utilaje si dispozitive			
15	Pretul firmei	Panou de incendiu-centrala de detectie incendiu cu 4 zone de securitate, cu iesire pentri sirena si pentru transmitator radio, cu RIP (de tip SmartLine 020/04), in scut din metal  	buc	1,000	
 16	Pretul firmei	Placa de comunicare (de tip SmartLAN/485)	buc	1,000	
 17	Pretul firmei	Sursa de alimentare 24V, 1.4A	buc	1,000	
 18	Pretul firmei	Acumulator 12V, 7A/ч 	buc	2,000	
 19	Pretul firmei	Automat de scurt circuit, 1-p, 6A, caracteristica B	buc	1,000	
 20	Pretul firmei	Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA (de tip ATS-100)	buc	1,000	
 21	Pretul firmei	Sursa de alimentare 12V, 7A pentru transmitator radio, in scut de metal	buc	1,000	
 22	Pretul firmei	Detector de fum, 0.09/40 mA (Inim)	buc	20,000	
 23	Pretul firmei	Declansator de incendiu, 0.10/50 mA (Inim)	buc	1,000	
 24	Pretul firmei	Sirena cu strob, 200 mA, 100 dB	buc	1,000	
 25	Pretul firmei	Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea min.=0.5 mm2, tip - нг(А)-FRHF (conform ГОСТ 31565-2012), cu o limita de rezistenta la foc de minim 30min	m	200,000	
 26	Pretul firmei	Cablu de alimentare din cupru cu 3 conductori, cu sectiunea min.=1.0mm2, de tip hг-FRFH	m	40,000	
 27	Pretul firmei	Cablu SFTP Cat.5-4x2x0.5	m	10,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Comunicatii telefonice si de semnalizare

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Sistema transmiterea datelor (LAN)			
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare			
1	001-215	19" Rock, 18U, gab. 600x600x901mm	buc	1,000	
 2	002-215	Raft pentru dulap telecomunicatie	buc	2,000	
 3	003-215	Comutator cu 24 porturi RJ45, 2 Combo porturi	buc	2,000	
 4	004-215	19" Patch Pannel modular 24xRJ45/1U Cat. 6A	10 buc	0,200	
 5	005-215	Cable management 1U	buc	2,000	
 6	006-215	UPS 19", 1550/1100W	buc	1,000	
 7	007-215	PDU 16A, 200-2404V, 50-60Hz	buc	1,000	
 8	008-215	Cablurile pentru conectarea utilajului activ	buc	1,000	
 9	009-215	Cablu Patch Cord 0.5 m, cupru	buc	40,000	
 10	010-215	Cablu Patch Cord 2.0 m, cupru	buc	5,000	
 11	011-215	Cablu cu conductoare din cupru SFTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	1 310,000	
 12	012-21	Priza LAN RJ45 instalata in cablu canal din PVC, Cat.6A	buc	72,000	
 13	013-215	Instalarea ramelor si suporturilor in cablu canal din PVC, Cat.6A, pentru prize RJ45	buc	36,000	
 14	014-215	Cablu canal din PVC cu gab. 85x50 mm	100 m	0,400	
 15	015-215	Cablu canal din PVC cu gab. 100x50 mm	100 m	0,300	
 16	016-215	Capac pentru cablu canal din PVC cu gab. 85 mm	100 m	0,400	
 17	017-215	Capac din cablu canal din PVC cu gab. 100 mm	100 m	0,300	
 18	018-215	Accesorii pentru cablu canal	buc	1,000	
 		Capitolul 1.2. Utilaje si dispozitive 			
19	Pretul firmei	19" Rock, 18U, gab. 600x600x901 mm	buc	1,000	
 20	Pretul firmei	Raft pentru dulap de telecomunicatie	buc	2,000	
 21	Pretul firmei
	Comutator cu 24 porturi RJ45, 2 Combo porturi, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U	buc	2,000	
 22	Pretul firmei
	19" Patch-pannel modular 24xRJ45/1U Cat.6A SFTP, with jack RJ45 fully shielded	buc	2,000	
 23	Pretul firmei	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	2,000	
 24	Pretul firmei	UPS 19", 1550/1100W	buc	1,000	
 25	Pretul firmei	PDU (Power distribution), 16A, 200-240V, 50/60Hz	buc	1,000	
 26	Pretul firmei	Cablurile pentru conectarea utilajului activ	buc	1,000	
 27	Pretul firmei	Cablu Patch Cord 0,5 m, cupru	buc	40,000	
 28	Pretul firmei	Cablu Patch Cord 2,0 m, cupru	buc	5,000	
 29	Pretul firmei
	Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6A, cu ecran dublu	m	1 310,000	
 30	Pretul firmei
	Priza LAN RJ45 pentru instalarea in cablu canal din PVC, Cat.6A	buc	72,000	
 31	Pretul firmei
	Rama si suport pentru instalarea 2 prize in cablu canal cu gab. 85x50 mm	buc	72,000	
 32	Pretul firmei	Cablu canal din PVC cu gab. 85x50 mm	m	40,000	
 33	Pretul firmei	Cablu canal din PVC cu gab. 100x50 mm	m	30,000	
 34	Pretul firmei	Capac pentru cablu canal din PVC cu gab. 85 mm	m	40,000	
 35	Pretul firmei	Capac pentru cablu canal din PVC cu gab. 100 mm	m	40,000	
 36	Pretul firmei	Accesorii pentru cablu canal	buc	7,200	
 		Capitolul 2. Sistema transmiterea datelor			
		Capitolul 2.1. Lucrari de montaj			
37	021-215
	Registrator video, min. 8-ch, cu switch 8PoE 802.3af, SATA interfaces, cu hard disc (2Tb) pentru depozitarea video min. 15 zile in calitate min. 2 MP, consumul de energie electrica max. 180W	buc	1,000	
 38	022-215
	Camera video, 3 MP, 1/3 CMOS, IR = 30m, 2.8mm, 802.3af	buc	3,000	
 39	023-215
	Conector RJ45, Cat.6, pentru conectarea camerelor video	buc	3,000	
 40	024-215
	Cablu de alimentare pentru registrator video, compatibil cu PDU	buc	1,000	
 41	025-215
	Cablu cu conductoare din cupru SFTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	30,000	
 		Capitolul 2.2. Utilaje si dispozitive			
42	Pretul firmei
	Registrator video, min. 8-ch PoE 802.3af, SATA interfaces, cu hard disc (2 Tb) pentru depozitare video min. 15 zile in calitate min. 2MP, consumul de energie electrica max. 180W	buc	1,000	
 43	Pretul firmei
	Camera video 3 MP, 1/3 CMOS, IR = 30m, 2.8mm, 802.3af	buc	3,000	
 44	Pretul firmei
	Conector RJ45, Cat, 6, pentru conectarea camerelor video	buc	3,000	
 45	Pretul firmei
	Cablu de alimentare pentru registrator video, compatibil cu PDU	buc	1,000	
 46	Pretul firmei
	Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6A, cu ecran dublu	m	30,000	
 		Capitolul 3. Sistema de apel a personalului			
		Capitolul 3.1. Lucrari de montaj			
47	311-215
	Dispozitiv logic cu sursa de alimentare, in scut metalic	buc	1,000	
 48	312-215	Buton de apel IP54	buc	1,000	
 49	313-215	Buton de resetare	buc	1,000	
 50	314-215	Led indicator	buc	1,000	
 51	315-215	Cablu cu conductoare din cupru SFTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	30,000	
 52	316-215	Cablu canal din PVC cu gab. 15x10 mm	100 m	0,300	
 		Capitolul 3.2. Utilaje si dispozitive			
53	Pretul firmei	Dispozitiv logic cu sursa de alimentare, in scut metalic	buc	1,000	
 54	Pretul firmei	Buton de apel, IP54	buc	1,000	
 55	Pretul firmei	Buton de resetare	buc	1,000	
 56	Pretul firmei	Led indicator	buc	1,000	
 57	Pretul firmei	Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6A, cu ecran	m	30,000	
 58	Pretul firmei	Cablu canal din PVC 15x10 mm	m	30,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6
Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Incalzirea si conditionarea aerului			
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare			
1	IB08A
	Montarea convectorului electric "Atlantic" tip F17, N=0.5kW	buc	3,00	
 2	IB08A
	Montarea convectorului electric "Atlantic" tip F17, N=1.5kW	buc	1,00	
 3	IB08A
	Montarea convectorului electric "Atlantic" tip F17, N=2.0kW	buc	2,00	
 4	VB17A	Montarea conditionerelor 	buc	5,00	
 5	IB08A
	Montarea sifonului pentru aparatul de aer conditionat, incorporat HL138	buc	6,00	
 		Capitolul 1.2. Utilaj			
6	Pretul firmei	Convector electric "Atlantic" tip F17, N=0.5kW	buc	3,00	
 7	Pretul firmei	Convector electric "Atlantic" tip F17, N=1.5kW	buc	1,00	
 8	Pretul firmei	Convector electric "Atlantic" tip F17, N=2.0kW	buc	2,00	
 9	Pretul firmei	Conditioner de perete "Daikin", Qx=6kW, Qt=7.7kW, completat cu telecomanda, magistrala 5m, dispozitive de fixare, bloc exterior RXM50N9, bloc interior FTXM50N	buc	1,00	
 10	Pretul firmei	Conditioner de perete "Daikin", Qx=2.6kW, Qt=3.5kW, completat cu telecomanda, magistrala 5m, dispozitive de fixare, bloc exterior RXM20N9, bloc interior FTXM20N	buc	3,00	
 11	Pretul firmei	Conditioner de perete "Daikin", Qx=5kW, Qt=6kW, completat cu telecomanda, magistrala 5m, dispozitive de fixare, bloc exterior RXM42N9, bloc interior FTXM42N9	buc	1,00	
 12	Pretul firmei	Sifon pentru aparat de aer conditionat, incorporat HL138	buc	6,00	
 		Capitolul 2. Ventilarea			
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare			
13	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu diametrul d=200mm	buc	1,00	
 14	VA05A
	Montarea tuburilor de ventilatie din tabla zincata, cu grosime 0.5mm, avind dimensiunile 200x100mm	m	3,00	
 15	VA05A
	Montarea tuburilor de ventilatie din tabla zincata, cu grosime 0.5mm, avind dimensiunile 200x150mm	m	10,00	
 16	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, avind greutatea pina la 3,6 kg, cu motor de 0,1 - 0,3 kw	buc	4,00	
 17	VB13B	Montarea grilelor de ventilare din aluminiu	buc	15,00	
 18	Pretul firmei	Montarea clapetei de aer cu reglare automata, firma Systemair	buc	2,00	
 19	Pretul firmei	Montarea grilelor de refulare cu clapeta	buc	5,00	
 		Capitolul 2.2. Utilaj			
20	Pretul firmei	Ventilator Silent 100CZ L=95 m3/ora cu motor electric Nu=0.1kW, firma Soler&Palau	buc	3,00	
 21	Pretul firme	Ventilator TD 800/200 Silent L=740 m3/ora, cu motor electric Nu=0.102kW, cu regulator REGUL 2, firma Soler&Palau	buc	1,00	
 22	Pretul firmei
	Grila de ventilare din aluminiu, firma DUCO L=0.7m	buc	1,00	
 23	Pretul firmei	Grila de ventilare din aluminiu, firma DUCO L=0.75m	buc	1,00	
 24	Pretul firmei	Grila de ventilare din aluminiu, firma DUCO L=0.80m	buc	3,00	
 25	Pretul firmei	Grila de ventilare din aluminiu, firma DUCO L=0.90m	buc	2,00	
 26	Pretul firmei	Grila de ventilare din aluminiu, firma DUCO L=0.95m	buc	3,00	
 27	Pretul firmei	Grila de ventilare din aluminiu, firma DUCO L=1.0m	buc	1,00	
 28	Pretul firmei	Grila de ventilare din aluminiu, firma DUCO L=1.05m	buc	1,00	
 29	Pretul firmei	Clapeta de aer cu reglare automata, firma Systemair	buc	2,00	
 30	Pretul firmei	Grila de refulare cu clapeta Eilat 200x100	buc	3,00	
 31	Pretul firmei	Grila de refulare cu clapeta Eilat 500x200	buc	2,00	
 32	Pretul firmei	Grila de ventilatie MBM 475x80	buc	2,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7
Echipament electric de forta si iluminat electric interior

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Echipament electric de forta si iluminat electric interior			
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare			
1	Pretul firmei
	Coloana de distributie (dulap suspendat), montat pe perete, avina pina la 12 module (ЩB, ЩО)	buc	2,00	
 2	Pretul firmei
	Coloana de distributie (dulap suspendat), montat pe perete, avind pina la 36 module (ЩР-36)	buc	1,00	
 3	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina ВH32, 16A	buc	1,00	
 4	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina ВH32, 40A	buc	1,00	
 5	Pretul firmei	Declansator independent PH47	buc	1,00	
 6	Pretul firmei	Automat tripolar, montat pe perete sau coloana, ВА 47-29/3/С20	buc	1,00	
 7	Pretul firmei	Automat bipolar, montat pe perete sau coloana, АВДТ32/С16/30	buc	15,00	
 8	Pretul firmei	Automat monopolar, montat pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10	buc	9,00	
 9	Pretul firmei	Automat monopolar, montat pe perete sau coloana, BA47-29/1/С10	buc	3,00	
 10	Pretul firmei	Automat monopolar, montat pe perete sau coloana, BA47-29/1/С16	buc	3,00	
 11	Pretul firmei	Intreruptor cu o clapa, pentru montare in cablu canal	100 buc	0,10	
 12	Pretul firmei	Intreruptor cu doua clape, pentru montare in cablu canal	100 buc	0,10	
 13	Pretul firmei	Intreruptor rezistent la umezeala, pentru montare in cablu canal	100 buc	0,03	
 14	Pretul firmei	Priza unitara 3K, pentru montare in cablu canal	100 buc	0,10	
 15	Pretul firmei	Priza dubla 3K, pentru montare in cablu canal	100 buc	0,20	
 16	Pretul firmei	Priza 3K rezistenta la umezeala, pentru montare in cablu canal	100 buc	0,03	
 17	Pretul firmei	Corp de iluminat montat pe tavan, OPL/S ECO LED 36W IP20	100 buc	0,26	
 18	Pretul firmei	Corp de iluminat montat pe tavan, OPL/S ECO LED 22W IP20	100 buc	0,08	
 19	08-03-594-1	Corp de iluminat montat pe tavan, RKL LED 20W IP54	100 buc	0,06	
 20	08-03-594-1	Corp de iluminat montat pe perete, BUG LED ROUND 22W IP65	100 buc	0,01	
 21	08-01-087-3	Bare circulare din otel, d=6mm	t	0,021	
 22	08-01-087-3	Constructii metalice pentru impamintare	t	0,025	
 23	590-4001
	Cablu cu sectiune din cupru 2*1.5mm2, ВВГнг-Is-660	m	80,00	
 24	590-4002	Cablu cu sectiune din cupru 3*1.5mm2, ВВГнг-Is-660	m	250,00	
 25	590-4003	Cablu cu sectiune din cupru 3*2.5mm2, ВВГнг-Is-660	m	400,00	
 26	590-40034	Cablu cu sectiune din cupru 5*2.5mm2, ВВГнг-Is-660	m	10,00	
 27	590-40035	Cablu cu sectiune din cupru 5*4.0mm2, ВВГнг-Is-660	m	10,00	
 28	
	Cablu cu sectiune din cupru 5*6.0mm2, ВВГнг-Is-660	m	8,00	
 29	015-215	Cablu canal din PVC cu gab. 100x60 mm	100 m	1,10	
 30	017-215	Capac din cablu canal din PVC cu gab. 100 mm	100 m	1,10	
 31	018-215	Accesorii pentru cablu canal cu gab. 100mm	buc	103,00	
 32	015-215	Cablu canal din PVC cu gab. 80x40 mm	100 m	1,70	
 33	017-215	Capac din cablu canal din PVC cu gab. 80 mm	100 m	1,70	
 34	018-215	Accesorii pentru cablu canal cu gab. 80mm	buc	91,00	
 		Capitolul 1.2. Utilaj			
35	Pretul firmei	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	26,00	
 36	Pretul firmei	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	8,00	
 37	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	6,00	
 38	Pretul firmei	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	1,00	
 39	Pretul firmei	Cablu canal din PVC cu gab. 80x40 mm	m	170,00	
 40	Pretul firmei	Cablu canal din PVC cu gab. 100x60 mm	m	110,00	
 41	Pretul firmei	Capac pentru cablu canal din PVC cu gab. 80 mm	m	170,00	
 42	Pretul firmei	Capac pentru cablu canal din PVC cu gab. 100 mm	m	110,00	
 43	Pretul firmei	Accesorii pentru cablu canal	buc	20,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (la fundatii pentru pentru stilpul din beton armat), avind sub 1,00 m latime si 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,30	
 2	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat CB 95-3 cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	
 3	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor CB 95-3 pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picio	buc	1,00	
 4	CA03F
	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, stilpi din beton armat, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3	0,30	
 5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,30	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
6	08-02-367-8
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -3x16+1x25 mm2	1000 m	0,025	
 7	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x16+1x25 mm2	m	25,00	
 8	08-03-545-17	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg	20,00	
 9	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "ЗП6"	100 m	0,0065	
 10	136	Banda din otel 	m	3,00	
 11	137	Screpa CF20	buc	3,00	
 12	1377	Set - комплект промежуточной подвески	buc	1,00	
 13	08-02-305-4	Consola de ancorare	buc	1,00	
 14	08-02-305-1	Clema PC 63 TF 8 натяжной	buc	1,00	
 15	08-02-305-1	Clema pentru ЗП6	buc	1,00	
 16	08-02-305-1	Clema  ПС-1-1	buc	2,00	
 17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-63	buc	1,00	
 18	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, ВH32-3P-63A	buc	1,00	
 19	08-03-600-2	Contor electronic 380V, 5-60A, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	
 20	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,00	
 21	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00	
 22	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	
 23	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	1,00	
 24	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc	1,00	
 25	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС-1	set	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
26	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-63	buc	1,00	
 27	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1,00	
 28	Pretul firmei	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc	1,00	
 29	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,00	
 30	Pretul firmei	Automat ВА47-29/1/B16A 	buc	1,00	
 31	Pretul firmei	Automat ВА47-29/1/B10A 	buc	1,00	
 32	Pretul firmei	Automat ВА47/29/1/C25A 	buc	1,00	
 33	Pretul firmei	Automat ВА47/29/1/C40A 	buc	1,00	
 34	Pretul firmei	Descarcator ОПС-1	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-2
Iluminarea exterioara

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari  de constructie
Коэффициент к трудозатратам=1,15
Коэффициент к машинам=1,15			
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры светильников)	m3	12,00	
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка грунта под опоры светильников)	m3	12,00	
 3	AcA04A
	Montarea in pamint a stalpilor din otel pentru iluminarea exterioara, asamblati prin sudura electrica, LED OP 4-30, H=4.0m	m	24,00	
 4	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)	t	0,20	
 5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg	104,50	
 6	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg	104,50	
 7	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5	m3	0,60	
 8	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,006	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
Коэффициент к трудозатратам=1,15
Коэффициент к машинам=1,15			
9	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc	1,00	
 10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,60	
 11	Pretul firmei	Cablu cu sectiune din cupru 3*10,0mm2, АВБбШв-1,	m	70,00	
 12	Pretul firmei	Cablu cu sectiune din cupru 3*1,5mm2, tip ВВГнг-660	m	30,00	
 13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,60	
 14	404-23	Caramida	buc	260,00	
 15	08-02-160-1
	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM 	buc	6,00	
 16	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului  (Ящик с 1 предохранителем 6А)	buc	6,00	
 17	AcA52C	Teava din polietilena, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului 	m	5,00	
 18	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t	0,05	
 		Capitolul 3. Utilaj			
19	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5
	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament			
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,230	
 2	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	23,000	
 3	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,020	
 4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020	
 		Capitolul 1.2. Apeduct A1. Fitinguri si armaturi			
5	Pretul firmei	Apometru clasa C, d=15mm R100	buc	1,000	
 6	Pretul firmei	Filtru de lichid, d=32mm	buc	1,000	
 7	SD07A	Robinet sferic, d=32mm	buc	3,000	
 8	Pretul firmei	Clapeta non retur, d=32mm	buc	1,000	
 9	SD07	Reductie 32/20mm	buc	2,000	
 10	SD07A	Manometru tehnic	buc	1,000	
 11	SD07A	Colier de bransare, 50/32mm	buc	1,000	
 12	SD07A	Mufa de compresiune d=32mm	buc	1,000	
 13	SD07A	Trecere prin peretii caminului L=0.4m, d=90mm	buc	2,000	
 14	SD07A	Trecere prin peretii caminului L=0.4m, d=50mm	buc	3,000	
 		Capitolul 1.3. Apeduct A1. Conducte			
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. PE100 SDR 17,60	m	21,000	
 16	SA11D	Tub de protectie PE, avind diametrul de 50 mm	m	35,000	
 		Capitolul 1.4. Canalizare C1			
17	AcD18B
	Montarea tevii din PVC, SN4, d=110mm, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m	m	5,000	
 18	AcD18B
	Montarea tevii din PVC, SN4, d=160mm, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m	m	16,000	
 		Capitolul 1.5. Fintina din beton armat CA1			
19	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana ( 1 buc )	m3	1,450	
 20	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0, КЦД-10	buc	1,000	
 21	PP
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,  КЦ-10-9a	buc	1,000	
 22	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,  КЦ-10-6a	buc	1,000	
 23	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, КЦП1-10-1	buc	1,000	
 24	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,  КЦО-1	buc	1,000	
 25	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I ( usoare )	buc	1,000	
 26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление колодцев)	kg	20,800	
 27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,021	
 28	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1,800	
 29	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000	
 30	RpCU07C	Matarea golurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	
 31	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,300	
 32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, teu redus cu suport hidrant cu flanse, avind diametrul de 100 mm 	buc	1,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1
Lucrari de amenajare a teritoriului

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Amenajarea exterioara			
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,500	
 2	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 	m2	65,000	
 3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 15x5 cm	m	176,000	
 4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,000	
 5	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,000	
 6	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasda C7,5 turnat pe loc, pe fundatii, placate cu placi de granit sau teracota, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T	m	32,500	
 7	Pretul firmei	Montarea literelor volumetrice exterioare, iluminate cu led, montate pe fatada exterioara a constructiei	buc	27,000